{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":36,"n_cols":9,"rows_kept":36,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","EHVX-E3V"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","EHVX04S18EJ3V","EHVX04S18EA3V","EHVX04S23EJ3V","EHVX04S23EA3V"]
["Rivestimento","Colore","","","","Bianco + nero","Bianco + nero","Bianco + nero","Bianco + nero"]
["","Materiale","","","","Piastra di lamiera rivestita","Piastra di lamiera rivestita","Piastra di lamiera rivestita","Piastra di lamiera rivestita"]
["Dimensioni","Unità","","Altezza","mm","1,650","1,650","1,850","1,850"]
["","","","Larghezza","mm","595","595","595","595"]
["","","","Profondità","mm","625","625","625","625"]
["Peso","Unità","","","kg","119","119","128","128"]
["PED","Categoria","","","","Art4.3, Vedi nota 1","Art4.3, Vedi nota 1","Art4.3, Vedi nota 1","Art4.3, Vedi nota 1"]
["Livello potenza sonora","Nom.","","","dBA","42 (6)","42 (6)","42 (6)","42 (6)"]
["Livello pressione sonora","Nom.","","","dBA","28 (7)","28 (7)","28 (7)","28 (7)"]
["Campo di funzionamento","Riscaldamento","Lato acqua","Min.","°C","0 (8)","0 (8)","0 (8)","0 (8)"]
["","","","Max.","°C","0 (8)","0 (8)","0 (8)","0 (8)"]
["","Raffrescamento","T. esterna","Min.","°CBS","0 (8)","0 (8)","0 (8)","0 (8)"]
["","","Lato acqua","Min.","°C","0 (8)","0 (8)","0 (8)","0 (8)"]
["","","","Max.","°C","0 (8)","0 (8)","0 (8)","0 (8)"]
["Alimentazione","Nome","","","","Vedi nota 9","Vedi nota 9","Vedi nota 9","Vedi nota 9"]
["Riscaldatore elettrico","Alimentazione","","Nome","","3V3","3V3","3V3","3V3"]
["","","","Fase","","1~","1~","1~","1~"]
["","","","Frequenza","Hz","50","50","50","50"]
["","","","Tensione","V","230","230","230","230"]
["","Fusibili consigliati","","","A","20","20","20","20"]
["Note","","","","","(1) - Categoria unità PED: Art3§3: non contemplata nella normativa PED ai sensi dell'articolo 1, punto 3.6 di 97/23/EC","(1) - Categoria unità PED: Art3§3: non contemplata nella normativa PED ai sensi dell'articolo 1, punto 3.6 di 97/23/EC","(1) - Categoria unità PED: Art3§3: non contemplata nella normativa PED ai sensi dell'articolo 1, punto 3.6 di 97/23/EC","(1) - Categoria unità PED: Art3§3: non contemplata nella normativa PED ai sensi dell'articolo 1, punto 3.6 di 97/23/EC"]
["","","","","","(2) - Il campo di funzionamento è esteso a portate inferiori solamente se l'unità funziona solo con la pompa di calore. (Non in fase di avvio, riscaldatore di riserva e sbrinamento esclusi).","(2) - Il campo di funzionamento è esteso a portate inferiori solamente se l'unità funziona solo con la pompa di calore. (Non in fase di avvio, riscaldatore di riserva e sbrinamento esclusi).","(2) - Il campo di funzionamento è esteso a portate inferiori solamente se l'unità funziona solo con la pompa di calore. (Non in fase di avvio, riscaldatore di riserva e sbrinamento esclusi).","(2) - Il campo di funzionamento è esteso a portate inferiori solamente se l'unità funziona solo con la pompa di calore. (Non in fase di avvio, riscaldatore di riserva e sbrinamento esclusi)."]
["","","","","","(3) - Si basa su un dT di 45 K","(3) - Si basa su un dT di 45 K","(3) - Si basa su un dT di 45 K","(3) - Si basa su un dT di 45 K"]
["","","","","","(4) - Comprese tubazioni + scambiatore di calore a piastre + riscaldatore di riserva, escluso vaso di espansione","(4) - Comprese tubazioni + scambiatore di calore a piastre + riscaldatore di riserva, escluso vaso di espansione","(4) - Comprese tubazioni + scambiatore di calore a piastre + riscaldatore di riserva, escluso vaso di espansione","(4) - Comprese tubazioni + scambiatore di calore a piastre + riscaldatore di riserva, escluso vaso di espansione"]
["","","","","","(5) - Esclusa l'acqua nell'unità. Il contenuto minimo d'acqua è sufficiente per la maggior parte delle applicazioni. Durante le procedure più delicate potrebbe occorrere un quantitativo maggiore di acqua.","(5) - Esclusa l'acqua nell'unità. Il contenuto minimo d'acqua è sufficiente per la maggior parte delle applicazioni. Durante le procedure più delicate potrebbe occorrere un quantitativo maggiore di acqua.","(5) - Esclusa l'acqua nell'unità. Il contenuto minimo d'acqua è sufficiente per la maggior parte delle applicazioni. Durante le procedure più delicate potrebbe occorrere un quantitativo maggiore di acqua.","(5) - Esclusa l'acqua nell'unità. Il contenuto minimo d'acqua è sufficiente per la maggior parte delle applicazioni. Durante le procedure più delicate potrebbe occorrere un quantitativo maggiore di acqua."]
["","","","","","(6) - BS/BU 7°C/6°C-Acqua in uscita condensatore 35°C(DT=5°C)","(6) - BS/BU 7°C/6°C-Acqua in uscita condensatore 35°C(DT=5°C)","(6) - BS/BU 7°C/6°C-Acqua in uscita condensatore 35°C(DT=5°C)","(6) - BS/BU 7°C/6°C-Acqua in uscita condensatore 35°C(DT=5°C)"]
["","","","","","(7) - I livelli sonori sono misurati in una camera semianecoica. Il valore di pressione sonora è un valore relativo, che dipende dalla distanza e dall'acustica dell'ambiente. Per maggiori dettagli consultare gli schemi relativi al livello sonoro.","(7) - I livelli sonori sono misurati in una camera semianecoica. Il valore di pressione sonora è un valore relativo, che dipende dalla distanza e dall'acustica dell'ambiente. Per maggiori dettagli consultare gli schemi relativi al livello sonoro.","(7) - I livelli sonori sono misurati in una camera semianecoica. Il valore di pressione sonora è un valore relativo, che dipende dalla distanza e dall'acustica dell'ambiente. Per maggiori dettagli consultare gli schemi relativi al livello sonoro.","(7) - I livelli sonori sono misurati in una camera semianecoica. Il valore di pressione sonora è un valore relativo, che dipende dalla distanza e dall'acustica dell'ambiente. Per maggiori dettagli consultare gli schemi relativi al livello sonoro."]
["","","","","","(8) - Consultare i dati relativi al campo di funzionamento dell’unità.","(8) - Consultare i dati relativi al campo di funzionamento dell’unità.","(8) - Consultare i dati relativi al campo di funzionamento dell’unità.","(8) - Consultare i dati relativi al campo di funzionamento dell’unità."]
["","","","","","(9) - L’alimentazione dell’Hydro-box sopra menzionata è valida solamente per il riscaldatore di riserva. Il quadro elettrico e la pompa dell’Hydro-box sono forniti tramite l’unità esterna. Il serbatoio dell’acqua calda sanitaria opzionale dispone di un’alimentazione separata.","(9) - L’alimentazione dell’Hydro-box sopra menzionata è valida solamente per il riscaldatore di riserva. Il quadro elettrico e la pompa dell’Hydro-box sono forniti tramite l’unità esterna. Il serbatoio dell’acqua calda sanitaria opzionale dispone di un’alimentazione separata.","(9) - L’alimentazione dell’Hydro-box sopra menzionata è valida solamente per il riscaldatore di riserva. Il quadro elettrico e la pompa dell’Hydro-box sono forniti tramite l’unità esterna. Il serbatoio dell’acqua calda sanitaria opzionale dispone di un’alimentazione separata.","(9) - L’alimentazione dell’Hydro-box sopra menzionata è valida solamente per il riscaldatore di riserva. Il quadro elettrico e la pompa dell’Hydro-box sono forniti tramite l’unità esterna. Il serbatoio dell’acqua calda sanitaria opzionale dispone di un’alimentazione separata."]
["","","","","","(10) - Classe di intervento C 2 poli curva 20 A 400V (fare riferimento allo schema elettrico)","(10) - Classe di intervento C 2 poli curva 20 A 400V (fare riferimento allo schema elettrico)","(10) - Classe di intervento C 2 poli curva 20 A 400V (fare riferimento allo schema elettrico)","(10) - Classe di intervento C 2 poli curva 20 A 400V (fare riferimento allo schema elettrico)"]