{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":22,"n_cols":7,"rows_kept":22,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","EHY2KOMB-A / EJHA-AV3"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","EHY2KOMB28AA / EJHA04AAV3","EHY2KOMB32AA / EJHA04AAV3"]
["Riscaldamento acqua calda sanitaria","Generale","","Profilo di carico dichiarato","","XL","XL"]
["","Condizioni climatiche medie","","Classe di efficienza energetica riscaldamento acqua","","A","A"]
["COP","","","","","4.49 (1)","4.49 (1)"]
["Pompa","PREVALENZA","Riscaldamento","Min","kPa","25.0 (4)","25.0 (4)"]
["","","","Max","kPa","45.0 (4)","45.0 (4)"]
["Risc. amb.","Uscita acqua cond. clim. medie 55°C","Generale","Seasonal space heating eff. class","","A++","A++"]
["","","","ηs (Efficienza stagionale Risc. amb.)","%","128","128"]
["","","","SCOP","","3.26","3.28"]
["Capacità di riscaldamento","Nom.","","","kW","3.83 (1)","3.83 (1)"]
["","Max.","","","kW","4.53 (1)","4.53 (1)"]
["Potenza assorbita","Riscaldamento","","Max.","kW","1.07 (1)","1.07 (1)"]
["","","","Nom.","kW","0.850 (1)","0.850 (1)"]
["Note","","","","","(1) - Riscaldamento: temp. acqua in uscita condensatore 35°C; Dt 5°C; temperatura dell'aria esterna 7°CBS, 6°CBU","(1) - Riscaldamento: temp. acqua in uscita condensatore 35°C; Dt 5°C; temperatura dell'aria esterna 7°CBS, 6°CBU"]
["","","","","","(2) - BS/BU 7°C/6°C - LWC 35°C (DT=5°C), bypass caldaia","(2) - BS/BU 7°C/6°C - LWC 35°C (DT=5°C), bypass caldaia"]
["","","","","","(3) - BS/BU 7°C/6°C - LWC 45°C (DT=5°C), bypass caldaia","(3) - BS/BU 7°C/6°C - LWC 45°C (DT=5°C), bypass caldaia"]
["","","","","","(4) - In base alla lunghezza delle tubazioni presenti","(4) - In base alla lunghezza delle tubazioni presenti"]