{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":21,"n_cols":7,"rows_kept":21,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","EKHWET-BV3"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","EKHWET90BAV3","EKHWET120BAV3"]
["Montaggio","","","","","Parete","Parete"]
["Rivestimento","Colore","","","","Bianco + nero","Bianco + nero"]
["","Materiale","","","","Lamiera, Acrilniotrile Butadiene Stirene","Lamiera, Acrilniotrile Butadiene Stirene"]
["Dimensioni","Unità","Altezza","Serbatoio","mm","1032","1283"]
["","","","Larghezza","mm","510","510"]
["","","","Profondità","mm","570","570"]
["Peso","Unità","","Vuoto","kg","43","47"]
["Serbatoio","Volume acqua","","","l","89","118"]
["","Materiale","","","","Acciaio smaltato conforme a DIN4753TL2","Acciaio smaltato conforme a DIN4753TL2"]
["","Max. temperatura acqua","","","°C","75.0","75.0"]
["","Classe di efficienza energetica","","","","B","C"]
["Scambiatore di calore","Acqua calda sanitaria","","Quantità","","1","1"]
["","","","Materiale tubo","","Alluminio","Alluminio"]
["","","","Pressione d'esercizio","bar","42","42"]
["Riscaldatore ausiliario","Capacità","","","kW","1.2","1.2"]