{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":22,"n_cols":11,"rows_kept":22,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","EPBXU10A4V / EPSK06-10AV3"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","EPBXU10AF4V / EPSK06ARV3","EPBXU10AJ4V / EPSK06ARV3","EPBXU10AJ4V / EPSK08ARV3","EPBXU10AF4V / EPSK08ARV3","EPBXU10AJ4V / EPSK10ARV3","EPBXU10AF4V / EPSK10ARV3"]
["Capacità di riscaldamento","Nom.","","","kW","5.81 (1)","5.81 (1)","7.62 (1)","7.62 (1)","8.11 (1)","8.11 (1)"]
["Capacità di Raffrescamento","Capacità di Raffrescamento-=-Nom.-=-kW","","","kW","6.00 (2), 6.37 (3)","6.00 (3), 6.37 (4)","6.89 (3), 6.37 (4)","6.89 (2), 6.37 (3)","7.84 (3), 6.37 (4)","7.84 (2), 6.37 (3)"]
["Potenza assorbita","Riscaldamento","","Nom.","kW","1.12 (1)","1.12 (1)","1.52 (1)","1.52 (1)","1.64 (1)","1.64 (1)"]
["","Raffrescamento","","Nom.","kW","1.55 (2), 1.13 (3)","1.55 (3), 1.13 (4)","1.85 (3), 1.13 (4)","1.85 (2), 1.13 (3)","2.17 (3), 1.13 (4)","2.17 (2), 1.13 (3)"]
["COP","","","","","5.19 (1)","5.19 (1)","5.01 (1)","5.01 (1)","4.94 (1)","4.94 (1)"]
["EER","","","","","3.87 (2), 5.63 (3)","3.87 (3), 5.63 (4)","3.73 (3), 5.63 (4)","3.73 (2), 5.63 (3)","3.62 (3), 5.63 (4)","3.62 (2), 5.63 (3)"]
["Riscaldamento ambienti","Uscita acqua condizioni climatiche medie 55°C","Generale","SCOP","","3.91","3.91","3.97","3.97","4.02","4.02"]
["Risc. amb.","Uscita acqua cond. clim. medie 55°C","Generale","Classe efficienza stagionale Risc. amb.","","A+++","A+++","A+++","A+++","A+++","A+++"]
["Riscaldamento ambienti","Uscita acqua condizioni climatiche medie 35°C","Generale","SCOP","","5.12","5.12","5.15","5.15","5.15","5.15"]
["Risc. amb.","Uscita acqua cond. clim. medie 35°C","Generale","Classe efficienza stagionale Risc. amb.","","A+++","A+++","A+++","A+++","A+++","A+++"]
["Intervallo di efficienza energetica","","","","","Space Heating A+++ ~ D, Water Heating A+ ~ F","Space Heating A+++ ~ D, Water Heating A+ ~ F","Space Heating A+++ ~ D, Water Heating A+ ~ F","Space Heating A+++ ~ D, Water Heating A+ ~ F","Space Heating A+++ ~ D, Water Heating A+ ~ F","Space Heating A+++ ~ D, Water Heating A+ ~ F"]
["Note","","","","","(1) - Stato: Ta BS/BU 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(1) - Stato: Ta BS/BU 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(1) - Stato: Ta BS/BU 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(1) - Stato: Ta BS/BU 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(1) - Stato: Ta BS/BU 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(1) - Stato: Ta BS/BU 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)"]
["","","","","","(2) - Raffreddamento: EW 12°C; LW 7°C; temperatura esterna: 35°CBS","(2) - Capacità conforme allo standard EN14511 e valida per un intervallo di acqua riscaldata dT = 3~8°C a Ta 7°C","(2) - Capacità conforme allo standard EN14511 e valida per un intervallo di acqua riscaldata dT = 3~8°C a Ta 7°C","(2) - Raffreddamento: EW 12°C; LW 7°C; temperatura esterna: 35°CBS","(2) - Capacità conforme allo standard EN14511 e valida per un intervallo di acqua riscaldata dT = 3~8°C a Ta 7°C","(2) - Raffreddamento: EW 12°C; LW 7°C; temperatura esterna: 35°CBS"]
["","","","","","(3) - Raffreddamento: EW 23°C; LW 18°C; temperatura esterna: 35°CBS","(3) - Raffreddamento: EW 12°C; LW 7°C; temperatura esterna: 35°CBS","(3) - Raffreddamento: EW 12°C; LW 7°C; temperatura esterna: 35°CBS","(3) - Raffreddamento: EW 23°C; LW 18°C; temperatura esterna: 35°CBS","(3) - Raffreddamento: EW 12°C; LW 7°C; temperatura esterna: 35°CBS","(3) - Raffreddamento: EW 23°C; LW 18°C; temperatura esterna: 35°CBS"]
["","","","","","","(4) - Raffreddamento: EW 23°C; LW 18°C; temperatura esterna: 35°CBS","(4) - Raffreddamento: EW 23°C; LW 18°C; temperatura esterna: 35°CBS","","(4) - Raffreddamento: EW 23°C; LW 18°C; temperatura esterna: 35°CBS"]
["","","","","","","(5) - La potenza assorbita equivale all’assorbimento totale delle unità interne ed esterne, compresa la pompa di ricircolo; conformità allo standard EN14511","(5) - La potenza assorbita equivale all’assorbimento totale delle unità interne ed esterne, compresa la pompa di ricircolo; conformità allo standard EN14511","","(5) - La potenza assorbita equivale all’assorbimento totale delle unità interne ed esterne, compresa la pompa di ricircolo; conformità allo standard EN14511"]