{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":32,"n_cols":7,"rows_kept":32,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","EPSX10A"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","EPSX10P30AF","EPSX10P50AF"]
["Rivestimento","Colore","","","","Bianco opaco (RAL9016), Nero grafite (RAL9011), Nero jet (RAL9005)","Bianco opaco (RAL9016), Nero grafite (RAL9011), Nero jet (RAL9005)"]
["","Materiale","","","","Polipropilene resistente agli urti","Polipropilene resistente agli urti"]
["Dimensioni","Unità","","Altezza","mm","1914","1906"]
["","","","Larghezza","mm","590","785"]
["","","","Profondità","mm","671","837"]
["Peso","Unità","","","kg","84.0","105"]
["PED","Categoria","","","","Art4.3","Art4.3"]
["Livello potenza sonora","Nom.","","","dBA","49.0","49.0"]
["Livello pressione sonora","Nom.","","","dBA","35.0","35.0"]
["Campo di funzionamento","Riscaldamento","Lato acqua","Min.","°C","0 (3)","0 (3)"]
["","","","Max.","°C","0 (3)","0 (3)"]
["","Raffrescamento","T. esterna","Min.","°CBS","0 (3)","0 (3)"]
["","","Lato acqua","Min.","°C","0 (3)","0 (3)"]
["","","","Max.","°C","0 (3)","0 (3)"]
["Alimentazione","Fase","","","","1~","1~"]
["","Frequenza","","","Hz","50","50"]
["","Tensione","","","V","230","230"]
["Riscaldatore elettrico","Alimentazione","","Nome","","6V / 9W","6V / 9W"]
["","","","Fase","","1~ / 3~","1~ / 3~"]
["","","","Frequenza","Hz","50","50"]
["","","","Tensione","V","230/400","230/400"]
["","Fusibili consigliati","","","A","0 (4)","0 (4)"]
["Note","","","","","(1) - Perdita di calore conforme allo standard EN12897","(1) - Perdita di calore conforme allo standard EN12897"]
["","","","","","(2) - Volume minimo richiesto, escluso il volume nell'unità","(2) - Volume minimo richiesto, escluso il volume nell'unità"]
["","","","","","(3) - Fare riferimento allo schema sui limiti operativi","(3) - Fare riferimento allo schema sui limiti operativi"]
["","","","","","(4) - Per informazioni sul fusibile corretto, raccomandato in base all'alimentazione e al collegamento alla rete, consultare lo schema elettrico e il manuale di installazione","(4) - Per informazioni sul fusibile corretto, raccomandato in base all'alimentazione e al collegamento alla rete, consultare lo schema elettrico e il manuale di installazione"]