{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":32,"n_cols":17,"rows_kept":32,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","ETVX12E9W / EPRA08-12EV"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","ETVX12S18EA9W / EPRA08EAV3","ETVX12S18EJ9W / EPRA08EAV3","ETVX12S23EJ9W / EPRA08EAV3","ETVX12S23EA9W / EPRA08EAV3","ETVX12S18EJ9W / EPRA10EAV3","ETVX12S23EJ9W / EPRA10EAV3","ETVX12S18EA9W / EPRA10EAV3","ETVX12S23EA9W / EPRA10EAV3","ETVX12S18EJ9W / EPRA12EAV3","ETVX12S23EJ9W / EPRA12EAV3","ETVX12S18EA9W / EPRA12EAV3","ETVX12S23EA9W / EPRA12EAV3"]
["Unità interna","","","","","ETVX12S18EA9W","","","ETVX12S23EA9W","","","ETVH12S23EA9W","ETVX12S23EA9W","","","ETVX12S18EA9W","ETVX12S23EA9W"]
["Capacità di riscaldamento","Min.","","","kW","3.44","3.44 (1)","3.44 (1)","3.44 (1)","3.44 (1)","3.44 (1)","3.44 (1)","3.44 (1)","3.44 (1)","3.44 (1)","3.44 (1)","3.44 (1)"]
["","Nom.","","","kW","6.17","6.17 (2)","6.17 (2)","6.17 (2)","6.17 (2)","6.17 (2)","6.17 (2)","6.17 (2)","6.17 (2)","6.17 (2)","6.17 (2)","6.17 (2)"]
["","Max.","","","kW","7.95","7.95 (1)","7.95 (1)","7.95 (1)","9.25 (1)","9.25 (1)","9.25 (1)","9.25 (1)","9.97 (1)","9.97 (1)","9.97 (1)","9.97 (1)"]
["Capacità di Raffrescamento","Capacità di Raffrescamento-=-Nom.-=-kW","","","kW","6.81, 6.47","6.81 (3), 6.47 (4)","6.81 (3), 6.47 (4)","6.81 (3), 6.47 (4)","7.97 (3), 6.47 (4)","7.97 (3), 6.47 (4)","7.97 (3), 6.47 (4)","7.97 (3), 6.47 (4)","8.62 (3), 6.47 (4)","8.62 (3), 6.47 (4)","8.62 (3), 6.47 (4)","8.62 (3), 6.47 (4)"]
["Potenza assorbita","Riscaldamento","","Min.","kW","0.72","0.72 (5)","0.72 (5)","0.72 (5)","0.72 (5)","0.72 (5)","0.72 (5)","0.72 (5)","0.72 (5)","0.72 (5)","0.72 (5)","0.72 (5)"]
["","","","Nom.","kW","1.25","1.25 (2)","1.25 (2)","1.25 (2)","1.25 (2)","1.25 (2)","1.25 (2)","1.25 (2)","1.25 (2)","1.25 (2)","1.25 (2)","1.25 (2)"]
["","","","Max.","kW","1.69","1.69 (5)","1.69 (5)","1.69 (5)","2.04 (5)","2.04 (5)","2.04 (5)","2.04 (5)","2.28 (5)","2.28 (5)","2.28 (5)","2.28 (5)"]
["","Raffrescamento","","Nom.","kW","2.15, 1.16","2.15 (3), 1.16 (4)","2.15 (3), 1.16 (4)","2.15 (3), 1.16 (4)","2.66 (3), 1.16 (4)","2.66 (3), 1.16 (4)","2.66 (3), 1.16 (4)","2.66 (3), 1.16 (4)","2.96 (3), 1.16 (4)","2.96 (3), 1.16 (4)","2.96 (3), 1.16 (4)","2.96 (3), 1.16 (4)"]
["","Acqua calda sanitaria da 10°C a 50°C","","Nom.","kWh","2.63","2.63 (6)","3.19 (6)","3.19 (6)","2.63 (6)","3.19 (6)","2.63 (6)","3.19 (6)","2.63 (6)","3.19 (6)","2.63 (6)","3.19 (6)"]
["Tempi di riscaldamento da 10°C a 50°C-=-ora","ora","","","","1h 51min","1h 51min","2h 10min","2h 10min","1h 51min","2h 10min","1h 51min","2h 10min","1h 51min","2h 10min","1h 51min","2h 10min"]
["COP","","","","","4.92","4.92 (2)","4.92 (2)","4.92 (2)","4.92 (2)","4.92 (2)","4.92 (2)","4.92 (2)","4.92 (2)","4.92 (2)","4.92 (2)","4.92 (2)"]
["EER","","","","","3.17, 5.56","3.17 (3), 5.56 (4)","3.17 (3), 5.56 (4)","3.17 (3), 5.56 (4)","3.0 (3), 5.56 (4)","3.0 (3), 5.56 (4)","3.00 (3), 5.56 (4)","3.00 (3), 5.56 (4)","2.91 (3), 5.56 (4)","2.91 (3), 5.56 (4)","2.91 (3), 5.56 (4)","2.91 (3), 5.56 (4)"]
["Riscaldamento acqua calda sanitaria","Generale","","Riscaldamento acqua calda sanitaria-=-Generale-=-Profilo di carico dichiarato","","L","L","L","L","L","L","L","L","L","L","L","L"]
["","Condizioni climatiche medie","","Classe di efficienza energetica riscaldamento acqua","","A+","A+","A+","A+","A+","A+","A+","A+","A+","A+","A+","A+"]
["Riscaldamento ambienti","Uscita acqua condizioni climatiche medie 55°C","Generale","SCOP","","3.47","3.47","3.47","3.47","3.48","3.48","3.48","3.48","3.48","3.48","3.48","3.48"]
["Risc. amb.","Uscita acqua cond. clim. medie 55°C","Generale","Classe efficienza stagionale Risc. amb.","","A++","A++","A++","A++","A++","A++","A++","A++","A++","A++","A++","A++"]
["Riscaldamento ambienti","Uscita acqua condizioni climatiche medie 35°C","Generale","SCOP","","4.79","4.79","4.79","4.79","4.82","4.82","4.82","4.82","4.82","4.82","4.82","4.82"]
["Risc. amb.","Uscita acqua cond. clim. medie 35°C","Generale","Classe efficienza stagionale Risc. amb.","","A+++","A+++","A+++","A+++","A+++","A+++","A+++","A+++","A+++","A+++","A+++","A+++"]
["Note","","","","","(1) - Capacità conforme allo standard EN14511 e valida per un intervallo di acqua riscaldata dT = 3~8°C a Ta 7°C","(1) - Capacità conforme allo standard EN14511 e valida per un intervallo di acqua riscaldata dT = 3~8°C a Ta 7°C","(1) - Capacità conforme allo standard EN14511 e valida per un intervallo di acqua riscaldata dT = 3~8°C a Ta 7°C","(1) - Capacità conforme allo standard EN14511 e valida per un intervallo di acqua riscaldata dT = 3~8°C a Ta 7°C","(1) - Capacità conforme allo standard EN14511 e valida per un intervallo di acqua riscaldata dT = 3~8°C a Ta 7°C","(1) - Capacità conforme allo standard EN14511 e valida per un intervallo di acqua riscaldata dT = 3~8°C a Ta 7°C","(1) - Capacità conforme allo standard EN14511 e valida per un intervallo di acqua riscaldata dT = 3~8°C a Ta 7°C","(1) - Capacità conforme allo standard EN14511 e valida per un intervallo di acqua riscaldata dT = 3~8°C a Ta 7°C","(1) - Capacità conforme allo standard EN14511 e valida per un intervallo di acqua riscaldata dT = 3~8°C a Ta 7°C","(1) - Capacità conforme allo standard EN14511 e valida per un intervallo di acqua riscaldata dT = 3~8°C a Ta 7°C","(1) - Capacità conforme allo standard EN14511 e valida per un intervallo di acqua riscaldata dT = 3~8°C a Ta 7°C","(1) - Capacità conforme allo standard EN14511 e valida per un intervallo di acqua riscaldata dT = 3~8°C a Ta 7°C"]
["","","","","","(2) - Stato: Ta BS/BU 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(2) - Stato: Ta BS/BU 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(2) - Stato: Ta BS/BU 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(2) - Stato: Ta BS/BU 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(2) - Stato: Ta BS/BU 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(2) - Stato: Ta BS/BU 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(2) - Stato: Ta BS/BU 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(2) - Stato: Ta BS/BU 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(2) - Stato: Ta BS/BU 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(2) - Stato: Ta BS/BU 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(2) - Stato: Ta BS/BU 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(2) - Stato: Ta BS/BU 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)"]
["","","","","","(3) - Raffreddamento: EW 12°C; LW 7°C; temperatura esterna: 35°CBS","(3) - Raffreddamento: EW 12°C; LW 7°C; temperatura esterna: 35°CBS","(3) - Raffreddamento: EW 12°C; LW 7°C; temperatura esterna: 35°CBS","(3) - Raffreddamento: EW 12°C; LW 7°C; temperatura esterna: 35°CBS","(3) - Raffreddamento: EW 12°C; LW 7°C; temperatura esterna: 35°CBS","(3) - Raffreddamento: EW 12°C; LW 7°C; temperatura esterna: 35°CBS","(3) - Raffreddamento: EW 12°C; LW 7°C; temperatura esterna: 35°CBS","(3) - Raffreddamento: EW 12°C; LW 7°C; temperatura esterna: 35°CBS","(3) - Raffreddamento: EW 12°C; LW 7°C; temperatura esterna: 35°CBS","(3) - Raffreddamento: EW 12°C; LW 7°C; temperatura esterna: 35°CBS","(3) - Raffreddamento: EW 12°C; LW 7°C; temperatura esterna: 35°CBS","(3) - Raffreddamento: EW 12°C; LW 7°C; temperatura esterna: 35°CBS"]
["","","","","","(4) - Raffreddamento: EW 23°C; LW 18°C; temperatura esterna: 35°CBS","(4) - Raffreddamento: EW 23°C; LW 18°C; temperatura esterna: 35°CBS","(4) - Raffreddamento: EW 23°C; LW 18°C; temperatura esterna: 35°CBS","(4) - Raffreddamento: EW 23°C; LW 18°C; temperatura esterna: 35°CBS","(4) - Raffreddamento: EW 23°C; LW 18°C; temperatura esterna: 35°CBS","(4) - Raffreddamento: EW 23°C; LW 18°C; temperatura esterna: 35°CBS","(4) - Raffreddamento: EW 23°C; LW 18°C; temperatura esterna: 35°CBS","(4) - Raffreddamento: EW 23°C; LW 18°C; temperatura esterna: 35°CBS","(4) - Raffreddamento: EW 23°C; LW 18°C; temperatura esterna: 35°CBS","(4) - Raffreddamento: EW 23°C; LW 18°C; temperatura esterna: 35°CBS","(4) - Raffreddamento: EW 23°C; LW 18°C; temperatura esterna: 35°CBS","(4) - Raffreddamento: EW 23°C; LW 18°C; temperatura esterna: 35°CBS"]
["","","","","","(5) - La potenza assorbita equivale all’assorbimento totale delle unità interne ed esterne, compresa la pompa di ricircolo; conformità allo standard EN14511","(5) - La potenza assorbita equivale all’assorbimento totale delle unità interne ed esterne, compresa la pompa di ricircolo; conformità allo standard EN14511","(5) - La potenza assorbita equivale all’assorbimento totale delle unità interne ed esterne, compresa la pompa di ricircolo; conformità allo standard EN14511","(5) - La potenza assorbita equivale all’assorbimento totale delle unità interne ed esterne, compresa la pompa di ricircolo; conformità allo standard EN14511","(5) - La potenza assorbita equivale all’assorbimento totale delle unità interne ed esterne, compresa la pompa di ricircolo; conformità allo standard EN14511","(5) - La potenza assorbita equivale all’assorbimento totale delle unità interne ed esterne, compresa la pompa di ricircolo; conformità allo standard EN14511","(5) - La potenza assorbita equivale all’assorbimento totale delle unità interne ed esterne, compresa la pompa di ricircolo; conformità allo standard EN14511","(5) - La potenza assorbita equivale all’assorbimento totale delle unità interne ed esterne, compresa la pompa di ricircolo; conformità allo standard EN14511","(5) - La potenza assorbita equivale all’assorbimento totale delle unità interne ed esterne, compresa la pompa di ricircolo; conformità allo standard EN14511","(5) - La potenza assorbita equivale all’assorbimento totale delle unità interne ed esterne, compresa la pompa di ricircolo; conformità allo standard EN14511","(5) - La potenza assorbita equivale all’assorbimento totale delle unità interne ed esterne, compresa la pompa di ricircolo; conformità allo standard EN14511","(5) - La potenza assorbita equivale all’assorbimento totale delle unità interne ed esterne, compresa la pompa di ricircolo; conformità allo standard EN14511"]
["","","","","","(6) - Test eseguito con Ta BS/BU 7°C/6°C. In conformità con la normativa EN 16147.","(6) - Test eseguito con Ta BS/BU 7°C/6°C. In conformità con la normativa EN 16147.","(6) - Test eseguito con Ta BS/BU 7°C/6°C. In conformità con la normativa EN 16147.","(6) - Test eseguito con Ta BS/BU 7°C/6°C. In conformità con la normativa EN 16147.","(6) - Test eseguito con Ta BS/BU 7°C/6°C. In conformità con la normativa EN 16147.","(6) - Test eseguito con Ta BS/BU 7°C/6°C. In conformità con la normativa EN 16147.","(6) - Test eseguito con Ta BS/BU 7°C/6°C. In conformità con la normativa EN 16147.","(6) - Test eseguito con Ta BS/BU 7°C/6°C. In conformità con la normativa EN 16147.","(6) - Test eseguito con Ta BS/BU 7°C/6°C. In conformità con la normativa EN 16147.","(6) - Test eseguito con Ta BS/BU 7°C/6°C. In conformità con la normativa EN 16147.","(6) - Test eseguito con Ta BS/BU 7°C/6°C. In conformità con la normativa EN 16147.","(6) - Test eseguito con Ta BS/BU 7°C/6°C. In conformità con la normativa EN 16147."]
["","","","","","(7) - BS/BU 7°C/6°C - Acqua in uscita condensatore 35°C (dT=5°C), con pompa alla massima velocità","(7) - BS/BU 7°C/6°C - Acqua in uscita condensatore 35°C (dT=5°C), con pompa alla massima velocità","(7) - BS/BU 7°C/6°C - Acqua in uscita condensatore 35°C (dT=5°C), con pompa alla massima velocità","(7) - BS/BU 7°C/6°C - Acqua in uscita condensatore 35°C (dT=5°C), con pompa alla massima velocità","(7) - BS/BU 7°C/6°C - Acqua in uscita condensatore 35°C (dT=5°C), con pompa alla massima velocità","(7) - BS/BU 7°C/6°C - Acqua in uscita condensatore 35°C (dT=5°C), con pompa alla massima velocità","(7) - BS/BU 7°C/6°C - Acqua in uscita condensatore 35°C (dT=5°C), con pompa alla massima velocità","(7) - BS/BU 7°C/6°C - Acqua in uscita condensatore 35°C (dT=5°C), con pompa alla massima velocità","(7) - BS/BU 7°C/6°C - Acqua in uscita condensatore 35°C (dT=5°C), con pompa alla massima velocità","(7) - BS/BU 7°C/6°C - Acqua in uscita condensatore 35°C (dT=5°C), con pompa alla massima velocità","(7) - BS/BU 7°C/6°C - Acqua in uscita condensatore 35°C (dT=5°C), con pompa alla massima velocità","(7) - BS/BU 7°C/6°C - Acqua in uscita condensatore 35°C (dT=5°C), con pompa alla massima velocità"]