{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":32,"n_cols":7,"rows_kept":32,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","EVLQ-CV3"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","EVLQ05CAV3","EVLQ08CAV3"]
["Dimensioni","Unità","","Altezza","mm","735","735"]
["","","","Larghezza","mm","832","832"]
["","","","Profondità","mm","307","307"]
["Peso","Unità","","","kg","54","56"]
["Ventilatore","Portata d'aria","Riscaldamento","Alta","m³;/min","45.0","47.0"]
["","","Raffrescamento","Alta","m³;/min","525","525"]
["Campo di funzionamento","Riscaldamento","","Min.","°CBU","-25","-25"]
["","","","Max.","°CBU","25","25"]
["Livello potenza sonora","Riscaldamento","","Nom.","dBA","61","62"]
["Livello pressione sonora","Riscaldamento","","Nom.","dBA","48 (1)","49 (1)"]
["Refrigerante","Tipo","","","","R-410A","R-410A"]
["","GWP","","","","2088","2088"]
["","Refrigerante-=-Carica-=-TCO2Eq","","","tCO2Eq","3.0","3.3"]
["","Carica","","","kg","1.5","1.6"]
["Attacchi tubazioni","Liquido","","DE","mm","6.35","6.35"]
["","Gas","","DE","mm","159","159"]
["Collegamenti tubazioni","Scarico","","DE","mm","1x ø15 + 1x ø20","1x ø15 + 1x ø20"]
["","Dislivello","int. - est.","Max.","m","20.0","20.0"]
["Alimentazione","Nome","","","","V3","V3"]
["","Fase","","","","1~","1~"]
["","Frequenza","","","Hz","50","50"]
["","Tensione","","","V","230","230"]
["Corrente","Fusibili consigliati","","","A","16","20"]
["Note","","","","","(1) - Il livello di pressione sonora viene misurato mediante microfono posto a una certa distanza dall’unità. È un valore relativo e dipende dalla distanza e dall'ambiente acustico. Per ulteriori informazioni, consultare lo schema relativo allo spettro sonoro.","(1) - Il livello di pressione sonora viene misurato mediante microfono posto a una certa distanza dall’unità. È un valore relativo e dipende dalla distanza e dall'ambiente acustico. Per ulteriori informazioni, consultare lo schema relativo allo spettro sonoro."]
["","","","","","(2) - Corrente di spunto on/off compressore standard >> max. corrente di esercizio","(2) - Corrente di spunto on/off compressore standard >> max. corrente di esercizio"]
["","","","","","(3) - Corrente di spunto compressore controllato a Inverter Daikin Altherma <= max. corrente di esercizio","(3) - Corrente di spunto compressore controllato a Inverter Daikin Altherma <= max. corrente di esercizio"]