{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":74,"n_cols":81,"rows_kept":74,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","EWAT-B-XL"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","EWAT085B-XLB1","EWAT115B-XLB1","EWAT145B-XLB1","EWAT180B-XLB2-VFDFAN","EWAT180B-XLB2","EWAT185B-XLB1","EWAT200B-XLB2-VFDFAN","EWAT200B-XLB2","EWAT220B-XLB2-VFDFAN","EWAT220B-XLB2","EWAT230B-XLB1-VFDFAN","EWAT230B-XLB1","EWAT250B-XLB2-VFDFAN","EWAT250B-XLB2","EWAT280B-XLB2-VFDFAN","EWAT280B-XLB2","EWAT300B-XLB1-VFDFAN","EWAT300B-XLB1","EWAT310B-XLB2-VFDFAN","EWAT310B-XLB2","EWAT320B-XLB2-VFDFAN","EWAT320B-XLB2","EWAT360B-XLB1-VFDFAN","EWAT360B-XLB1","EWAT370B-XLB2-VFDFAN","EWAT370B-XLB2","EWAT430B-XLB2-VFDFAN","EWAT430B-XLB2","EWAT470B-XLB2-VFDFAN","EWAT470B-XLB2","EWAT540B-XLB2-VFDFAN","EWAT540B-XLB2","EWAT600B-XLB2-VFDFAN","EWAT600B-XLB2","EWAT660B-XLB2-VFDFAN","EWAT660B-XLB2","EWAT700B-XLB2-VFDFAN","EWAT700B-XLB2","EWAT085B-XLA1 (Archived)","EWAT115B-XLA1 (Archived)","EWAT145B-XLA1 (Archived)","EWAT180B-XLA2-VFDFAN (Archived)","EWAT180B-XLA2 (Archived)","EWAT185B-XLA1 (Archived)","EWAT200B-XLA2 (Archived)","EWAT200B-XLA2-VFDFAN (Archived)","EWAT220B-XLA2-VFDFAN (Archived)","EWAT220B-XLA2 (Archived)","EWAT230B-XLA1-VFDFAN (Archived)","EWAT230B-XLA1 (Archived)","EWAT250B-XLA2-VFDFAN (Archived)","EWAT250B-XLA2 (Archived)","EWAT280B-XLA2-VFDFAN (Archived)","EWAT280B-XLA2 (Archived)","EWAT300B-XLA1-VFDFAN (Archived)","EWAT300B-XLA1 (Archived)","EWAT310B-XLA2-VFDFAN (Archived)","EWAT310B-XLA2 (Archived)","EWAT320B-XLA2-VFDFAN (Archived)","EWAT320B-XLA2 (Archived)","EWAT360B-XLA1-VFDFAN (Archived)","EWAT360B-XLA1 (Archived)","EWAT370B-XLA2-VFDFAN (Archived)","EWAT370B-XLA2 (Archived)","EWAT430B-XLA2-VFDFAN (Archived)","EWAT430B-XLA2 (Archived)","EWAT470B-XLA2-VFDFAN (Archived)","EWAT470B-XLA2 (Archived)","EWAT540B-XLA2-VFDFAN (Archived)","EWAT540B-XLA2 (Archived)","EWAT600B-XLA2-VFDFAN (Archived)","EWAT600B-XLA2 (Archived)","EWAT660B-XLA2-VFDFAN (Archived)","EWAT660B-XLA2 (Archived)","EWAT700B-XLA2 (Archived)","EWAT700B-XLA2-VFDFAN (Archived)"]
["Livello pressione sonora","Raffrescamento","","Nom.","dBA","67.5 (1)","69.1 (1)","70.1 (1)","71.6 (1)","71.6 (1)","70.9 (1)","71.7 (1)","71.7 (1)","71.7 (1)","71.7 (1)","72.3 (1)","72.3 (1)","72.2 (1)","72.2 (1)","73 (1)","73 (1)","73.1 (1)","73.1 (1)","73 (1)","73 (1)","73.1 (1)","73.1 (1)","73.3 (1)","73.3 (1)","73.3 (1)","73.3 (1)","73.9 (1)","73.9 (1)","74 (1)","74 (1)","74.4 (1)","74.4 (1)","74.8 (1)","74.8 (1)","74.8 (1)","74.8 (1)","75.2 (1)","75.2 (1)","67.5","69.1","70.1","71.6","71.6","70.9","71.7","71.7","71.7","71.7","72.3","72.3","72.2","72.2","73","73","73.1","73.1","73","73","73.1","73.1","73.3","73.3","73.3","73.3","73.9","73.9","74","74","74.4","74.4","74.8","74.8","74.8","74.8","75.2","75.2"]
["Campo di funzionamento","Lato aria","Raffrescamento","Min.","°CBS","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","-10","-10","-10","-18","-18","-10","-18","-18","-18","-18","-18","-18","-18","-18","-18","-18","-18","-18","-18","-18","-18","-18","-18","-18","-18","-18","-18","-18","-18","-18","-18","-18","-18","-18","-18","-18","-18","-18"]
["","","","Max.","°CBS","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","46","46","46","46","46","46","46","46","46","46","46","46","46","46","46","46","46","46","46","46","46","46","46","46","46","46","46","46","46","46","46","46","46","46","46","46","46","46"]
["","Lato acqua","Raffrescamento","Max.","°CBS","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","20","20","20","20","20","20","20","20","20","20","20","20","20","20","20","20","20","20","20","20","20","20","20","20","20","20","20","20","20","20","20","20","20","20","20","20","20","20"]
["","","","Min.","°CBS","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","-13","-13","-13","-13","-13","-13","-13","-13","-13","-13","-13","-13","-13","-13","-13","-13","-13","-13","-13","-13","-13","-13","-13","-13","-13","-13","-13","-13","-13","-13","-13","-13","-13","-13","-13","-13","-13","-13"]
["Compressore","Tipo","","","","Compressore tipo Scroll","Compressore tipo Scroll","Compressore tipo Scroll","Compressore tipo Scroll","Compressore tipo Scroll","Compressore tipo Scroll","Compressore tipo Scroll","Compressore tipo Scroll","Compressore tipo Scroll","Compressore tipo Scroll","Compressore tipo Scroll","Compressore tipo Scroll","Compressore tipo Scroll","Compressore tipo Scroll","Compressore tipo Scroll","Compressore tipo Scroll","Compressore tipo Scroll","Compressore tipo Scroll","Compressore tipo Scroll","Compressore tipo Scroll","Compressore tipo Scroll","Compressore tipo Scroll","Compressore tipo Scroll","Compressore tipo Scroll","Compressore tipo Scroll","Compressore tipo Scroll","Compressore tipo Scroll","Compressore tipo Scroll","Compressore tipo Scroll","Compressore tipo Scroll","Compressore tipo Scroll","Compressore tipo Scroll","Compressore tipo Scroll","Compressore tipo Scroll","Compressore tipo Scroll","Compressore tipo Scroll","Compressore tipo Scroll","Compressore tipo Scroll","Driven vapour compression","Driven vapour compression","Driven vapour compression","Driven vapour compression","Driven vapour compression","Driven vapour compression","Driven vapour compression","Driven vapour compression","Driven vapour compression","Driven vapour compression","Driven vapour compression","Driven vapour compression","Driven vapour compression","Driven vapour compression","Driven vapour compression","Driven vapour compression","Driven vapour compression","Driven vapour compression","Driven vapour compression","Driven vapour compression","Driven vapour compression","Driven vapour compression","Driven vapour compression","Driven vapour compression","Driven vapour compression","Driven vapour compression","Driven vapour compression","Driven vapour compression","Driven vapour compression","Driven vapour compression","Driven vapour compression","Driven vapour compression","Driven vapour compression","Driven vapour compression","Driven vapour compression","Driven vapour compression","Driven vapour compression","Driven vapour compression"]
["","Metodo di avviamento_","","","","Avviamento diretto","Avviamento diretto","Avviamento diretto","","Avviamento diretto","Avviamento diretto","","Avviamento diretto","","Avviamento diretto","","Avviamento diretto","","Avviamento diretto","","Avviamento diretto","","Avviamento diretto","","Avviamento diretto","","Avviamento diretto","","Avviamento diretto","","Avviamento diretto","","Avviamento diretto","","","","Avviamento diretto","","Avviamento diretto","","Avviamento diretto","","Avviamento diretto"]
["","Quantità_","","","","2","2","2","4","4","2","4","4","4","4","2","2","4","4","4","4","3","3","4","4","4","4","3","3","4","4","4","4","4","4","5","5","6","6","6","6","6","6","2","2","2","4","4","2","4","4","4","4","2","2","4","4","4","4","3","3","4","4","4","4","3","3","4","4","4","4","4","4","5","5","6","6","6","6","6","6"]
["Scambiatore calore aria","Tipo","","","","Microcanale","Microcanale","Microcanale","Microcanale","Microcanale","Microcanale","Microcanale","Microcanale","Microcanale","Microcanale","Microcanale","Microcanale","Microcanale","Microcanale","Microcanale","Microcanale","Microcanale","Microcanale","Microcanale","Microcanale","Microcanale","Microcanale","Microcanale","Microcanale","Microcanale","Microcanale","Microcanale","Microcanale","Microcanale","Microcanale","Microcanale","Microcanale","Microcanale","Microcanale","Microcanale","Microcanale","Microcanale","Microcanale","Microcanale","Microcanale","Microcanale","Microcanale","Microcanale","Microcanale","Microcanale","Microcanale","Microcanale","Microcanale","Microcanale","Microcanale","Microcanale","Microcanale","Microcanale","Microcanale","Microcanale","Microcanale","Microcanale","Microcanale","Microcanale","Microcanale","Microcanale","Microcanale","Microcanale","Microcanale","Microcanale","Microcanale","Microcanale","Microcanale","Microcanale","Microcanale","Microcanale","Microcanale","Microcanale","Microcanale","Microcanale","Microcanale"]
["Peso","Peso in ordine di marcia","","","kg","752","846","968","1,747","1,747","1,088","1,777","1,777","1,813","1,813","2,098","2,098","2,104","2,104","2,250","2,250","2,338","2,338","2,281","2,281","2,318","2,318","2,751","2,751","2,821","2,821","2,916","2,916","3,421","3,421","3,675","3,675","4,148","4,148","4,550","4,550","4,692","4,692","752","846","968","1,743","1,743","1,088","1,773","1,773","1,801","1,801","1,997","1,997","2,066","2,066","2,209","2,209","2,234","2,234","2,241","2,241","2,277","2,277","2,614","2,614","2,655","2,655","2,848","2,848","3,268","3,268","3,497","3,497","3,916","3,916","4,290","4,290","4,432","4,432"]
["","Unità","","","kg","747","840","959","1,736","1,736","1,076","1,766","1,766","1,802","1,802","2,082","2,082","2,090","2,090","2,231","2,231","2,318","2,318","2,262","2,262","2,299","2,299","2,731","2,731","2,801","2,801","2,888","2,888","3,393","3,393","3,633","3,633","4,106","4,106","4,500","4,500","4,642","4,642","744","837","961","1,732","1,732","1,072","1,763","1,763","1,790","1,790","1,977","1,977","2,054","2,054","2,192","2,192","2,212","2,212","2,220","2,220","2,247","2,247","2,590","2,590","2,627","2,627","2,811","2,811","3,237","3,237","3,458","3,458","3,873","3,873","4,248","4,248","4,396","4,396"]
["EER","","","","","3.05","3.12","3.23","3.13","3.14","2.87","3.05","3.06","3.02","3.03","3.19","3.21","3.11","3.12","3.19","3.2","3.12","3.13","3.12","3.313","3.05","3.06","3.11","3.11","3.05","3.06","3.1","3.11","3.08","3.09","3.07","3.07","3.11","3.12","3.13","3.14","3.09","3.1","3.04","3.11","3.22","3.11","3.12","2.86","3.05","3.04","3.01","3.01","3.18","3.19","3.1","3.11","3.17","3.19","3.1","3.11","3.12","3.12","3.04","3.05","3.1","3.1","3.04","3.05","3.1","3.11","3.07","3.08","3.05","3.06","3.1","3.1","3.11","3.12","3.08","3.07"]
["ESEER","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","4.07","4.23","4.19","4.3","4.02","4.05","4.01","4.13","4.19","4.06","4.23","4.1","4.21","4.03","4.23","4.15","4.32","4.14","4.18","4.13","4.22","4.12","4.25","4.08","4.15","4.03","4.17","4.12","4.2","4.09","4.3","4.06","4.25","4.08","4.33","4.12","4.05","4.27"]
["Refrigerante","GWP","","","","","","","675","","","675","","675","","675","","675","","675","","675","","675","","675","","675","","675","","675","","675","","675","","675","","675","","675","","675","675","675","675","675","675","675","675","675","675","675","675","675","675","675","675","675","675","675","675","675","675","675","675","675","675","675","675","675","675","675","675","675","675","675","675","675","675"]
["","Tipo","","","","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32"]
["","Circuiti","","Quantità","","","","","2","","","2","","2","","1","","2","","2","","1","","2","","2","","1","","2","","2","","2","2","2","","2","","2","","2","","1","1","1","2","2","1","2","2","2","2","1","1","2","2","2","2","1","1","2","2","2","2","1","1","2","2","2","2","2","2","2","2","2","2","2","2","2","2"]
["","Carica","","","kg","8.6","9.4","11.2","20","18.8","11.2","20","19.4","20","19.1","23.5","23.7","24","23.4","27.5","29.1","28","26.6","28","27.4","27.5","27.6","32","30.3","31","32.2","36","35.1","43.5","43.5","49","48","55","53.8","60","61","66","64.9","10.5","12.5","15","30","30","16","36","36","37","37","30","30","42","42","48","48","36","36","50","50","52","52","50","50","58","58","62","62","70","70","78","78","80","80","92","92","100","100"]
["Capacità di Raffrescamento","Nom.","","","kW","88","114","143","179","179","183","201","201","226","226","239","239","255","255","282","282","305","305","305","305","326","326","352","352","372","372","425","425","472","472","538","538","609","609","662","662","704","704","87.7","113.64","143.23","178.64","178.64","182.18","200.33","200.33","225.65","225.65","238.26","238.26","254.08","254.08","280.99","280.99","303.6","303.6","304.42","304.42","325.3","325.3","350.13","350.13","370.33","370.33","423.61","423.61","470.48","470.48","536.64","536.64","606.55","606.55","659.77","659.77","701.27","701.27"]
["Scambiatore di calore refrigerante/acqua","Volume acqua","","","l","","","","11","","","11","","11","","16","","14","","19","","20","","19","","19","","20","","20","","28","","28","28","42","","42","","50","","50","","5","6","9","11","11","12","11","11","11","11","16","16","14","14","19","19","20","20","19","19","19","19","20","20","20","20","28","28","28","28","42","42","42","42","50","50","50","50"]
["","Tipo","","","","","","","Piastra saldobrasata","","","Piastra saldobrasata","","Piastra saldobrasata","","Piastra saldobrasata","","Piastra saldobrasata","","Piastra saldobrasata","","Piastra saldobrasata","","Piastra saldobrasata","","Piastra saldobrasata","","Piastra saldobrasata","","Piastra saldobrasata","","Piastra saldobrasata","","Piastra saldobrasata","Piastra saldobrasata","Piastra saldobrasata","","Piastra saldobrasata","","Piastra saldobrasata","","Piastra saldobrasata","","Piastra saldobrasata","Piastra saldobrasata","Piastra saldobrasata","Piastra saldobrasata","Piastra saldobrasata","Piastra saldobrasata","Piastra saldobrasata","Piastra saldobrasata","Piastra saldobrasata","Piastra saldobrasata","Piastra saldobrasata","Piastra saldobrasata","Piastra saldobrasata","Piastra saldobrasata","Piastra saldobrasata","Piastra saldobrasata","Piastra saldobrasata","Piastra saldobrasata","Piastra saldobrasata","Piastra saldobrasata","Piastra saldobrasata","Piastra saldobrasata","Piastra saldobrasata","Piastra saldobrasata","Piastra saldobrasata","Piastra saldobrasata","Piastra saldobrasata","Piastra saldobrasata","Piastra saldobrasata","Piastra saldobrasata","Piastra saldobrasata","Piastra saldobrasata","Piastra saldobrasata","Piastra saldobrasata","Piastra saldobrasata","Piastra saldobrasata","Piastra saldobrasata","Piastra saldobrasata"]
["Potenza assorbita","Raffrescamento","","Nom.","kW","","","","57.2","","","65.9","","74.9","","74.8","","82","","88.2","","97.6","","97.7","","107","","113","","122","","137","","153","153","175","","195","","211","","228","","28.9","36.5","44.5","57.4","57.2","63.8","65.7","65.9","75.1","74.9","75","74.8","82","81.8","88.5","88.2","98","97.7","97.6","97.7","107","106","113","113","122","121","136","136","153","152","176","175","195","195","212","211","227","228"]
["Sound power level","Raffrescamento","","Nom.","dBA","85.2 (1)","87.1 (1)","88.5 (1)","90.6 (1)","90.6 (1)","89.3 (1)","90.6 (1)","90.6 (1)","90.7 (1)","90.7 (1)","91.8 (1)","91.8 (1)","91.7 (1)","91.7 (1)","92.5 (1)","92.5 (1)","92.6 (1)","92.6 (1)","92.5 (1)","92.5 (1)","92.6 (1)","92.6 (1)","93.3 (1)","93.3 (1)","93.2 (1)","93.2 (1)","93.8 (1)","93.8 (1)","94.4 (1)","94.4 (1)","94.8 (1)","94.8 (1)","95.6 (1)","95.6 (1)","95.9 (1)","95.9 (1)","96.3 (1)","96.3 (1)","85.2","87.1","88.5","90.6","90.6","89.3","90.6","90.6","90.7","90.7","91.8","91.8","91.7","91.7","92.5","92.5","92.6","92.6","92.5","92.5","92.6","92.6","93.3","93.3","93.2","93.2","93.8","93.8","94.4","94.4","94.8","94.8","95.6","95.6","95.9","95.9","96.3","96.3"]
["Dimensioni","Unità","","Larghezza","mm","1,204","1,204","1,204","2,236","2,236","1,204","2,236","2,236","2,236","2,236","2,236","2,236","2,236","2,236","2,236","2,236","2,236","2,236","2,236","2,236","2,236","2,236","2,236","2,236","2,236","2,236","2,236","2,236","2,236","2,236","2,236","2,236","2,236","2,236","2,236","2,236","2,236","2,236","1,204","1,204","1,204","2,236","2,236","1,204","2,236","2,236","2,236","2,236","2,236","2,236","2,236","2,236","2,236","2,236","2,236","2,236","2,236","2,236","2,236","2,236","2,236","2,236","2,236","2,236","2,236","2,236","2,236","2,236","2,236","2,236","2,236","2,236","2,236","2,236","2,236","2,236"]
["","","","Profondità","mm","2,660","3,180","3,780","2,326","2,326","3,780","2,326","2,326","2,326","2,326","3,226","3,226","3,226","3,226","3,226","3,226","3,226","3,226","3,226","3,226","3,226","3,226","4,126","4,126","4,126","4,126","4,126","4,126","5,025","5,025","5,025","5,025","5,874","5,874","6,774","6,774","6,774","6,774","2,660","3,180","3,780","2,326","2,326","3,780","2,326","2,326","2,326","2,326","3,226","3,226","3,226","3,226","3,226","3,226","3,226","3,226","3,226","3,226","3,226","3,226","4,126","4,126","4,126","4,126","4,126","4,126","5,025","5,025","5,025","5,025","5,874","5,874","6,774","6,774","6,774","6,774"]
["","","","Altezza","mm","1,801","1,801","1,822","2,540","2,540","1,822","2,540","2,540","2,540","2,540","2,540","2,540","2,540","2,540","2,540","2,540","2,540","2,540","2,540","2,540","2,540","2,540","2,540","2,540","2,540","2,540","2,540","2,540","2,540","2,540","2,540","2,540","2,540","2,540","2,540","2,540","2,540","2,540","1,801","1,801","1,822","2,540","2,540","1,822","2,540","2,540","2,540","2,540","2,540","2,540","2,540","2,540","2,540","2,540","2,540","2,540","2,540","2,540","2,540","2,540","2,540","2,540","2,540","2,540","2,540","2,540","2,540","2,540","2,540","2,540","2,540","2,540","2,540","2,540","2,540","2,540"]
["Controllo della capacità","Capacità minima","","","%","50","38","50","25","25","38","21","21","19","19","50","50","17","17","16","16","24","24","14","14","22","22","33","33","19","19","17","17","25","25","14","14","12","12","11","11","17","17","50","38","50","25","25","38","21","21","19","19","50","50","17","17","16","16","24","24","14","14","22","22","33","33","19","19","17","17","25","25","14","14","12","12","11","11","17","17"]
["","Metodo","","","","Fase","Fase","Fase","Fase","Fase","Fase","Fase","Fase","Fase","Fase","Fase","Fase","Fase","Fase","Fase","Fase","Fase","Fase","Fase","Fase","Fase","Fase","Fase","Fase","Fase","Fase","Fase","Fase","Fase","Fase","Fase","Fase","Fase","Fase","Fase","Fase","Fase","Fase","Staged","Staged","Staged","Variabile","Variabile","Staged","Variabile","Variabile","Variabile","Variabile","Staged","Staged","Variabile","Variabile","Variabile","Variabile","Variabile","Variabile","Variabile","Variabile","Variabile","Variabile","Variabile","Variabile","Variabile","Variabile","Variabile","Variabile","Variabile","Variabile","Variabile","Variabile","Variabile","Variabile","Variabile","Variabile","Variabile","Variabile"]
["Ventilatore","Portata d'aria","","Nom.","l/s","","","","20,306","","","20,306","","20,306","","25,382","","25,382","","30,459","","30,459","","30,459","","30,459","","35,535","","35,535","","40,612","","45,688","45,688","50,765","","60,918","","65,994","","71,071","","9,036","12,023","15,057","20,306","20,306","15,057","20,306","20,306","20,306","20,306","25,382","25,382","25,382","25,382","30,459","30,459","30,459","30,459","30,459","30,459","30,459","30,459","35,535","35,535","35,535","35,535","40,612","40,612","45,688","45,688","50,765","50,765","60,918","60,918","65,994","65,994","71,071","71,071"]
["","Velocità","","","giri/min","","","","900","","","900","","900","","900","","900","","900","","900","","900","","900","","900","","900","","900","","900","900","900","","900","","900","","900","","1,360","1,360","1,360","900","900","1,360","900","900","900","900","900","900","900","900","900","900","900","900","900","900","900","900","900","900","900","900","900","900","900","900","900","900","900","900","900","900","900","900"]
["Compressore","Metodo di avviamento_","","","","","","","Avviamento diretto","","","Avviamento diretto","","Avviamento diretto","","Avviamento diretto","","Avviamento diretto","","Avviamento diretto","","Avviamento diretto","","Avviamento diretto","","Avviamento diretto","","Avviamento diretto","","Avviamento diretto","","Avviamento diretto","","Avviamento diretto","Avviamento diretto","Avviamento diretto","","Avviamento diretto","","Avviamento diretto","","Avviamento diretto","","Avviamento diretto","Avviamento diretto","Avviamento diretto","Avviamento diretto","Avviamento diretto","Avviamento diretto","Avviamento diretto","Avviamento diretto","Avviamento diretto","Avviamento diretto","Avviamento diretto","Avviamento diretto","Avviamento diretto","Avviamento diretto","Avviamento diretto","Avviamento diretto","Avviamento diretto","Avviamento diretto","Avviamento diretto","Avviamento diretto","Avviamento diretto","Avviamento diretto","Avviamento diretto","Avviamento diretto","Avviamento diretto","Avviamento diretto","Avviamento diretto","Avviamento diretto","Avviamento diretto","Avviamento diretto","Avviamento diretto","Avviamento diretto","Avviamento diretto","Avviamento diretto","Avviamento diretto","Avviamento diretto","Avviamento diretto","Avviamento diretto"]
["Power supply","Fase","","","","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~"]
["","Gamma di tensione","","Max.","%","10","10","10","","10","10","","10","","10","","10","","10","","10","","10","","10","","10","","10","","10","","10","","","","10","","10","","10","","10"]
["","","","Min.","%","-10","-10","-10","","-10","-10","","-10","","-10","","-10","","-10","","-10","","-10","","-10","","-10","","-10","","-10","","-10","","","","-10","","-10","","-10","","-10"]
["","Frequenza","","","Hz","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50"]
["","Tensione","","","V","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400"]
["Unità","Corrente max. unità per dimensionamento cavi","","","A","79","109","108","","158","178","","187","","215","","190","","215","","261","","275","","289","","285","","283","","294","","368","","","","461","","549","","558","","567"]
["","Corrente di spunto","","Max.","A","215","315","328","","290","464","","388","","399","","506","","414","","543","","554","","554","","564","","592","","602","","640","","","","727","","779","","817","","855"]
["","Corrente di funzionamento","Raffresc.","Nom.","A","56","67","78","","110","108","","122","","135","","128","","145","","158","","168","","170","","183","","192","","208","","234","","","","298","","334","","360","","387"]
["","","","Max.","A","75","87","100","","149","134","","160","","171","","176","","186","","213","","224","","224","","235","","262","","273","","311","","","","397","","449","","487","","525"]
["Note","","","","","(1) - Tutte le prestazioni (capacità di raffrescamento, potenza assorbita dall'unità durante il raffrescamento e valori EER) si riferiscono alle seguenti condizioni: evaporatore 12,0/7,0°C; temp. esterna 35,0°C, unità a pieno carico, liquido di funzionamento: acqua, fattore di incrostazione = 0","(1) - Tutte le prestazioni (capacità di raffrescamento, potenza assorbita dall'unità durante il raffrescamento e valori EER) si riferiscono alle seguenti condizioni: evaporatore 12,0/7,0°C; temp. esterna 35,0°C, unità a pieno carico, liquido di funzionamento: acqua, fattore di incrostazione = 0","(1) - Tutte le prestazioni (capacità di raffrescamento, potenza assorbita dall'unità durante il raffrescamento e valori EER) si riferiscono alle seguenti condizioni: evaporatore 12,0/7,0°C; temp. esterna 35,0°C, unità a pieno carico, liquido di funzionamento: acqua, fattore di incrostazione = 0","(1) - Tutte le prestazioni (capacità di raffrescamento, potenza assorbita dall'unità durante il raffrescamento e valori EER) si riferiscono alle seguenti condizioni: evaporatore 12,0/7,0°C; temp. esterna 35,0°C, unità a pieno carico, liquido di funzionamento: acqua, fattore di incrostazione = 0","(1) - Tutte le prestazioni (capacità di raffrescamento, potenza assorbita dall'unità durante il raffrescamento e valori EER) si riferiscono alle seguenti condizioni: evaporatore 12,0/7,0°C; temp. esterna 35,0°C, unità a pieno carico, liquido di funzionamento: acqua, fattore di incrostazione = 0","(1) - Tutte le prestazioni (capacità di raffrescamento, potenza assorbita dall'unità durante il raffrescamento e valori EER) si riferiscono alle seguenti condizioni: evaporatore 12,0/7,0°C; temp. esterna 35,0°C, unità a pieno carico, liquido di funzionamento: acqua, fattore di incrostazione = 0","(1) - Tutte le prestazioni (capacità di raffrescamento, potenza assorbita dall'unità durante il raffrescamento e valori EER) si riferiscono alle seguenti condizioni: evaporatore 12,0/7,0°C; temp. esterna 35,0°C, unità a pieno carico, liquido di funzionamento: acqua, fattore di incrostazione = 0","(1) - Tutte le prestazioni (capacità di raffrescamento, potenza assorbita dall'unità durante il raffrescamento e valori EER) si riferiscono alle seguenti condizioni: evaporatore 12,0/7,0°C; temp. esterna 35,0°C, unità a pieno carico, liquido di funzionamento: acqua, fattore di incrostazione = 0","(1) - Tutte le prestazioni (capacità di raffrescamento, potenza assorbita dall'unità durante il raffrescamento e valori EER) si riferiscono alle seguenti condizioni: evaporatore 12,0/7,0°C; temp. esterna 35,0°C, unità a pieno carico, liquido di funzionamento: acqua, fattore di incrostazione = 0","(1) - Tutte le prestazioni (capacità di raffrescamento, potenza assorbita dall'unità durante il raffrescamento e valori EER) si riferiscono alle seguenti condizioni: evaporatore 12,0/7,0°C; temp. esterna 35,0°C, unità a pieno carico, liquido di funzionamento: acqua, fattore di incrostazione = 0","(1) - Tutte le prestazioni (capacità di raffrescamento, potenza assorbita dall'unità durante il raffrescamento e valori EER) si riferiscono alle seguenti condizioni: evaporatore 12,0/7,0°C; temp. esterna 35,0°C, unità a pieno carico, liquido di funzionamento: acqua, fattore di incrostazione = 0","(1) - Tutte le prestazioni (capacità di raffrescamento, potenza assorbita dall'unità durante il raffrescamento e valori EER) si riferiscono alle seguenti condizioni: evaporatore 12,0/7,0°C; temp. esterna 35,0°C, unità a pieno carico, liquido di funzionamento: acqua, fattore di incrostazione = 0","(1) - Tutte le prestazioni (capacità di raffrescamento, potenza assorbita dall'unità durante il raffrescamento e valori EER) si riferiscono alle seguenti condizioni: evaporatore 12,0/7,0°C; temp. esterna 35,0°C, unità a pieno carico, liquido di funzionamento: acqua, fattore di incrostazione = 0","(1) - Tutte le prestazioni (capacità di raffrescamento, potenza assorbita dall'unità durante il raffrescamento e valori EER) si riferiscono alle seguenti condizioni: evaporatore 12,0/7,0°C; temp. esterna 35,0°C, unità a pieno carico, liquido di funzionamento: acqua, fattore di incrostazione = 0","(1) - Tutte le prestazioni (capacità di raffrescamento, potenza assorbita dall'unità durante il raffrescamento e valori EER) si riferiscono alle seguenti condizioni: evaporatore 12,0/7,0°C; temp. esterna 35,0°C, unità a pieno carico, liquido di funzionamento: acqua, fattore di incrostazione = 0","(1) - Tutte le prestazioni (capacità di raffrescamento, potenza assorbita dall'unità durante il raffrescamento e valori EER) si riferiscono alle seguenti condizioni: evaporatore 12,0/7,0°C; temp. esterna 35,0°C, unità a pieno carico, liquido di funzionamento: acqua, fattore di incrostazione = 0","(1) - Tutte le prestazioni (capacità di raffrescamento, potenza assorbita dall'unità durante il raffrescamento e valori EER) si riferiscono alle seguenti condizioni: evaporatore 12,0/7,0°C; temp. esterna 35,0°C, unità a pieno carico, liquido di funzionamento: acqua, fattore di incrostazione = 0","(1) - Tutte le prestazioni (capacità di raffrescamento, potenza assorbita dall'unità durante il raffrescamento e valori EER) si riferiscono alle seguenti condizioni: evaporatore 12,0/7,0°C; temp. esterna 35,0°C, unità a pieno carico, liquido di funzionamento: acqua, fattore di incrostazione = 0","(1) - Tutte le prestazioni (capacità di raffrescamento, potenza assorbita dall'unità durante il raffrescamento e valori EER) si riferiscono alle seguenti condizioni: evaporatore 12,0/7,0°C; temp. esterna 35,0°C, unità a pieno carico, liquido di funzionamento: acqua, fattore di incrostazione = 0","(1) - Tutte le prestazioni (capacità di raffrescamento, potenza assorbita dall'unità durante il raffrescamento e valori EER) si riferiscono alle seguenti condizioni: evaporatore 12,0/7,0°C; temp. esterna 35,0°C, unità a pieno carico, liquido di funzionamento: acqua, fattore di incrostazione = 0","(1) - Tutte le prestazioni (capacità di raffrescamento, potenza assorbita dall'unità durante il raffrescamento e valori EER) si riferiscono alle seguenti condizioni: evaporatore 12,0/7,0°C; temp. esterna 35,0°C, unità a pieno carico, liquido di funzionamento: acqua, fattore di incrostazione = 0","(1) - Tutte le prestazioni (capacità di raffrescamento, potenza assorbita dall'unità durante il raffrescamento e valori EER) si riferiscono alle seguenti condizioni: evaporatore 12,0/7,0°C; temp. esterna 35,0°C, unità a pieno carico, liquido di funzionamento: acqua, fattore di incrostazione = 0","(1) - Tutte le prestazioni (capacità di raffrescamento, potenza assorbita dall'unità durante il raffrescamento e valori EER) si riferiscono alle seguenti condizioni: evaporatore 12,0/7,0°C; temp. esterna 35,0°C, unità a pieno carico, liquido di funzionamento: acqua, fattore di incrostazione = 0","(1) - Tutte le prestazioni (capacità di raffrescamento, potenza assorbita dall'unità durante il raffrescamento e valori EER) si riferiscono alle seguenti condizioni: evaporatore 12,0/7,0°C; temp. esterna 35,0°C, unità a pieno carico, liquido di funzionamento: acqua, fattore di incrostazione = 0","(1) - Tutte le prestazioni (capacità di raffrescamento, potenza assorbita dall'unità durante il raffrescamento e valori EER) si riferiscono alle seguenti condizioni: evaporatore 12,0/7,0°C; temp. esterna 35,0°C, unità a pieno carico, liquido di funzionamento: acqua, fattore di incrostazione = 0","(1) - Tutte le prestazioni (capacità di raffrescamento, potenza assorbita dall'unità durante il raffrescamento e valori EER) si riferiscono alle seguenti condizioni: evaporatore 12,0/7,0°C; temp. esterna 35,0°C, unità a pieno carico, liquido di funzionamento: acqua, fattore di incrostazione = 0","(1) - Tutte le prestazioni (capacità di raffrescamento, potenza assorbita dall'unità durante il raffrescamento e valori EER) si riferiscono alle seguenti condizioni: evaporatore 12,0/7,0°C; temp. esterna 35,0°C, unità a pieno carico, liquido di funzionamento: acqua, fattore di incrostazione = 0","(1) - Tutte le prestazioni (capacità di raffrescamento, potenza assorbita dall'unità durante il raffrescamento e valori EER) si riferiscono alle seguenti condizioni: evaporatore 12,0/7,0°C; temp. esterna 35,0°C, unità a pieno carico, liquido di funzionamento: acqua, fattore di incrostazione = 0","(1) - Tutte le prestazioni (capacità di raffrescamento, potenza assorbita dall'unità durante il raffrescamento e valori EER) si riferiscono alle seguenti condizioni: evaporatore 12,0/7,0°C; temp. esterna 35,0°C, unità a pieno carico, liquido di funzionamento: acqua, fattore di incrostazione = 0","(1) - Tutte le prestazioni (capacità di raffrescamento, potenza assorbita dall'unità durante il raffrescamento e valori EER) si riferiscono alle seguenti condizioni: evaporatore 12,0/7,0°C; temp. esterna 35,0°C, unità a pieno carico, liquido di funzionamento: acqua, fattore di incrostazione = 0","(1) - Tutte le prestazioni (capacità di raffrescamento, potenza assorbita dall'unità durante il raffrescamento e valori EER) si riferiscono alle seguenti condizioni: evaporatore 12,0/7,0°C; temp. esterna 35,0°C, unità a pieno carico, liquido di funzionamento: acqua, fattore di incrostazione = 0","(1) - Tutte le prestazioni (capacità di raffrescamento, potenza assorbita dall'unità durante il raffrescamento e valori EER) si riferiscono alle seguenti condizioni: evaporatore 12,0/7,0°C; temp. esterna 35,0°C, unità a pieno carico, liquido di funzionamento: acqua, fattore di incrostazione = 0","(1) - Tutte le prestazioni (capacità di raffrescamento, potenza assorbita dall'unità durante il raffrescamento e valori EER) si riferiscono alle seguenti condizioni: evaporatore 12,0/7,0°C; temp. esterna 35,0°C, unità a pieno carico, liquido di funzionamento: acqua, fattore di incrostazione = 0","(1) - Tutte le prestazioni (capacità di raffrescamento, potenza assorbita dall'unità durante il raffrescamento e valori EER) si riferiscono alle seguenti condizioni: evaporatore 12,0/7,0°C; temp. esterna 35,0°C, unità a pieno carico, liquido di funzionamento: acqua, fattore di incrostazione = 0","(1) - Tutte le prestazioni (capacità di raffrescamento, potenza assorbita dall'unità durante il raffrescamento e valori EER) si riferiscono alle seguenti condizioni: evaporatore 12,0/7,0°C; temp. esterna 35,0°C, unità a pieno carico, liquido di funzionamento: acqua, fattore di incrostazione = 0","(1) - Tutte le prestazioni (capacità di raffrescamento, potenza assorbita dall'unità durante il raffrescamento e valori EER) si riferiscono alle seguenti condizioni: evaporatore 12,0/7,0°C; temp. esterna 35,0°C, unità a pieno carico, liquido di funzionamento: acqua, fattore di incrostazione = 0","(1) - Tutte le prestazioni (capacità di raffrescamento, potenza assorbita dall'unità durante il raffrescamento e valori EER) si riferiscono alle seguenti condizioni: evaporatore 12,0/7,0°C; temp. esterna 35,0°C, unità a pieno carico, liquido di funzionamento: acqua, fattore di incrostazione = 0","(1) - Tutte le prestazioni (capacità di raffrescamento, potenza assorbita dall'unità durante il raffrescamento e valori EER) si riferiscono alle seguenti condizioni: evaporatore 12,0/7,0°C; temp. esterna 35,0°C, unità a pieno carico, liquido di funzionamento: acqua, fattore di incrostazione = 0","(1) - Tutte le prestazioni (capacità di raffrescamento, potenza assorbita dall'unità durante il raffrescamento e valori EER) si riferiscono alle seguenti condizioni: evaporatore 12,0/7,0°C; temp. esterna 35,0°C, unità a pieno carico, liquido di funzionamento: acqua, fattore di incrostazione = 0","(1) - Tutte le prestazioni (capacità di raffrescamento, potenza assorbita dall'unità durante il raffrescamento e valori EER) si riferiscono alle seguenti condizioni: evaporatore 12,0/7,0°C; temp. esterna 35,0°C, unità a pieno carico, liquido di funzionamento: acqua, fattore di incrostazione = 0","(1) - Tutte le prestazioni (capacità di raffrescamento, potenza assorbita dall'unità durante il raffrescamento e valori EER) si riferiscono alle seguenti condizioni: evaporatore 12,0/7,0°C; temp. esterna 35,0°C, unità a pieno carico, liquido di funzionamento: acqua, fattore di incrostazione = 0","(1) - Tutte le prestazioni (capacità di raffrescamento, potenza assorbita dall'unità durante il raffrescamento e valori EER) si riferiscono alle seguenti condizioni: evaporatore 12,0/7,0°C; temp. esterna 35,0°C, unità a pieno carico, liquido di funzionamento: acqua, fattore di incrostazione = 0","(1) - Tutte le prestazioni (capacità di raffrescamento, potenza assorbita dall'unità durante il raffrescamento e valori EER) si riferiscono alle seguenti condizioni: evaporatore 12,0/7,0°C; temp. esterna 35,0°C, unità a pieno carico, liquido di funzionamento: acqua, fattore di incrostazione = 0","(1) - Tutte le prestazioni (capacità di raffrescamento, potenza assorbita dall'unità durante il raffrescamento e valori EER) si riferiscono alle seguenti condizioni: evaporatore 12,0/7,0°C; temp. esterna 35,0°C, unità a pieno carico, liquido di funzionamento: acqua, fattore di incrostazione = 0","(1) - Tutte le prestazioni (capacità di raffrescamento, potenza assorbita dall'unità durante il raffrescamento e valori EER) si riferiscono alle seguenti condizioni: evaporatore 12,0/7,0°C; temp. esterna 35,0°C, unità a pieno carico, liquido di funzionamento: acqua, fattore di incrostazione = 0","(1) - Tutte le prestazioni (capacità di raffrescamento, potenza assorbita dall'unità durante il raffrescamento e valori EER) si riferiscono alle seguenti condizioni: evaporatore 12,0/7,0°C; temp. esterna 35,0°C, unità a pieno carico, liquido di funzionamento: acqua, fattore di incrostazione = 0","(1) - Tutte le prestazioni (capacità di raffrescamento, potenza assorbita dall'unità durante il raffrescamento e valori EER) si riferiscono alle seguenti condizioni: evaporatore 12,0/7,0°C; temp. esterna 35,0°C, unità a pieno carico, liquido di funzionamento: acqua, fattore di incrostazione = 0","(1) - Tutte le prestazioni (capacità di raffrescamento, potenza assorbita dall'unità durante il raffrescamento e valori EER) si riferiscono alle seguenti condizioni: evaporatore 12,0/7,0°C; temp. esterna 35,0°C, unità a pieno carico, liquido di funzionamento: acqua, fattore di incrostazione = 0","(1) - Tutte le prestazioni (capacità di raffrescamento, potenza assorbita dall'unità durante il raffrescamento e valori EER) si riferiscono alle seguenti condizioni: evaporatore 12,0/7,0°C; temp. esterna 35,0°C, unità a pieno carico, liquido di funzionamento: acqua, fattore di incrostazione = 0","(1) - Tutte le prestazioni (capacità di raffrescamento, potenza assorbita dall'unità durante il raffrescamento e valori EER) si riferiscono alle seguenti condizioni: evaporatore 12,0/7,0°C; temp. esterna 35,0°C, unità a pieno carico, liquido di funzionamento: acqua, fattore di incrostazione = 0","(1) - Tutte le prestazioni (capacità di raffrescamento, potenza assorbita dall'unità durante il raffrescamento e valori EER) si riferiscono alle seguenti condizioni: evaporatore 12,0/7,0°C; temp. esterna 35,0°C, unità a pieno carico, liquido di funzionamento: acqua, fattore di incrostazione = 0","(1) - Tutte le prestazioni (capacità di raffrescamento, potenza assorbita dall'unità durante il raffrescamento e valori EER) si riferiscono alle seguenti condizioni: evaporatore 12,0/7,0°C; temp. esterna 35,0°C, unità a pieno carico, liquido di funzionamento: acqua, fattore di incrostazione = 0","(1) - Tutte le prestazioni (capacità di raffrescamento, potenza assorbita dall'unità durante il raffrescamento e valori EER) si riferiscono alle seguenti condizioni: evaporatore 12,0/7,0°C; temp. esterna 35,0°C, unità a pieno carico, liquido di funzionamento: acqua, fattore di incrostazione = 0","(1) - Tutte le prestazioni (capacità di raffrescamento, potenza assorbita dall'unità durante il raffrescamento e valori EER) si riferiscono alle seguenti condizioni: evaporatore 12,0/7,0°C; temp. esterna 35,0°C, unità a pieno carico, liquido di funzionamento: acqua, fattore di incrostazione = 0","(1) - Tutte le prestazioni (capacità di raffrescamento, potenza assorbita dall'unità durante il raffrescamento e valori EER) si riferiscono alle seguenti condizioni: evaporatore 12,0/7,0°C; temp. esterna 35,0°C, unità a pieno carico, liquido di funzionamento: acqua, fattore di incrostazione = 0","(1) - Tutte le prestazioni (capacità di raffrescamento, potenza assorbita dall'unità durante il raffrescamento e valori EER) si riferiscono alle seguenti condizioni: evaporatore 12,0/7,0°C; temp. esterna 35,0°C, unità a pieno carico, liquido di funzionamento: acqua, fattore di incrostazione = 0","(1) - Tutte le prestazioni (capacità di raffrescamento, potenza assorbita dall'unità durante il raffrescamento e valori EER) si riferiscono alle seguenti condizioni: evaporatore 12,0/7,0°C; temp. esterna 35,0°C, unità a pieno carico, liquido di funzionamento: acqua, fattore di incrostazione = 0","(1) - Tutte le prestazioni (capacità di raffrescamento, potenza assorbita dall'unità durante il raffrescamento e valori EER) si riferiscono alle seguenti condizioni: evaporatore 12,0/7,0°C; temp. esterna 35,0°C, unità a pieno carico, liquido di funzionamento: acqua, fattore di incrostazione = 0","(1) - Tutte le prestazioni (capacità di raffrescamento, potenza assorbita dall'unità durante il raffrescamento e valori EER) si riferiscono alle seguenti condizioni: evaporatore 12,0/7,0°C; temp. esterna 35,0°C, unità a pieno carico, liquido di funzionamento: acqua, fattore di incrostazione = 0","(1) - Tutte le prestazioni (capacità di raffrescamento, potenza assorbita dall'unità durante il raffrescamento e valori EER) si riferiscono alle seguenti condizioni: evaporatore 12,0/7,0°C; temp. esterna 35,0°C, unità a pieno carico, liquido di funzionamento: acqua, fattore di incrostazione = 0","(1) - Tutte le prestazioni (capacità di raffrescamento, potenza assorbita dall'unità durante il raffrescamento e valori EER) si riferiscono alle seguenti condizioni: evaporatore 12,0/7,0°C; temp. esterna 35,0°C, unità a pieno carico, liquido di funzionamento: acqua, fattore di incrostazione = 0","(1) - Tutte le prestazioni (capacità di raffrescamento, potenza assorbita dall'unità durante il raffrescamento e valori EER) si riferiscono alle seguenti condizioni: evaporatore 12,0/7,0°C; temp. esterna 35,0°C, unità a pieno carico, liquido di funzionamento: acqua, fattore di incrostazione = 0","(1) - Tutte le prestazioni (capacità di raffrescamento, potenza assorbita dall'unità durante il raffrescamento e valori EER) si riferiscono alle seguenti condizioni: evaporatore 12,0/7,0°C; temp. esterna 35,0°C, unità a pieno carico, liquido di funzionamento: acqua, fattore di incrostazione = 0","(1) - Tutte le prestazioni (capacità di raffrescamento, potenza assorbita dall'unità durante il raffrescamento e valori EER) si riferiscono alle seguenti condizioni: evaporatore 12,0/7,0°C; temp. esterna 35,0°C, unità a pieno carico, liquido di funzionamento: acqua, fattore di incrostazione = 0","(1) - Tutte le prestazioni (capacità di raffrescamento, potenza assorbita dall'unità durante il raffrescamento e valori EER) si riferiscono alle seguenti condizioni: evaporatore 12,0/7,0°C; temp. esterna 35,0°C, unità a pieno carico, liquido di funzionamento: acqua, fattore di incrostazione = 0","(1) - Tutte le prestazioni (capacità di raffrescamento, potenza assorbita dall'unità durante il raffrescamento e valori EER) si riferiscono alle seguenti condizioni: evaporatore 12,0/7,0°C; temp. esterna 35,0°C, unità a pieno carico, liquido di funzionamento: acqua, fattore di incrostazione = 0","(1) - Tutte le prestazioni (capacità di raffrescamento, potenza assorbita dall'unità durante il raffrescamento e valori EER) si riferiscono alle seguenti condizioni: evaporatore 12,0/7,0°C; temp. esterna 35,0°C, unità a pieno carico, liquido di funzionamento: acqua, fattore di incrostazione = 0","(1) - Tutte le prestazioni (capacità di raffrescamento, potenza assorbita dall'unità durante il raffrescamento e valori EER) si riferiscono alle seguenti condizioni: evaporatore 12,0/7,0°C; temp. esterna 35,0°C, unità a pieno carico, liquido di funzionamento: acqua, fattore di incrostazione = 0","(1) - Tutte le prestazioni (capacità di raffrescamento, potenza assorbita dall'unità durante il raffrescamento e valori EER) si riferiscono alle seguenti condizioni: evaporatore 12,0/7,0°C; temp. esterna 35,0°C, unità a pieno carico, liquido di funzionamento: acqua, fattore di incrostazione = 0","(1) - Tutte le prestazioni (capacità di raffrescamento, potenza assorbita dall'unità durante il raffrescamento e valori EER) si riferiscono alle seguenti condizioni: evaporatore 12,0/7,0°C; temp. esterna 35,0°C, unità a pieno carico, liquido di funzionamento: acqua, fattore di incrostazione = 0","(1) - Tutte le prestazioni (capacità di raffrescamento, potenza assorbita dall'unità durante il raffrescamento e valori EER) si riferiscono alle seguenti condizioni: evaporatore 12,0/7,0°C; temp. esterna 35,0°C, unità a pieno carico, liquido di funzionamento: acqua, fattore di incrostazione = 0","(1) - Tutte le prestazioni (capacità di raffrescamento, potenza assorbita dall'unità durante il raffrescamento e valori EER) si riferiscono alle seguenti condizioni: evaporatore 12,0/7,0°C; temp. esterna 35,0°C, unità a pieno carico, liquido di funzionamento: acqua, fattore di incrostazione = 0","(1) - Tutte le prestazioni (capacità di raffrescamento, potenza assorbita dall'unità durante il raffrescamento e valori EER) si riferiscono alle seguenti condizioni: evaporatore 12,0/7,0°C; temp. esterna 35,0°C, unità a pieno carico, liquido di funzionamento: acqua, fattore di incrostazione = 0","(1) - Tutte le prestazioni (capacità di raffrescamento, potenza assorbita dall'unità durante il raffrescamento e valori EER) si riferiscono alle seguenti condizioni: evaporatore 12,0/7,0°C; temp. esterna 35,0°C, unità a pieno carico, liquido di funzionamento: acqua, fattore di incrostazione = 0","(1) - Tutte le prestazioni (capacità di raffrescamento, potenza assorbita dall'unità durante il raffrescamento e valori EER) si riferiscono alle seguenti condizioni: evaporatore 12,0/7,0°C; temp. esterna 35,0°C, unità a pieno carico, liquido di funzionamento: acqua, fattore di incrostazione = 0","(1) - Tutte le prestazioni (capacità di raffrescamento, potenza assorbita dall'unità durante il raffrescamento e valori EER) si riferiscono alle seguenti condizioni: evaporatore 12,0/7,0°C; temp. esterna 35,0°C, unità a pieno carico, liquido di funzionamento: acqua, fattore di incrostazione = 0"]
["","","","","","(2) - Il valore si riferisce esclusivamente alla perdita di carico nell'evaporatore","(2) - Il valore si riferisce esclusivamente alla perdita di carico nell'evaporatore","(2) - Il valore si riferisce esclusivamente alla perdita di carico nell'evaporatore","(2) - Il valore si riferisce esclusivamente alla perdita di carico nell'evaporatore","(2) - Il valore si riferisce esclusivamente alla perdita di carico nell'evaporatore","(2) - Il valore si riferisce esclusivamente alla perdita di carico nell'evaporatore","(2) - Il valore si riferisce esclusivamente alla perdita di carico nell'evaporatore","(2) - Il valore si riferisce esclusivamente alla perdita di carico nell'evaporatore","(2) - Il valore si riferisce esclusivamente alla perdita di carico nell'evaporatore","(2) - Il valore si riferisce esclusivamente alla perdita di carico nell'evaporatore","(2) - Il valore si riferisce esclusivamente alla perdita di carico nell'evaporatore","(2) - Il valore si riferisce esclusivamente alla perdita di carico nell'evaporatore","(2) - Il valore si riferisce esclusivamente alla perdita di carico nell'evaporatore","(2) - Il valore si riferisce esclusivamente alla perdita di carico nell'evaporatore","(2) - Il valore si riferisce esclusivamente alla perdita di carico nell'evaporatore","(2) - Il valore si riferisce esclusivamente alla perdita di carico nell'evaporatore","(2) - Il valore si riferisce esclusivamente alla perdita di carico nell'evaporatore","(2) - Il valore si riferisce esclusivamente alla perdita di carico nell'evaporatore","(2) - Il valore si riferisce esclusivamente alla perdita di carico nell'evaporatore","(2) - Il valore si riferisce esclusivamente alla perdita di carico nell'evaporatore","(2) - Il valore si riferisce esclusivamente alla perdita di carico nell'evaporatore","(2) - Il valore si riferisce esclusivamente alla perdita di carico nell'evaporatore","(2) - Il valore si riferisce esclusivamente alla perdita di carico nell'evaporatore","(2) - Il valore si riferisce esclusivamente alla perdita di carico nell'evaporatore","(2) - Il valore si riferisce esclusivamente alla perdita di carico nell'evaporatore","(2) - Il valore si riferisce esclusivamente alla perdita di carico nell'evaporatore","(2) - Il valore si riferisce esclusivamente alla perdita di carico nell'evaporatore","(2) - Il valore si riferisce esclusivamente alla perdita di carico nell'evaporatore","(2) - Il valore si riferisce esclusivamente alla perdita di carico nell'evaporatore","(2) - Il valore si riferisce esclusivamente alla perdita di carico nell'evaporatore","(2) - Il valore si riferisce esclusivamente alla perdita di carico nell'evaporatore","(2) - Il valore si riferisce esclusivamente alla perdita di carico nell'evaporatore","(2) - Il valore si riferisce esclusivamente alla perdita di carico nell'evaporatore","(2) - Il valore si riferisce esclusivamente alla perdita di carico nell'evaporatore","(2) - Il valore si riferisce esclusivamente alla perdita di carico nell'evaporatore","(2) - Il valore si riferisce esclusivamente alla perdita di carico nell'evaporatore","(2) - Il valore si riferisce esclusivamente alla perdita di carico nell'evaporatore","(2) - Il valore si riferisce esclusivamente alla perdita di carico nell'evaporatore","(2) - In conformità allo standard EN14825: 2013 su comfort a basse temperature, condizioni climatiche medie, valori SEER e µs applicabili da Regolamento sulla Progettazione ecocompatibile: (UE) N. 2016/2281","(2) - In conformità allo standard EN14825: 2013 su comfort a basse temperature, condizioni climatiche medie, valori SEER e µs applicabili da Regolamento sulla Progettazione ecocompatibile: (UE) N. 2016/2281","(2) - In conformità allo standard EN14825: 2013 su comfort a basse temperature, condizioni climatiche medie, valori SEER e µs applicabili da Regolamento sulla Progettazione ecocompatibile: (UE) N. 2016/2281","(2) - In conformità allo standard EN14825: 2013 su comfort a basse temperature, condizioni climatiche medie, valori SEER e µs applicabili da Regolamento sulla Progettazione ecocompatibile: (UE) N. 2016/2281","(2) - In conformità allo standard EN14825: 2013 su comfort a basse temperature, condizioni climatiche medie, valori SEER e µs applicabili da Regolamento sulla Progettazione ecocompatibile: (UE) N. 2016/2281","(2) - In conformità allo standard EN14825: 2013 su comfort a basse temperature, condizioni climatiche medie, valori SEER e µs applicabili da Regolamento sulla Progettazione ecocompatibile: (UE) N. 2016/2281","(2) - In conformità allo standard EN14825: 2013 su comfort a basse temperature, condizioni climatiche medie, valori SEER e µs applicabili da Regolamento sulla Progettazione ecocompatibile: (UE) N. 2016/2281","(2) - In conformità allo standard EN14825: 2013 su comfort a basse temperature, condizioni climatiche medie, valori SEER e µs applicabili da Regolamento sulla Progettazione ecocompatibile: (UE) N. 2016/2281","(2) - In conformità allo standard EN14825: 2013 su comfort a basse temperature, condizioni climatiche medie, valori SEER e µs applicabili da Regolamento sulla Progettazione ecocompatibile: (UE) N. 2016/2281","(2) - In conformità allo standard EN14825: 2013 su comfort a basse temperature, condizioni climatiche medie, valori SEER e µs applicabili da Regolamento sulla Progettazione ecocompatibile: (UE) N. 2016/2281","(2) - In conformità allo standard EN14825: 2013 su comfort a basse temperature, condizioni climatiche medie, valori SEER e µs applicabili da Regolamento sulla Progettazione ecocompatibile: (UE) N. 2016/2281","(2) - In conformità allo standard EN14825: 2013 su comfort a basse temperature, condizioni climatiche medie, valori SEER e µs applicabili da Regolamento sulla Progettazione ecocompatibile: (UE) N. 2016/2281","(2) - In conformità allo standard EN14825: 2013 su comfort a basse temperature, condizioni climatiche medie, valori SEER e µs applicabili da Regolamento sulla Progettazione ecocompatibile: (UE) N. 2016/2281","(2) - In conformità allo standard EN14825: 2013 su comfort a basse temperature, condizioni climatiche medie, valori SEER e µs applicabili da Regolamento sulla Progettazione ecocompatibile: (UE) N. 2016/2281","(2) - In conformità allo standard EN14825: 2013 su comfort a basse temperature, condizioni climatiche medie, valori SEER e µs applicabili da Regolamento sulla Progettazione ecocompatibile: (UE) N. 2016/2281","(2) - In conformità allo standard EN14825: 2013 su comfort a basse temperature, condizioni climatiche medie, valori SEER e µs applicabili da Regolamento sulla Progettazione ecocompatibile: (UE) N. 2016/2281","(2) - In conformità allo standard EN14825: 2013 su comfort a basse temperature, condizioni climatiche medie, valori SEER e µs applicabili da Regolamento sulla Progettazione ecocompatibile: (UE) N. 2016/2281","(2) - In conformità allo standard EN14825: 2013 su comfort a basse temperature, condizioni climatiche medie, valori SEER e µs applicabili da Regolamento sulla Progettazione ecocompatibile: (UE) N. 2016/2281","(2) - In conformità allo standard EN14825: 2013 su comfort a basse temperature, condizioni climatiche medie, valori SEER e µs applicabili da Regolamento sulla Progettazione ecocompatibile: (UE) N. 2016/2281","(2) - In conformità allo standard EN14825: 2013 su comfort a basse temperature, condizioni climatiche medie, valori SEER e µs applicabili da Regolamento sulla Progettazione ecocompatibile: (UE) N. 2016/2281","(2) - In conformità allo standard EN14825: 2013 su comfort a basse temperature, condizioni climatiche medie, valori SEER e µs applicabili da Regolamento sulla Progettazione ecocompatibile: (UE) N. 2016/2281","(2) - In conformità allo standard EN14825: 2013 su comfort a basse temperature, condizioni climatiche medie, valori SEER e µs applicabili da Regolamento sulla Progettazione ecocompatibile: (UE) N. 2016/2281","(2) - In conformità allo standard EN14825: 2013 su comfort a basse temperature, condizioni climatiche medie, valori SEER e µs applicabili da Regolamento sulla Progettazione ecocompatibile: (UE) N. 2016/2281","(2) - In conformità allo standard EN14825: 2013 su comfort a basse temperature, condizioni climatiche medie, valori SEER e µs applicabili da Regolamento sulla Progettazione ecocompatibile: (UE) N. 2016/2281","(2) - In conformità allo standard EN14825: 2013 su comfort a basse temperature, condizioni climatiche medie, valori SEER e µs applicabili da Regolamento sulla Progettazione ecocompatibile: (UE) N. 2016/2281","(2) - In conformità allo standard EN14825: 2013 su comfort a basse temperature, condizioni climatiche medie, valori SEER e µs applicabili da Regolamento sulla Progettazione ecocompatibile: (UE) N. 2016/2281","(2) - In conformità allo standard EN14825: 2013 su comfort a basse temperature, condizioni climatiche medie, valori SEER e µs applicabili da Regolamento sulla Progettazione ecocompatibile: (UE) N. 2016/2281","(2) - In conformità allo standard EN14825: 2013 su comfort a basse temperature, condizioni climatiche medie, valori SEER e µs applicabili da Regolamento sulla Progettazione ecocompatibile: (UE) N. 2016/2281","(2) - In conformità allo standard EN14825: 2013 su comfort a basse temperature, condizioni climatiche medie, valori SEER e µs applicabili da Regolamento sulla Progettazione ecocompatibile: (UE) N. 2016/2281","(2) - In conformità allo standard EN14825: 2013 su comfort a basse temperature, condizioni climatiche medie, valori SEER e µs applicabili da Regolamento sulla Progettazione ecocompatibile: (UE) N. 2016/2281","(2) - In conformità allo standard EN14825: 2013 su comfort a basse temperature, condizioni climatiche medie, valori SEER e µs applicabili da Regolamento sulla Progettazione ecocompatibile: (UE) N. 2016/2281","(2) - In conformità allo standard EN14825: 2013 su comfort a basse temperature, condizioni climatiche medie, valori SEER e µs applicabili da Regolamento sulla Progettazione ecocompatibile: (UE) N. 2016/2281","(2) - In conformità allo standard EN14825: 2013 su comfort a basse temperature, condizioni climatiche medie, valori SEER e µs applicabili da Regolamento sulla Progettazione ecocompatibile: (UE) N. 2016/2281","(2) - In conformità allo standard EN14825: 2013 su comfort a basse temperature, condizioni climatiche medie, valori SEER e µs applicabili da Regolamento sulla Progettazione ecocompatibile: (UE) N. 2016/2281","(2) - In conformità allo standard EN14825: 2013 su comfort a basse temperature, condizioni climatiche medie, valori SEER e µs applicabili da Regolamento sulla Progettazione ecocompatibile: (UE) N. 2016/2281","(2) - In conformità allo standard EN14825: 2013 su comfort a basse temperature, condizioni climatiche medie, valori SEER e µs applicabili da Regolamento sulla Progettazione ecocompatibile: (UE) N. 2016/2281","(2) - In conformità allo standard EN14825: 2013 su comfort a basse temperature, condizioni climatiche medie, valori SEER e µs applicabili da Regolamento sulla Progettazione ecocompatibile: (UE) N. 2016/2281","(2) - In conformità allo standard EN14825: 2013 su comfort a basse temperature, condizioni climatiche medie, valori SEER e µs applicabili da Regolamento sulla Progettazione ecocompatibile: (UE) N. 2016/2281"]
["","","","","","(3) - Il livello di potenza sonora (riferito a evaporatore 12/7°C, temp. esterna 35°C, funzionamento a pieno carico) è misurato ai sensi delle norme ISO 9614 ed Eurovent 8/1","(3) - Il livello di potenza sonora (riferito a evaporatore 12/7°C, temp. esterna 35°C, funzionamento a pieno carico) è misurato ai sensi delle norme ISO 9614 ed Eurovent 8/1","(3) - Il livello di potenza sonora (riferito a evaporatore 12/7°C, temp. esterna 35°C, funzionamento a pieno carico) è misurato ai sensi delle norme ISO 9614 ed Eurovent 8/1","(3) - Il livello di potenza sonora (riferito a evaporatore 12/7°C, temp. esterna 35°C, funzionamento a pieno carico) è misurato ai sensi delle norme ISO 9614 ed Eurovent 8/1","(3) - Il livello di potenza sonora (riferito a evaporatore 12/7°C, temp. esterna 35°C, funzionamento a pieno carico) è misurato ai sensi delle norme ISO 9614 ed Eurovent 8/1","(3) - Il livello di potenza sonora (riferito a evaporatore 12/7°C, temp. esterna 35°C, funzionamento a pieno carico) è misurato ai sensi delle norme ISO 9614 ed Eurovent 8/1","(3) - Il livello di potenza sonora (riferito a evaporatore 12/7°C, temp. esterna 35°C, funzionamento a pieno carico) è misurato ai sensi delle norme ISO 9614 ed Eurovent 8/1","(3) - Il livello di potenza sonora (riferito a evaporatore 12/7°C, temp. esterna 35°C, funzionamento a pieno carico) è misurato ai sensi delle norme ISO 9614 ed Eurovent 8/1","(3) - Il livello di potenza sonora (riferito a evaporatore 12/7°C, temp. esterna 35°C, funzionamento a pieno carico) è misurato ai sensi delle norme ISO 9614 ed Eurovent 8/1","(3) - Il livello di potenza sonora (riferito a evaporatore 12/7°C, temp. esterna 35°C, funzionamento a pieno carico) è misurato ai sensi delle norme ISO 9614 ed Eurovent 8/1","(3) - Il livello di potenza sonora (riferito a evaporatore 12/7°C, temp. esterna 35°C, funzionamento a pieno carico) è misurato ai sensi delle norme ISO 9614 ed Eurovent 8/1","(3) - Il livello di potenza sonora (riferito a evaporatore 12/7°C, temp. esterna 35°C, funzionamento a pieno carico) è misurato ai sensi delle norme ISO 9614 ed Eurovent 8/1","(3) - Il livello di potenza sonora (riferito a evaporatore 12/7°C, temp. esterna 35°C, funzionamento a pieno carico) è misurato ai sensi delle norme ISO 9614 ed Eurovent 8/1","(3) - Il livello di potenza sonora (riferito a evaporatore 12/7°C, temp. esterna 35°C, funzionamento a pieno carico) è misurato ai sensi delle norme ISO 9614 ed Eurovent 8/1","(3) - Il livello di potenza sonora (riferito a evaporatore 12/7°C, temp. esterna 35°C, funzionamento a pieno carico) è misurato ai sensi delle norme ISO 9614 ed Eurovent 8/1","(3) - Il livello di potenza sonora (riferito a evaporatore 12/7°C, temp. esterna 35°C, funzionamento a pieno carico) è misurato ai sensi delle norme ISO 9614 ed Eurovent 8/1","(3) - Il livello di potenza sonora (riferito a evaporatore 12/7°C, temp. esterna 35°C, funzionamento a pieno carico) è misurato ai sensi delle norme ISO 9614 ed Eurovent 8/1","(3) - Il livello di potenza sonora (riferito a evaporatore 12/7°C, temp. esterna 35°C, funzionamento a pieno carico) è misurato ai sensi delle norme ISO 9614 ed Eurovent 8/1","(3) - Il livello di potenza sonora (riferito a evaporatore 12/7°C, temp. esterna 35°C, funzionamento a pieno carico) è misurato ai sensi delle norme ISO 9614 ed Eurovent 8/1","(3) - Il livello di potenza sonora (riferito a evaporatore 12/7°C, temp. esterna 35°C, funzionamento a pieno carico) è misurato ai sensi delle norme ISO 9614 ed Eurovent 8/1","(3) - Il livello di potenza sonora (riferito a evaporatore 12/7°C, temp. esterna 35°C, funzionamento a pieno carico) è misurato ai sensi delle norme ISO 9614 ed Eurovent 8/1","(3) - Il livello di potenza sonora (riferito a evaporatore 12/7°C, temp. esterna 35°C, funzionamento a pieno carico) è misurato ai sensi delle norme ISO 9614 ed Eurovent 8/1","(3) - Il livello di potenza sonora (riferito a evaporatore 12/7°C, temp. esterna 35°C, funzionamento a pieno carico) è misurato ai sensi delle norme ISO 9614 ed Eurovent 8/1","(3) - Il livello di potenza sonora (riferito a evaporatore 12/7°C, temp. esterna 35°C, funzionamento a pieno carico) è misurato ai sensi delle norme ISO 9614 ed Eurovent 8/1","(3) - Il livello di potenza sonora (riferito a evaporatore 12/7°C, temp. esterna 35°C, funzionamento a pieno carico) è misurato ai sensi delle norme ISO 9614 ed Eurovent 8/1","(3) - Il livello di potenza sonora (riferito a evaporatore 12/7°C, temp. esterna 35°C, funzionamento a pieno carico) è misurato ai sensi delle norme ISO 9614 ed Eurovent 8/1","(3) - Il livello di potenza sonora (riferito a evaporatore 12/7°C, temp. esterna 35°C, funzionamento a pieno carico) è misurato ai sensi delle norme ISO 9614 ed Eurovent 8/1","(3) - Il livello di potenza sonora (riferito a evaporatore 12/7°C, temp. esterna 35°C, funzionamento a pieno carico) è misurato ai sensi delle norme ISO 9614 ed Eurovent 8/1","(3) - Il livello di potenza sonora (riferito a evaporatore 12/7°C, temp. esterna 35°C, funzionamento a pieno carico) è misurato ai sensi delle norme ISO 9614 ed Eurovent 8/1","(3) - Il livello di potenza sonora (riferito a evaporatore 12/7°C, temp. esterna 35°C, funzionamento a pieno carico) è misurato ai sensi delle norme ISO 9614 ed Eurovent 8/1","(3) - Il livello di potenza sonora (riferito a evaporatore 12/7°C, temp. esterna 35°C, funzionamento a pieno carico) è misurato ai sensi delle norme ISO 9614 ed Eurovent 8/1","(3) - Il livello di potenza sonora (riferito a evaporatore 12/7°C, temp. esterna 35°C, funzionamento a pieno carico) è misurato ai sensi delle norme ISO 9614 ed Eurovent 8/1","(3) - Il livello di potenza sonora (riferito a evaporatore 12/7°C, temp. esterna 35°C, funzionamento a pieno carico) è misurato ai sensi delle norme ISO 9614 ed Eurovent 8/1","(3) - Il livello di potenza sonora (riferito a evaporatore 12/7°C, temp. esterna 35°C, funzionamento a pieno carico) è misurato ai sensi delle norme ISO 9614 ed Eurovent 8/1","(3) - Il livello di potenza sonora (riferito a evaporatore 12/7°C, temp. esterna 35°C, funzionamento a pieno carico) è misurato ai sensi delle norme ISO 9614 ed Eurovent 8/1","(3) - Il livello di potenza sonora (riferito a evaporatore 12/7°C, temp. esterna 35°C, funzionamento a pieno carico) è misurato ai sensi delle norme ISO 9614 ed Eurovent 8/1","(3) - Il livello di potenza sonora (riferito a evaporatore 12/7°C, temp. esterna 35°C, funzionamento a pieno carico) è misurato ai sensi delle norme ISO 9614 ed Eurovent 8/1","(3) - Il livello di potenza sonora (riferito a evaporatore 12/7°C, temp. esterna 35°C, funzionamento a pieno carico) è misurato ai sensi delle norme ISO 9614 ed Eurovent 8/1","(3) - Pot.sonora(evap.12/7°C,funz. o pieno carico con temp.amb.35°C conforme ISO9614 e Eurovent8/1. La certificazione si riferisce unicamente alla pot.sonora globale, la pot.sonora è calcolata in base al livello della pot.sonora e usata solo a titolo info.,non viene considerato il riverbero","(3) - Pot.sonora(evap.12/7°C,funz. o pieno carico con temp.amb.35°C conforme ISO9614 e Eurovent8/1. La certificazione si riferisce unicamente alla pot.sonora globale, la pot.sonora è calcolata in base al livello della pot.sonora e usata solo a titolo info.,non viene considerato il riverbero","(3) - Pot.sonora(evap.12/7°C,funz. o pieno carico con temp.amb.35°C conforme ISO9614 e Eurovent8/1. La certificazione si riferisce unicamente alla pot.sonora globale, la pot.sonora è calcolata in base al livello della pot.sonora e usata solo a titolo info.,non viene considerato il riverbero","(3) - Pot.sonora(evap.12/7°C,funz. o pieno carico con temp.amb.35°C conforme ISO9614 e Eurovent8/1. La certificazione si riferisce unicamente alla pot.sonora globale, la pot.sonora è calcolata in base al livello della pot.sonora e usata solo a titolo info.,non viene considerato il riverbero","(3) - Pot.sonora(evap.12/7°C,funz. o pieno carico con temp.amb.35°C conforme ISO9614 e Eurovent8/1. La certificazione si riferisce unicamente alla pot.sonora globale, la pot.sonora è calcolata in base al livello della pot.sonora e usata solo a titolo info.,non viene considerato il riverbero","(3) - Pot.sonora(evap.12/7°C,funz. o pieno carico con temp.amb.35°C conforme ISO9614 e Eurovent8/1. La certificazione si riferisce unicamente alla pot.sonora globale, la pot.sonora è calcolata in base al livello della pot.sonora e usata solo a titolo info.,non viene considerato il riverbero","(3) - Pot.sonora(evap.12/7°C,funz. o pieno carico con temp.amb.35°C conforme ISO9614 e Eurovent8/1. La certificazione si riferisce unicamente alla pot.sonora globale, la pot.sonora è calcolata in base al livello della pot.sonora e usata solo a titolo info.,non viene considerato il riverbero","(3) - Pot.sonora(evap.12/7°C,funz. o pieno carico con temp.amb.35°C conforme ISO9614 e Eurovent8/1. La certificazione si riferisce unicamente alla pot.sonora globale, la pot.sonora è calcolata in base al livello della pot.sonora e usata solo a titolo info.,non viene considerato il riverbero","(3) - Pot.sonora(evap.12/7°C,funz. o pieno carico con temp.amb.35°C conforme ISO9614 e Eurovent8/1. La certificazione si riferisce unicamente alla pot.sonora globale, la pot.sonora è calcolata in base al livello della pot.sonora e usata solo a titolo info.,non viene considerato il riverbero","(3) - Pot.sonora(evap.12/7°C,funz. o pieno carico con temp.amb.35°C conforme ISO9614 e Eurovent8/1. La certificazione si riferisce unicamente alla pot.sonora globale, la pot.sonora è calcolata in base al livello della pot.sonora e usata solo a titolo info.,non viene considerato il riverbero","(3) - Pot.sonora(evap.12/7°C,funz. o pieno carico con temp.amb.35°C conforme ISO9614 e Eurovent8/1. La certificazione si riferisce unicamente alla pot.sonora globale, la pot.sonora è calcolata in base al livello della pot.sonora e usata solo a titolo info.,non viene considerato il riverbero","(3) - Pot.sonora(evap.12/7°C,funz. o pieno carico con temp.amb.35°C conforme ISO9614 e Eurovent8/1. La certificazione si riferisce unicamente alla pot.sonora globale, la pot.sonora è calcolata in base al livello della pot.sonora e usata solo a titolo info.,non viene considerato il riverbero","(3) - Pot.sonora(evap.12/7°C,funz. o pieno carico con temp.amb.35°C conforme ISO9614 e Eurovent8/1. La certificazione si riferisce unicamente alla pot.sonora globale, la pot.sonora è calcolata in base al livello della pot.sonora e usata solo a titolo info.,non viene considerato il riverbero","(3) - Pot.sonora(evap.12/7°C,funz. o pieno carico con temp.amb.35°C conforme ISO9614 e Eurovent8/1. La certificazione si riferisce unicamente alla pot.sonora globale, la pot.sonora è calcolata in base al livello della pot.sonora e usata solo a titolo info.,non viene considerato il riverbero","(3) - Pot.sonora(evap.12/7°C,funz. o pieno carico con temp.amb.35°C conforme ISO9614 e Eurovent8/1. La certificazione si riferisce unicamente alla pot.sonora globale, la pot.sonora è calcolata in base al livello della pot.sonora e usata solo a titolo info.,non viene considerato il riverbero","(3) - Pot.sonora(evap.12/7°C,funz. o pieno carico con temp.amb.35°C conforme ISO9614 e Eurovent8/1. La certificazione si riferisce unicamente alla pot.sonora globale, la pot.sonora è calcolata in base al livello della pot.sonora e usata solo a titolo info.,non viene considerato il riverbero","(3) - Pot.sonora(evap.12/7°C,funz. o pieno carico con temp.amb.35°C conforme ISO9614 e Eurovent8/1. La certificazione si riferisce unicamente alla pot.sonora globale, la pot.sonora è calcolata in base al livello della pot.sonora e usata solo a titolo info.,non viene considerato il riverbero","(3) - Pot.sonora(evap.12/7°C,funz. o pieno carico con temp.amb.35°C conforme ISO9614 e Eurovent8/1. La certificazione si riferisce unicamente alla pot.sonora globale, la pot.sonora è calcolata in base al livello della pot.sonora e usata solo a titolo info.,non viene considerato il riverbero","(3) - Pot.sonora(evap.12/7°C,funz. o pieno carico con temp.amb.35°C conforme ISO9614 e Eurovent8/1. La certificazione si riferisce unicamente alla pot.sonora globale, la pot.sonora è calcolata in base al livello della pot.sonora e usata solo a titolo info.,non viene considerato il riverbero","(3) - Pot.sonora(evap.12/7°C,funz. o pieno carico con temp.amb.35°C conforme ISO9614 e Eurovent8/1. La certificazione si riferisce unicamente alla pot.sonora globale, la pot.sonora è calcolata in base al livello della pot.sonora e usata solo a titolo info.,non viene considerato il riverbero","(3) - Pot.sonora(evap.12/7°C,funz. o pieno carico con temp.amb.35°C conforme ISO9614 e Eurovent8/1. La certificazione si riferisce unicamente alla pot.sonora globale, la pot.sonora è calcolata in base al livello della pot.sonora e usata solo a titolo info.,non viene considerato il riverbero","(3) - Pot.sonora(evap.12/7°C,funz. o pieno carico con temp.amb.35°C conforme ISO9614 e Eurovent8/1. La certificazione si riferisce unicamente alla pot.sonora globale, la pot.sonora è calcolata in base al livello della pot.sonora e usata solo a titolo info.,non viene considerato il riverbero","(3) - Pot.sonora(evap.12/7°C,funz. o pieno carico con temp.amb.35°C conforme ISO9614 e Eurovent8/1. La certificazione si riferisce unicamente alla pot.sonora globale, la pot.sonora è calcolata in base al livello della pot.sonora e usata solo a titolo info.,non viene considerato il riverbero","(3) - Pot.sonora(evap.12/7°C,funz. o pieno carico con temp.amb.35°C conforme ISO9614 e Eurovent8/1. La certificazione si riferisce unicamente alla pot.sonora globale, la pot.sonora è calcolata in base al livello della pot.sonora e usata solo a titolo info.,non viene considerato il riverbero","(3) - Pot.sonora(evap.12/7°C,funz. o pieno carico con temp.amb.35°C conforme ISO9614 e Eurovent8/1. La certificazione si riferisce unicamente alla pot.sonora globale, la pot.sonora è calcolata in base al livello della pot.sonora e usata solo a titolo info.,non viene considerato il riverbero","(3) - Pot.sonora(evap.12/7°C,funz. o pieno carico con temp.amb.35°C conforme ISO9614 e Eurovent8/1. La certificazione si riferisce unicamente alla pot.sonora globale, la pot.sonora è calcolata in base al livello della pot.sonora e usata solo a titolo info.,non viene considerato il riverbero","(3) - Pot.sonora(evap.12/7°C,funz. o pieno carico con temp.amb.35°C conforme ISO9614 e Eurovent8/1. La certificazione si riferisce unicamente alla pot.sonora globale, la pot.sonora è calcolata in base al livello della pot.sonora e usata solo a titolo info.,non viene considerato il riverbero","(3) - Pot.sonora(evap.12/7°C,funz. o pieno carico con temp.amb.35°C conforme ISO9614 e Eurovent8/1. La certificazione si riferisce unicamente alla pot.sonora globale, la pot.sonora è calcolata in base al livello della pot.sonora e usata solo a titolo info.,non viene considerato il riverbero","(3) - Pot.sonora(evap.12/7°C,funz. o pieno carico con temp.amb.35°C conforme ISO9614 e Eurovent8/1. La certificazione si riferisce unicamente alla pot.sonora globale, la pot.sonora è calcolata in base al livello della pot.sonora e usata solo a titolo info.,non viene considerato il riverbero","(3) - Pot.sonora(evap.12/7°C,funz. o pieno carico con temp.amb.35°C conforme ISO9614 e Eurovent8/1. La certificazione si riferisce unicamente alla pot.sonora globale, la pot.sonora è calcolata in base al livello della pot.sonora e usata solo a titolo info.,non viene considerato il riverbero","(3) - Pot.sonora(evap.12/7°C,funz. o pieno carico con temp.amb.35°C conforme ISO9614 e Eurovent8/1. La certificazione si riferisce unicamente alla pot.sonora globale, la pot.sonora è calcolata in base al livello della pot.sonora e usata solo a titolo info.,non viene considerato il riverbero","(3) - Pot.sonora(evap.12/7°C,funz. o pieno carico con temp.amb.35°C conforme ISO9614 e Eurovent8/1. La certificazione si riferisce unicamente alla pot.sonora globale, la pot.sonora è calcolata in base al livello della pot.sonora e usata solo a titolo info.,non viene considerato il riverbero","(3) - Pot.sonora(evap.12/7°C,funz. o pieno carico con temp.amb.35°C conforme ISO9614 e Eurovent8/1. La certificazione si riferisce unicamente alla pot.sonora globale, la pot.sonora è calcolata in base al livello della pot.sonora e usata solo a titolo info.,non viene considerato il riverbero","(3) - Pot.sonora(evap.12/7°C,funz. o pieno carico con temp.amb.35°C conforme ISO9614 e Eurovent8/1. La certificazione si riferisce unicamente alla pot.sonora globale, la pot.sonora è calcolata in base al livello della pot.sonora e usata solo a titolo info.,non viene considerato il riverbero","(3) - Pot.sonora(evap.12/7°C,funz. o pieno carico con temp.amb.35°C conforme ISO9614 e Eurovent8/1. La certificazione si riferisce unicamente alla pot.sonora globale, la pot.sonora è calcolata in base al livello della pot.sonora e usata solo a titolo info.,non viene considerato il riverbero","(3) - Pot.sonora(evap.12/7°C,funz. o pieno carico con temp.amb.35°C conforme ISO9614 e Eurovent8/1. La certificazione si riferisce unicamente alla pot.sonora globale, la pot.sonora è calcolata in base al livello della pot.sonora e usata solo a titolo info.,non viene considerato il riverbero","(3) - Pot.sonora(evap.12/7°C,funz. o pieno carico con temp.amb.35°C conforme ISO9614 e Eurovent8/1. La certificazione si riferisce unicamente alla pot.sonora globale, la pot.sonora è calcolata in base al livello della pot.sonora e usata solo a titolo info.,non viene considerato il riverbero","(3) - Pot.sonora(evap.12/7°C,funz. o pieno carico con temp.amb.35°C conforme ISO9614 e Eurovent8/1. La certificazione si riferisce unicamente alla pot.sonora globale, la pot.sonora è calcolata in base al livello della pot.sonora e usata solo a titolo info.,non viene considerato il riverbero"]
["","","","","","(4) - La certificazione si riferisce esclusivamente al livello di potenza sonora complessivo.","(4) - La certificazione si riferisce esclusivamente al livello di potenza sonora complessivo.","(4) - La certificazione si riferisce esclusivamente al livello di potenza sonora complessivo.","(4) - La certificazione si riferisce esclusivamente al livello di potenza sonora complessivo.","(4) - La certificazione si riferisce esclusivamente al livello di potenza sonora complessivo.","(4) - La certificazione si riferisce esclusivamente al livello di potenza sonora complessivo.","(4) - La certificazione si riferisce esclusivamente al livello di potenza sonora complessivo.","(4) - La certificazione si riferisce esclusivamente al livello di potenza sonora complessivo.","(4) - La certificazione si riferisce esclusivamente al livello di potenza sonora complessivo.","(4) - La certificazione si riferisce esclusivamente al livello di potenza sonora complessivo.","(4) - La certificazione si riferisce esclusivamente al livello di potenza sonora complessivo.","(4) - La certificazione si riferisce esclusivamente al livello di potenza sonora complessivo.","(4) - La certificazione si riferisce esclusivamente al livello di potenza sonora complessivo.","(4) - La certificazione si riferisce esclusivamente al livello di potenza sonora complessivo.","(4) - La certificazione si riferisce esclusivamente al livello di potenza sonora complessivo.","(4) - La certificazione si riferisce esclusivamente al livello di potenza sonora complessivo.","(4) - La certificazione si riferisce esclusivamente al livello di potenza sonora complessivo.","(4) - La certificazione si riferisce esclusivamente al livello di potenza sonora complessivo.","(4) - La certificazione si riferisce esclusivamente al livello di potenza sonora complessivo.","(4) - La certificazione si riferisce esclusivamente al livello di potenza sonora complessivo.","(4) - La certificazione si riferisce esclusivamente al livello di potenza sonora complessivo.","(4) - La certificazione si riferisce esclusivamente al livello di potenza sonora complessivo.","(4) - La certificazione si riferisce esclusivamente al livello di potenza sonora complessivo.","(4) - La certificazione si riferisce esclusivamente al livello di potenza sonora complessivo.","(4) - La certificazione si riferisce esclusivamente al livello di potenza sonora complessivo.","(4) - La certificazione si riferisce esclusivamente al livello di potenza sonora complessivo.","(4) - La certificazione si riferisce esclusivamente al livello di potenza sonora complessivo.","(4) - La certificazione si riferisce esclusivamente al livello di potenza sonora complessivo.","(4) - La certificazione si riferisce esclusivamente al livello di potenza sonora complessivo.","(4) - La certificazione si riferisce esclusivamente al livello di potenza sonora complessivo.","(4) - La certificazione si riferisce esclusivamente al livello di potenza sonora complessivo.","(4) - La certificazione si riferisce esclusivamente al livello di potenza sonora complessivo.","(4) - La certificazione si riferisce esclusivamente al livello di potenza sonora complessivo.","(4) - La certificazione si riferisce esclusivamente al livello di potenza sonora complessivo.","(4) - La certificazione si riferisce esclusivamente al livello di potenza sonora complessivo.","(4) - La certificazione si riferisce esclusivamente al livello di potenza sonora complessivo.","(4) - La certificazione si riferisce esclusivamente al livello di potenza sonora complessivo.","(4) - La certificazione si riferisce esclusivamente al livello di potenza sonora complessivo.","(4) - La capacità minima indicata si riferisce al funzionamento dell'unità in condizioni Eurovent standard","(4) - La capacità minima indicata si riferisce al funzionamento dell'unità in condizioni Eurovent standard","(4) - La capacità minima indicata si riferisce al funzionamento dell'unità in condizioni Eurovent standard","(4) - La capacità minima indicata si riferisce al funzionamento dell'unità in condizioni Eurovent standard","(4) - La capacità minima indicata si riferisce al funzionamento dell'unità in condizioni Eurovent standard","(4) - La capacità minima indicata si riferisce al funzionamento dell'unità in condizioni Eurovent standard","(4) - La capacità minima indicata si riferisce al funzionamento dell'unità in condizioni Eurovent standard","(4) - La capacità minima indicata si riferisce al funzionamento dell'unità in condizioni Eurovent standard","(4) - La capacità minima indicata si riferisce al funzionamento dell'unità in condizioni Eurovent standard","(4) - La capacità minima indicata si riferisce al funzionamento dell'unità in condizioni Eurovent standard","(4) - La capacità minima indicata si riferisce al funzionamento dell'unità in condizioni Eurovent standard","(4) - La capacità minima indicata si riferisce al funzionamento dell'unità in condizioni Eurovent standard","(4) - La capacità minima indicata si riferisce al funzionamento dell'unità in condizioni Eurovent standard","(4) - La capacità minima indicata si riferisce al funzionamento dell'unità in condizioni Eurovent standard","(4) - La capacità minima indicata si riferisce al funzionamento dell'unità in condizioni Eurovent standard","(4) - La capacità minima indicata si riferisce al funzionamento dell'unità in condizioni Eurovent standard","(4) - La capacità minima indicata si riferisce al funzionamento dell'unità in condizioni Eurovent standard","(4) - La capacità minima indicata si riferisce al funzionamento dell'unità in condizioni Eurovent standard","(4) - La capacità minima indicata si riferisce al funzionamento dell'unità in condizioni Eurovent standard","(4) - La capacità minima indicata si riferisce al funzionamento dell'unità in condizioni Eurovent standard","(4) - La capacità minima indicata si riferisce al funzionamento dell'unità in condizioni Eurovent standard","(4) - La capacità minima indicata si riferisce al funzionamento dell'unità in condizioni Eurovent standard","(4) - La capacità minima indicata si riferisce al funzionamento dell'unità in condizioni Eurovent standard","(4) - La capacità minima indicata si riferisce al funzionamento dell'unità in condizioni Eurovent standard","(4) - La capacità minima indicata si riferisce al funzionamento dell'unità in condizioni Eurovent standard","(4) - La capacità minima indicata si riferisce al funzionamento dell'unità in condizioni Eurovent standard","(4) - La capacità minima indicata si riferisce al funzionamento dell'unità in condizioni Eurovent standard","(4) - La capacità minima indicata si riferisce al funzionamento dell'unità in condizioni Eurovent standard","(4) - La capacità minima indicata si riferisce al funzionamento dell'unità in condizioni Eurovent standard","(4) - La capacità minima indicata si riferisce al funzionamento dell'unità in condizioni Eurovent standard","(4) - La capacità minima indicata si riferisce al funzionamento dell'unità in condizioni Eurovent standard","(4) - La capacità minima indicata si riferisce al funzionamento dell'unità in condizioni Eurovent standard","(4) - La capacità minima indicata si riferisce al funzionamento dell'unità in condizioni Eurovent standard","(4) - La capacità minima indicata si riferisce al funzionamento dell'unità in condizioni Eurovent standard","(4) - La capacità minima indicata si riferisce al funzionamento dell'unità in condizioni Eurovent standard","(4) - La capacità minima indicata si riferisce al funzionamento dell'unità in condizioni Eurovent standard","(4) - La capacità minima indicata si riferisce al funzionamento dell'unità in condizioni Eurovent standard","(4) - La capacità minima indicata si riferisce al funzionamento dell'unità in condizioni Eurovent standard"]
["","","","","","(5) - Il livello di pressione sonora viene calcolato sulla base del livello di potenza sonora; è indicato a scopo puramente informativo e non è da considerarsi vincolante.","(5) - Il livello di pressione sonora viene calcolato sulla base del livello di potenza sonora; è indicato a scopo puramente informativo e non è da considerarsi vincolante.","(5) - Il livello di pressione sonora viene calcolato sulla base del livello di potenza sonora; è indicato a scopo puramente informativo e non è da considerarsi vincolante.","(5) - Il livello di pressione sonora viene calcolato sulla base del livello di potenza sonora; è indicato a scopo puramente informativo e non è da considerarsi vincolante.","(5) - Il livello di pressione sonora viene calcolato sulla base del livello di potenza sonora; è indicato a scopo puramente informativo e non è da considerarsi vincolante.","(5) - Il livello di pressione sonora viene calcolato sulla base del livello di potenza sonora; è indicato a scopo puramente informativo e non è da considerarsi vincolante.","(5) - Il livello di pressione sonora viene calcolato sulla base del livello di potenza sonora; è indicato a scopo puramente informativo e non è da considerarsi vincolante.","(5) - Il livello di pressione sonora viene calcolato sulla base del livello di potenza sonora; è indicato a scopo puramente informativo e non è da considerarsi vincolante.","(5) - Il livello di pressione sonora viene calcolato sulla base del livello di potenza sonora; è indicato a scopo puramente informativo e non è da considerarsi vincolante.","(5) - Il livello di pressione sonora viene calcolato sulla base del livello di potenza sonora; è indicato a scopo puramente informativo e non è da considerarsi vincolante.","(5) - Il livello di pressione sonora viene calcolato sulla base del livello di potenza sonora; è indicato a scopo puramente informativo e non è da considerarsi vincolante.","(5) - Il livello di pressione sonora viene calcolato sulla base del livello di potenza sonora; è indicato a scopo puramente informativo e non è da considerarsi vincolante.","(5) - Il livello di pressione sonora viene calcolato sulla base del livello di potenza sonora; è indicato a scopo puramente informativo e non è da considerarsi vincolante.","(5) - Il livello di pressione sonora viene calcolato sulla base del livello di potenza sonora; è indicato a scopo puramente informativo e non è da considerarsi vincolante.","(5) - Il livello di pressione sonora viene calcolato sulla base del livello di potenza sonora; è indicato a scopo puramente informativo e non è da considerarsi vincolante.","(5) - Il livello di pressione sonora viene calcolato sulla base del livello di potenza sonora; è indicato a scopo puramente informativo e non è da considerarsi vincolante.","(5) - Il livello di pressione sonora viene calcolato sulla base del livello di potenza sonora; è indicato a scopo puramente informativo e non è da considerarsi vincolante.","(5) - Il livello di pressione sonora viene calcolato sulla base del livello di potenza sonora; è indicato a scopo puramente informativo e non è da considerarsi vincolante.","(5) - Il livello di pressione sonora viene calcolato sulla base del livello di potenza sonora; è indicato a scopo puramente informativo e non è da considerarsi vincolante.","(5) - Il livello di pressione sonora viene calcolato sulla base del livello di potenza sonora; è indicato a scopo puramente informativo e non è da considerarsi vincolante.","(5) - Il livello di pressione sonora viene calcolato sulla base del livello di potenza sonora; è indicato a scopo puramente informativo e non è da considerarsi vincolante.","(5) - Il livello di pressione sonora viene calcolato sulla base del livello di potenza sonora; è indicato a scopo puramente informativo e non è da considerarsi vincolante.","(5) - Il livello di pressione sonora viene calcolato sulla base del livello di potenza sonora; è indicato a scopo puramente informativo e non è da considerarsi vincolante.","(5) - Il livello di pressione sonora viene calcolato sulla base del livello di potenza sonora; è indicato a scopo puramente informativo e non è da considerarsi vincolante.","(5) - Il livello di pressione sonora viene calcolato sulla base del livello di potenza sonora; è indicato a scopo puramente informativo e non è da considerarsi vincolante.","(5) - Il livello di pressione sonora viene calcolato sulla base del livello di potenza sonora; è indicato a scopo puramente informativo e non è da considerarsi vincolante.","(5) - Il livello di pressione sonora viene calcolato sulla base del livello di potenza sonora; è indicato a scopo puramente informativo e non è da considerarsi vincolante.","(5) - Il livello di pressione sonora viene calcolato sulla base del livello di potenza sonora; è indicato a scopo puramente informativo e non è da considerarsi vincolante.","(5) - Il livello di pressione sonora viene calcolato sulla base del livello di potenza sonora; è indicato a scopo puramente informativo e non è da considerarsi vincolante.","(5) - Il livello di pressione sonora viene calcolato sulla base del livello di potenza sonora; è indicato a scopo puramente informativo e non è da considerarsi vincolante.","(5) - Il livello di pressione sonora viene calcolato sulla base del livello di potenza sonora; è indicato a scopo puramente informativo e non è da considerarsi vincolante.","(5) - Il livello di pressione sonora viene calcolato sulla base del livello di potenza sonora; è indicato a scopo puramente informativo e non è da considerarsi vincolante.","(5) - Il livello di pressione sonora viene calcolato sulla base del livello di potenza sonora; è indicato a scopo puramente informativo e non è da considerarsi vincolante.","(5) - Il livello di pressione sonora viene calcolato sulla base del livello di potenza sonora; è indicato a scopo puramente informativo e non è da considerarsi vincolante.","(5) - Il livello di pressione sonora viene calcolato sulla base del livello di potenza sonora; è indicato a scopo puramente informativo e non è da considerarsi vincolante.","(5) - Il livello di pressione sonora viene calcolato sulla base del livello di potenza sonora; è indicato a scopo puramente informativo e non è da considerarsi vincolante.","(5) - Il livello di pressione sonora viene calcolato sulla base del livello di potenza sonora; è indicato a scopo puramente informativo e non è da considerarsi vincolante.","(5) - Il livello di pressione sonora viene calcolato sulla base del livello di potenza sonora; è indicato a scopo puramente informativo e non è da considerarsi vincolante.","(5) - Le dimensioni e i pesi sono puramente indicativi e non sono da considerarsi vincolanti. Prima di progettare l'impianto, consultare gli schemi ufficiali forniti dal costruttore su richiesta.","(5) - Le dimensioni e i pesi sono puramente indicativi e non sono da considerarsi vincolanti. Prima di progettare l'impianto, consultare gli schemi ufficiali forniti dal costruttore su richiesta.","(5) - Le dimensioni e i pesi sono puramente indicativi e non sono da considerarsi vincolanti. Prima di progettare l'impianto, consultare gli schemi ufficiali forniti dal costruttore su richiesta.","(5) - Le dimensioni e i pesi sono puramente indicativi e non sono da considerarsi vincolanti. Prima di progettare l'impianto, consultare gli schemi ufficiali forniti dal costruttore su richiesta.","(5) - Le dimensioni e i pesi sono puramente indicativi e non sono da considerarsi vincolanti. Prima di progettare l'impianto, consultare gli schemi ufficiali forniti dal costruttore su richiesta.","(5) - Le dimensioni e i pesi sono puramente indicativi e non sono da considerarsi vincolanti. Prima di progettare l'impianto, consultare gli schemi ufficiali forniti dal costruttore su richiesta.","(5) - Le dimensioni e i pesi sono puramente indicativi e non sono da considerarsi vincolanti. Prima di progettare l'impianto, consultare gli schemi ufficiali forniti dal costruttore su richiesta.","(5) - Le dimensioni e i pesi sono puramente indicativi e non sono da considerarsi vincolanti. Prima di progettare l'impianto, consultare gli schemi ufficiali forniti dal costruttore su richiesta.","(5) - Le dimensioni e i pesi sono puramente indicativi e non sono da considerarsi vincolanti. Prima di progettare l'impianto, consultare gli schemi ufficiali forniti dal costruttore su richiesta.","(5) - Le dimensioni e i pesi sono puramente indicativi e non sono da considerarsi vincolanti. Prima di progettare l'impianto, consultare gli schemi ufficiali forniti dal costruttore su richiesta.","(5) - Le dimensioni e i pesi sono puramente indicativi e non sono da considerarsi vincolanti. Prima di progettare l'impianto, consultare gli schemi ufficiali forniti dal costruttore su richiesta.","(5) - Le dimensioni e i pesi sono puramente indicativi e non sono da considerarsi vincolanti. Prima di progettare l'impianto, consultare gli schemi ufficiali forniti dal costruttore su richiesta.","(5) - Le dimensioni e i pesi sono puramente indicativi e non sono da considerarsi vincolanti. Prima di progettare l'impianto, consultare gli schemi ufficiali forniti dal costruttore su richiesta.","(5) - Le dimensioni e i pesi sono puramente indicativi e non sono da considerarsi vincolanti. Prima di progettare l'impianto, consultare gli schemi ufficiali forniti dal costruttore su richiesta.","(5) - Le dimensioni e i pesi sono puramente indicativi e non sono da considerarsi vincolanti. Prima di progettare l'impianto, consultare gli schemi ufficiali forniti dal costruttore su richiesta.","(5) - Le dimensioni e i pesi sono puramente indicativi e non sono da considerarsi vincolanti. Prima di progettare l'impianto, consultare gli schemi ufficiali forniti dal costruttore su richiesta.","(5) - Le dimensioni e i pesi sono puramente indicativi e non sono da considerarsi vincolanti. Prima di progettare l'impianto, consultare gli schemi ufficiali forniti dal costruttore su richiesta.","(5) - Le dimensioni e i pesi sono puramente indicativi e non sono da considerarsi vincolanti. Prima di progettare l'impianto, consultare gli schemi ufficiali forniti dal costruttore su richiesta.","(5) - Le dimensioni e i pesi sono puramente indicativi e non sono da considerarsi vincolanti. Prima di progettare l'impianto, consultare gli schemi ufficiali forniti dal costruttore su richiesta.","(5) - Le dimensioni e i pesi sono puramente indicativi e non sono da considerarsi vincolanti. Prima di progettare l'impianto, consultare gli schemi ufficiali forniti dal costruttore su richiesta.","(5) - Le dimensioni e i pesi sono puramente indicativi e non sono da considerarsi vincolanti. Prima di progettare l'impianto, consultare gli schemi ufficiali forniti dal costruttore su richiesta.","(5) - Le dimensioni e i pesi sono puramente indicativi e non sono da considerarsi vincolanti. Prima di progettare l'impianto, consultare gli schemi ufficiali forniti dal costruttore su richiesta.","(5) - Le dimensioni e i pesi sono puramente indicativi e non sono da considerarsi vincolanti. Prima di progettare l'impianto, consultare gli schemi ufficiali forniti dal costruttore su richiesta.","(5) - Le dimensioni e i pesi sono puramente indicativi e non sono da considerarsi vincolanti. Prima di progettare l'impianto, consultare gli schemi ufficiali forniti dal costruttore su richiesta.","(5) - Le dimensioni e i pesi sono puramente indicativi e non sono da considerarsi vincolanti. Prima di progettare l'impianto, consultare gli schemi ufficiali forniti dal costruttore su richiesta.","(5) - Le dimensioni e i pesi sono puramente indicativi e non sono da considerarsi vincolanti. Prima di progettare l'impianto, consultare gli schemi ufficiali forniti dal costruttore su richiesta.","(5) - Le dimensioni e i pesi sono puramente indicativi e non sono da considerarsi vincolanti. Prima di progettare l'impianto, consultare gli schemi ufficiali forniti dal costruttore su richiesta.","(5) - Le dimensioni e i pesi sono puramente indicativi e non sono da considerarsi vincolanti. Prima di progettare l'impianto, consultare gli schemi ufficiali forniti dal costruttore su richiesta.","(5) - Le dimensioni e i pesi sono puramente indicativi e non sono da considerarsi vincolanti. Prima di progettare l'impianto, consultare gli schemi ufficiali forniti dal costruttore su richiesta.","(5) - Le dimensioni e i pesi sono puramente indicativi e non sono da considerarsi vincolanti. Prima di progettare l'impianto, consultare gli schemi ufficiali forniti dal costruttore su richiesta.","(5) - Le dimensioni e i pesi sono puramente indicativi e non sono da considerarsi vincolanti. Prima di progettare l'impianto, consultare gli schemi ufficiali forniti dal costruttore su richiesta.","(5) - Le dimensioni e i pesi sono puramente indicativi e non sono da considerarsi vincolanti. Prima di progettare l'impianto, consultare gli schemi ufficiali forniti dal costruttore su richiesta.","(5) - Le dimensioni e i pesi sono puramente indicativi e non sono da considerarsi vincolanti. Prima di progettare l'impianto, consultare gli schemi ufficiali forniti dal costruttore su richiesta.","(5) - Le dimensioni e i pesi sono puramente indicativi e non sono da considerarsi vincolanti. Prima di progettare l'impianto, consultare gli schemi ufficiali forniti dal costruttore su richiesta.","(5) - Le dimensioni e i pesi sono puramente indicativi e non sono da considerarsi vincolanti. Prima di progettare l'impianto, consultare gli schemi ufficiali forniti dal costruttore su richiesta.","(5) - Le dimensioni e i pesi sono puramente indicativi e non sono da considerarsi vincolanti. Prima di progettare l'impianto, consultare gli schemi ufficiali forniti dal costruttore su richiesta.","(5) - Le dimensioni e i pesi sono puramente indicativi e non sono da considerarsi vincolanti. Prima di progettare l'impianto, consultare gli schemi ufficiali forniti dal costruttore su richiesta.","(5) - Le dimensioni e i pesi sono puramente indicativi e non sono da considerarsi vincolanti. Prima di progettare l'impianto, consultare gli schemi ufficiali forniti dal costruttore su richiesta."]
["","","","","","(6) - La capacità minima indicata si riferisce al funzionamento dell'unità in condizioni Eurovent standard","(6) - La capacità minima indicata si riferisce al funzionamento dell'unità in condizioni Eurovent standard","(6) - La capacità minima indicata si riferisce al funzionamento dell'unità in condizioni Eurovent standard","(6) - La capacità minima indicata si riferisce al funzionamento dell'unità in condizioni Eurovent standard","(6) - La capacità minima indicata si riferisce al funzionamento dell'unità in condizioni Eurovent standard","(6) - La capacità minima indicata si riferisce al funzionamento dell'unità in condizioni Eurovent standard","(6) - La capacità minima indicata si riferisce al funzionamento dell'unità in condizioni Eurovent standard","(6) - La capacità minima indicata si riferisce al funzionamento dell'unità in condizioni Eurovent standard","(6) - La capacità minima indicata si riferisce al funzionamento dell'unità in condizioni Eurovent standard","(6) - La capacità minima indicata si riferisce al funzionamento dell'unità in condizioni Eurovent standard","(6) - La capacità minima indicata si riferisce al funzionamento dell'unità in condizioni Eurovent standard","(6) - La capacità minima indicata si riferisce al funzionamento dell'unità in condizioni Eurovent standard","(6) - La capacità minima indicata si riferisce al funzionamento dell'unità in condizioni Eurovent standard","(6) - La capacità minima indicata si riferisce al funzionamento dell'unità in condizioni Eurovent standard","(6) - La capacità minima indicata si riferisce al funzionamento dell'unità in condizioni Eurovent standard","(6) - La capacità minima indicata si riferisce al funzionamento dell'unità in condizioni Eurovent standard","(6) - La capacità minima indicata si riferisce al funzionamento dell'unità in condizioni Eurovent standard","(6) - La capacità minima indicata si riferisce al funzionamento dell'unità in condizioni Eurovent standard","(6) - La capacità minima indicata si riferisce al funzionamento dell'unità in condizioni Eurovent standard","(6) - La capacità minima indicata si riferisce al funzionamento dell'unità in condizioni Eurovent standard","(6) - La capacità minima indicata si riferisce al funzionamento dell'unità in condizioni Eurovent standard","(6) - La capacità minima indicata si riferisce al funzionamento dell'unità in condizioni Eurovent standard","(6) - La capacità minima indicata si riferisce al funzionamento dell'unità in condizioni Eurovent standard","(6) - La capacità minima indicata si riferisce al funzionamento dell'unità in condizioni Eurovent standard","(6) - La capacità minima indicata si riferisce al funzionamento dell'unità in condizioni Eurovent standard","(6) - La capacità minima indicata si riferisce al funzionamento dell'unità in condizioni Eurovent standard","(6) - La capacità minima indicata si riferisce al funzionamento dell'unità in condizioni Eurovent standard","(6) - La capacità minima indicata si riferisce al funzionamento dell'unità in condizioni Eurovent standard","(6) - La capacità minima indicata si riferisce al funzionamento dell'unità in condizioni Eurovent standard","(6) - La capacità minima indicata si riferisce al funzionamento dell'unità in condizioni Eurovent standard","(6) - La capacità minima indicata si riferisce al funzionamento dell'unità in condizioni Eurovent standard","(6) - La capacità minima indicata si riferisce al funzionamento dell'unità in condizioni Eurovent standard","(6) - La capacità minima indicata si riferisce al funzionamento dell'unità in condizioni Eurovent standard","(6) - La capacità minima indicata si riferisce al funzionamento dell'unità in condizioni Eurovent standard","(6) - La capacità minima indicata si riferisce al funzionamento dell'unità in condizioni Eurovent standard","(6) - La capacità minima indicata si riferisce al funzionamento dell'unità in condizioni Eurovent standard","(6) - La capacità minima indicata si riferisce al funzionamento dell'unità in condizioni Eurovent standard","(6) - La capacità minima indicata si riferisce al funzionamento dell'unità in condizioni Eurovent standard","(6) - I dati si riferiscono all'unità standard senza alcuna opzione aggiuntiva.","(6) - I dati si riferiscono all'unità standard senza alcuna opzione aggiuntiva.","(6) - I dati si riferiscono all'unità standard senza alcuna opzione aggiuntiva.","(6) - I dati si riferiscono all'unità standard senza alcuna opzione aggiuntiva.","(6) - I dati si riferiscono all'unità standard senza alcuna opzione aggiuntiva.","(6) - I dati si riferiscono all'unità standard senza alcuna opzione aggiuntiva.","(6) - I dati si riferiscono all'unità standard senza alcuna opzione aggiuntiva.","(6) - I dati si riferiscono all'unità standard senza alcuna opzione aggiuntiva.","(6) - I dati si riferiscono all'unità standard senza alcuna opzione aggiuntiva.","(6) - I dati si riferiscono all'unità standard senza alcuna opzione aggiuntiva.","(6) - I dati si riferiscono all'unità standard senza alcuna opzione aggiuntiva.","(6) - I dati si riferiscono all'unità standard senza alcuna opzione aggiuntiva.","(6) - I dati si riferiscono all'unità standard senza alcuna opzione aggiuntiva.","(6) - I dati si riferiscono all'unità standard senza alcuna opzione aggiuntiva.","(6) - I dati si riferiscono all'unità standard senza alcuna opzione aggiuntiva.","(6) - I dati si riferiscono all'unità standard senza alcuna opzione aggiuntiva.","(6) - I dati si riferiscono all'unità standard senza alcuna opzione aggiuntiva.","(6) - I dati si riferiscono all'unità standard senza alcuna opzione aggiuntiva.","(6) - I dati si riferiscono all'unità standard senza alcuna opzione aggiuntiva.","(6) - I dati si riferiscono all'unità standard senza alcuna opzione aggiuntiva.","(6) - I dati si riferiscono all'unità standard senza alcuna opzione aggiuntiva.","(6) - I dati si riferiscono all'unità standard senza alcuna opzione aggiuntiva.","(6) - I dati si riferiscono all'unità standard senza alcuna opzione aggiuntiva.","(6) - I dati si riferiscono all'unità standard senza alcuna opzione aggiuntiva.","(6) - I dati si riferiscono all'unità standard senza alcuna opzione aggiuntiva.","(6) - I dati si riferiscono all'unità standard senza alcuna opzione aggiuntiva.","(6) - I dati si riferiscono all'unità standard senza alcuna opzione aggiuntiva.","(6) - I dati si riferiscono all'unità standard senza alcuna opzione aggiuntiva.","(6) - I dati si riferiscono all'unità standard senza alcuna opzione aggiuntiva.","(6) - I dati si riferiscono all'unità standard senza alcuna opzione aggiuntiva.","(6) - I dati si riferiscono all'unità standard senza alcuna opzione aggiuntiva.","(6) - I dati si riferiscono all'unità standard senza alcuna opzione aggiuntiva.","(6) - I dati si riferiscono all'unità standard senza alcuna opzione aggiuntiva.","(6) - I dati si riferiscono all'unità standard senza alcuna opzione aggiuntiva.","(6) - I dati si riferiscono all'unità standard senza alcuna opzione aggiuntiva.","(6) - I dati si riferiscono all'unità standard senza alcuna opzione aggiuntiva.","(6) - I dati si riferiscono all'unità standard senza alcuna opzione aggiuntiva.","(6) - I dati si riferiscono all'unità standard senza alcuna opzione aggiuntiva."]
["","","","","","(7) - Le dimensioni e i pesi sono puramente indicativi e non sono da considerarsi vincolanti. Prima di progettare l'impianto, consultare gli schemi ufficiali forniti dal costruttore su richiesta.","(7) - Le dimensioni e i pesi sono puramente indicativi e non sono da considerarsi vincolanti. Prima di progettare l'impianto, consultare gli schemi ufficiali forniti dal costruttore su richiesta.","(7) - Le dimensioni e i pesi sono puramente indicativi e non sono da considerarsi vincolanti. Prima di progettare l'impianto, consultare gli schemi ufficiali forniti dal costruttore su richiesta.","(7) - Le dimensioni e i pesi sono puramente indicativi e non sono da considerarsi vincolanti. Prima di progettare l'impianto, consultare gli schemi ufficiali forniti dal costruttore su richiesta.","(7) - Le dimensioni e i pesi sono puramente indicativi e non sono da considerarsi vincolanti. Prima di progettare l'impianto, consultare gli schemi ufficiali forniti dal costruttore su richiesta.","(7) - Le dimensioni e i pesi sono puramente indicativi e non sono da considerarsi vincolanti. Prima di progettare l'impianto, consultare gli schemi ufficiali forniti dal costruttore su richiesta.","(7) - Le dimensioni e i pesi sono puramente indicativi e non sono da considerarsi vincolanti. Prima di progettare l'impianto, consultare gli schemi ufficiali forniti dal costruttore su richiesta.","(7) - Le dimensioni e i pesi sono puramente indicativi e non sono da considerarsi vincolanti. Prima di progettare l'impianto, consultare gli schemi ufficiali forniti dal costruttore su richiesta.","(7) - Le dimensioni e i pesi sono puramente indicativi e non sono da considerarsi vincolanti. Prima di progettare l'impianto, consultare gli schemi ufficiali forniti dal costruttore su richiesta.","(7) - Le dimensioni e i pesi sono puramente indicativi e non sono da considerarsi vincolanti. Prima di progettare l'impianto, consultare gli schemi ufficiali forniti dal costruttore su richiesta.","(7) - Le dimensioni e i pesi sono puramente indicativi e non sono da considerarsi vincolanti. Prima di progettare l'impianto, consultare gli schemi ufficiali forniti dal costruttore su richiesta.","(7) - Le dimensioni e i pesi sono puramente indicativi e non sono da considerarsi vincolanti. Prima di progettare l'impianto, consultare gli schemi ufficiali forniti dal costruttore su richiesta.","(7) - Le dimensioni e i pesi sono puramente indicativi e non sono da considerarsi vincolanti. Prima di progettare l'impianto, consultare gli schemi ufficiali forniti dal costruttore su richiesta.","(7) - Le dimensioni e i pesi sono puramente indicativi e non sono da considerarsi vincolanti. Prima di progettare l'impianto, consultare gli schemi ufficiali forniti dal costruttore su richiesta.","(7) - Le dimensioni e i pesi sono puramente indicativi e non sono da considerarsi vincolanti. Prima di progettare l'impianto, consultare gli schemi ufficiali forniti dal costruttore su richiesta.","(7) - Le dimensioni e i pesi sono puramente indicativi e non sono da considerarsi vincolanti. Prima di progettare l'impianto, consultare gli schemi ufficiali forniti dal costruttore su richiesta.","(7) - Le dimensioni e i pesi sono puramente indicativi e non sono da considerarsi vincolanti. Prima di progettare l'impianto, consultare gli schemi ufficiali forniti dal costruttore su richiesta.","(7) - Le dimensioni e i pesi sono puramente indicativi e non sono da considerarsi vincolanti. Prima di progettare l'impianto, consultare gli schemi ufficiali forniti dal costruttore su richiesta.","(7) - Le dimensioni e i pesi sono puramente indicativi e non sono da considerarsi vincolanti. Prima di progettare l'impianto, consultare gli schemi ufficiali forniti dal costruttore su richiesta.","(7) - Le dimensioni e i pesi sono puramente indicativi e non sono da considerarsi vincolanti. Prima di progettare l'impianto, consultare gli schemi ufficiali forniti dal costruttore su richiesta.","(7) - Le dimensioni e i pesi sono puramente indicativi e non sono da considerarsi vincolanti. Prima di progettare l'impianto, consultare gli schemi ufficiali forniti dal costruttore su richiesta.","(7) - Le dimensioni e i pesi sono puramente indicativi e non sono da considerarsi vincolanti. Prima di progettare l'impianto, consultare gli schemi ufficiali forniti dal costruttore su richiesta.","(7) - Le dimensioni e i pesi sono puramente indicativi e non sono da considerarsi vincolanti. Prima di progettare l'impianto, consultare gli schemi ufficiali forniti dal costruttore su richiesta.","(7) - Le dimensioni e i pesi sono puramente indicativi e non sono da considerarsi vincolanti. Prima di progettare l'impianto, consultare gli schemi ufficiali forniti dal costruttore su richiesta.","(7) - Le dimensioni e i pesi sono puramente indicativi e non sono da considerarsi vincolanti. Prima di progettare l'impianto, consultare gli schemi ufficiali forniti dal costruttore su richiesta.","(7) - Le dimensioni e i pesi sono puramente indicativi e non sono da considerarsi vincolanti. Prima di progettare l'impianto, consultare gli schemi ufficiali forniti dal costruttore su richiesta.","(7) - Le dimensioni e i pesi sono puramente indicativi e non sono da considerarsi vincolanti. Prima di progettare l'impianto, consultare gli schemi ufficiali forniti dal costruttore su richiesta.","(7) - Le dimensioni e i pesi sono puramente indicativi e non sono da considerarsi vincolanti. Prima di progettare l'impianto, consultare gli schemi ufficiali forniti dal costruttore su richiesta.","(7) - Le dimensioni e i pesi sono puramente indicativi e non sono da considerarsi vincolanti. Prima di progettare l'impianto, consultare gli schemi ufficiali forniti dal costruttore su richiesta.","(7) - Le dimensioni e i pesi sono puramente indicativi e non sono da considerarsi vincolanti. Prima di progettare l'impianto, consultare gli schemi ufficiali forniti dal costruttore su richiesta.","(7) - Le dimensioni e i pesi sono puramente indicativi e non sono da considerarsi vincolanti. Prima di progettare l'impianto, consultare gli schemi ufficiali forniti dal costruttore su richiesta.","(7) - Le dimensioni e i pesi sono puramente indicativi e non sono da considerarsi vincolanti. Prima di progettare l'impianto, consultare gli schemi ufficiali forniti dal costruttore su richiesta.","(7) - Le dimensioni e i pesi sono puramente indicativi e non sono da considerarsi vincolanti. Prima di progettare l'impianto, consultare gli schemi ufficiali forniti dal costruttore su richiesta.","(7) - Le dimensioni e i pesi sono puramente indicativi e non sono da considerarsi vincolanti. Prima di progettare l'impianto, consultare gli schemi ufficiali forniti dal costruttore su richiesta.","(7) - Le dimensioni e i pesi sono puramente indicativi e non sono da considerarsi vincolanti. Prima di progettare l'impianto, consultare gli schemi ufficiali forniti dal costruttore su richiesta.","(7) - Le dimensioni e i pesi sono puramente indicativi e non sono da considerarsi vincolanti. Prima di progettare l'impianto, consultare gli schemi ufficiali forniti dal costruttore su richiesta.","(7) - Le dimensioni e i pesi sono puramente indicativi e non sono da considerarsi vincolanti. Prima di progettare l'impianto, consultare gli schemi ufficiali forniti dal costruttore su richiesta.","(7) - Le dimensioni e i pesi sono puramente indicativi e non sono da considerarsi vincolanti. Prima di progettare l'impianto, consultare gli schemi ufficiali forniti dal costruttore su richiesta.","(7) - I dati sono soggetti a modifiche senza preavviso. Fare riferimento ai dati indicati sulla targhetta dell'unità.","(7) - I dati sono soggetti a modifiche senza preavviso. Fare riferimento ai dati indicati sulla targhetta dell'unità.","(7) - I dati sono soggetti a modifiche senza preavviso. Fare riferimento ai dati indicati sulla targhetta dell'unità.","(7) - I dati sono soggetti a modifiche senza preavviso. Fare riferimento ai dati indicati sulla targhetta dell'unità.","(7) - I dati sono soggetti a modifiche senza preavviso. Fare riferimento ai dati indicati sulla targhetta dell'unità.","(7) - I dati sono soggetti a modifiche senza preavviso. Fare riferimento ai dati indicati sulla targhetta dell'unità.","(7) - I dati sono soggetti a modifiche senza preavviso. Fare riferimento ai dati indicati sulla targhetta dell'unità.","(7) - I dati sono soggetti a modifiche senza preavviso. Fare riferimento ai dati indicati sulla targhetta dell'unità.","(7) - I dati sono soggetti a modifiche senza preavviso. Fare riferimento ai dati indicati sulla targhetta dell'unità.","(7) - I dati sono soggetti a modifiche senza preavviso. Fare riferimento ai dati indicati sulla targhetta dell'unità.","(7) - I dati sono soggetti a modifiche senza preavviso. Fare riferimento ai dati indicati sulla targhetta dell'unità.","(7) - I dati sono soggetti a modifiche senza preavviso. Fare riferimento ai dati indicati sulla targhetta dell'unità.","(7) - I dati sono soggetti a modifiche senza preavviso. Fare riferimento ai dati indicati sulla targhetta dell'unità.","(7) - I dati sono soggetti a modifiche senza preavviso. Fare riferimento ai dati indicati sulla targhetta dell'unità.","(7) - I dati sono soggetti a modifiche senza preavviso. Fare riferimento ai dati indicati sulla targhetta dell'unità.","(7) - I dati sono soggetti a modifiche senza preavviso. Fare riferimento ai dati indicati sulla targhetta dell'unità.","(7) - I dati sono soggetti a modifiche senza preavviso. Fare riferimento ai dati indicati sulla targhetta dell'unità.","(7) - I dati sono soggetti a modifiche senza preavviso. Fare riferimento ai dati indicati sulla targhetta dell'unità.","(7) - I dati sono soggetti a modifiche senza preavviso. Fare riferimento ai dati indicati sulla targhetta dell'unità.","(7) - I dati sono soggetti a modifiche senza preavviso. Fare riferimento ai dati indicati sulla targhetta dell'unità.","(7) - I dati sono soggetti a modifiche senza preavviso. Fare riferimento ai dati indicati sulla targhetta dell'unità.","(7) - I dati sono soggetti a modifiche senza preavviso. Fare riferimento ai dati indicati sulla targhetta dell'unità.","(7) - I dati sono soggetti a modifiche senza preavviso. Fare riferimento ai dati indicati sulla targhetta dell'unità.","(7) - I dati sono soggetti a modifiche senza preavviso. Fare riferimento ai dati indicati sulla targhetta dell'unità.","(7) - I dati sono soggetti a modifiche senza preavviso. Fare riferimento ai dati indicati sulla targhetta dell'unità.","(7) - I dati sono soggetti a modifiche senza preavviso. Fare riferimento ai dati indicati sulla targhetta dell'unità.","(7) - I dati sono soggetti a modifiche senza preavviso. Fare riferimento ai dati indicati sulla targhetta dell'unità.","(7) - I dati sono soggetti a modifiche senza preavviso. Fare riferimento ai dati indicati sulla targhetta dell'unità.","(7) - I dati sono soggetti a modifiche senza preavviso. Fare riferimento ai dati indicati sulla targhetta dell'unità.","(7) - I dati sono soggetti a modifiche senza preavviso. Fare riferimento ai dati indicati sulla targhetta dell'unità.","(7) - I dati sono soggetti a modifiche senza preavviso. Fare riferimento ai dati indicati sulla targhetta dell'unità.","(7) - I dati sono soggetti a modifiche senza preavviso. Fare riferimento ai dati indicati sulla targhetta dell'unità.","(7) - I dati sono soggetti a modifiche senza preavviso. Fare riferimento ai dati indicati sulla targhetta dell'unità.","(7) - I dati sono soggetti a modifiche senza preavviso. Fare riferimento ai dati indicati sulla targhetta dell'unità.","(7) - I dati sono soggetti a modifiche senza preavviso. Fare riferimento ai dati indicati sulla targhetta dell'unità.","(7) - I dati sono soggetti a modifiche senza preavviso. Fare riferimento ai dati indicati sulla targhetta dell'unità.","(7) - I dati sono soggetti a modifiche senza preavviso. Fare riferimento ai dati indicati sulla targhetta dell'unità.","(7) - I dati sono soggetti a modifiche senza preavviso. Fare riferimento ai dati indicati sulla targhetta dell'unità."]
["","","","","","(8) - Fluido: Acqua","(8) - Fluido: Acqua","(8) - Fluido: Acqua","(8) - Fluido: Acqua","(8) - Fluido: Acqua","(8) - Fluido: Acqua","(8) - Fluido: Acqua","(8) - Fluido: Acqua","(8) - Fluido: Acqua","(8) - Fluido: Acqua","(8) - Fluido: Acqua","(8) - Fluido: Acqua","(8) - Fluido: Acqua","(8) - Fluido: Acqua","(8) - Fluido: Acqua","(8) - Fluido: Acqua","(8) - Fluido: Acqua","(8) - Fluido: Acqua","(8) - Fluido: Acqua","(8) - Fluido: Acqua","(8) - Fluido: Acqua","(8) - Fluido: Acqua","(8) - Fluido: Acqua","(8) - Fluido: Acqua","(8) - Fluido: Acqua","(8) - Fluido: Acqua","(8) - Fluido: Acqua","(8) - Fluido: Acqua","(8) - Fluido: Acqua","(8) - Fluido: Acqua","(8) - Fluido: Acqua","(8) - Fluido: Acqua","(8) - Fluido: Acqua","(8) - Fluido: Acqua","(8) - Fluido: Acqua","(8) - Fluido: Acqua","(8) - Fluido: Acqua","(8) - Fluido: Acqua","(8) - Il valore si riferisce esclusivamente alla perdita di carico nell'evaporatore","(8) - Il valore si riferisce esclusivamente alla perdita di carico nell'evaporatore","(8) - Il valore si riferisce esclusivamente alla perdita di carico nell'evaporatore","(8) - Il valore si riferisce esclusivamente alla perdita di carico nell'evaporatore","(8) - Il valore si riferisce esclusivamente alla perdita di carico nell'evaporatore","(8) - Il valore si riferisce esclusivamente alla perdita di carico nell'evaporatore","(8) - Il valore si riferisce esclusivamente alla perdita di carico nell'evaporatore","(8) - Il valore si riferisce esclusivamente alla perdita di carico nell'evaporatore","(8) - Il valore si riferisce esclusivamente alla perdita di carico nell'evaporatore","(8) - Il valore si riferisce esclusivamente alla perdita di carico nell'evaporatore","(8) - Il valore si riferisce esclusivamente alla perdita di carico nell'evaporatore","(8) - Il valore si riferisce esclusivamente alla perdita di carico nell'evaporatore","(8) - Il valore si riferisce esclusivamente alla perdita di carico nell'evaporatore","(8) - Il valore si riferisce esclusivamente alla perdita di carico nell'evaporatore","(8) - Il valore si riferisce esclusivamente alla perdita di carico nell'evaporatore","(8) - Il valore si riferisce esclusivamente alla perdita di carico nell'evaporatore","(8) - Il valore si riferisce esclusivamente alla perdita di carico nell'evaporatore","(8) - Il valore si riferisce esclusivamente alla perdita di carico nell'evaporatore","(8) - Il valore si riferisce esclusivamente alla perdita di carico nell'evaporatore","(8) - Il valore si riferisce esclusivamente alla perdita di carico nell'evaporatore","(8) - Il valore si riferisce esclusivamente alla perdita di carico nell'evaporatore","(8) - Il valore si riferisce esclusivamente alla perdita di carico nell'evaporatore","(8) - Il valore si riferisce esclusivamente alla perdita di carico nell'evaporatore","(8) - Il valore si riferisce esclusivamente alla perdita di carico nell'evaporatore","(8) - Il valore si riferisce esclusivamente alla perdita di carico nell'evaporatore","(8) - Il valore si riferisce esclusivamente alla perdita di carico nell'evaporatore","(8) - Il valore si riferisce esclusivamente alla perdita di carico nell'evaporatore","(8) - Il valore si riferisce esclusivamente alla perdita di carico nell'evaporatore","(8) - Il valore si riferisce esclusivamente alla perdita di carico nell'evaporatore","(8) - Il valore si riferisce esclusivamente alla perdita di carico nell'evaporatore","(8) - Il valore si riferisce esclusivamente alla perdita di carico nell'evaporatore","(8) - Il valore si riferisce esclusivamente alla perdita di carico nell'evaporatore","(8) - Il valore si riferisce esclusivamente alla perdita di carico nell'evaporatore","(8) - Il valore si riferisce esclusivamente alla perdita di carico nell'evaporatore","(8) - Il valore si riferisce esclusivamente alla perdita di carico nell'evaporatore","(8) - Il valore si riferisce esclusivamente alla perdita di carico nell'evaporatore","(8) - Il valore si riferisce esclusivamente alla perdita di carico nell'evaporatore","(8) - Il valore si riferisce esclusivamente alla perdita di carico nell'evaporatore"]
["","","","","","(9) - Tolleranza di tensione ammessa ±10% Lo squilibrio di tensione tra le fasi deve essere compreso fra ± 3%.","(9) - Tolleranza di tensione ammessa ±10% Lo squilibrio di tensione tra le fasi deve essere compreso fra ± 3%.","(9) - Tolleranza di tensione ammessa ±10% Lo squilibrio di tensione tra le fasi deve essere compreso fra ± 3%.","(9) - Tolleranza di tensione ammessa ±10% Lo squilibrio di tensione tra le fasi deve essere compreso fra ± 3%.","(9) - Tolleranza di tensione ammessa ±10% Lo squilibrio di tensione tra le fasi deve essere compreso fra ± 3%.","(9) - Tolleranza di tensione ammessa ±10% Lo squilibrio di tensione tra le fasi deve essere compreso fra ± 3%.","(9) - Tolleranza di tensione ammessa ±10% Lo squilibrio di tensione tra le fasi deve essere compreso fra ± 3%.","(9) - Tolleranza di tensione ammessa ±10% Lo squilibrio di tensione tra le fasi deve essere compreso fra ± 3%.","(9) - Tolleranza di tensione ammessa ±10% Lo squilibrio di tensione tra le fasi deve essere compreso fra ± 3%.","(9) - Tolleranza di tensione ammessa ±10% Lo squilibrio di tensione tra le fasi deve essere compreso fra ± 3%.","(9) - Tolleranza di tensione ammessa ±10% Lo squilibrio di tensione tra le fasi deve essere compreso fra ± 3%.","(9) - Tolleranza di tensione ammessa ±10% Lo squilibrio di tensione tra le fasi deve essere compreso fra ± 3%.","(9) - Tolleranza di tensione ammessa ±10% Lo squilibrio di tensione tra le fasi deve essere compreso fra ± 3%.","(9) - Tolleranza di tensione ammessa ±10% Lo squilibrio di tensione tra le fasi deve essere compreso fra ± 3%.","(9) - Tolleranza di tensione ammessa ±10% Lo squilibrio di tensione tra le fasi deve essere compreso fra ± 3%.","(9) - Tolleranza di tensione ammessa ±10% Lo squilibrio di tensione tra le fasi deve essere compreso fra ± 3%.","(9) - Tolleranza di tensione ammessa ±10% Lo squilibrio di tensione tra le fasi deve essere compreso fra ± 3%.","(9) - Tolleranza di tensione ammessa ±10% Lo squilibrio di tensione tra le fasi deve essere compreso fra ± 3%.","(9) - Tolleranza di tensione ammessa ±10% Lo squilibrio di tensione tra le fasi deve essere compreso fra ± 3%.","(9) - Tolleranza di tensione ammessa ±10% Lo squilibrio di tensione tra le fasi deve essere compreso fra ± 3%.","(9) - Tolleranza di tensione ammessa ±10% Lo squilibrio di tensione tra le fasi deve essere compreso fra ± 3%.","(9) - Tolleranza di tensione ammessa ±10% Lo squilibrio di tensione tra le fasi deve essere compreso fra ± 3%.","(9) - Tolleranza di tensione ammessa ±10% Lo squilibrio di tensione tra le fasi deve essere compreso fra ± 3%.","(9) - Tolleranza di tensione ammessa ±10% Lo squilibrio di tensione tra le fasi deve essere compreso fra ± 3%.","(9) - Tolleranza di tensione ammessa ±10% Lo squilibrio di tensione tra le fasi deve essere compreso fra ± 3%.","(9) - Tolleranza di tensione ammessa ±10% Lo squilibrio di tensione tra le fasi deve essere compreso fra ± 3%.","(9) - Tolleranza di tensione ammessa ±10% Lo squilibrio di tensione tra le fasi deve essere compreso fra ± 3%.","(9) - Tolleranza di tensione ammessa ±10% Lo squilibrio di tensione tra le fasi deve essere compreso fra ± 3%.","(9) - Tolleranza di tensione ammessa ±10% Lo squilibrio di tensione tra le fasi deve essere compreso fra ± 3%.","(9) - Tolleranza di tensione ammessa ±10% Lo squilibrio di tensione tra le fasi deve essere compreso fra ± 3%.","(9) - Tolleranza di tensione ammessa ±10% Lo squilibrio di tensione tra le fasi deve essere compreso fra ± 3%.","(9) - Tolleranza di tensione ammessa ±10% Lo squilibrio di tensione tra le fasi deve essere compreso fra ± 3%.","(9) - Tolleranza di tensione ammessa ±10% Lo squilibrio di tensione tra le fasi deve essere compreso fra ± 3%.","(9) - Tolleranza di tensione ammessa ±10% Lo squilibrio di tensione tra le fasi deve essere compreso fra ± 3%.","(9) - Tolleranza di tensione ammessa ±10% Lo squilibrio di tensione tra le fasi deve essere compreso fra ± 3%.","(9) - Tolleranza di tensione ammessa ±10% Lo squilibrio di tensione tra le fasi deve essere compreso fra ± 3%.","(9) - Tolleranza di tensione ammessa ±10% Lo squilibrio di tensione tra le fasi deve essere compreso fra ± 3%.","(9) - Tolleranza di tensione ammessa ±10% Lo squilibrio di tensione tra le fasi deve essere compreso fra ± 3%.","(9) - L’opzione FANMOD consiste nella regolazione continua della velocità dei ventilatori e permette di migliorare il funzionamento a carico parziale. Le unità Single-V sono dotate di controllo continuo del ventilatore di serie; le unità Multi-V necessitano di ventilatori opz. 99 - VFD","(9) - L’opzione FANMOD consiste nella regolazione continua della velocità dei ventilatori e permette di migliorare il funzionamento a carico parziale. Le unità Single-V sono dotate di controllo continuo del ventilatore di serie; le unità Multi-V necessitano di ventilatori opz. 99 - VFD","(9) - L’opzione FANMOD consiste nella regolazione continua della velocità dei ventilatori e permette di migliorare il funzionamento a carico parziale. Le unità Single-V sono dotate di controllo continuo del ventilatore di serie; le unità Multi-V necessitano di ventilatori opz. 99 - VFD","(9) - L’opzione FANMOD consiste nella regolazione continua della velocità dei ventilatori e permette di migliorare il funzionamento a carico parziale. Le unità Single-V sono dotate di controllo continuo del ventilatore di serie; le unità Multi-V necessitano di ventilatori opz. 99 - VFD","(9) - L’opzione FANMOD consiste nella regolazione continua della velocità dei ventilatori e permette di migliorare il funzionamento a carico parziale. Le unità Single-V sono dotate di controllo continuo del ventilatore di serie; le unità Multi-V necessitano di ventilatori opz. 99 - VFD","(9) - L’opzione FANMOD consiste nella regolazione continua della velocità dei ventilatori e permette di migliorare il funzionamento a carico parziale. Le unità Single-V sono dotate di controllo continuo del ventilatore di serie; le unità Multi-V necessitano di ventilatori opz. 99 - VFD","(9) - L’opzione FANMOD consiste nella regolazione continua della velocità dei ventilatori e permette di migliorare il funzionamento a carico parziale. Le unità Single-V sono dotate di controllo continuo del ventilatore di serie; le unità Multi-V necessitano di ventilatori opz. 99 - VFD","(9) - L’opzione FANMOD consiste nella regolazione continua della velocità dei ventilatori e permette di migliorare il funzionamento a carico parziale. Le unità Single-V sono dotate di controllo continuo del ventilatore di serie; le unità Multi-V necessitano di ventilatori opz. 99 - VFD","(9) - L’opzione FANMOD consiste nella regolazione continua della velocità dei ventilatori e permette di migliorare il funzionamento a carico parziale. Le unità Single-V sono dotate di controllo continuo del ventilatore di serie; le unità Multi-V necessitano di ventilatori opz. 99 - VFD","(9) - L’opzione FANMOD consiste nella regolazione continua della velocità dei ventilatori e permette di migliorare il funzionamento a carico parziale. Le unità Single-V sono dotate di controllo continuo del ventilatore di serie; le unità Multi-V necessitano di ventilatori opz. 99 - VFD","(9) - L’opzione FANMOD consiste nella regolazione continua della velocità dei ventilatori e permette di migliorare il funzionamento a carico parziale. Le unità Single-V sono dotate di controllo continuo del ventilatore di serie; le unità Multi-V necessitano di ventilatori opz. 99 - VFD","(9) - L’opzione FANMOD consiste nella regolazione continua della velocità dei ventilatori e permette di migliorare il funzionamento a carico parziale. Le unità Single-V sono dotate di controllo continuo del ventilatore di serie; le unità Multi-V necessitano di ventilatori opz. 99 - VFD","(9) - L’opzione FANMOD consiste nella regolazione continua della velocità dei ventilatori e permette di migliorare il funzionamento a carico parziale. Le unità Single-V sono dotate di controllo continuo del ventilatore di serie; le unità Multi-V necessitano di ventilatori opz. 99 - VFD","(9) - L’opzione FANMOD consiste nella regolazione continua della velocità dei ventilatori e permette di migliorare il funzionamento a carico parziale. Le unità Single-V sono dotate di controllo continuo del ventilatore di serie; le unità Multi-V necessitano di ventilatori opz. 99 - VFD","(9) - L’opzione FANMOD consiste nella regolazione continua della velocità dei ventilatori e permette di migliorare il funzionamento a carico parziale. Le unità Single-V sono dotate di controllo continuo del ventilatore di serie; le unità Multi-V necessitano di ventilatori opz. 99 - VFD","(9) - L’opzione FANMOD consiste nella regolazione continua della velocità dei ventilatori e permette di migliorare il funzionamento a carico parziale. Le unità Single-V sono dotate di controllo continuo del ventilatore di serie; le unità Multi-V necessitano di ventilatori opz. 99 - VFD","(9) - L’opzione FANMOD consiste nella regolazione continua della velocità dei ventilatori e permette di migliorare il funzionamento a carico parziale. Le unità Single-V sono dotate di controllo continuo del ventilatore di serie; le unità Multi-V necessitano di ventilatori opz. 99 - VFD","(9) - L’opzione FANMOD consiste nella regolazione continua della velocità dei ventilatori e permette di migliorare il funzionamento a carico parziale. Le unità Single-V sono dotate di controllo continuo del ventilatore di serie; le unità Multi-V necessitano di ventilatori opz. 99 - VFD","(9) - L’opzione FANMOD consiste nella regolazione continua della velocità dei ventilatori e permette di migliorare il funzionamento a carico parziale. Le unità Single-V sono dotate di controllo continuo del ventilatore di serie; le unità Multi-V necessitano di ventilatori opz. 99 - VFD","(9) - L’opzione FANMOD consiste nella regolazione continua della velocità dei ventilatori e permette di migliorare il funzionamento a carico parziale. Le unità Single-V sono dotate di controllo continuo del ventilatore di serie; le unità Multi-V necessitano di ventilatori opz. 99 - VFD","(9) - L’opzione FANMOD consiste nella regolazione continua della velocità dei ventilatori e permette di migliorare il funzionamento a carico parziale. Le unità Single-V sono dotate di controllo continuo del ventilatore di serie; le unità Multi-V necessitano di ventilatori opz. 99 - VFD","(9) - L’opzione FANMOD consiste nella regolazione continua della velocità dei ventilatori e permette di migliorare il funzionamento a carico parziale. Le unità Single-V sono dotate di controllo continuo del ventilatore di serie; le unità Multi-V necessitano di ventilatori opz. 99 - VFD","(9) - L’opzione FANMOD consiste nella regolazione continua della velocità dei ventilatori e permette di migliorare il funzionamento a carico parziale. Le unità Single-V sono dotate di controllo continuo del ventilatore di serie; le unità Multi-V necessitano di ventilatori opz. 99 - VFD","(9) - L’opzione FANMOD consiste nella regolazione continua della velocità dei ventilatori e permette di migliorare il funzionamento a carico parziale. Le unità Single-V sono dotate di controllo continuo del ventilatore di serie; le unità Multi-V necessitano di ventilatori opz. 99 - VFD","(9) - L’opzione FANMOD consiste nella regolazione continua della velocità dei ventilatori e permette di migliorare il funzionamento a carico parziale. Le unità Single-V sono dotate di controllo continuo del ventilatore di serie; le unità Multi-V necessitano di ventilatori opz. 99 - VFD","(9) - L’opzione FANMOD consiste nella regolazione continua della velocità dei ventilatori e permette di migliorare il funzionamento a carico parziale. Le unità Single-V sono dotate di controllo continuo del ventilatore di serie; le unità Multi-V necessitano di ventilatori opz. 99 - VFD","(9) - L’opzione FANMOD consiste nella regolazione continua della velocità dei ventilatori e permette di migliorare il funzionamento a carico parziale. Le unità Single-V sono dotate di controllo continuo del ventilatore di serie; le unità Multi-V necessitano di ventilatori opz. 99 - VFD","(9) - L’opzione FANMOD consiste nella regolazione continua della velocità dei ventilatori e permette di migliorare il funzionamento a carico parziale. Le unità Single-V sono dotate di controllo continuo del ventilatore di serie; le unità Multi-V necessitano di ventilatori opz. 99 - VFD","(9) - L’opzione FANMOD consiste nella regolazione continua della velocità dei ventilatori e permette di migliorare il funzionamento a carico parziale. Le unità Single-V sono dotate di controllo continuo del ventilatore di serie; le unità Multi-V necessitano di ventilatori opz. 99 - VFD","(9) - L’opzione FANMOD consiste nella regolazione continua della velocità dei ventilatori e permette di migliorare il funzionamento a carico parziale. Le unità Single-V sono dotate di controllo continuo del ventilatore di serie; le unità Multi-V necessitano di ventilatori opz. 99 - VFD","(9) - L’opzione FANMOD consiste nella regolazione continua della velocità dei ventilatori e permette di migliorare il funzionamento a carico parziale. Le unità Single-V sono dotate di controllo continuo del ventilatore di serie; le unità Multi-V necessitano di ventilatori opz. 99 - VFD","(9) - L’opzione FANMOD consiste nella regolazione continua della velocità dei ventilatori e permette di migliorare il funzionamento a carico parziale. Le unità Single-V sono dotate di controllo continuo del ventilatore di serie; le unità Multi-V necessitano di ventilatori opz. 99 - VFD","(9) - L’opzione FANMOD consiste nella regolazione continua della velocità dei ventilatori e permette di migliorare il funzionamento a carico parziale. Le unità Single-V sono dotate di controllo continuo del ventilatore di serie; le unità Multi-V necessitano di ventilatori opz. 99 - VFD","(9) - L’opzione FANMOD consiste nella regolazione continua della velocità dei ventilatori e permette di migliorare il funzionamento a carico parziale. Le unità Single-V sono dotate di controllo continuo del ventilatore di serie; le unità Multi-V necessitano di ventilatori opz. 99 - VFD","(9) - L’opzione FANMOD consiste nella regolazione continua della velocità dei ventilatori e permette di migliorare il funzionamento a carico parziale. Le unità Single-V sono dotate di controllo continuo del ventilatore di serie; le unità Multi-V necessitano di ventilatori opz. 99 - VFD","(9) - L’opzione FANMOD consiste nella regolazione continua della velocità dei ventilatori e permette di migliorare il funzionamento a carico parziale. Le unità Single-V sono dotate di controllo continuo del ventilatore di serie; le unità Multi-V necessitano di ventilatori opz. 99 - VFD","(9) - L’opzione FANMOD consiste nella regolazione continua della velocità dei ventilatori e permette di migliorare il funzionamento a carico parziale. Le unità Single-V sono dotate di controllo continuo del ventilatore di serie; le unità Multi-V necessitano di ventilatori opz. 99 - VFD","(9) - L’opzione FANMOD consiste nella regolazione continua della velocità dei ventilatori e permette di migliorare il funzionamento a carico parziale. Le unità Single-V sono dotate di controllo continuo del ventilatore di serie; le unità Multi-V necessitano di ventilatori opz. 99 - VFD"]
["","","","","","(10) - Massima corrente di spunto: corrente di spunto del compressore più grande + corrente degli altri compressori al carico massimo + corrente ventilatori al carico massimo. In caso di unità con controllo a Inverter, all'avvio non si verificano picchi di corrente.","(10) - Massima corrente di spunto: corrente di spunto del compressore più grande + corrente degli altri compressori al carico massimo + corrente ventilatori al carico massimo. In caso di unità con controllo a Inverter, all'avvio non si verificano picchi di corrente.","(10) - Massima corrente di spunto: corrente di spunto del compressore più grande + corrente degli altri compressori al carico massimo + corrente ventilatori al carico massimo. In caso di unità con controllo a Inverter, all'avvio non si verificano picchi di corrente.","(10) - Massima corrente di spunto: corrente di spunto del compressore più grande + corrente degli altri compressori al carico massimo + corrente ventilatori al carico massimo. In caso di unità con controllo a Inverter, all'avvio non si verificano picchi di corrente.","(10) - Massima corrente di spunto: corrente di spunto del compressore più grande + corrente degli altri compressori al carico massimo + corrente ventilatori al carico massimo. In caso di unità con controllo a Inverter, all'avvio non si verificano picchi di corrente.","(10) - Massima corrente di spunto: corrente di spunto del compressore più grande + corrente degli altri compressori al carico massimo + corrente ventilatori al carico massimo. In caso di unità con controllo a Inverter, all'avvio non si verificano picchi di corrente.","(10) - Massima corrente di spunto: corrente di spunto del compressore più grande + corrente degli altri compressori al carico massimo + corrente ventilatori al carico massimo. In caso di unità con controllo a Inverter, all'avvio non si verificano picchi di corrente.","(10) - Massima corrente di spunto: corrente di spunto del compressore più grande + corrente degli altri compressori al carico massimo + corrente ventilatori al carico massimo. In caso di unità con controllo a Inverter, all'avvio non si verificano picchi di corrente.","(10) - Massima corrente di spunto: corrente di spunto del compressore più grande + corrente degli altri compressori al carico massimo + corrente ventilatori al carico massimo. In caso di unità con controllo a Inverter, all'avvio non si verificano picchi di corrente.","(10) - Massima corrente di spunto: corrente di spunto del compressore più grande + corrente degli altri compressori al carico massimo + corrente ventilatori al carico massimo. In caso di unità con controllo a Inverter, all'avvio non si verificano picchi di corrente.","(10) - Massima corrente di spunto: corrente di spunto del compressore più grande + corrente degli altri compressori al carico massimo + corrente ventilatori al carico massimo. In caso di unità con controllo a Inverter, all'avvio non si verificano picchi di corrente.","(10) - Massima corrente di spunto: corrente di spunto del compressore più grande + corrente degli altri compressori al carico massimo + corrente ventilatori al carico massimo. In caso di unità con controllo a Inverter, all'avvio non si verificano picchi di corrente.","(10) - Massima corrente di spunto: corrente di spunto del compressore più grande + corrente degli altri compressori al carico massimo + corrente ventilatori al carico massimo. In caso di unità con controllo a Inverter, all'avvio non si verificano picchi di corrente.","(10) - Massima corrente di spunto: corrente di spunto del compressore più grande + corrente degli altri compressori al carico massimo + corrente ventilatori al carico massimo. In caso di unità con controllo a Inverter, all'avvio non si verificano picchi di corrente.","(10) - Massima corrente di spunto: corrente di spunto del compressore più grande + corrente degli altri compressori al carico massimo + corrente ventilatori al carico massimo. In caso di unità con controllo a Inverter, all'avvio non si verificano picchi di corrente.","(10) - Massima corrente di spunto: corrente di spunto del compressore più grande + corrente degli altri compressori al carico massimo + corrente ventilatori al carico massimo. In caso di unità con controllo a Inverter, all'avvio non si verificano picchi di corrente.","(10) - Massima corrente di spunto: corrente di spunto del compressore più grande + corrente degli altri compressori al carico massimo + corrente ventilatori al carico massimo. In caso di unità con controllo a Inverter, all'avvio non si verificano picchi di corrente.","(10) - Massima corrente di spunto: corrente di spunto del compressore più grande + corrente degli altri compressori al carico massimo + corrente ventilatori al carico massimo. In caso di unità con controllo a Inverter, all'avvio non si verificano picchi di corrente.","(10) - Massima corrente di spunto: corrente di spunto del compressore più grande + corrente degli altri compressori al carico massimo + corrente ventilatori al carico massimo. In caso di unità con controllo a Inverter, all'avvio non si verificano picchi di corrente.","(10) - Massima corrente di spunto: corrente di spunto del compressore più grande + corrente degli altri compressori al carico massimo + corrente ventilatori al carico massimo. In caso di unità con controllo a Inverter, all'avvio non si verificano picchi di corrente.","(10) - Massima corrente di spunto: corrente di spunto del compressore più grande + corrente degli altri compressori al carico massimo + corrente ventilatori al carico massimo. In caso di unità con controllo a Inverter, all'avvio non si verificano picchi di corrente.","(10) - Massima corrente di spunto: corrente di spunto del compressore più grande + corrente degli altri compressori al carico massimo + corrente ventilatori al carico massimo. In caso di unità con controllo a Inverter, all'avvio non si verificano picchi di corrente.","(10) - Massima corrente di spunto: corrente di spunto del compressore più grande + corrente degli altri compressori al carico massimo + corrente ventilatori al carico massimo. In caso di unità con controllo a Inverter, all'avvio non si verificano picchi di corrente.","(10) - Massima corrente di spunto: corrente di spunto del compressore più grande + corrente degli altri compressori al carico massimo + corrente ventilatori al carico massimo. In caso di unità con controllo a Inverter, all'avvio non si verificano picchi di corrente.","(10) - Massima corrente di spunto: corrente di spunto del compressore più grande + corrente degli altri compressori al carico massimo + corrente ventilatori al carico massimo. In caso di unità con controllo a Inverter, all'avvio non si verificano picchi di corrente.","(10) - Massima corrente di spunto: corrente di spunto del compressore più grande + corrente degli altri compressori al carico massimo + corrente ventilatori al carico massimo. In caso di unità con controllo a Inverter, all'avvio non si verificano picchi di corrente.","(10) - Massima corrente di spunto: corrente di spunto del compressore più grande + corrente degli altri compressori al carico massimo + corrente ventilatori al carico massimo. In caso di unità con controllo a Inverter, all'avvio non si verificano picchi di corrente.","(10) - Massima corrente di spunto: corrente di spunto del compressore più grande + corrente degli altri compressori al carico massimo + corrente ventilatori al carico massimo. In caso di unità con controllo a Inverter, all'avvio non si verificano picchi di corrente.","(10) - Massima corrente di spunto: corrente di spunto del compressore più grande + corrente degli altri compressori al carico massimo + corrente ventilatori al carico massimo. In caso di unità con controllo a Inverter, all'avvio non si verificano picchi di corrente.","(10) - Massima corrente di spunto: corrente di spunto del compressore più grande + corrente degli altri compressori al carico massimo + corrente ventilatori al carico massimo. In caso di unità con controllo a Inverter, all'avvio non si verificano picchi di corrente.","(10) - Massima corrente di spunto: corrente di spunto del compressore più grande + corrente degli altri compressori al carico massimo + corrente ventilatori al carico massimo. In caso di unità con controllo a Inverter, all'avvio non si verificano picchi di corrente.","(10) - Massima corrente di spunto: corrente di spunto del compressore più grande + corrente degli altri compressori al carico massimo + corrente ventilatori al carico massimo. In caso di unità con controllo a Inverter, all'avvio non si verificano picchi di corrente.","(10) - Massima corrente di spunto: corrente di spunto del compressore più grande + corrente degli altri compressori al carico massimo + corrente ventilatori al carico massimo. In caso di unità con controllo a Inverter, all'avvio non si verificano picchi di corrente.","(10) - Massima corrente di spunto: corrente di spunto del compressore più grande + corrente degli altri compressori al carico massimo + corrente ventilatori al carico massimo. In caso di unità con controllo a Inverter, all'avvio non si verificano picchi di corrente.","(10) - Massima corrente di spunto: corrente di spunto del compressore più grande + corrente degli altri compressori al carico massimo + corrente ventilatori al carico massimo. In caso di unità con controllo a Inverter, all'avvio non si verificano picchi di corrente.","(10) - Massima corrente di spunto: corrente di spunto del compressore più grande + corrente degli altri compressori al carico massimo + corrente ventilatori al carico massimo. In caso di unità con controllo a Inverter, all'avvio non si verificano picchi di corrente.","(10) - Massima corrente di spunto: corrente di spunto del compressore più grande + corrente degli altri compressori al carico massimo + corrente ventilatori al carico massimo. In caso di unità con controllo a Inverter, all'avvio non si verificano picchi di corrente.","(10) - Massima corrente di spunto: corrente di spunto del compressore più grande + corrente degli altri compressori al carico massimo + corrente ventilatori al carico massimo. In caso di unità con controllo a Inverter, all'avvio non si verificano picchi di corrente.","(10) - Tolleranza di tensione ammessa ±10% Lo squilibrio di tensione tra le fasi deve essere compreso fra ± 3%.","(10) - Tolleranza di tensione ammessa ±10% Lo squilibrio di tensione tra le fasi deve essere compreso fra ± 3%.","(10) - Tolleranza di tensione ammessa ±10% Lo squilibrio di tensione tra le fasi deve essere compreso fra ± 3%.","(10) - Tolleranza di tensione ammessa ±10% Lo squilibrio di tensione tra le fasi deve essere compreso fra ± 3%.","(10) - Tolleranza di tensione ammessa ±10% Lo squilibrio di tensione tra le fasi deve essere compreso fra ± 3%.","(10) - Tolleranza di tensione ammessa ±10% Lo squilibrio di tensione tra le fasi deve essere compreso fra ± 3%.","(10) - Tolleranza di tensione ammessa ±10% Lo squilibrio di tensione tra le fasi deve essere compreso fra ± 3%.","(10) - Tolleranza di tensione ammessa ±10% Lo squilibrio di tensione tra le fasi deve essere compreso fra ± 3%.","(10) - Tolleranza di tensione ammessa ±10% Lo squilibrio di tensione tra le fasi deve essere compreso fra ± 3%.","(10) - Tolleranza di tensione ammessa ±10% Lo squilibrio di tensione tra le fasi deve essere compreso fra ± 3%.","(10) - Tolleranza di tensione ammessa ±10% Lo squilibrio di tensione tra le fasi deve essere compreso fra ± 3%.","(10) - Tolleranza di tensione ammessa ±10% Lo squilibrio di tensione tra le fasi deve essere compreso fra ± 3%.","(10) - Tolleranza di tensione ammessa ±10% Lo squilibrio di tensione tra le fasi deve essere compreso fra ± 3%.","(10) - Tolleranza di tensione ammessa ±10% Lo squilibrio di tensione tra le fasi deve essere compreso fra ± 3%.","(10) - Tolleranza di tensione ammessa ±10% Lo squilibrio di tensione tra le fasi deve essere compreso fra ± 3%.","(10) - Tolleranza di tensione ammessa ±10% Lo squilibrio di tensione tra le fasi deve essere compreso fra ± 3%.","(10) - Tolleranza di tensione ammessa ±10% Lo squilibrio di tensione tra le fasi deve essere compreso fra ± 3%.","(10) - Tolleranza di tensione ammessa ±10% Lo squilibrio di tensione tra le fasi deve essere compreso fra ± 3%.","(10) - Tolleranza di tensione ammessa ±10% Lo squilibrio di tensione tra le fasi deve essere compreso fra ± 3%.","(10) - Tolleranza di tensione ammessa ±10% Lo squilibrio di tensione tra le fasi deve essere compreso fra ± 3%.","(10) - Tolleranza di tensione ammessa ±10% Lo squilibrio di tensione tra le fasi deve essere compreso fra ± 3%.","(10) - Tolleranza di tensione ammessa ±10% Lo squilibrio di tensione tra le fasi deve essere compreso fra ± 3%.","(10) - Tolleranza di tensione ammessa ±10% Lo squilibrio di tensione tra le fasi deve essere compreso fra ± 3%.","(10) - Tolleranza di tensione ammessa ±10% Lo squilibrio di tensione tra le fasi deve essere compreso fra ± 3%.","(10) - Tolleranza di tensione ammessa ±10% Lo squilibrio di tensione tra le fasi deve essere compreso fra ± 3%.","(10) - Tolleranza di tensione ammessa ±10% Lo squilibrio di tensione tra le fasi deve essere compreso fra ± 3%.","(10) - Tolleranza di tensione ammessa ±10% Lo squilibrio di tensione tra le fasi deve essere compreso fra ± 3%.","(10) - Tolleranza di tensione ammessa ±10% Lo squilibrio di tensione tra le fasi deve essere compreso fra ± 3%.","(10) - Tolleranza di tensione ammessa ±10% Lo squilibrio di tensione tra le fasi deve essere compreso fra ± 3%.","(10) - Tolleranza di tensione ammessa ±10% Lo squilibrio di tensione tra le fasi deve essere compreso fra ± 3%.","(10) - Tolleranza di tensione ammessa ±10% Lo squilibrio di tensione tra le fasi deve essere compreso fra ± 3%.","(10) - Tolleranza di tensione ammessa ±10% Lo squilibrio di tensione tra le fasi deve essere compreso fra ± 3%.","(10) - Tolleranza di tensione ammessa ±10% Lo squilibrio di tensione tra le fasi deve essere compreso fra ± 3%.","(10) - Tolleranza di tensione ammessa ±10% Lo squilibrio di tensione tra le fasi deve essere compreso fra ± 3%.","(10) - Tolleranza di tensione ammessa ±10% Lo squilibrio di tensione tra le fasi deve essere compreso fra ± 3%.","(10) - Tolleranza di tensione ammessa ±10% Lo squilibrio di tensione tra le fasi deve essere compreso fra ± 3%.","(10) - Tolleranza di tensione ammessa ±10% Lo squilibrio di tensione tra le fasi deve essere compreso fra ± 3%.","(10) - Tolleranza di tensione ammessa ±10% Lo squilibrio di tensione tra le fasi deve essere compreso fra ± 3%."]
["","","","","","(11) - La corrente nominale in modalità raffrescamento si riferisce alle seguenti condizioni: Scambiatore di calore lato acqua 12/7°C; t. ambiente 35°C; corrente compressori + ventilatori","(11) - La corrente nominale in modalità raffrescamento si riferisce alle seguenti condizioni: Scambiatore di calore lato acqua 12/7°C; t. ambiente 35°C; corrente compressori + ventilatori","(11) - La corrente nominale in modalità raffrescamento si riferisce alle seguenti condizioni: Scambiatore di calore lato acqua 12/7°C; t. ambiente 35°C; corrente compressori + ventilatori","(11) - La corrente nominale in modalità raffrescamento si riferisce alle seguenti condizioni: Scambiatore di calore lato acqua 12/7°C; t. ambiente 35°C; corrente compressori + ventilatori","(11) - La corrente nominale in modalità raffrescamento si riferisce alle seguenti condizioni: Scambiatore di calore lato acqua 12/7°C; t. ambiente 35°C; corrente compressori + ventilatori","(11) - La corrente nominale in modalità raffrescamento si riferisce alle seguenti condizioni: Scambiatore di calore lato acqua 12/7°C; t. ambiente 35°C; corrente compressori + ventilatori","(11) - La corrente nominale in modalità raffrescamento si riferisce alle seguenti condizioni: Scambiatore di calore lato acqua 12/7°C; t. ambiente 35°C; corrente compressori + ventilatori","(11) - La corrente nominale in modalità raffrescamento si riferisce alle seguenti condizioni: Scambiatore di calore lato acqua 12/7°C; t. ambiente 35°C; corrente compressori + ventilatori","(11) - La corrente nominale in modalità raffrescamento si riferisce alle seguenti condizioni: Scambiatore di calore lato acqua 12/7°C; t. ambiente 35°C; corrente compressori + ventilatori","(11) - La corrente nominale in modalità raffrescamento si riferisce alle seguenti condizioni: Scambiatore di calore lato acqua 12/7°C; t. ambiente 35°C; corrente compressori + ventilatori","(11) - La corrente nominale in modalità raffrescamento si riferisce alle seguenti condizioni: Scambiatore di calore lato acqua 12/7°C; t. ambiente 35°C; corrente compressori + ventilatori","(11) - La corrente nominale in modalità raffrescamento si riferisce alle seguenti condizioni: Scambiatore di calore lato acqua 12/7°C; t. ambiente 35°C; corrente compressori + ventilatori","(11) - La corrente nominale in modalità raffrescamento si riferisce alle seguenti condizioni: Scambiatore di calore lato acqua 12/7°C; t. ambiente 35°C; corrente compressori + ventilatori","(11) - La corrente nominale in modalità raffrescamento si riferisce alle seguenti condizioni: Scambiatore di calore lato acqua 12/7°C; t. ambiente 35°C; corrente compressori + ventilatori","(11) - La corrente nominale in modalità raffrescamento si riferisce alle seguenti condizioni: Scambiatore di calore lato acqua 12/7°C; t. ambiente 35°C; corrente compressori + ventilatori","(11) - La corrente nominale in modalità raffrescamento si riferisce alle seguenti condizioni: Scambiatore di calore lato acqua 12/7°C; t. ambiente 35°C; corrente compressori + ventilatori","(11) - La corrente nominale in modalità raffrescamento si riferisce alle seguenti condizioni: Scambiatore di calore lato acqua 12/7°C; t. ambiente 35°C; corrente compressori + ventilatori","(11) - La corrente nominale in modalità raffrescamento si riferisce alle seguenti condizioni: Scambiatore di calore lato acqua 12/7°C; t. ambiente 35°C; corrente compressori + ventilatori","(11) - La corrente nominale in modalità raffrescamento si riferisce alle seguenti condizioni: Scambiatore di calore lato acqua 12/7°C; t. ambiente 35°C; corrente compressori + ventilatori","(11) - La corrente nominale in modalità raffrescamento si riferisce alle seguenti condizioni: Scambiatore di calore lato acqua 12/7°C; t. ambiente 35°C; corrente compressori + ventilatori","(11) - La corrente nominale in modalità raffrescamento si riferisce alle seguenti condizioni: Scambiatore di calore lato acqua 12/7°C; t. ambiente 35°C; corrente compressori + ventilatori","(11) - La corrente nominale in modalità raffrescamento si riferisce alle seguenti condizioni: Scambiatore di calore lato acqua 12/7°C; t. ambiente 35°C; corrente compressori + ventilatori","(11) - La corrente nominale in modalità raffrescamento si riferisce alle seguenti condizioni: Scambiatore di calore lato acqua 12/7°C; t. ambiente 35°C; corrente compressori + ventilatori","(11) - La corrente nominale in modalità raffrescamento si riferisce alle seguenti condizioni: Scambiatore di calore lato acqua 12/7°C; t. ambiente 35°C; corrente compressori + ventilatori","(11) - La corrente nominale in modalità raffrescamento si riferisce alle seguenti condizioni: Scambiatore di calore lato acqua 12/7°C; t. ambiente 35°C; corrente compressori + ventilatori","(11) - La corrente nominale in modalità raffrescamento si riferisce alle seguenti condizioni: Scambiatore di calore lato acqua 12/7°C; t. ambiente 35°C; corrente compressori + ventilatori","(11) - La corrente nominale in modalità raffrescamento si riferisce alle seguenti condizioni: Scambiatore di calore lato acqua 12/7°C; t. ambiente 35°C; corrente compressori + ventilatori","(11) - La corrente nominale in modalità raffrescamento si riferisce alle seguenti condizioni: Scambiatore di calore lato acqua 12/7°C; t. ambiente 35°C; corrente compressori + ventilatori","(11) - La corrente nominale in modalità raffrescamento si riferisce alle seguenti condizioni: Scambiatore di calore lato acqua 12/7°C; t. ambiente 35°C; corrente compressori + ventilatori","(11) - La corrente nominale in modalità raffrescamento si riferisce alle seguenti condizioni: Scambiatore di calore lato acqua 12/7°C; t. ambiente 35°C; corrente compressori + ventilatori","(11) - La corrente nominale in modalità raffrescamento si riferisce alle seguenti condizioni: Scambiatore di calore lato acqua 12/7°C; t. ambiente 35°C; corrente compressori + ventilatori","(11) - La corrente nominale in modalità raffrescamento si riferisce alle seguenti condizioni: Scambiatore di calore lato acqua 12/7°C; t. ambiente 35°C; corrente compressori + ventilatori","(11) - La corrente nominale in modalità raffrescamento si riferisce alle seguenti condizioni: Scambiatore di calore lato acqua 12/7°C; t. ambiente 35°C; corrente compressori + ventilatori","(11) - La corrente nominale in modalità raffrescamento si riferisce alle seguenti condizioni: Scambiatore di calore lato acqua 12/7°C; t. ambiente 35°C; corrente compressori + ventilatori","(11) - La corrente nominale in modalità raffrescamento si riferisce alle seguenti condizioni: Scambiatore di calore lato acqua 12/7°C; t. ambiente 35°C; corrente compressori + ventilatori","(11) - La corrente nominale in modalità raffrescamento si riferisce alle seguenti condizioni: Scambiatore di calore lato acqua 12/7°C; t. ambiente 35°C; corrente compressori + ventilatori","(11) - La corrente nominale in modalità raffrescamento si riferisce alle seguenti condizioni: Scambiatore di calore lato acqua 12/7°C; t. ambiente 35°C; corrente compressori + ventilatori","(11) - La corrente nominale in modalità raffrescamento si riferisce alle seguenti condizioni: Scambiatore di calore lato acqua 12/7°C; t. ambiente 35°C; corrente compressori + ventilatori","(11) - In caso di unità con controllo a Inverter, non si verificano picchi di corrente all'avvio.","(11) - In caso di unità con controllo a Inverter, non si verificano picchi di corrente all'avvio.","(11) - In caso di unità con controllo a Inverter, non si verificano picchi di corrente all'avvio.","(11) - In caso di unità con controllo a Inverter, non si verificano picchi di corrente all'avvio.","(11) - In caso di unità con controllo a Inverter, non si verificano picchi di corrente all'avvio.","(11) - In caso di unità con controllo a Inverter, non si verificano picchi di corrente all'avvio.","(11) - In caso di unità con controllo a Inverter, non si verificano picchi di corrente all'avvio.","(11) - In caso di unità con controllo a Inverter, non si verificano picchi di corrente all'avvio.","(11) - In caso di unità con controllo a Inverter, non si verificano picchi di corrente all'avvio.","(11) - In caso di unità con controllo a Inverter, non si verificano picchi di corrente all'avvio.","(11) - In caso di unità con controllo a Inverter, non si verificano picchi di corrente all'avvio.","(11) - In caso di unità con controllo a Inverter, non si verificano picchi di corrente all'avvio.","(11) - In caso di unità con controllo a Inverter, non si verificano picchi di corrente all'avvio.","(11) - In caso di unità con controllo a Inverter, non si verificano picchi di corrente all'avvio.","(11) - In caso di unità con controllo a Inverter, non si verificano picchi di corrente all'avvio.","(11) - In caso di unità con controllo a Inverter, non si verificano picchi di corrente all'avvio.","(11) - In caso di unità con controllo a Inverter, non si verificano picchi di corrente all'avvio.","(11) - In caso di unità con controllo a Inverter, non si verificano picchi di corrente all'avvio.","(11) - In caso di unità con controllo a Inverter, non si verificano picchi di corrente all'avvio.","(11) - In caso di unità con controllo a Inverter, non si verificano picchi di corrente all'avvio.","(11) - In caso di unità con controllo a Inverter, non si verificano picchi di corrente all'avvio.","(11) - In caso di unità con controllo a Inverter, non si verificano picchi di corrente all'avvio.","(11) - In caso di unità con controllo a Inverter, non si verificano picchi di corrente all'avvio.","(11) - In caso di unità con controllo a Inverter, non si verificano picchi di corrente all'avvio.","(11) - In caso di unità con controllo a Inverter, non si verificano picchi di corrente all'avvio.","(11) - In caso di unità con controllo a Inverter, non si verificano picchi di corrente all'avvio.","(11) - In caso di unità con controllo a Inverter, non si verificano picchi di corrente all'avvio.","(11) - In caso di unità con controllo a Inverter, non si verificano picchi di corrente all'avvio.","(11) - In caso di unità con controllo a Inverter, non si verificano picchi di corrente all'avvio.","(11) - In caso di unità con controllo a Inverter, non si verificano picchi di corrente all'avvio.","(11) - In caso di unità con controllo a Inverter, non si verificano picchi di corrente all'avvio.","(11) - In caso di unità con controllo a Inverter, non si verificano picchi di corrente all'avvio.","(11) - In caso di unità con controllo a Inverter, non si verificano picchi di corrente all'avvio.","(11) - In caso di unità con controllo a Inverter, non si verificano picchi di corrente all'avvio.","(11) - In caso di unità con controllo a Inverter, non si verificano picchi di corrente all'avvio.","(11) - In caso di unità con controllo a Inverter, non si verificano picchi di corrente all'avvio.","(11) - In caso di unità con controllo a Inverter, non si verificano picchi di corrente all'avvio.","(11) - In caso di unità con controllo a Inverter, non si verificano picchi di corrente all'avvio."]
["","","","","","(12) - La massima corrente di funzionamento si riferisce alla corrente massima assorbita dal compressore e dalla corrente massima assorbita dai ventilatori.","(12) - La massima corrente di funzionamento si riferisce alla corrente massima assorbita dal compressore e dalla corrente massima assorbita dai ventilatori.","(12) - La massima corrente di funzionamento si riferisce alla corrente massima assorbita dal compressore e dalla corrente massima assorbita dai ventilatori.","(12) - La massima corrente di funzionamento si riferisce alla corrente massima assorbita dal compressore e dalla corrente massima assorbita dai ventilatori.","(12) - La massima corrente di funzionamento si riferisce alla corrente massima assorbita dal compressore e dalla corrente massima assorbita dai ventilatori.","(12) - La massima corrente di funzionamento si riferisce alla corrente massima assorbita dal compressore e dalla corrente massima assorbita dai ventilatori.","(12) - La massima corrente di funzionamento si riferisce alla corrente massima assorbita dal compressore e dalla corrente massima assorbita dai ventilatori.","(12) - La massima corrente di funzionamento si riferisce alla corrente massima assorbita dal compressore e dalla corrente massima assorbita dai ventilatori.","(12) - La massima corrente di funzionamento si riferisce alla corrente massima assorbita dal compressore e dalla corrente massima assorbita dai ventilatori.","(12) - La massima corrente di funzionamento si riferisce alla corrente massima assorbita dal compressore e dalla corrente massima assorbita dai ventilatori.","(12) - La massima corrente di funzionamento si riferisce alla corrente massima assorbita dal compressore e dalla corrente massima assorbita dai ventilatori.","(12) - La massima corrente di funzionamento si riferisce alla corrente massima assorbita dal compressore e dalla corrente massima assorbita dai ventilatori.","(12) - La massima corrente di funzionamento si riferisce alla corrente massima assorbita dal compressore e dalla corrente massima assorbita dai ventilatori.","(12) - La massima corrente di funzionamento si riferisce alla corrente massima assorbita dal compressore e dalla corrente massima assorbita dai ventilatori.","(12) - La massima corrente di funzionamento si riferisce alla corrente massima assorbita dal compressore e dalla corrente massima assorbita dai ventilatori.","(12) - La massima corrente di funzionamento si riferisce alla corrente massima assorbita dal compressore e dalla corrente massima assorbita dai ventilatori.","(12) - La massima corrente di funzionamento si riferisce alla corrente massima assorbita dal compressore e dalla corrente massima assorbita dai ventilatori.","(12) - La massima corrente di funzionamento si riferisce alla corrente massima assorbita dal compressore e dalla corrente massima assorbita dai ventilatori.","(12) - La massima corrente di funzionamento si riferisce alla corrente massima assorbita dal compressore e dalla corrente massima assorbita dai ventilatori.","(12) - La massima corrente di funzionamento si riferisce alla corrente massima assorbita dal compressore e dalla corrente massima assorbita dai ventilatori.","(12) - La massima corrente di funzionamento si riferisce alla corrente massima assorbita dal compressore e dalla corrente massima assorbita dai ventilatori.","(12) - La massima corrente di funzionamento si riferisce alla corrente massima assorbita dal compressore e dalla corrente massima assorbita dai ventilatori.","(12) - La massima corrente di funzionamento si riferisce alla corrente massima assorbita dal compressore e dalla corrente massima assorbita dai ventilatori.","(12) - La massima corrente di funzionamento si riferisce alla corrente massima assorbita dal compressore e dalla corrente massima assorbita dai ventilatori.","(12) - La massima corrente di funzionamento si riferisce alla corrente massima assorbita dal compressore e dalla corrente massima assorbita dai ventilatori.","(12) - La massima corrente di funzionamento si riferisce alla corrente massima assorbita dal compressore e dalla corrente massima assorbita dai ventilatori.","(12) - La massima corrente di funzionamento si riferisce alla corrente massima assorbita dal compressore e dalla corrente massima assorbita dai ventilatori.","(12) - La massima corrente di funzionamento si riferisce alla corrente massima assorbita dal compressore e dalla corrente massima assorbita dai ventilatori.","(12) - La massima corrente di funzionamento si riferisce alla corrente massima assorbita dal compressore e dalla corrente massima assorbita dai ventilatori.","(12) - La massima corrente di funzionamento si riferisce alla corrente massima assorbita dal compressore e dalla corrente massima assorbita dai ventilatori.","(12) - La massima corrente di funzionamento si riferisce alla corrente massima assorbita dal compressore e dalla corrente massima assorbita dai ventilatori.","(12) - La massima corrente di funzionamento si riferisce alla corrente massima assorbita dal compressore e dalla corrente massima assorbita dai ventilatori.","(12) - La massima corrente di funzionamento si riferisce alla corrente massima assorbita dal compressore e dalla corrente massima assorbita dai ventilatori.","(12) - La massima corrente di funzionamento si riferisce alla corrente massima assorbita dal compressore e dalla corrente massima assorbita dai ventilatori.","(12) - La massima corrente di funzionamento si riferisce alla corrente massima assorbita dal compressore e dalla corrente massima assorbita dai ventilatori.","(12) - La massima corrente di funzionamento si riferisce alla corrente massima assorbita dal compressore e dalla corrente massima assorbita dai ventilatori.","(12) - La massima corrente di funzionamento si riferisce alla corrente massima assorbita dal compressore e dalla corrente massima assorbita dai ventilatori.","(12) - La massima corrente di funzionamento si riferisce alla corrente massima assorbita dal compressore e dalla corrente massima assorbita dai ventilatori.","(12) - Corrente nominale in modalità raffreddamento: temperatura dell'acqua in ingresso evaporatore 12°C; temperatura dell'acqua in uscita dall'evaporatore 7℃; temp. aria esterna 35°C. Corrente compressore + ventilatori.","(12) - Corrente nominale in modalità raffreddamento: temperatura dell'acqua in ingresso evaporatore 12°C; temperatura dell'acqua in uscita dall'evaporatore 7℃; temp. aria esterna 35°C. Corrente compressore + ventilatori.","(12) - Corrente nominale in modalità raffreddamento: temperatura dell'acqua in ingresso evaporatore 12°C; temperatura dell'acqua in uscita dall'evaporatore 7℃; temp. aria esterna 35°C. Corrente compressore + ventilatori.","(12) - Corrente nominale in modalità raffreddamento: temperatura dell'acqua in ingresso evaporatore 12°C; temperatura dell'acqua in uscita dall'evaporatore 7℃; temp. aria esterna 35°C. Corrente compressore + ventilatori.","(12) - Corrente nominale in modalità raffreddamento: temperatura dell'acqua in ingresso evaporatore 12°C; temperatura dell'acqua in uscita dall'evaporatore 7℃; temp. aria esterna 35°C. Corrente compressore + ventilatori.","(12) - Corrente nominale in modalità raffreddamento: temperatura dell'acqua in ingresso evaporatore 12°C; temperatura dell'acqua in uscita dall'evaporatore 7℃; temp. aria esterna 35°C. Corrente compressore + ventilatori.","(12) - Corrente nominale in modalità raffreddamento: temperatura dell'acqua in ingresso evaporatore 12°C; temperatura dell'acqua in uscita dall'evaporatore 7℃; temp. aria esterna 35°C. Corrente compressore + ventilatori.","(12) - Corrente nominale in modalità raffreddamento: temperatura dell'acqua in ingresso evaporatore 12°C; temperatura dell'acqua in uscita dall'evaporatore 7℃; temp. aria esterna 35°C. Corrente compressore + ventilatori.","(12) - Corrente nominale in modalità raffreddamento: temperatura dell'acqua in ingresso evaporatore 12°C; temperatura dell'acqua in uscita dall'evaporatore 7℃; temp. aria esterna 35°C. Corrente compressore + ventilatori.","(12) - Corrente nominale in modalità raffreddamento: temperatura dell'acqua in ingresso evaporatore 12°C; temperatura dell'acqua in uscita dall'evaporatore 7℃; temp. aria esterna 35°C. Corrente compressore + ventilatori.","(12) - Corrente nominale in modalità raffreddamento: temperatura dell'acqua in ingresso evaporatore 12°C; temperatura dell'acqua in uscita dall'evaporatore 7℃; temp. aria esterna 35°C. Corrente compressore + ventilatori.","(12) - Corrente nominale in modalità raffreddamento: temperatura dell'acqua in ingresso evaporatore 12°C; temperatura dell'acqua in uscita dall'evaporatore 7℃; temp. aria esterna 35°C. Corrente compressore + ventilatori.","(12) - Corrente nominale in modalità raffreddamento: temperatura dell'acqua in ingresso evaporatore 12°C; temperatura dell'acqua in uscita dall'evaporatore 7℃; temp. aria esterna 35°C. Corrente compressore + ventilatori.","(12) - Corrente nominale in modalità raffreddamento: temperatura dell'acqua in ingresso evaporatore 12°C; temperatura dell'acqua in uscita dall'evaporatore 7℃; temp. aria esterna 35°C. Corrente compressore + ventilatori.","(12) - Corrente nominale in modalità raffreddamento: temperatura dell'acqua in ingresso evaporatore 12°C; temperatura dell'acqua in uscita dall'evaporatore 7℃; temp. aria esterna 35°C. Corrente compressore + ventilatori.","(12) - Corrente nominale in modalità raffreddamento: temperatura dell'acqua in ingresso evaporatore 12°C; temperatura dell'acqua in uscita dall'evaporatore 7℃; temp. aria esterna 35°C. Corrente compressore + ventilatori.","(12) - Corrente nominale in modalità raffreddamento: temperatura dell'acqua in ingresso evaporatore 12°C; temperatura dell'acqua in uscita dall'evaporatore 7℃; temp. aria esterna 35°C. Corrente compressore + ventilatori.","(12) - Corrente nominale in modalità raffreddamento: temperatura dell'acqua in ingresso evaporatore 12°C; temperatura dell'acqua in uscita dall'evaporatore 7℃; temp. aria esterna 35°C. Corrente compressore + ventilatori.","(12) - Corrente nominale in modalità raffreddamento: temperatura dell'acqua in ingresso evaporatore 12°C; temperatura dell'acqua in uscita dall'evaporatore 7℃; temp. aria esterna 35°C. Corrente compressore + ventilatori.","(12) - Corrente nominale in modalità raffreddamento: temperatura dell'acqua in ingresso evaporatore 12°C; temperatura dell'acqua in uscita dall'evaporatore 7℃; temp. aria esterna 35°C. Corrente compressore + ventilatori.","(12) - Corrente nominale in modalità raffreddamento: temperatura dell'acqua in ingresso evaporatore 12°C; temperatura dell'acqua in uscita dall'evaporatore 7℃; temp. aria esterna 35°C. Corrente compressore + ventilatori.","(12) - Corrente nominale in modalità raffreddamento: temperatura dell'acqua in ingresso evaporatore 12°C; temperatura dell'acqua in uscita dall'evaporatore 7℃; temp. aria esterna 35°C. Corrente compressore + ventilatori.","(12) - Corrente nominale in modalità raffreddamento: temperatura dell'acqua in ingresso evaporatore 12°C; temperatura dell'acqua in uscita dall'evaporatore 7℃; temp. aria esterna 35°C. Corrente compressore + ventilatori.","(12) - Corrente nominale in modalità raffreddamento: temperatura dell'acqua in ingresso evaporatore 12°C; temperatura dell'acqua in uscita dall'evaporatore 7℃; temp. aria esterna 35°C. Corrente compressore + ventilatori.","(12) - Corrente nominale in modalità raffreddamento: temperatura dell'acqua in ingresso evaporatore 12°C; temperatura dell'acqua in uscita dall'evaporatore 7℃; temp. aria esterna 35°C. Corrente compressore + ventilatori.","(12) - Corrente nominale in modalità raffreddamento: temperatura dell'acqua in ingresso evaporatore 12°C; temperatura dell'acqua in uscita dall'evaporatore 7℃; temp. aria esterna 35°C. Corrente compressore + ventilatori.","(12) - Corrente nominale in modalità raffreddamento: temperatura dell'acqua in ingresso evaporatore 12°C; temperatura dell'acqua in uscita dall'evaporatore 7℃; temp. aria esterna 35°C. Corrente compressore + ventilatori.","(12) - Corrente nominale in modalità raffreddamento: temperatura dell'acqua in ingresso evaporatore 12°C; temperatura dell'acqua in uscita dall'evaporatore 7℃; temp. aria esterna 35°C. Corrente compressore + ventilatori.","(12) - Corrente nominale in modalità raffreddamento: temperatura dell'acqua in ingresso evaporatore 12°C; temperatura dell'acqua in uscita dall'evaporatore 7℃; temp. aria esterna 35°C. Corrente compressore + ventilatori.","(12) - Corrente nominale in modalità raffreddamento: temperatura dell'acqua in ingresso evaporatore 12°C; temperatura dell'acqua in uscita dall'evaporatore 7℃; temp. aria esterna 35°C. Corrente compressore + ventilatori.","(12) - Corrente nominale in modalità raffreddamento: temperatura dell'acqua in ingresso evaporatore 12°C; temperatura dell'acqua in uscita dall'evaporatore 7℃; temp. aria esterna 35°C. Corrente compressore + ventilatori.","(12) - Corrente nominale in modalità raffreddamento: temperatura dell'acqua in ingresso evaporatore 12°C; temperatura dell'acqua in uscita dall'evaporatore 7℃; temp. aria esterna 35°C. Corrente compressore + ventilatori.","(12) - Corrente nominale in modalità raffreddamento: temperatura dell'acqua in ingresso evaporatore 12°C; temperatura dell'acqua in uscita dall'evaporatore 7℃; temp. aria esterna 35°C. Corrente compressore + ventilatori.","(12) - Corrente nominale in modalità raffreddamento: temperatura dell'acqua in ingresso evaporatore 12°C; temperatura dell'acqua in uscita dall'evaporatore 7℃; temp. aria esterna 35°C. Corrente compressore + ventilatori.","(12) - Corrente nominale in modalità raffreddamento: temperatura dell'acqua in ingresso evaporatore 12°C; temperatura dell'acqua in uscita dall'evaporatore 7℃; temp. aria esterna 35°C. Corrente compressore + ventilatori.","(12) - Corrente nominale in modalità raffreddamento: temperatura dell'acqua in ingresso evaporatore 12°C; temperatura dell'acqua in uscita dall'evaporatore 7℃; temp. aria esterna 35°C. Corrente compressore + ventilatori.","(12) - Corrente nominale in modalità raffreddamento: temperatura dell'acqua in ingresso evaporatore 12°C; temperatura dell'acqua in uscita dall'evaporatore 7℃; temp. aria esterna 35°C. Corrente compressore + ventilatori.","(12) - Corrente nominale in modalità raffreddamento: temperatura dell'acqua in ingresso evaporatore 12°C; temperatura dell'acqua in uscita dall'evaporatore 7℃; temp. aria esterna 35°C. Corrente compressore + ventilatori."]
["","","","","","(13) - La corrente massima dell'unità per il dimensionamento dei cavi si basa sulla tensione minima ammessa.","(13) - La corrente massima dell'unità per il dimensionamento dei cavi si basa sulla tensione minima ammessa.","(13) - La corrente massima dell'unità per il dimensionamento dei cavi si basa sulla tensione minima ammessa.","(13) - La corrente massima dell'unità per il dimensionamento dei cavi si basa sulla tensione minima ammessa.","(13) - La corrente massima dell'unità per il dimensionamento dei cavi si basa sulla tensione minima ammessa.","(13) - La corrente massima dell'unità per il dimensionamento dei cavi si basa sulla tensione minima ammessa.","(13) - La corrente massima dell'unità per il dimensionamento dei cavi si basa sulla tensione minima ammessa.","(13) - La corrente massima dell'unità per il dimensionamento dei cavi si basa sulla tensione minima ammessa.","(13) - La corrente massima dell'unità per il dimensionamento dei cavi si basa sulla tensione minima ammessa.","(13) - La corrente massima dell'unità per il dimensionamento dei cavi si basa sulla tensione minima ammessa.","(13) - La corrente massima dell'unità per il dimensionamento dei cavi si basa sulla tensione minima ammessa.","(13) - La corrente massima dell'unità per il dimensionamento dei cavi si basa sulla tensione minima ammessa.","(13) - La corrente massima dell'unità per il dimensionamento dei cavi si basa sulla tensione minima ammessa.","(13) - La corrente massima dell'unità per il dimensionamento dei cavi si basa sulla tensione minima ammessa.","(13) - La corrente massima dell'unità per il dimensionamento dei cavi si basa sulla tensione minima ammessa.","(13) - La corrente massima dell'unità per il dimensionamento dei cavi si basa sulla tensione minima ammessa.","(13) - La corrente massima dell'unità per il dimensionamento dei cavi si basa sulla tensione minima ammessa.","(13) - La corrente massima dell'unità per il dimensionamento dei cavi si basa sulla tensione minima ammessa.","(13) - La corrente massima dell'unità per il dimensionamento dei cavi si basa sulla tensione minima ammessa.","(13) - La corrente massima dell'unità per il dimensionamento dei cavi si basa sulla tensione minima ammessa.","(13) - La corrente massima dell'unità per il dimensionamento dei cavi si basa sulla tensione minima ammessa.","(13) - La corrente massima dell'unità per il dimensionamento dei cavi si basa sulla tensione minima ammessa.","(13) - La corrente massima dell'unità per il dimensionamento dei cavi si basa sulla tensione minima ammessa.","(13) - La corrente massima dell'unità per il dimensionamento dei cavi si basa sulla tensione minima ammessa.","(13) - La corrente massima dell'unità per il dimensionamento dei cavi si basa sulla tensione minima ammessa.","(13) - La corrente massima dell'unità per il dimensionamento dei cavi si basa sulla tensione minima ammessa.","(13) - La corrente massima dell'unità per il dimensionamento dei cavi si basa sulla tensione minima ammessa.","(13) - La corrente massima dell'unità per il dimensionamento dei cavi si basa sulla tensione minima ammessa.","(13) - La corrente massima dell'unità per il dimensionamento dei cavi si basa sulla tensione minima ammessa.","(13) - La corrente massima dell'unità per il dimensionamento dei cavi si basa sulla tensione minima ammessa.","(13) - La corrente massima dell'unità per il dimensionamento dei cavi si basa sulla tensione minima ammessa.","(13) - La corrente massima dell'unità per il dimensionamento dei cavi si basa sulla tensione minima ammessa.","(13) - La corrente massima dell'unità per il dimensionamento dei cavi si basa sulla tensione minima ammessa.","(13) - La corrente massima dell'unità per il dimensionamento dei cavi si basa sulla tensione minima ammessa.","(13) - La corrente massima dell'unità per il dimensionamento dei cavi si basa sulla tensione minima ammessa.","(13) - La corrente massima dell'unità per il dimensionamento dei cavi si basa sulla tensione minima ammessa.","(13) - La corrente massima dell'unità per il dimensionamento dei cavi si basa sulla tensione minima ammessa.","(13) - La corrente massima dell'unità per il dimensionamento dei cavi si basa sulla tensione minima ammessa.","(13) - La massima corrente di funzionamento si riferisce alla corrente massima assorbita dal compressore e dalla corrente massima assorbita dai ventilatori","(13) - La massima corrente di funzionamento si riferisce alla corrente massima assorbita dal compressore e dalla corrente massima assorbita dai ventilatori","(13) - La massima corrente di funzionamento si riferisce alla corrente massima assorbita dal compressore e dalla corrente massima assorbita dai ventilatori","(13) - La massima corrente di funzionamento si riferisce alla corrente massima assorbita dal compressore e dalla corrente massima assorbita dai ventilatori","(13) - La massima corrente di funzionamento si riferisce alla corrente massima assorbita dal compressore e dalla corrente massima assorbita dai ventilatori","(13) - La massima corrente di funzionamento si riferisce alla corrente massima assorbita dal compressore e dalla corrente massima assorbita dai ventilatori","(13) - La massima corrente di funzionamento si riferisce alla corrente massima assorbita dal compressore e dalla corrente massima assorbita dai ventilatori","(13) - La massima corrente di funzionamento si riferisce alla corrente massima assorbita dal compressore e dalla corrente massima assorbita dai ventilatori","(13) - La massima corrente di funzionamento si riferisce alla corrente massima assorbita dal compressore e dalla corrente massima assorbita dai ventilatori","(13) - La massima corrente di funzionamento si riferisce alla corrente massima assorbita dal compressore e dalla corrente massima assorbita dai ventilatori","(13) - La massima corrente di funzionamento si riferisce alla corrente massima assorbita dal compressore e dalla corrente massima assorbita dai ventilatori","(13) - La massima corrente di funzionamento si riferisce alla corrente massima assorbita dal compressore e dalla corrente massima assorbita dai ventilatori","(13) - La massima corrente di funzionamento si riferisce alla corrente massima assorbita dal compressore e dalla corrente massima assorbita dai ventilatori","(13) - La massima corrente di funzionamento si riferisce alla corrente massima assorbita dal compressore e dalla corrente massima assorbita dai ventilatori","(13) - La massima corrente di funzionamento si riferisce alla corrente massima assorbita dal compressore e dalla corrente massima assorbita dai ventilatori","(13) - La massima corrente di funzionamento si riferisce alla corrente massima assorbita dal compressore e dalla corrente massima assorbita dai ventilatori","(13) - La massima corrente di funzionamento si riferisce alla corrente massima assorbita dal compressore e dalla corrente massima assorbita dai ventilatori","(13) - La massima corrente di funzionamento si riferisce alla corrente massima assorbita dal compressore e dalla corrente massima assorbita dai ventilatori","(13) - La massima corrente di funzionamento si riferisce alla corrente massima assorbita dal compressore e dalla corrente massima assorbita dai ventilatori","(13) - La massima corrente di funzionamento si riferisce alla corrente massima assorbita dal compressore e dalla corrente massima assorbita dai ventilatori","(13) - La massima corrente di funzionamento si riferisce alla corrente massima assorbita dal compressore e dalla corrente massima assorbita dai ventilatori","(13) - La massima corrente di funzionamento si riferisce alla corrente massima assorbita dal compressore e dalla corrente massima assorbita dai ventilatori","(13) - La massima corrente di funzionamento si riferisce alla corrente massima assorbita dal compressore e dalla corrente massima assorbita dai ventilatori","(13) - La massima corrente di funzionamento si riferisce alla corrente massima assorbita dal compressore e dalla corrente massima assorbita dai ventilatori","(13) - La massima corrente di funzionamento si riferisce alla corrente massima assorbita dal compressore e dalla corrente massima assorbita dai ventilatori","(13) - La massima corrente di funzionamento si riferisce alla corrente massima assorbita dal compressore e dalla corrente massima assorbita dai ventilatori","(13) - La massima corrente di funzionamento si riferisce alla corrente massima assorbita dal compressore e dalla corrente massima assorbita dai ventilatori","(13) - La massima corrente di funzionamento si riferisce alla corrente massima assorbita dal compressore e dalla corrente massima assorbita dai ventilatori","(13) - La massima corrente di funzionamento si riferisce alla corrente massima assorbita dal compressore e dalla corrente massima assorbita dai ventilatori","(13) - La massima corrente di funzionamento si riferisce alla corrente massima assorbita dal compressore e dalla corrente massima assorbita dai ventilatori","(13) - La massima corrente di funzionamento si riferisce alla corrente massima assorbita dal compressore e dalla corrente massima assorbita dai ventilatori","(13) - La massima corrente di funzionamento si riferisce alla corrente massima assorbita dal compressore e dalla corrente massima assorbita dai ventilatori","(13) - La massima corrente di funzionamento si riferisce alla corrente massima assorbita dal compressore e dalla corrente massima assorbita dai ventilatori","(13) - La massima corrente di funzionamento si riferisce alla corrente massima assorbita dal compressore e dalla corrente massima assorbita dai ventilatori","(13) - La massima corrente di funzionamento si riferisce alla corrente massima assorbita dal compressore e dalla corrente massima assorbita dai ventilatori","(13) - La massima corrente di funzionamento si riferisce alla corrente massima assorbita dal compressore e dalla corrente massima assorbita dai ventilatori","(13) - La massima corrente di funzionamento si riferisce alla corrente massima assorbita dal compressore e dalla corrente massima assorbita dai ventilatori","(13) - La massima corrente di funzionamento si riferisce alla corrente massima assorbita dal compressore e dalla corrente massima assorbita dai ventilatori"]
["","","","","","(14) - Corrente max. per dimensionamento cavi: (amperaggio a pieno carico compressore + corrente ventilatori) x 1,1","(14) - Corrente max. per dimensionamento cavi: (amperaggio a pieno carico compressore + corrente ventilatori) x 1,1","(14) - Corrente max. per dimensionamento cavi: (amperaggio a pieno carico compressore + corrente ventilatori) x 1,1","(14) - Corrente max. per dimensionamento cavi: (amperaggio a pieno carico compressore + corrente ventilatori) x 1,1","(14) - Corrente max. per dimensionamento cavi: (amperaggio a pieno carico compressore + corrente ventilatori) x 1,1","(14) - Corrente max. per dimensionamento cavi: (amperaggio a pieno carico compressore + corrente ventilatori) x 1,1","(14) - Corrente max. per dimensionamento cavi: (amperaggio a pieno carico compressore + corrente ventilatori) x 1,1","(14) - Corrente max. per dimensionamento cavi: (amperaggio a pieno carico compressore + corrente ventilatori) x 1,1","(14) - Corrente max. per dimensionamento cavi: (amperaggio a pieno carico compressore + corrente ventilatori) x 1,1","(14) - Corrente max. per dimensionamento cavi: (amperaggio a pieno carico compressore + corrente ventilatori) x 1,1","(14) - Corrente max. per dimensionamento cavi: (amperaggio a pieno carico compressore + corrente ventilatori) x 1,1","(14) - Corrente max. per dimensionamento cavi: (amperaggio a pieno carico compressore + corrente ventilatori) x 1,1","(14) - Corrente max. per dimensionamento cavi: (amperaggio a pieno carico compressore + corrente ventilatori) x 1,1","(14) - Corrente max. per dimensionamento cavi: (amperaggio a pieno carico compressore + corrente ventilatori) x 1,1","(14) - Corrente max. per dimensionamento cavi: (amperaggio a pieno carico compressore + corrente ventilatori) x 1,1","(14) - Corrente max. per dimensionamento cavi: (amperaggio a pieno carico compressore + corrente ventilatori) x 1,1","(14) - Corrente max. per dimensionamento cavi: (amperaggio a pieno carico compressore + corrente ventilatori) x 1,1","(14) - Corrente max. per dimensionamento cavi: (amperaggio a pieno carico compressore + corrente ventilatori) x 1,1","(14) - Corrente max. per dimensionamento cavi: (amperaggio a pieno carico compressore + corrente ventilatori) x 1,1","(14) - Corrente max. per dimensionamento cavi: (amperaggio a pieno carico compressore + corrente ventilatori) x 1,1","(14) - Corrente max. per dimensionamento cavi: (amperaggio a pieno carico compressore + corrente ventilatori) x 1,1","(14) - Corrente max. per dimensionamento cavi: (amperaggio a pieno carico compressore + corrente ventilatori) x 1,1","(14) - Corrente max. per dimensionamento cavi: (amperaggio a pieno carico compressore + corrente ventilatori) x 1,1","(14) - Corrente max. per dimensionamento cavi: (amperaggio a pieno carico compressore + corrente ventilatori) x 1,1","(14) - Corrente max. per dimensionamento cavi: (amperaggio a pieno carico compressore + corrente ventilatori) x 1,1","(14) - Corrente max. per dimensionamento cavi: (amperaggio a pieno carico compressore + corrente ventilatori) x 1,1","(14) - Corrente max. per dimensionamento cavi: (amperaggio a pieno carico compressore + corrente ventilatori) x 1,1","(14) - Corrente max. per dimensionamento cavi: (amperaggio a pieno carico compressore + corrente ventilatori) x 1,1","(14) - Corrente max. per dimensionamento cavi: (amperaggio a pieno carico compressore + corrente ventilatori) x 1,1","(14) - Corrente max. per dimensionamento cavi: (amperaggio a pieno carico compressore + corrente ventilatori) x 1,1","(14) - Corrente max. per dimensionamento cavi: (amperaggio a pieno carico compressore + corrente ventilatori) x 1,1","(14) - Corrente max. per dimensionamento cavi: (amperaggio a pieno carico compressore + corrente ventilatori) x 1,1","(14) - Corrente max. per dimensionamento cavi: (amperaggio a pieno carico compressore + corrente ventilatori) x 1,1","(14) - Corrente max. per dimensionamento cavi: (amperaggio a pieno carico compressore + corrente ventilatori) x 1,1","(14) - Corrente max. per dimensionamento cavi: (amperaggio a pieno carico compressore + corrente ventilatori) x 1,1","(14) - Corrente max. per dimensionamento cavi: (amperaggio a pieno carico compressore + corrente ventilatori) x 1,1","(14) - Corrente max. per dimensionamento cavi: (amperaggio a pieno carico compressore + corrente ventilatori) x 1,1","(14) - Corrente max. per dimensionamento cavi: (amperaggio a pieno carico compressore + corrente ventilatori) x 1,1","(14) - La corrente massima dell'unità per il dimensionamento dei cavi si basa sulla tensione minima ammessa.","(14) - La corrente massima dell'unità per il dimensionamento dei cavi si basa sulla tensione minima ammessa.","(14) - La corrente massima dell'unità per il dimensionamento dei cavi si basa sulla tensione minima ammessa.","(14) - La corrente massima dell'unità per il dimensionamento dei cavi si basa sulla tensione minima ammessa.","(14) - La corrente massima dell'unità per il dimensionamento dei cavi si basa sulla tensione minima ammessa.","(14) - La corrente massima dell'unità per il dimensionamento dei cavi si basa sulla tensione minima ammessa.","(14) - La corrente massima dell'unità per il dimensionamento dei cavi si basa sulla tensione minima ammessa.","(14) - La corrente massima dell'unità per il dimensionamento dei cavi si basa sulla tensione minima ammessa.","(14) - La corrente massima dell'unità per il dimensionamento dei cavi si basa sulla tensione minima ammessa.","(14) - La corrente massima dell'unità per il dimensionamento dei cavi si basa sulla tensione minima ammessa.","(14) - La corrente massima dell'unità per il dimensionamento dei cavi si basa sulla tensione minima ammessa.","(14) - La corrente massima dell'unità per il dimensionamento dei cavi si basa sulla tensione minima ammessa.","(14) - La corrente massima dell'unità per il dimensionamento dei cavi si basa sulla tensione minima ammessa.","(14) - La corrente massima dell'unità per il dimensionamento dei cavi si basa sulla tensione minima ammessa.","(14) - La corrente massima dell'unità per il dimensionamento dei cavi si basa sulla tensione minima ammessa.","(14) - La corrente massima dell'unità per il dimensionamento dei cavi si basa sulla tensione minima ammessa.","(14) - La corrente massima dell'unità per il dimensionamento dei cavi si basa sulla tensione minima ammessa.","(14) - La corrente massima dell'unità per il dimensionamento dei cavi si basa sulla tensione minima ammessa.","(14) - La corrente massima dell'unità per il dimensionamento dei cavi si basa sulla tensione minima ammessa.","(14) - La corrente massima dell'unità per il dimensionamento dei cavi si basa sulla tensione minima ammessa.","(14) - La corrente massima dell'unità per il dimensionamento dei cavi si basa sulla tensione minima ammessa.","(14) - La corrente massima dell'unità per il dimensionamento dei cavi si basa sulla tensione minima ammessa.","(14) - La corrente massima dell'unità per il dimensionamento dei cavi si basa sulla tensione minima ammessa.","(14) - La corrente massima dell'unità per il dimensionamento dei cavi si basa sulla tensione minima ammessa.","(14) - La corrente massima dell'unità per il dimensionamento dei cavi si basa sulla tensione minima ammessa.","(14) - La corrente massima dell'unità per il dimensionamento dei cavi si basa sulla tensione minima ammessa.","(14) - La corrente massima dell'unità per il dimensionamento dei cavi si basa sulla tensione minima ammessa.","(14) - La corrente massima dell'unità per il dimensionamento dei cavi si basa sulla tensione minima ammessa.","(14) - La corrente massima dell'unità per il dimensionamento dei cavi si basa sulla tensione minima ammessa.","(14) - La corrente massima dell'unità per il dimensionamento dei cavi si basa sulla tensione minima ammessa.","(14) - La corrente massima dell'unità per il dimensionamento dei cavi si basa sulla tensione minima ammessa.","(14) - La corrente massima dell'unità per il dimensionamento dei cavi si basa sulla tensione minima ammessa.","(14) - La corrente massima dell'unità per il dimensionamento dei cavi si basa sulla tensione minima ammessa.","(14) - La corrente massima dell'unità per il dimensionamento dei cavi si basa sulla tensione minima ammessa.","(14) - La corrente massima dell'unità per il dimensionamento dei cavi si basa sulla tensione minima ammessa.","(14) - La corrente massima dell'unità per il dimensionamento dei cavi si basa sulla tensione minima ammessa.","(14) - La corrente massima dell'unità per il dimensionamento dei cavi si basa sulla tensione minima ammessa.","(14) - La corrente massima dell'unità per il dimensionamento dei cavi si basa sulla tensione minima ammessa."]
["","","","","","(15) - I dati si riferiscono all’unità priva di optional aggiuntivi.","(15) - I dati si riferiscono all’unità priva di optional aggiuntivi.","(15) - I dati si riferiscono all’unità priva di optional aggiuntivi.","(15) - I dati si riferiscono all’unità priva di optional aggiuntivi.","(15) - I dati si riferiscono all’unità priva di optional aggiuntivi.","(15) - I dati si riferiscono all’unità priva di optional aggiuntivi.","(15) - I dati si riferiscono all’unità priva di optional aggiuntivi.","(15) - I dati si riferiscono all’unità priva di optional aggiuntivi.","(15) - I dati si riferiscono all’unità priva di optional aggiuntivi.","(15) - I dati si riferiscono all’unità priva di optional aggiuntivi.","(15) - I dati si riferiscono all’unità priva di optional aggiuntivi.","(15) - I dati si riferiscono all’unità priva di optional aggiuntivi.","(15) - I dati si riferiscono all’unità priva di optional aggiuntivi.","(15) - I dati si riferiscono all’unità priva di optional aggiuntivi.","(15) - I dati si riferiscono all’unità priva di optional aggiuntivi.","(15) - I dati si riferiscono all’unità priva di optional aggiuntivi.","(15) - I dati si riferiscono all’unità priva di optional aggiuntivi.","(15) - I dati si riferiscono all’unità priva di optional aggiuntivi.","(15) - I dati si riferiscono all’unità priva di optional aggiuntivi.","(15) - I dati si riferiscono all’unità priva di optional aggiuntivi.","(15) - I dati si riferiscono all’unità priva di optional aggiuntivi.","(15) - I dati si riferiscono all’unità priva di optional aggiuntivi.","(15) - I dati si riferiscono all’unità priva di optional aggiuntivi.","(15) - I dati si riferiscono all’unità priva di optional aggiuntivi.","(15) - I dati si riferiscono all’unità priva di optional aggiuntivi.","(15) - I dati si riferiscono all’unità priva di optional aggiuntivi.","(15) - I dati si riferiscono all’unità priva di optional aggiuntivi.","(15) - I dati si riferiscono all’unità priva di optional aggiuntivi.","(15) - I dati si riferiscono all’unità priva di optional aggiuntivi.","(15) - I dati si riferiscono all’unità priva di optional aggiuntivi.","(15) - I dati si riferiscono all’unità priva di optional aggiuntivi.","(15) - I dati si riferiscono all’unità priva di optional aggiuntivi.","(15) - I dati si riferiscono all’unità priva di optional aggiuntivi.","(15) - I dati si riferiscono all’unità priva di optional aggiuntivi.","(15) - I dati si riferiscono all’unità priva di optional aggiuntivi.","(15) - I dati si riferiscono all’unità priva di optional aggiuntivi.","(15) - I dati si riferiscono all’unità priva di optional aggiuntivi.","(15) - I dati si riferiscono all’unità priva di optional aggiuntivi.","(15) - Corrente max. per dimensionamento cavi: (amperaggio a pieno carico compressore + corrente ventilatori) x 1,1","(15) - Corrente max. per dimensionamento cavi: (amperaggio a pieno carico compressore + corrente ventilatori) x 1,1","(15) - Corrente max. per dimensionamento cavi: (amperaggio a pieno carico compressore + corrente ventilatori) x 1,1","(15) - Corrente max. per dimensionamento cavi: (amperaggio a pieno carico compressore + corrente ventilatori) x 1,1","(15) - Corrente max. per dimensionamento cavi: (amperaggio a pieno carico compressore + corrente ventilatori) x 1,1","(15) - Corrente max. per dimensionamento cavi: (amperaggio a pieno carico compressore + corrente ventilatori) x 1,1","(15) - Corrente max. per dimensionamento cavi: (amperaggio a pieno carico compressore + corrente ventilatori) x 1,1","(15) - Corrente max. per dimensionamento cavi: (amperaggio a pieno carico compressore + corrente ventilatori) x 1,1","(15) - Corrente max. per dimensionamento cavi: (amperaggio a pieno carico compressore + corrente ventilatori) x 1,1","(15) - Corrente max. per dimensionamento cavi: (amperaggio a pieno carico compressore + corrente ventilatori) x 1,1","(15) - Corrente max. per dimensionamento cavi: (amperaggio a pieno carico compressore + corrente ventilatori) x 1,1","(15) - Corrente max. per dimensionamento cavi: (amperaggio a pieno carico compressore + corrente ventilatori) x 1,1","(15) - Corrente max. per dimensionamento cavi: (amperaggio a pieno carico compressore + corrente ventilatori) x 1,1","(15) - Corrente max. per dimensionamento cavi: (amperaggio a pieno carico compressore + corrente ventilatori) x 1,1","(15) - Corrente max. per dimensionamento cavi: (amperaggio a pieno carico compressore + corrente ventilatori) x 1,1","(15) - Corrente max. per dimensionamento cavi: (amperaggio a pieno carico compressore + corrente ventilatori) x 1,1","(15) - Corrente max. per dimensionamento cavi: (amperaggio a pieno carico compressore + corrente ventilatori) x 1,1","(15) - Corrente max. per dimensionamento cavi: (amperaggio a pieno carico compressore + corrente ventilatori) x 1,1","(15) - Corrente max. per dimensionamento cavi: (amperaggio a pieno carico compressore + corrente ventilatori) x 1,1","(15) - Corrente max. per dimensionamento cavi: (amperaggio a pieno carico compressore + corrente ventilatori) x 1,1","(15) - Corrente max. per dimensionamento cavi: (amperaggio a pieno carico compressore + corrente ventilatori) x 1,1","(15) - Corrente max. per dimensionamento cavi: (amperaggio a pieno carico compressore + corrente ventilatori) x 1,1","(15) - Corrente max. per dimensionamento cavi: (amperaggio a pieno carico compressore + corrente ventilatori) x 1,1","(15) - Corrente max. per dimensionamento cavi: (amperaggio a pieno carico compressore + corrente ventilatori) x 1,1","(15) - Corrente max. per dimensionamento cavi: (amperaggio a pieno carico compressore + corrente ventilatori) x 1,1","(15) - Corrente max. per dimensionamento cavi: (amperaggio a pieno carico compressore + corrente ventilatori) x 1,1","(15) - Corrente max. per dimensionamento cavi: (amperaggio a pieno carico compressore + corrente ventilatori) x 1,1","(15) - Corrente max. per dimensionamento cavi: (amperaggio a pieno carico compressore + corrente ventilatori) x 1,1","(15) - Corrente max. per dimensionamento cavi: (amperaggio a pieno carico compressore + corrente ventilatori) x 1,1","(15) - Corrente max. per dimensionamento cavi: (amperaggio a pieno carico compressore + corrente ventilatori) x 1,1","(15) - Corrente max. per dimensionamento cavi: (amperaggio a pieno carico compressore + corrente ventilatori) x 1,1","(15) - Corrente max. per dimensionamento cavi: (amperaggio a pieno carico compressore + corrente ventilatori) x 1,1","(15) - Corrente max. per dimensionamento cavi: (amperaggio a pieno carico compressore + corrente ventilatori) x 1,1","(15) - Corrente max. per dimensionamento cavi: (amperaggio a pieno carico compressore + corrente ventilatori) x 1,1","(15) - Corrente max. per dimensionamento cavi: (amperaggio a pieno carico compressore + corrente ventilatori) x 1,1","(15) - Corrente max. per dimensionamento cavi: (amperaggio a pieno carico compressore + corrente ventilatori) x 1,1","(15) - Corrente max. per dimensionamento cavi: (amperaggio a pieno carico compressore + corrente ventilatori) x 1,1","(15) - Corrente max. per dimensionamento cavi: (amperaggio a pieno carico compressore + corrente ventilatori) x 1,1"]
["","","","","","(16) - Per i dati elettrici del kit idronico, fare riferimento alla sezione \"Opzioni- Dati tecnici\" della scheda tecnica","(16) - Per i dati elettrici del kit idronico, fare riferimento alla sezione \"Opzioni- Dati tecnici\" della scheda tecnica","(16) - Per i dati elettrici del kit idronico, fare riferimento alla sezione \"Opzioni- Dati tecnici\" della scheda tecnica","(16) - Per i dati elettrici del kit idronico, fare riferimento alla sezione \"Opzioni- Dati tecnici\" della scheda tecnica","(16) - Per i dati elettrici del kit idronico, fare riferimento alla sezione \"Opzioni- Dati tecnici\" della scheda tecnica","(16) - Per i dati elettrici del kit idronico, fare riferimento alla sezione \"Opzioni- Dati tecnici\" della scheda tecnica","(16) - Per i dati elettrici del kit idronico, fare riferimento alla sezione \"Opzioni- Dati tecnici\" della scheda tecnica","(16) - Per i dati elettrici del kit idronico, fare riferimento alla sezione \"Opzioni- Dati tecnici\" della scheda tecnica","(16) - Per i dati elettrici del kit idronico, fare riferimento alla sezione \"Opzioni- Dati tecnici\" della scheda tecnica","(16) - Per i dati elettrici del kit idronico, fare riferimento alla sezione \"Opzioni- Dati tecnici\" della scheda tecnica","(16) - Per i dati elettrici del kit idronico, fare riferimento alla sezione \"Opzioni- Dati tecnici\" della scheda tecnica","(16) - Per i dati elettrici del kit idronico, fare riferimento alla sezione \"Opzioni- Dati tecnici\" della scheda tecnica","(16) - Per i dati elettrici del kit idronico, fare riferimento alla sezione \"Opzioni- Dati tecnici\" della scheda tecnica","(16) - Per i dati elettrici del kit idronico, fare riferimento alla sezione \"Opzioni- Dati tecnici\" della scheda tecnica","(16) - Per i dati elettrici del kit idronico, fare riferimento alla sezione \"Opzioni- Dati tecnici\" della scheda tecnica","(16) - Per i dati elettrici del kit idronico, fare riferimento alla sezione \"Opzioni- Dati tecnici\" della scheda tecnica","(16) - Per i dati elettrici del kit idronico, fare riferimento alla sezione \"Opzioni- Dati tecnici\" della scheda tecnica","(16) - Per i dati elettrici del kit idronico, fare riferimento alla sezione \"Opzioni- Dati tecnici\" della scheda tecnica","(16) - Per i dati elettrici del kit idronico, fare riferimento alla sezione \"Opzioni- Dati tecnici\" della scheda tecnica","(16) - Per i dati elettrici del kit idronico, fare riferimento alla sezione \"Opzioni- Dati tecnici\" della scheda tecnica","(16) - Per i dati elettrici del kit idronico, fare riferimento alla sezione \"Opzioni- Dati tecnici\" della scheda tecnica","(16) - Per i dati elettrici del kit idronico, fare riferimento alla sezione \"Opzioni- Dati tecnici\" della scheda tecnica","(16) - Per i dati elettrici del kit idronico, fare riferimento alla sezione \"Opzioni- Dati tecnici\" della scheda tecnica","(16) - Per i dati elettrici del kit idronico, fare riferimento alla sezione \"Opzioni- Dati tecnici\" della scheda tecnica","(16) - Per i dati elettrici del kit idronico, fare riferimento alla sezione \"Opzioni- Dati tecnici\" della scheda tecnica","(16) - Per i dati elettrici del kit idronico, fare riferimento alla sezione \"Opzioni- Dati tecnici\" della scheda tecnica","(16) - Per i dati elettrici del kit idronico, fare riferimento alla sezione \"Opzioni- Dati tecnici\" della scheda tecnica","(16) - Per i dati elettrici del kit idronico, fare riferimento alla sezione \"Opzioni- Dati tecnici\" della scheda tecnica","(16) - Per i dati elettrici del kit idronico, fare riferimento alla sezione \"Opzioni- Dati tecnici\" della scheda tecnica","(16) - Per i dati elettrici del kit idronico, fare riferimento alla sezione \"Opzioni- Dati tecnici\" della scheda tecnica","(16) - Per i dati elettrici del kit idronico, fare riferimento alla sezione \"Opzioni- Dati tecnici\" della scheda tecnica","(16) - Per i dati elettrici del kit idronico, fare riferimento alla sezione \"Opzioni- Dati tecnici\" della scheda tecnica","(16) - Per i dati elettrici del kit idronico, fare riferimento alla sezione \"Opzioni- Dati tecnici\" della scheda tecnica","(16) - Per i dati elettrici del kit idronico, fare riferimento alla sezione \"Opzioni- Dati tecnici\" della scheda tecnica","(16) - Per i dati elettrici del kit idronico, fare riferimento alla sezione \"Opzioni- Dati tecnici\" della scheda tecnica","(16) - Per i dati elettrici del kit idronico, fare riferimento alla sezione \"Opzioni- Dati tecnici\" della scheda tecnica","(16) - Per i dati elettrici del kit idronico, fare riferimento alla sezione \"Opzioni- Dati tecnici\" della scheda tecnica","(16) - Per i dati elettrici del kit idronico, fare riferimento alla sezione \"Opzioni- Dati tecnici\" della scheda tecnica","(16) - Per i dati elettrici del kit idronico, fare riferimento alla sezione \"Opzioni- Dati tecnici\" della scheda tecnica","(16) - Per i dati elettrici del kit idronico, fare riferimento alla sezione \"Opzioni- Dati tecnici\" della scheda tecnica","(16) - Per i dati elettrici del kit idronico, fare riferimento alla sezione \"Opzioni- Dati tecnici\" della scheda tecnica","(16) - Per i dati elettrici del kit idronico, fare riferimento alla sezione \"Opzioni- Dati tecnici\" della scheda tecnica","(16) - Per i dati elettrici del kit idronico, fare riferimento alla sezione \"Opzioni- Dati tecnici\" della scheda tecnica","(16) - Per i dati elettrici del kit idronico, fare riferimento alla sezione \"Opzioni- Dati tecnici\" della scheda tecnica","(16) - Per i dati elettrici del kit idronico, fare riferimento alla sezione \"Opzioni- Dati tecnici\" della scheda tecnica","(16) - Per i dati elettrici del kit idronico, fare riferimento alla sezione \"Opzioni- Dati tecnici\" della scheda tecnica","(16) - Per i dati elettrici del kit idronico, fare riferimento alla sezione \"Opzioni- Dati tecnici\" della scheda tecnica","(16) - Per i dati elettrici del kit idronico, fare riferimento alla sezione \"Opzioni- Dati tecnici\" della scheda tecnica","(16) - Per i dati elettrici del kit idronico, fare riferimento alla sezione \"Opzioni- Dati tecnici\" della scheda tecnica","(16) - Per i dati elettrici del kit idronico, fare riferimento alla sezione \"Opzioni- Dati tecnici\" della scheda tecnica","(16) - Per i dati elettrici del kit idronico, fare riferimento alla sezione \"Opzioni- Dati tecnici\" della scheda tecnica","(16) - Per i dati elettrici del kit idronico, fare riferimento alla sezione \"Opzioni- Dati tecnici\" della scheda tecnica","(16) - Per i dati elettrici del kit idronico, fare riferimento alla sezione \"Opzioni- Dati tecnici\" della scheda tecnica","(16) - Per i dati elettrici del kit idronico, fare riferimento alla sezione \"Opzioni- Dati tecnici\" della scheda tecnica","(16) - Per i dati elettrici del kit idronico, fare riferimento alla sezione \"Opzioni- Dati tecnici\" della scheda tecnica","(16) - Per i dati elettrici del kit idronico, fare riferimento alla sezione \"Opzioni- Dati tecnici\" della scheda tecnica","(16) - Per i dati elettrici del kit idronico, fare riferimento alla sezione \"Opzioni- Dati tecnici\" della scheda tecnica","(16) - Per i dati elettrici del kit idronico, fare riferimento alla sezione \"Opzioni- Dati tecnici\" della scheda tecnica","(16) - Per i dati elettrici del kit idronico, fare riferimento alla sezione \"Opzioni- Dati tecnici\" della scheda tecnica","(16) - Per i dati elettrici del kit idronico, fare riferimento alla sezione \"Opzioni- Dati tecnici\" della scheda tecnica","(16) - Per i dati elettrici del kit idronico, fare riferimento alla sezione \"Opzioni- Dati tecnici\" della scheda tecnica","(16) - Per i dati elettrici del kit idronico, fare riferimento alla sezione \"Opzioni- Dati tecnici\" della scheda tecnica","(16) - Per i dati elettrici del kit idronico, fare riferimento alla sezione \"Opzioni- Dati tecnici\" della scheda tecnica","(16) - Per i dati elettrici del kit idronico, fare riferimento alla sezione \"Opzioni- Dati tecnici\" della scheda tecnica","(16) - Per i dati elettrici del kit idronico, fare riferimento alla sezione \"Opzioni- Dati tecnici\" della scheda tecnica","(16) - Per i dati elettrici del kit idronico, fare riferimento alla sezione \"Opzioni- Dati tecnici\" della scheda tecnica","(16) - Per i dati elettrici del kit idronico, fare riferimento alla sezione \"Opzioni- Dati tecnici\" della scheda tecnica","(16) - Per i dati elettrici del kit idronico, fare riferimento alla sezione \"Opzioni- Dati tecnici\" della scheda tecnica","(16) - Per i dati elettrici del kit idronico, fare riferimento alla sezione \"Opzioni- Dati tecnici\" della scheda tecnica","(16) - Per i dati elettrici del kit idronico, fare riferimento alla sezione \"Opzioni- Dati tecnici\" della scheda tecnica","(16) - Per i dati elettrici del kit idronico, fare riferimento alla sezione \"Opzioni- Dati tecnici\" della scheda tecnica","(16) - Per i dati elettrici del kit idronico, fare riferimento alla sezione \"Opzioni- Dati tecnici\" della scheda tecnica","(16) - Per i dati elettrici del kit idronico, fare riferimento alla sezione \"Opzioni- Dati tecnici\" della scheda tecnica","(16) - Per i dati elettrici del kit idronico, fare riferimento alla sezione \"Opzioni- Dati tecnici\" della scheda tecnica","(16) - Per i dati elettrici del kit idronico, fare riferimento alla sezione \"Opzioni- Dati tecnici\" della scheda tecnica","(16) - Per i dati elettrici del kit idronico, fare riferimento alla sezione \"Opzioni- Dati tecnici\" della scheda tecnica"]
["Raffrescamento ambienti","ηs,c","","","%","167","183","175","","","175.8"]
["Refrigerante","GWP","","","","675","675","675","","","675"]
["","Circuiti","","Quantità","","1","1","1","","2","1","","2","","2","","1","","2","","2","","1","","2","","2","","1","","2","","2","","","","2","","2","","2","","2"]
["Motore ventilatore","Azionamento","","","","Taglio di fase.","Taglio di fase.","Taglio di fase.","","On/Off","Taglio di fase.","","On/Off","","On/Off","","On/Off","","On/Off","","On/Off","","On/Off","","On/Off","","On/Off","","On/Off","","On/Off","","On/Off","","","","On/Off","","On/Off","","On/Off","","On/Off"]
["IPLV","","","","","4.83","5","4.82","","4.65","4.74","","4.67","","4.72","","4.6","","4.69","","4.78","","4.86","","4.77","","4.79","","4.38","","4.7","","4.8","","","","4.8","","4.79","","4.82","","4.77"]
["Collegamenti tubazioni","Ingresso/uscita acqua evaporatore (DE)","","","","76.1","76.1","76.1","","88.9","76.1","","88.9","","88.9","","76.1","","88.9","","88.9","","76.1","","88.9","","88.9","","76.1","","88.9","","88.9","","","","114.3","","114.3","","114.3","","114.3"]
["SEER","","","","","4.25","4.65","4.45","","4.38","4.47","","4.4","","4.5","","4.31","","4.47","","4.59","","4.6","","4.6","","4.5","","4.34","","4.48","","4.56","","","","4.56","","4.61","","4.64","","4.58"]
["Potenza assorbita","Raffrescamento","","Nom.","kW","28.8","36.6","44.4","","57","63.6","","65.7","","74.7","","74.6","","81.7","","87.9","","97.3","","97.4","","106.8","","113","","121","","137","","","","175","","195","","211","","227"]
["Rivestimento","Materiale","","","","Lamiera d’acciaio zincata e verniciata","Lamiera d’acciaio zincata e verniciata","Lamiera d’acciaio zincata e verniciata","","Lamiera d’acciaio zincata e verniciata","Lamiera d’acciaio zincata e verniciata","","Lamiera d’acciaio zincata e verniciata","","Lamiera d’acciaio zincata e verniciata","","Lamiera d’acciaio zincata e verniciata","","Lamiera d’acciaio zincata e verniciata","","Lamiera d’acciaio zincata e verniciata","","Lamiera d’acciaio zincata e verniciata","","Lamiera d’acciaio zincata e verniciata","","Lamiera d’acciaio zincata e verniciata","","Lamiera d’acciaio zincata e verniciata","","Lamiera d’acciaio zincata e verniciata","","Lamiera d’acciaio zincata e verniciata","","","","Lamiera d’acciaio zincata e verniciata","","Lamiera d’acciaio zincata e verniciata","","Lamiera d’acciaio zincata e verniciata","","Lamiera d’acciaio zincata e verniciata"]
["","Colore","","","","Bianco avorio","Bianco avorio","Bianco avorio","","Bianco avorio","Bianco avorio","","Bianco avorio","","Bianco avorio","","Bianco avorio","","Bianco avorio","","Bianco avorio","","Bianco avorio","","Bianco avorio","","Bianco avorio","","Bianco avorio","","Bianco avorio","","Bianco avorio","","","","Bianco avorio","","Bianco avorio","","Bianco avorio","","Bianco avorio"]
["Ventilatore","Tipo","","","","Elicoidale, ad azionamento diretto","Elicoidale, ad azionamento diretto","Elicoidale, ad azionamento diretto","","Elicoidale, ad azionamento diretto","Elicoidale, ad azionamento diretto","","Elicoidale, ad azionamento diretto","","Elicoidale, ad azionamento diretto","","Elicoidale, ad azionamento diretto","","Elicoidale, ad azionamento diretto","","Elicoidale, ad azionamento diretto","","Elicoidale, ad azionamento diretto","","Elicoidale, ad azionamento diretto","","Elicoidale, ad azionamento diretto","","Elicoidale, ad azionamento diretto","","Elicoidale, ad azionamento diretto","","Elicoidale, ad azionamento diretto","","","","Elicoidale, ad azionamento diretto","","Elicoidale, ad azionamento diretto","","Elicoidale, ad azionamento diretto","","Elicoidale, ad azionamento diretto"]
["","Quantità","","","","6","8","10","","4","10","","4","","4","","5","","5","","6","","6","","6","","6","","7","","7","","8","","","","10","","12","","13","","14"]
["Note","","","","","(17) - I dati sono soggetti a modifiche senza preavviso. Fare riferimento ai dati indicati sulla targhetta dell'unità.","(17) - I dati sono soggetti a modifiche senza preavviso. Fare riferimento ai dati indicati sulla targhetta dell'unità.","(17) - I dati sono soggetti a modifiche senza preavviso. Fare riferimento ai dati indicati sulla targhetta dell'unità.","(17) - I dati sono soggetti a modifiche senza preavviso. Fare riferimento ai dati indicati sulla targhetta dell'unità.","(17) - I dati sono soggetti a modifiche senza preavviso. Fare riferimento ai dati indicati sulla targhetta dell'unità.","(17) - I dati sono soggetti a modifiche senza preavviso. Fare riferimento ai dati indicati sulla targhetta dell'unità.","(17) - I dati sono soggetti a modifiche senza preavviso. Fare riferimento ai dati indicati sulla targhetta dell'unità.","(17) - I dati sono soggetti a modifiche senza preavviso. Fare riferimento ai dati indicati sulla targhetta dell'unità.","(17) - I dati sono soggetti a modifiche senza preavviso. Fare riferimento ai dati indicati sulla targhetta dell'unità.","(17) - I dati sono soggetti a modifiche senza preavviso. Fare riferimento ai dati indicati sulla targhetta dell'unità.","(17) - I dati sono soggetti a modifiche senza preavviso. Fare riferimento ai dati indicati sulla targhetta dell'unità.","(17) - I dati sono soggetti a modifiche senza preavviso. Fare riferimento ai dati indicati sulla targhetta dell'unità.","(17) - I dati sono soggetti a modifiche senza preavviso. Fare riferimento ai dati indicati sulla targhetta dell'unità.","(17) - I dati sono soggetti a modifiche senza preavviso. Fare riferimento ai dati indicati sulla targhetta dell'unità.","(17) - I dati sono soggetti a modifiche senza preavviso. Fare riferimento ai dati indicati sulla targhetta dell'unità.","(17) - I dati sono soggetti a modifiche senza preavviso. Fare riferimento ai dati indicati sulla targhetta dell'unità.","(17) - I dati sono soggetti a modifiche senza preavviso. Fare riferimento ai dati indicati sulla targhetta dell'unità.","(17) - I dati sono soggetti a modifiche senza preavviso. Fare riferimento ai dati indicati sulla targhetta dell'unità.","(17) - I dati sono soggetti a modifiche senza preavviso. Fare riferimento ai dati indicati sulla targhetta dell'unità.","(17) - I dati sono soggetti a modifiche senza preavviso. Fare riferimento ai dati indicati sulla targhetta dell'unità.","(17) - I dati sono soggetti a modifiche senza preavviso. Fare riferimento ai dati indicati sulla targhetta dell'unità.","(17) - I dati sono soggetti a modifiche senza preavviso. Fare riferimento ai dati indicati sulla targhetta dell'unità.","(17) - I dati sono soggetti a modifiche senza preavviso. Fare riferimento ai dati indicati sulla targhetta dell'unità.","(17) - I dati sono soggetti a modifiche senza preavviso. Fare riferimento ai dati indicati sulla targhetta dell'unità.","(17) - I dati sono soggetti a modifiche senza preavviso. Fare riferimento ai dati indicati sulla targhetta dell'unità.","(17) - I dati sono soggetti a modifiche senza preavviso. Fare riferimento ai dati indicati sulla targhetta dell'unità.","(17) - I dati sono soggetti a modifiche senza preavviso. Fare riferimento ai dati indicati sulla targhetta dell'unità.","(17) - I dati sono soggetti a modifiche senza preavviso. Fare riferimento ai dati indicati sulla targhetta dell'unità.","(17) - I dati sono soggetti a modifiche senza preavviso. Fare riferimento ai dati indicati sulla targhetta dell'unità.","(17) - I dati sono soggetti a modifiche senza preavviso. Fare riferimento ai dati indicati sulla targhetta dell'unità.","(17) - I dati sono soggetti a modifiche senza preavviso. Fare riferimento ai dati indicati sulla targhetta dell'unità.","(17) - I dati sono soggetti a modifiche senza preavviso. Fare riferimento ai dati indicati sulla targhetta dell'unità.","(17) - I dati sono soggetti a modifiche senza preavviso. Fare riferimento ai dati indicati sulla targhetta dell'unità.","(17) - I dati sono soggetti a modifiche senza preavviso. Fare riferimento ai dati indicati sulla targhetta dell'unità.","(17) - I dati sono soggetti a modifiche senza preavviso. Fare riferimento ai dati indicati sulla targhetta dell'unità.","(17) - I dati sono soggetti a modifiche senza preavviso. Fare riferimento ai dati indicati sulla targhetta dell'unità.","(17) - I dati sono soggetti a modifiche senza preavviso. Fare riferimento ai dati indicati sulla targhetta dell'unità.","(17) - I dati sono soggetti a modifiche senza preavviso. Fare riferimento ai dati indicati sulla targhetta dell'unità."]