{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":39,"n_cols":17,"rows_kept":39,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","EWLQ-L-SS"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","EWLQ180L-SS","EWLQ205L-SS","EWLQ230L-SS","EWLQ260L-SS","EWLQ290L-SS","EWLQ330L-SS","EWLQ380L-SS","EWLQ430L-SS","EWLQ480L-SS","EWLQ540L-SS","EWLQ600L-SS","EWLQ660L-SS","EWLQ720L-SS"]
["Livello pressione sonora","Raffrescamento","Nom.","dBA","65 (2)","68 (2)","70 (2)","72 (2)","74 (2)","74 (2)","73 (2)","76 (2)","77 (2)","77 (2)","78 (2)","78 (2)","78 (2)"]
["Sound power level","Raffrescamento","Nom.","dBA","83","86","88","90","91","91","91","93","95","95","95","96","96"]
["Refrigerante","Circuiti","Quantità","","2","2","2","2","2","2","2","2","2","2","2","2","2"]
["","GWP","","","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5"]
["","Tipo","","","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A"]
["Compressore","Tipo","","","Compressore tipo Scroll","Compressore tipo Scroll","Compressore tipo Scroll","Compressore tipo Scroll","Compressore tipo Scroll","Compressore tipo Scroll","Compressore tipo Scroll","Compressore tipo Scroll","Compressore tipo Scroll","Compressore tipo Scroll","Compressore tipo Scroll","Compressore tipo Scroll","Compressore tipo Scroll"]
["","Quantità_","","","4","4","4","4","4","4","4","4","4","4","4","4","4"]
["Dimensioni","Unità","Larghezza","mm","928","928","928","928","928","928","928","928","928","928","928","928","928"]
["","","Profondità","mm","2,801","2,801","2,801","2,801","2,801","2,801","2,801","2,801","2,801","2,801","2,801","2,801","2,801"]
["","","Altezza","mm","1,970","1,970","1,970","1,970","1,970","1,970","1,970","1,970","1,970","2,090","2,210","2,210","2,210"]
["Controllo della capacità","Capacità minima","","%","25.0","21.0","25.0","22.0","25.0","23.0","25.0","21.0","25.0","22.0","20.0","18.0","25.0"]
["","Metodo","","","Fase","Fase","Fase","Fase","Fase","Fase","Fase","Fase","Fase","Fase","Fase","Fase","Fase"]
["Peso","Peso in ordine di marcia","","kg","894","1,081","1,292","1,345","1,436","1,486","1,547","1,638","1,690","1,741","1,844","1,990","2,120"]
["","Unità","","kg","832","1,007","1,202","1,252","1,333","1,380","1,432","1,511","1,560","1,609","1,694","1,833","1,957"]
["Scambiatore di calore refrigerante/acqua - evaporatore","Tipo","","","Scambiatore di calore a piastre.","Scambiatore di calore a piastre.","Scambiatore di calore a piastre.","Scambiatore di calore a piastre.","Scambiatore di calore a piastre.","Scambiatore di calore a piastre.","Scambiatore di calore a piastre.","Scambiatore di calore a piastre.","Scambiatore di calore a piastre.","Scambiatore di calore a piastre.","Scambiatore di calore a piastre.","Scambiatore di calore a piastre.","Scambiatore di calore a piastre."]
["Capacità di Raffrescamento","Nom.","","kW","173 (1)","197 (1)","224 (1)","249 (1)","279 (1)","317 (1)","361 (1)","409 (1)","459 (1)","511 (1)","571 (1)","624 (1)","676 (1)"]
["EER","","","","3.91 (1)","3.86 (1)","3.87 (1)","3.79 (1)","3.81 (1)","3.78 (1)","3.86 (1)","3.79 (1)","3.84 (1)","3.78 (1)","3.76 (1)","3.71 (1)","3.67 (1)"]
["Collegamenti tubazioni","Collegamento linea di scarico","","poll.","1\"5/8 + 1\"5/8","1\"5/8 + 1\"5/8","1\"5/8 + 1\"5/8","1\"5/8 + 1\"5/8","1\"5/8 + 1\"5/8","1\"5/8 + 1\"5/8","1\"5/8 + 1\"5/8","1\"5/8 + 1\"5/8","1\"5/8 + 1\"5/8","1\"5/8 + 2\"1/8","2\"1/8 + 2\"1/8","2\"1/8 + 2\"1/8","2\"1/8 + 2\"1/8"]
["Potenza assorbita","Raffrescamento","Nom.","kW","44.3 (1)","51.1 (1)","57.9 (1)","65.6 (1)","73.2 (1)","83.8 (1)","93.5 (1)","108 (1)","119 (1)","135 (1)","152 (1)","168 (1)","184 (1)"]
["Power supply","Fase","","","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~"]
["","Frequenza","","Hz","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50"]
["","Tensione","","V","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400"]
["Note","","","","(1) - Raffrescamento: temp. acqua in ingresso evaporatore 12,0°C; temp. acqua in uscita dall'evaporatore 7,0°C; temperatura di condensazione 45,0°C, unità a pieno carico.","(1) - Raffrescamento: temp. acqua in ingresso evaporatore 12,0°C; temp. acqua in uscita dall'evaporatore 7,0°C; temperatura di condensazione 45,0°C, unità a pieno carico.","(1) - Raffrescamento: temp. acqua in ingresso evaporatore 12,0°C; temp. acqua in uscita dall'evaporatore 7,0°C; temperatura di condensazione 45,0°C, unità a pieno carico.","(1) - Raffrescamento: temp. acqua in ingresso evaporatore 12,0°C; temp. acqua in uscita dall'evaporatore 7,0°C; temperatura di condensazione 45,0°C, unità a pieno carico.","(1) - Raffrescamento: temp. acqua in ingresso evaporatore 12,0°C; temp. acqua in uscita dall'evaporatore 7,0°C; temperatura di condensazione 45,0°C, unità a pieno carico.","(1) - Raffrescamento: temp. acqua in ingresso evaporatore 12,0°C; temp. acqua in uscita dall'evaporatore 7,0°C; temperatura di condensazione 45,0°C, unità a pieno carico.","(1) - Raffrescamento: temp. acqua in ingresso evaporatore 12,0°C; temp. acqua in uscita dall'evaporatore 7,0°C; temperatura di condensazione 45,0°C, unità a pieno carico.","(1) - Raffrescamento: temp. acqua in ingresso evaporatore 12,0°C; temp. acqua in uscita dall'evaporatore 7,0°C; temperatura di condensazione 45,0°C, unità a pieno carico.","(1) - Raffrescamento: temp. acqua in ingresso evaporatore 12,0°C; temp. acqua in uscita dall'evaporatore 7,0°C; temperatura di condensazione 45,0°C, unità a pieno carico.","(1) - Raffrescamento: temp. acqua in ingresso evaporatore 12,0°C; temp. acqua in uscita dall'evaporatore 7,0°C; temperatura di condensazione 45,0°C, unità a pieno carico.","(1) - Raffrescamento: temp. acqua in ingresso evaporatore 12,0°C; temp. acqua in uscita dall'evaporatore 7,0°C; temperatura di condensazione 45,0°C, unità a pieno carico.","(1) - Raffrescamento: temp. acqua in ingresso evaporatore 12,0°C; temp. acqua in uscita dall'evaporatore 7,0°C; temperatura di condensazione 45,0°C, unità a pieno carico.","(1) - Raffrescamento: temp. acqua in ingresso evaporatore 12,0°C; temp. acqua in uscita dall'evaporatore 7,0°C; temperatura di condensazione 45,0°C, unità a pieno carico."]
["","","","","(2) - La potenza sonora (in condizioni standard) viene misurata in conformità a ISO9614 e Eurovent 8/1 per le unità certificate Eurovent","(2) - La potenza sonora (in condizioni standard) viene misurata in conformità a ISO9614 e Eurovent 8/1 per le unità certificate Eurovent","(2) - La potenza sonora (in condizioni standard) viene misurata in conformità a ISO9614 e Eurovent 8/1 per le unità certificate Eurovent","(2) - La potenza sonora (in condizioni standard) viene misurata in conformità a ISO9614 e Eurovent 8/1 per le unità certificate Eurovent","(2) - La potenza sonora (in condizioni standard) viene misurata in conformità a ISO9614 e Eurovent 8/1 per le unità certificate Eurovent","(2) - La potenza sonora (in condizioni standard) viene misurata in conformità a ISO9614 e Eurovent 8/1 per le unità certificate Eurovent","(2) - La potenza sonora (in condizioni standard) viene misurata in conformità a ISO9614 e Eurovent 8/1 per le unità certificate Eurovent","(2) - La potenza sonora (in condizioni standard) viene misurata in conformità a ISO9614 e Eurovent 8/1 per le unità certificate Eurovent","(2) - La potenza sonora (in condizioni standard) viene misurata in conformità a ISO9614 e Eurovent 8/1 per le unità certificate Eurovent","(2) - La potenza sonora (in condizioni standard) viene misurata in conformità a ISO9614 e Eurovent 8/1 per le unità certificate Eurovent","(2) - La potenza sonora (in condizioni standard) viene misurata in conformità a ISO9614 e Eurovent 8/1 per le unità certificate Eurovent","(2) - La potenza sonora (in condizioni standard) viene misurata in conformità a ISO9614 e Eurovent 8/1 per le unità certificate Eurovent","(2) - La potenza sonora (in condizioni standard) viene misurata in conformità a ISO9614 e Eurovent 8/1 per le unità certificate Eurovent"]
["","","","","(3) - Fluido: Acqua","(3) - Fluido: Acqua","(3) - Fluido: Acqua","(3) - Fluido: Acqua","(3) - Fluido: Acqua","(3) - Fluido: Acqua","(3) - Fluido: Acqua","(3) - Fluido: Acqua","(3) - Fluido: Acqua","(3) - Fluido: Acqua","(3) - Fluido: Acqua","(3) - Fluido: Acqua","(3) - Fluido: Acqua"]
["","","","","(4) - Per maggiori informazioni sui limiti operativi, fare riferimento al Software per la selezione dei refrigeratori (CSS).","(4) - Per maggiori informazioni sui limiti operativi, fare riferimento al Software per la selezione dei refrigeratori (CSS).","(4) - Per maggiori informazioni sui limiti operativi, fare riferimento al Software per la selezione dei refrigeratori (CSS).","(4) - Per maggiori informazioni sui limiti operativi, fare riferimento al Software per la selezione dei refrigeratori (CSS).","(4) - Per maggiori informazioni sui limiti operativi, fare riferimento al Software per la selezione dei refrigeratori (CSS).","(4) - Per maggiori informazioni sui limiti operativi, fare riferimento al Software per la selezione dei refrigeratori (CSS).","(4) - Per maggiori informazioni sui limiti operativi, fare riferimento al Software per la selezione dei refrigeratori (CSS).","(4) - Per maggiori informazioni sui limiti operativi, fare riferimento al Software per la selezione dei refrigeratori (CSS).","(4) - Per maggiori informazioni sui limiti operativi, fare riferimento al Software per la selezione dei refrigeratori (CSS).","(4) - Per maggiori informazioni sui limiti operativi, fare riferimento al Software per la selezione dei refrigeratori (CSS).","(4) - Per maggiori informazioni sui limiti operativi, fare riferimento al Software per la selezione dei refrigeratori (CSS).","(4) - Per maggiori informazioni sui limiti operativi, fare riferimento al Software per la selezione dei refrigeratori (CSS).","(4) - Per maggiori informazioni sui limiti operativi, fare riferimento al Software per la selezione dei refrigeratori (CSS)."]
["","","","","(5) - Il suo funzionamento dipende dai gas fluorurati a effetto serra","(5) - Il suo funzionamento dipende dai gas fluorurati a effetto serra","(5) - Il suo funzionamento dipende dai gas fluorurati a effetto serra","(5) - Il suo funzionamento dipende dai gas fluorurati a effetto serra","(5) - Il suo funzionamento dipende dai gas fluorurati a effetto serra","(5) - Il suo funzionamento dipende dai gas fluorurati a effetto serra","(5) - Il suo funzionamento dipende dai gas fluorurati a effetto serra","(5) - Il suo funzionamento dipende dai gas fluorurati a effetto serra","(5) - Il suo funzionamento dipende dai gas fluorurati a effetto serra","(5) - Il suo funzionamento dipende dai gas fluorurati a effetto serra","(5) - Il suo funzionamento dipende dai gas fluorurati a effetto serra","(5) - Il suo funzionamento dipende dai gas fluorurati a effetto serra","(5) - Il suo funzionamento dipende dai gas fluorurati a effetto serra"]
["","","","","(6) - Tolleranza di tensione ammessa ±10% Lo squilibrio di tensione tra le fasi deve essere compreso fra ± 3%.","(6) - Tolleranza di tensione ammessa ±10% Lo squilibrio di tensione tra le fasi deve essere compreso fra ± 3%.","(6) - Tolleranza di tensione ammessa ±10% Lo squilibrio di tensione tra le fasi deve essere compreso fra ± 3%.","(6) - Tolleranza di tensione ammessa ±10% Lo squilibrio di tensione tra le fasi deve essere compreso fra ± 3%.","(6) - Tolleranza di tensione ammessa ±10% Lo squilibrio di tensione tra le fasi deve essere compreso fra ± 3%.","(6) - Tolleranza di tensione ammessa ±10% Lo squilibrio di tensione tra le fasi deve essere compreso fra ± 3%.","(6) - Tolleranza di tensione ammessa ±10% Lo squilibrio di tensione tra le fasi deve essere compreso fra ± 3%.","(6) - Tolleranza di tensione ammessa ±10% Lo squilibrio di tensione tra le fasi deve essere compreso fra ± 3%.","(6) - Tolleranza di tensione ammessa ±10% Lo squilibrio di tensione tra le fasi deve essere compreso fra ± 3%.","(6) - Tolleranza di tensione ammessa ±10% Lo squilibrio di tensione tra le fasi deve essere compreso fra ± 3%.","(6) - Tolleranza di tensione ammessa ±10% Lo squilibrio di tensione tra le fasi deve essere compreso fra ± 3%.","(6) - Tolleranza di tensione ammessa ±10% Lo squilibrio di tensione tra le fasi deve essere compreso fra ± 3%.","(6) - Tolleranza di tensione ammessa ±10% Lo squilibrio di tensione tra le fasi deve essere compreso fra ± 3%."]
["","","","","(7) - Massima corrente di spunto: corrente di spunto del compressore più grande + corrente dell’altro compressore al 75 % del carico massimo","(7) - Massima corrente di spunto: corrente di spunto del compressore più grande + corrente dell’altro compressore al 75 % del carico massimo","(7) - Massima corrente di spunto: corrente di spunto del compressore più grande + corrente dell’altro compressore al 75 % del carico massimo","(7) - Massima corrente di spunto: corrente di spunto del compressore più grande + corrente dell’altro compressore al 75 % del carico massimo","(7) - Massima corrente di spunto: corrente di spunto del compressore più grande + corrente dell’altro compressore al 75 % del carico massimo","(7) - Massima corrente di spunto: corrente di spunto del compressore più grande + corrente dell’altro compressore al 75 % del carico massimo","(7) - Massima corrente di spunto: corrente di spunto del compressore più grande + corrente dell’altro compressore al 75 % del carico massimo","(7) - Massima corrente di spunto: corrente di spunto del compressore più grande + corrente dell’altro compressore al 75 % del carico massimo","(7) - Massima corrente di spunto: corrente di spunto del compressore più grande + corrente dell’altro compressore al 75 % del carico massimo","(7) - Massima corrente di spunto: corrente di spunto del compressore più grande + corrente dell’altro compressore al 75 % del carico massimo","(7) - Massima corrente di spunto: corrente di spunto del compressore più grande + corrente dell’altro compressore al 75 % del carico massimo","(7) - Massima corrente di spunto: corrente di spunto del compressore più grande + corrente dell’altro compressore al 75 % del carico massimo","(7) - Massima corrente di spunto: corrente di spunto del compressore più grande + corrente dell’altro compressore al 75 % del carico massimo"]
["","","","","(8) - La corrente nominale in modalità raffrescamento si riferisce alle seguenti condizioni: evaporatore 12/7℃; condensatore 30/35°C; corrente dei compressori","(8) - La corrente nominale in modalità raffrescamento si riferisce alle seguenti condizioni: evaporatore 12/7℃; condensatore 30/35°C; corrente dei compressori","(8) - La corrente nominale in modalità raffrescamento si riferisce alle seguenti condizioni: evaporatore 12/7℃; condensatore 30/35°C; corrente dei compressori","(8) - La corrente nominale in modalità raffrescamento si riferisce alle seguenti condizioni: evaporatore 12/7℃; condensatore 30/35°C; corrente dei compressori","(8) - La corrente nominale in modalità raffrescamento si riferisce alle seguenti condizioni: evaporatore 12/7℃; condensatore 30/35°C; corrente dei compressori","(8) - La corrente nominale in modalità raffrescamento si riferisce alle seguenti condizioni: evaporatore 12/7℃; condensatore 30/35°C; corrente dei compressori","(8) - La corrente nominale in modalità raffrescamento si riferisce alle seguenti condizioni: evaporatore 12/7℃; condensatore 30/35°C; corrente dei compressori","(8) - La corrente nominale in modalità raffrescamento si riferisce alle seguenti condizioni: evaporatore 12/7℃; condensatore 30/35°C; corrente dei compressori","(8) - La corrente nominale in modalità raffrescamento si riferisce alle seguenti condizioni: evaporatore 12/7℃; condensatore 30/35°C; corrente dei compressori","(8) - La corrente nominale in modalità raffrescamento si riferisce alle seguenti condizioni: evaporatore 12/7℃; condensatore 30/35°C; corrente dei compressori","(8) - La corrente nominale in modalità raffrescamento si riferisce alle seguenti condizioni: evaporatore 12/7℃; condensatore 30/35°C; corrente dei compressori","(8) - La corrente nominale in modalità raffrescamento si riferisce alle seguenti condizioni: evaporatore 12/7℃; condensatore 30/35°C; corrente dei compressori","(8) - La corrente nominale in modalità raffrescamento si riferisce alle seguenti condizioni: evaporatore 12/7℃; condensatore 30/35°C; corrente dei compressori"]
["","","","","(9) - La massima corrente di funzionamento si riferisce alla corrente massima assorbita dal compressore","(9) - La massima corrente di funzionamento si riferisce alla corrente massima assorbita dal compressore","(9) - La massima corrente di funzionamento si riferisce alla corrente massima assorbita dal compressore","(9) - La massima corrente di funzionamento si riferisce alla corrente massima assorbita dal compressore","(9) - La massima corrente di funzionamento si riferisce alla corrente massima assorbita dal compressore","(9) - La massima corrente di funzionamento si riferisce alla corrente massima assorbita dal compressore","(9) - La massima corrente di funzionamento si riferisce alla corrente massima assorbita dal compressore","(9) - La massima corrente di funzionamento si riferisce alla corrente massima assorbita dal compressore","(9) - La massima corrente di funzionamento si riferisce alla corrente massima assorbita dal compressore","(9) - La massima corrente di funzionamento si riferisce alla corrente massima assorbita dal compressore","(9) - La massima corrente di funzionamento si riferisce alla corrente massima assorbita dal compressore","(9) - La massima corrente di funzionamento si riferisce alla corrente massima assorbita dal compressore","(9) - La massima corrente di funzionamento si riferisce alla corrente massima assorbita dal compressore"]
["","","","","(10) - La corrente massima dell'unità per il dimensionamento dei cavi si basa sulla tensione minima ammessa.","(10) - La corrente massima dell'unità per il dimensionamento dei cavi si basa sulla tensione minima ammessa.","(10) - La corrente massima dell'unità per il dimensionamento dei cavi si basa sulla tensione minima ammessa.","(10) - La corrente massima dell'unità per il dimensionamento dei cavi si basa sulla tensione minima ammessa.","(10) - La corrente massima dell'unità per il dimensionamento dei cavi si basa sulla tensione minima ammessa.","(10) - La corrente massima dell'unità per il dimensionamento dei cavi si basa sulla tensione minima ammessa.","(10) - La corrente massima dell'unità per il dimensionamento dei cavi si basa sulla tensione minima ammessa.","(10) - La corrente massima dell'unità per il dimensionamento dei cavi si basa sulla tensione minima ammessa.","(10) - La corrente massima dell'unità per il dimensionamento dei cavi si basa sulla tensione minima ammessa.","(10) - La corrente massima dell'unità per il dimensionamento dei cavi si basa sulla tensione minima ammessa.","(10) - La corrente massima dell'unità per il dimensionamento dei cavi si basa sulla tensione minima ammessa.","(10) - La corrente massima dell'unità per il dimensionamento dei cavi si basa sulla tensione minima ammessa.","(10) - La corrente massima dell'unità per il dimensionamento dei cavi si basa sulla tensione minima ammessa."]
["","","","","(11) - Corrente max. per dimensionamento cavi: amperaggio compressore a pieno carico x 1,1","(11) - Corrente max. per dimensionamento cavi: amperaggio compressore a pieno carico x 1,1","(11) - Corrente max. per dimensionamento cavi: amperaggio compressore a pieno carico x 1,1","(11) - Corrente max. per dimensionamento cavi: amperaggio compressore a pieno carico x 1,1","(11) - Corrente max. per dimensionamento cavi: amperaggio compressore a pieno carico x 1,1","(11) - Corrente max. per dimensionamento cavi: amperaggio compressore a pieno carico x 1,1","(11) - Corrente max. per dimensionamento cavi: amperaggio compressore a pieno carico x 1,1","(11) - Corrente max. per dimensionamento cavi: amperaggio compressore a pieno carico x 1,1","(11) - Corrente max. per dimensionamento cavi: amperaggio compressore a pieno carico x 1,1","(11) - Corrente max. per dimensionamento cavi: amperaggio compressore a pieno carico x 1,1","(11) - Corrente max. per dimensionamento cavi: amperaggio compressore a pieno carico x 1,1","(11) - Corrente max. per dimensionamento cavi: amperaggio compressore a pieno carico x 1,1","(11) - Corrente max. per dimensionamento cavi: amperaggio compressore a pieno carico x 1,1"]