{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":47,"n_cols":12,"rows_kept":47,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","EWYA-DV3P-H-"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","EWYA004D2V3P-H","EWYA006D2V3P-H","EWYA008D2V3P-H","EWYA009DAV3P-H-","EWYA011DAV3P-H-","EWYA014DAV3P-H-","EWYA016DAV3P-H-"]
["Capacità di Raffrescamento","Capacità di Raffrescamento-=-Nom.-=-kW","","","kW","4.86 (1), 4.52 (2)","5.83 (1), 5.09 (2)","6.18 (1), 5.44 (2)","9.35 (1), 9.10 (2)","11.6 (1), 11.5 (2)","12.8 (1), 12.7 (2)","14.0 (1), 15.3 (2)"]
["Controllo capacità","Metodo","","","","Variabile (Inverter)","Variabile (Inverter)","Variabile (Inverter)","Variabile (Inverter)","Variabile (Inverter)","Variabile (Inverter)","Variabile (Inverter)"]
["Potenza assorbita","Raffrescamento","","Nom.","kW","0.820 (1), 1.36 (2)","1.08 (1), 1.55 (2)","1.19 (1), 1.73 (2)","2.79 (1), 1.71 (2)","3.56 (1), 2.17 (2)","4.06 (1), 2.51 (2)","4.58 (1), 3.24 (2)"]
["EER","","","","","5.91 (1), 3.32 (2)","5.40 (1), 3.28 (2)","5.19 (1), 3.14 (2)","3.35 (1), 5.34 (2)","3.26 (1), 5.31 (2)","3.16 (1), 5.04 (2)","3.06 (1), 4.74 (2)"]
["SEER","","","","","","","","5.62 (5)","5.79 (5)","5.71 (5)","5.59 (5)"]
["Dimensioni","Unità","","Profondità","mm","362","362","362","460","460","460","460"]
["","","","Altezza","mm","770","770","770","870","870","870","870"]
["","","","Larghezza","mm","1250","1250","1250","1380","1380","1380","1380"]
["Peso","Unità","","","kg","88","88","88","147","147","147","147"]
["Rivestimento","Colore","","","","Bianco avorio","Bianco avorio","Bianco avorio","Bianco avorio","Bianco avorio","Bianco avorio","Bianco avorio"]
["","Materiale","","","","Acciaio dolce zincato","Acciaio dolce zincato","Acciaio dolce zincato","Lamiera d'acciaio zincato verniciata con polvere poliestere","Lamiera d'acciaio zincato verniciata con polvere poliestere","Lamiera d'acciaio zincato verniciata con polvere poliestere","Lamiera d'acciaio zincato verniciata con polvere poliestere"]
["Scambiatore calore aria","Tipo","","","","","","","A tubi alettati ad alta efficienza con sottoraffreddamento integrato","A tubi alettati ad alta efficienza con sottoraffreddamento integrato","A tubi alettati ad alta efficienza con sottoraffreddamento integrato","A tubi alettati ad alta efficienza con sottoraffreddamento integrato"]
["Ventilatore","Quantità","","","","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Tipo","","","","Ventilatore elicoidale","Ventilatore elicoidale","Ventilatore elicoidale","Ventilatore elicoidale","Ventilatore elicoidale","Ventilatore elicoidale","Ventilatore elicoidale"]
["Motore ventilatore","Azionamento","","","","","","","Azionamento diretto","Azionamento diretto","Azionamento diretto","Azionamento diretto"]
["Compressore","Compressore-=-Quantità","","","","1","1","1","1","1","1","1"]
["Compressore","Type","","","","Compressore ermetico tipo Swing","Compressore ermetico tipo Swing","Compressore ermetico tipo Swing","Compressore ermetico a Inverter tipo Swing","Compressore ermetico a Inverter tipo Swing","Compressore ermetico a Inverter tipo Swing","Compressore ermetico a Inverter tipo Swing"]
["Compressore","Metodo di avviamento_","","","","","","","Controllo a Inverter","Controllo a Inverter","Controllo a Inverter","Controllo a Inverter"]
["Campo di funzionamento","Lato aria","Raffrescamento","Min.","°CBS","10 (3)","10 (3)","10 (3)","10","10","10","10"]
["","","","Max.","°CBS","43","43","43","43","43","43","43"]
["","Lato acqua","Evaporatore","Min.","°CBS","5 (3)","5 (3)","5 (3)","5","5","5","5"]
["","","","Max.","°CBS","22","22","22","22","22","22","22"]
["Livello potenza sonora","Raffrescamento","","Nom.","dBA","61","62","62","65.5","67.0","69.0","69.0"]
["Livello pressione sonora","Raffrescamento","","Nom.","dBA","48","49","50","44.0","47.7","50.8","51.0"]
["Refrigerante","Tipo","","","","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32"]
["","GWP","","","","675","675","675","675.0","675.0","675.0","675.0"]
["","Carica","","","kg","1.35","1.35","1.35"]
["","Circuiti","","Quantità","","","","","1","1","1","1"]
["Alimentazione","Fase","","","","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~"]
["","Frequenza","","","Hz","50","50","50","50","50","50","50"]
["","Tensione","","","V","230 +/-10%","230 +/-10%","230 +/-10%","230","230","230","230"]
["","Gamma di tensione","","Min.","%","","","","-10","-10","-10","-10"]
["","","","Max.","%","","","","10","10","10","10"]
["Unità","Corrente di funzionamento","","Max.","A","","","","30.8","30.8","30.8","30.8"]
["Note","","","","","(1) - Condizione 1: raffreddamento Ta 35°C - LWE 18°C (DT = 5°C); riscaldamento Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(1) - Condizione 1: raffreddamento Ta 35°C - LWE 18°C (DT = 5°C); riscaldamento Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(1) - Condizione 1: raffreddamento Ta 35°C - LWE 18°C (DT = 5°C); riscaldamento Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(1) - Raffreddamento: EW 12°C; LW 7°C; temperatura esterna: 35°CBS","(1) - Raffreddamento: EW 12°C; LW 7°C; temperatura esterna: 35°CBS","(1) - Raffreddamento: EW 12°C; LW 7°C; temperatura esterna: 35°CBS","(1) - Raffreddamento: EW 12°C; LW 7°C; temperatura esterna: 35°CBS"]
["","","","","","(2) - Condizione 2: raffreddamento Ta 35°C - LWE 7°C (DT = 5°C); riscaldamento Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (DT = 5°C)","(2) - Condizione 2: raffreddamento Ta 35°C - LWE 7°C (DT = 5°C); riscaldamento Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (DT = 5°C)","(2) - Condizione 2: raffreddamento Ta 35°C - LWE 7°C (DT = 5°C); riscaldamento Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (DT = 5°C)","(2) - Raffreddamento: EW 23°C; LW 18°C; temperatura esterna: 35°CBS","(2) - Raffreddamento: EW 23°C; LW 18°C; temperatura esterna: 35°CBS","(2) - Raffreddamento: EW 23°C; LW 18°C; temperatura esterna: 35°CBS","(2) - Raffreddamento: EW 23°C; LW 18°C; temperatura esterna: 35°CBS"]
["","","","","","(3) - Per maggiori dettagli, vedere i disegni relativi al campo di funzionamento","(3) - Per maggiori dettagli, vedere i disegni relativi al campo di funzionamento","(3) - Per maggiori dettagli, vedere i disegni relativi al campo di funzionamento","(3) - Stato: Ta BS/BU 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(3) - Stato: Ta BS/BU 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(3) - Stato: Ta BS/BU 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(3) - Stato: Ta BS/BU 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)"]
["","","","","","","","","(4) - Stato: Ta BS/BU 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C)","(4) - Stato: Ta BS/BU 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C)","(4) - Stato: Ta BS/BU 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C)","(4) - Stato: Ta BS/BU 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C)"]
["","","","","","","","","(5) - Conforme a EN14825","(5) - Conforme a EN14825","(5) - Conforme a EN14825","(5) - Conforme a EN14825"]
["","","","","","","","","(6) - Dipende dal tipo di funzionamento; consultare il manuale di installazione","(6) - Dipende dal tipo di funzionamento; consultare il manuale di installazione","(6) - Dipende dal tipo di funzionamento; consultare il manuale di installazione","(6) - Dipende dal tipo di funzionamento; consultare il manuale di installazione"]
["","","","","","","","","(7) - Per maggiori dettagli, vedere i disegni relativi al campo di funzionamento","(7) - Per maggiori dettagli, vedere i disegni relativi al campo di funzionamento","(7) - Per maggiori dettagli, vedere i disegni relativi al campo di funzionamento","(7) - Per maggiori dettagli, vedere i disegni relativi al campo di funzionamento"]