{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":38,"n_cols":13,"rows_kept":38,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","EWYE-CZN"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","EWYE019CZN-A1","EWYE022CZN-A1","EWYE025CZN-A1","EWYE030CZN-A1","EWYE035CZN-A1","EWYE050CZN-A2","EWYE060CZN-A2","EWYE070CZN-A2"]
["Capacità di Raffrescamento","Capacità di Raffrescamento-=-Nom.-=-kW","","","kW","14.657","16.182","18.292","22.189","25.385","41.775","46.983","59.205"]
["Controllo capacità","Metodo","","","","Controllo a Inverter","Controllo a Inverter","Controllo a Inverter","Controllo a Inverter","Controllo a Inverter","Controllo a Inverter","Controllo a Inverter","Controllo a Inverter"]
["Controllo della capacità","Capacità minima","","","%","36","33","29","25","22","13","10","10"]
["Potenza assorbita","Raffrescamento","","Nom.","kW","5.427","6.067","6.693","7.434","8.957","15.812","17.763","22.299"]
["EER","","","","","2.701","2.667","2.733","2.985","2.834","2.642","2.645","2.655"]
["IPLV","","","","","5.71","5.722","5.926","6.215","6.288","5.662","5.672","5.414"]
["SEER","","","","","3.737","3.796","3.99","4.431","4.54","4.096","4.34","4.56"]
["Peso","Peso in ordine di marcia","","","kg","279","281","281","365","366","636","636","730"]
["","Unità","","","kg","277","279","279","362","363","630","630","722"]
["Rivestimento","Colore","","","","Bianco avorio","Bianco avorio","Bianco avorio","Bianco avorio","Bianco avorio","Bianco avorio","Bianco avorio","Bianco avorio"]
["","Materiale","","","","Lamiera in acciaio inossidabile e zincata","Lamiera in acciaio inossidabile e zincata","Lamiera in acciaio inossidabile e zincata","Lamiera in acciaio inossidabile e zincata","Lamiera in acciaio inossidabile e zincata","Lamiera in acciaio inossidabile e zincata","Lamiera in acciaio inossidabile e zincata","Lamiera in acciaio inossidabile e zincata"]
["Scambiatore calore aria","Tipo","","","","Pacco alettato (alette in Al e tubi in Cu)","Pacco alettato (alette in Al e tubi in Cu)","Pacco alettato (alette in Al e tubi in Cu)","Pacco alettato (alette in Al e tubi in Cu)","Pacco alettato (alette in Al e tubi in Cu)","Pacco alettato (alette in Al e tubi in Cu)","Pacco alettato (alette in Al e tubi in Cu)","Pacco alettato (alette in Al e tubi in Cu)"]
["Ventilatore","Quantità","","","","1","1","1","2","2","3","3","4"]
["","Tipo","","","","Assiale","Assiale","Assiale","Assiale","Assiale","Assiale","Assiale","Assiale"]
["","Portata d'aria","Raffrescamento","Nom.","l/s","3160","3570","3570","5300","6080","10440","9240","12160"]
["Motore ventilatore","Azionamento","","","","Azionamento a frequenza variabile","Azionamento a frequenza variabile","Azionamento a frequenza variabile","Azionamento a frequenza variabile","Azionamento a frequenza variabile","Azionamento a frequenza variabile","Azionamento a frequenza variabile","Azionamento a frequenza variabile"]
["Compressore","Compressore-=-Quantità","","","","1","1","1","1","1","2","2","2"]
["","Tipo","","","","Scroll","Scroll","Scroll","Scroll","Scroll","Scroll","Scroll","Scroll"]
["Livello potenza sonora","Raffrescamento","","Nom.","dBA","82","83","83","83","83","86","86","86"]
["Livello pressione sonora","Raffrescamento","","Nom.","dBA","66.197","67.137","67.227","66.683","66.676","68.822","68.855","68.527"]
["Refrigerante","Tipo","","","","R-454C","R-454C","R-454C","R-454C","R-454C","R-454C","R-454C","R-454C"]
["","GWP","","","","145.5","145.5","145.5","145.5","145.5","145.5","145.5","145.5"]
["","Carica","","","kg","6.6","6.6","6.6","9.7","9.7","16.3","16.3","21.2"]
["","Circuiti","","Quantità","","1","1","1","1","1","2","2","2"]
["Attacchi tubazioni","Ingresso/uscita acqua evaporatore (DE)","","","","1''1/4 (femmina)","1''1/4 (femmina)","1''1/4 (femmina)","1''1/4 (femmina)","1''1/4 (femmina)","2'' (femmina)","2'' (femmina)","2'' (femmina)"]
["Note","","","","","(1) - Raffreddamento: EW 12°C; LW 7°C; temperatura esterna: 35°CBS","(1) - Raffreddamento: EW 12°C; LW 7°C; temperatura esterna: 35°CBS","(1) - Raffreddamento: EW 12°C; LW 7°C; temperatura esterna: 35°CBS","(1) - Raffreddamento: EW 12°C; LW 7°C; temperatura esterna: 35°CBS","(1) - Raffreddamento: EW 12°C; LW 7°C; temperatura esterna: 35°CBS","(1) - Raffreddamento: EW 12°C; LW 7°C; temperatura esterna: 35°CBS","(1) - Raffreddamento: EW 12°C; LW 7°C; temperatura esterna: 35°CBS","(1) - Raffreddamento: EW 12°C; LW 7°C; temperatura esterna: 35°CBS"]
["","","","","","(2) - Raffreddamento: EW 23°C; LW 18°C; temperatura esterna: 35°CBS","(2) - Raffreddamento: EW 23°C; LW 18°C; temperatura esterna: 35°CBS","(2) - Raffreddamento: EW 23°C; LW 18°C; temperatura esterna: 35°CBS","(2) - Raffreddamento: EW 23°C; LW 18°C; temperatura esterna: 35°CBS","(2) - Raffreddamento: EW 23°C; LW 18°C; temperatura esterna: 35°CBS","(2) - Raffreddamento: EW 23°C; LW 18°C; temperatura esterna: 35°CBS","(2) - Raffreddamento: EW 23°C; LW 18°C; temperatura esterna: 35°CBS","(2) - Raffreddamento: EW 23°C; LW 18°C; temperatura esterna: 35°CBS"]
["","","","","","(3) - Stato: Ta BS/BU 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(3) - Stato: Ta BS/BU 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(3) - Stato: Ta BS/BU 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(3) - Stato: Ta BS/BU 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(3) - Stato: Ta BS/BU 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(3) - Stato: Ta BS/BU 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(3) - Stato: Ta BS/BU 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(3) - Stato: Ta BS/BU 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)"]
["","","","","","(4) - Stato: Ta BS/BU 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C)","(4) - Stato: Ta BS/BU 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C)","(4) - Stato: Ta BS/BU 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C)","(4) - Stato: Ta BS/BU 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C)","(4) - Stato: Ta BS/BU 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C)","(4) - Stato: Ta BS/BU 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C)","(4) - Stato: Ta BS/BU 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C)","(4) - Stato: Ta BS/BU 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C)"]
["","","","","","(5) - Conforme a EN14825","(5) - Conforme a EN14825","(5) - Conforme a EN14825","(5) - Conforme a EN14825","(5) - Conforme a EN14825","(5) - Conforme a EN14825","(5) - Conforme a EN14825","(5) - Conforme a EN14825"]
["","","","","","(6) - Dipende dal tipo di funzionamento; consultare il manuale di installazione","(6) - Dipende dal tipo di funzionamento; consultare il manuale di installazione","(6) - Dipende dal tipo di funzionamento; consultare il manuale di installazione","(6) - Dipende dal tipo di funzionamento; consultare il manuale di installazione","(6) - Dipende dal tipo di funzionamento; consultare il manuale di installazione","(6) - Dipende dal tipo di funzionamento; consultare il manuale di installazione","(6) - Dipende dal tipo di funzionamento; consultare il manuale di installazione","(6) - Dipende dal tipo di funzionamento; consultare il manuale di installazione"]
["","","","","","(7) - Per maggiori dettagli, vedere i disegni relativi al campo di funzionamento","(7) - Per maggiori dettagli, vedere i disegni relativi al campo di funzionamento","(7) - Per maggiori dettagli, vedere i disegni relativi al campo di funzionamento","(7) - Per maggiori dettagli, vedere i disegni relativi al campo di funzionamento","(7) - Per maggiori dettagli, vedere i disegni relativi al campo di funzionamento","(7) - Per maggiori dettagli, vedere i disegni relativi al campo di funzionamento","(7) - Per maggiori dettagli, vedere i disegni relativi al campo di funzionamento","(7) - Per maggiori dettagli, vedere i disegni relativi al campo di funzionamento"]