{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":25,"n_cols":9,"rows_kept":25,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FAA-B / RZQG-L9V1"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FAA71BUV1B / RZQG71L9V1B","FAA100BUV1B / RZQG71L9V1B","FAA71BUV1B / FAA71BUV1B / RZQG100L9V1B","FAA100BUV1B / RZQG100L9V1B","FAA71BUV1B / FAA71BUV1B / RZQG125L9V1B"]
["Capacità di raffrescamento","Nom.","","kW","6.80","6.80","9.50","9.50","12.00"]
["Raffrescamento ambienti","SEER","","","6.43","6.43","5.10","6.11","5.10"]
["","Consumi energetici annuali","","kWh/a","371","371","652","545","824"]
["","Capacità","Pdesign","kW","6.80","6.80","9.50","9.50","12.00"]
["","Classe di efficienza energetica","","","A++","A++","A","A++","A"]
["Riscaldamento ambienti (Condizioni climatiche medie)","Capacità","Pdesign","kW","6.33","6.33","11.30","10.20","12.71"]
["","SCOP/A","","","4.02","4.02","3.80","4.01","3.80"]
["","Classe di efficienza energetica","","","A+","A+","A","A+","A"]
["","Consumi energetici annuali","","kWh/a","2,205","2,205","4,164","3,562","4,683"]
["Efficienza nominale","EER","","","3.40","3.40","3.75","3.62","3.61"]
["","Consumo energetico annuale","","kWh","1,000","","","1,312"]
["","COP","","","3.70","","","3.61"]
["","Classe energetica","Raffreddamento","","A","","","A"]
["","","Riscaldamento","","A","","","A"]
["Capacità di riscaldamento","Nom.","","kW","7.50","","","10.80"]
["Note","","","","(1) - Le capacità di raffrescamento nom. si riferiscono a: temperatura interna: 27°CBS, 19°CBU, temperatura esterna: 35°CBS, lunghezza equivalente delle tubazioni del refrigerante: 5m, dislivello: 0m.","(1) - Per informazioni sul campo di funzionamento consultare i disegni separati","(1) - Per informazioni sul campo di funzionamento consultare i disegni separati","(1) - Le capacità di raffrescamento nom. si riferiscono a: temperatura interna: 27°CBS, 19°CBU, temperatura esterna: 35°CBS, lunghezza equivalente delle tubazioni del refrigerante: 5m, dislivello: 0m.","(1) - Per informazioni sul campo di funzionamento consultare i disegni separati"]
["","","","","(2) - Le capacità di riscaldamento nominali si riferiscono a: temperatura interna: 20°CBS, temperatura esterna: 7°CBS, 6°CBU, lunghezza equivalente delle tubazioni: 5m, dislivello: 0m.","(2) - Consultare i disegni separati per i dati elettrici","(2) - Consultare i disegni separati per i dati elettrici","(2) - Le capacità di riscaldamento nominali si riferiscono a: temperatura interna: 20°CBS, temperatura esterna: 7°CBS, 6°CBU, lunghezza equivalente delle tubazioni: 5m, dislivello: 0m.","(2) - Consultare i disegni separati per i dati elettrici"]
["","","","","(3) - Per informazioni sul campo di funzionamento consultare i disegni separati","","","(3) - Per informazioni sul campo di funzionamento consultare i disegni separati"]
["","","","","(4) - Consultare i disegni separati per i dati elettrici","","","(4) - Consultare i disegni separati per i dati elettrici"]