{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":35,"n_cols":6,"rows_kept":35,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FBA-A(9) / RXS-L"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FBA50A2VEB9 / RXS50L2V1B","FBA60A2VEB9 / RXS60L2V1B"]
["Capacità di Raffrescamento","Nom.","","kW","","5.70"]
["Efficienza nominale","Consumo energetico annuale","","kWh","","826"]
["","EER","","","","3.45"]
["","COP","","","","37.10"]
["","Classe energetica","Raffreddamento","","","A"]
["","","Riscaldamento","","","A"]
["Capacità di riscaldamento","Nom.","","kW","","7.00"]
["Note","","","","","(1) - Le capacità di raffrescamento nominali si riferiscono a: temperatura interna: 27°CBS, 19°CBU, temperatura esterna: 35°CBS, lunghezza equivalente delle tubazioni del refrigerante: 5m, dislivello: 0m."]
["","","","","","(2) - Le capacità di riscaldamento nominali si riferiscono a: temperatura interna: 20°CBS, temperatura esterna: 7°CBS, 6°CBU, lunghezza equivalente delle tubazioni: 5m, dislivello: 0m."]
["","","","","","(3) - Per informazioni sul campo di funzionamento consultare i disegni separati"]
["","","","","","(4) - Consultare i disegni separati per i dati elettrici"]
["Unità esterna","","","","RXS50L2V1B"]
["Capacità di Raffrescamento","Capacità di Raffrescamento-=-Nom.-=-kW","","kW","5.00"]
["Capacità di riscaldamento","Nom.","","kW","5.50"]
["Efficienza nominale","EER","","","3.52"]
["","COP","","","38.30"]
["","Consumo energetico annuale","","kWh","710"]
["","Classe energetica","Raffreddamento","","A"]
["","","Riscaldamento","","A"]
["Raffrescamento ambienti","Classe di efficienza energetica","","","A++"]
["","Capacità","Pdesign","kW","5.00"]
["","SEER","","","6.21"]
["","Consumi energetici annuali","","kWh/a","282"]
["Riscaldamento ambienti (Condizioni climatiche medie)","Classe di efficienza energetica","","","A+"]
["","Capacità","Pdesign","kW","4.40"]
["","SCOP/A","","","4.06"]
["","Pdh Capacità di riscaldamento a -10°","","kW","3.73"]
["","Consumi energetici annuali","","kWh/a","1517"]
["Intervallo di efficienza energetica","","","","A+++ ~ D"]