{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":30,"n_cols":15,"rows_kept":30,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FBA-A / RZAG-MV1"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FBA35A2VEB / FBA35A2VEB / FBA35A2VEB / RZAG71M7V1B","FBA35A2VEB / FBA35A2VEB / RZAG71M7V1B","FBA50A2VEB / FBA50A2VEB / RZAG71M7V1B","FBA71A2VEB / RZAG71M7V1B","FBA35A2VEB / FBA35A2VEB / FBA35A2VEB / RZAG100M7V1B","FBA50A2VEB / FBA50A2VEB / RZAG100M7V1B","FBA35A2VEB / FBA35A2VEB / FBA35A2VEB / FBA35A2VEB / RZAG100M7V1B","FBA50A2VEB / FBA50A2VEB / FBA50A2VEB / RZAG100M7V1B","FBA71A2VEB / FBA71A2VEB / RZAG100M7V1B","FBA35A2VEB / FBA35A2VEB / FBA35A2VEB / FBA35A2VEB / RZAG125M7V1B","FBA35A2VEB / FBA35A2VEB / FBA35A2VEB / FBA35A2VEB / RZAG140M7V1B"]
["Capacità di Raffrescamento","Nom.","","kW","6.80 (1)","6.80 (1)","6.80 (1)","6.80 (1)","9.50 (1)","9.50 (1)","9.50 (1)","9.50 (1)","","12.1 (1)","13.4 (1)"]
["Raffrescamento ambienti","Consumi energetici annuali","","kWh/a","469","401","437","382","567","510","572","508","","649","699"]
["","Capacità","Pdesign","kW","6.80","6.80","6.80","6.80","9.50","9.50","9.50","9.50","","12.1","13.4"]
["Riscaldamento ambienti (Condizioni climatiche medie)","Capacità","Pdesign","kW","4.70","4.70","4.70","4.70","7.80","7.80","7.80","7.80","","9.52","9.52"]
["","Consumi energetici annuali","","kWh/a","1,732","1,700","1,696","1,566","2,730","2,651","2,786","2,690","","2,240","3,332"]
["Capacità di riscaldamento","Nom.","","kW","7.50 (2)","7.50 (2)","7.50 (2)","7.50 (2)","10.8 (2)","10.8 (2)","10.8 (2)","10.8 (2)","","13.5 (2)","15.5 (2)"]
["Raffrescamento ambienti","SEER","","","5.08","5.94","5.45","6.22","5.86","6.52","5.81","6.54","","11.2","11.5"]
["","Classe di efficienza energetica","","","B","A+","A","A++","A+","A++","A+","A++"]
["Riscaldamento ambienti (Condizioni climatiche medie)","SCOP/A","","","3.80","3.87","3.88","4.20","4.00","4.12","3.92","4.06","","5.95","4.00"]
["","Classe di efficienza energetica","","","A","A","A","A+","A","A+","A","A+"]
["Note","","","","(1) - Le capacità di raffrescamento nom. si riferiscono a: temperatura interna: 27°CBS, 19°CBU, temperatura esterna: 35°CBS, lunghezza equivalente delle tubazioni del refrigerante: 5m, dislivello: 0m.","(1) - Raffrescamento: T2: temp. interna 26,6°CBS, 19,4°CBU, temp. esterna 48°CBS [Btu/hr/W]","(1) - Le capacità di raffrescamento nom. si riferiscono a: temperatura interna: 27°CBS, 19°CBU, temperatura esterna: 35°CBS, lunghezza equivalente delle tubazioni del refrigerante: 5m, dislivello: 0m.","(1) - Raffrescamento: T2: temp. interna 26,6°CBS, 19,4°CBU, temp. esterna 48°CBS [Btu/hr/W]","(1) - Raffrescamento: T2: temp. interna 26,6°CBS, 19,4°CBU, temp. esterna: 48°CBS [Btu/hr/W]","(1) - Raffrescamento: T2: temp. interna 26,6°CBS, 19,4°CBU, temp. esterna 48°CBS [Btu/hr/W]","(1) - Le capacità di raffrescamento nom. si riferiscono a: temperatura interna: 27°CBS, 19°CBU, temperatura esterna: 35°CBS, lunghezza equivalente delle tubazioni del refrigerante: 5m, dislivello: 0m.","(1) - Le capacità di raffrescamento nom. si riferiscono a: temperatura interna: 27°CBS, 19°CBU, temperatura esterna: 35°CBS, lunghezza equivalente delle tubazioni del refrigerante: 5m, dislivello: 0m.","(1) - Le capacità di raffrescamento nom. si riferiscono a: temperatura interna: 27°CBS, 19°CBU, temperatura esterna: 35°CBS, lunghezza equivalente delle tubazioni del refrigerante: 5m, dislivello: 0m.","(1) - Raffreddamento: temp. interna 27°CBS, 19,0°CBU / temp. esterna 35°CBS; lunghezza equivalente delle tubazioni: 5m; dislivello: 0m","(1) - Raffreddamento: temp. interna 27°CBS, 19,0°CBU / temp. esterna 35°CBS; lunghezza equivalente delle tubazioni: 5m; dislivello: 0m"]
["","","","","(2) - Le capacità di riscaldamento nominali si riferiscono a: temperatura interna: 20°CBS, temperatura esterna: 7°CBS, 6°CBU, lunghezza equivalente delle tubazioni: 5m, dislivello: 0m.","(2) - Le capacità di riscaldamento nominali si riferiscono a: temperatura interna: 20°CBS, temperatura esterna: 7°CBS, 6°CBU, lunghezza equivalente delle tubazioni: 5m, dislivello: 0m.","(2) - Le capacità di riscaldamento nominali si riferiscono a: temperatura interna: 20°CBS, temperatura esterna: 7°CBS, 6°CBU, lunghezza equivalente delle tubazioni: 5m, dislivello: 0m.","(2) - Le capacità di riscaldamento nominali si riferiscono a: temperatura interna: 20°CBS, temperatura esterna: 7°CBS, 6°CBU, lunghezza equivalente delle tubazioni: 5m, dislivello: 0m.","(2) - Le capacità di riscaldamento nominali si riferiscono a: temperatura interna: 20°CBS, temperatura esterna: 7°CBS, 6°CBU, lunghezza equivalente delle tubazioni: 5m, dislivello: 0m.","(2) - Le capacità di riscaldamento nominali si riferiscono a: temperatura interna: 20°CBS, temperatura esterna: 7°CBS, 6°CBU, lunghezza equivalente delle tubazioni: 5m, dislivello: 0m.","(2) - Le capacità di riscaldamento nominali si riferiscono a: temperatura interna: 20°CBS, temperatura esterna: 7°CBS, 6°CBU, lunghezza equivalente delle tubazioni: 5m, dislivello: 0m.","(2) - Le capacità di riscaldamento nominali si riferiscono a: temperatura interna: 20°CBS, temperatura esterna: 7°CBS, 6°CBU, lunghezza equivalente delle tubazioni: 5m, dislivello: 0m.","(2) - Le capacità di riscaldamento nominali si riferiscono a: temperatura interna: 20°CBS, temperatura esterna: 7°CBS, 6°CBU, lunghezza equivalente delle tubazioni: 5m, dislivello: 0m.","(2) - Le capacità di riscaldamento nominali si riferiscono a: temperatura interna: 20°CBS, temperatura esterna: 7°CBS, 6°CBU, lunghezza equivalente delle tubazioni: 5m, dislivello: 0m.","(2) - Le capacità di riscaldamento nominali si riferiscono a: temperatura interna: 20°CBS, temperatura esterna: 7°CBS, 6°CBU, lunghezza equivalente delle tubazioni: 5m, dislivello: 0m."]
["Unità esterna","","","","","","","","","","","","RZAG100M7V1B"]
["Capacità di Raffrescamento","Capacità di Raffrescamento-=-Nom.-=-kW","","kW","","","","","","","","","9.50 (1)"]
["Capacità di riscaldamento","Nom.","","kW","","","","","","","","","10.8 (2)"]
["Raffrescamento ambienti","Classe di efficienza energetica","","","","","","","","","","","A++"]
["","Capacità","Pdesign","kW","","","","","","","","","9.50"]
["","SEER","","","","","","","","","","","7.88"]
["","Consumi energetici annuali","","kWh/a","","","","","","","","","422"]
["Riscaldamento ambienti (Condizioni climatiche medie)","Classe di efficienza energetica","","","","","","","","","","","A+"]
["","Capacità","Pdesign","kW","","","","","","","","","7.80"]
["","SCOP/A","","","","","","","","","","","4.43"]
["","Consumi energetici annuali","","kWh/a","","","","","","","","","2465"]
["Intervallo di efficienza energetica","","","","","","","","","","","","A+++ ~ D"]