{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":27,"n_cols":21,"rows_kept":27,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FCAG-A / RZQG-L(8)Y1"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FCAG100AVEB / RZQG71L8Y1B","FCAG71AVEB / FCAG71AVEB / RZQG100L8Y1B","FCAG71AVEB / FCAG71AVEB / RZQG125L8Y1B","FCAG50AVEB / FCAG50AVEB / RZQG71L8Y1B","FCAG35AVEB / FCAG35AVEB / RZQG71L8Y1B","FCAG71AVEB / RZQG71L8Y1B","FCAG100AVEB / RZQG100L8Y1B","FCAG140AVEB / RZQG100L8Y1B","FCAG35AVEB / FCAG35AVEB / FCAG35AVEB / RZQG100L8Y1B","FCAG50AVEB / FCAG50AVEB / RZQG100L8Y1B","FCAG140AVEB / RZQG125L8Y1B","FCAG125AVEB / RZQG125L8Y1B","FCAG35AVEB / FCAG35AVEB / FCAG35AVEB / FCAG35AVEB / RZQG125L8Y1B","FCAG60AVEB / FCAG60AVEB / RZQG125L8Y1B","FCAG50AVEB / FCAG50AVEB / FCAG50AVEB / RZQG125L8Y1B","FCAG35AVEB / FCAG35AVEB / FCAG35AVEB / FCAG35AVEB / RZQG140L7Y1B","FCAG140AVEB / RZQG140L7Y1B"]
["Capacità di Raffrescamento","Nom.","","kW","","","","","","6.80 (1)","9.50 (1)","","","","","12.0 (1)","","","","13.4 (1)","13.4 (1)"]
["Raffrescamento ambienti","SEER","","","","","","5.10","5.10","6.72","6.80","6.80","5.10","5.10","6.00","6.00","5.10","5.10","5.10","9.70","6.44"]
["","ηs,c","","%","","","","","","","","","","","","","","","","385.1","254.6"]
["","Consumi energetici annuali","","kWh/a","","","","467","467","355","489","489","652","652","700","700","824","824","824","829","1,249"]
["","Capacità","Pdesign","kW","","","","6.80","6.80","6.80","9.50","9.50","9.50","9.50","12.00","12.0","12.0","12.0","12.0","13.4","13.4"]
["","Classe di efficienza energetica","","","","","","A","A","A++","A++","A++","A","A","A+","A+","A","A","A"]
["Riscaldamento ambienti (Condizioni climatiche medie)","Capacità","Pdesign","kW","","","","6.00","6.00","6.33","11.3","11.30","11.3","11.3","12.66","12.7","12.7","12.7","12.7","12.0","11.6"]
["","SCOP/A","","","","","","3.80","3.80","4.20","4.61","4.61","3.80","3.80","4.10","4.10","3.80","3.80","3.80","3.96","4.27"]
["","Classe di efficienza energetica","","","","","","A","A","A+","A++","A++","A","A","A+","A+","A","A","A"]
["","Consumi energetici annuali","","kWh/a","","","","2,211","2,211","2,110","3,432","3,432","4,164","4,164","4,323","4,323","4,683","4,683","4,683","4,235","3,795"]
["","ηs,h","","%","","","","","","","","","","","","","","","","155.2","167.6"]
["Efficienza nominale","Consumo energetico annuale","","kWh","","","","","","1,005","1,225","","","","","1,610"]
["","EER","","","","","","","","3.39 (3)","3.87 (3)","","","","","3.73 (3)","","","","4.29 (3)","2.50 (3)"]
["","COP","","","","","","","","3.97 (3)","4.15 (3)","","","","","3.63 (3)","","","","","3.61 (3)"]
["","Classe energetica","Raffreddamento","","","","","","","A","A","","","","","A"]
["","","Riscaldamento","","","","","","","A","A","","","","","A"]
["Capacità di riscaldamento","Nom.","","kW","","","","","","7.50 (2)","10.8 (2)","","","","","13.5 (2)","","","","15.5 (2)","15.5 (2)"]
["Intervallo di efficienza energetica","","","","A+++ ~ D","A+++ ~ D","A+++ ~ D"]
["Note","","","","","","","","(1) - Raffreddamento: temp. interna 27°CBS, 19°CBU, temp. esterna 35°CBS; lunghezza equivalente delle tubazioni: 7,5m; dislivello: 0m","(1) - Raffreddamento: temp. interna 27°CBS, 19°CBU, temp. esterna 35°CBS; lunghezza equivalente delle tubazioni: 7,5m; dislivello: 0m","(1) - Raffreddamento: temp. interna 27°CBS, 19°CBU, temp. esterna 35°CBS; lunghezza equivalente delle tubazioni: 7,5m; dislivello: 0m","","(1) - Raffreddamento: temp. interna 27°CBS, 19°CBU, temp. esterna 35°CBS; lunghezza equivalente delle tubazioni: 7,5m; dislivello: 0m","(1) - Raffreddamento: temp. interna 27°CBS, 19°CBU, temp. esterna 35°CBS; lunghezza equivalente delle tubazioni: 7,5m; dislivello: 0m","","(1) - Raffreddamento: temp. interna 27°CBS, 19°CBU, temp. esterna 35°CBS; lunghezza equivalente delle tubazioni: 7,5m; dislivello: 0m","(1) - Raffreddamento: temp. interna 27°CBS, 19°CBU, temp. esterna 35°CBS; lunghezza equivalente delle tubazioni: 7,5m; dislivello: 0m","(1) - Raffreddamento: temp. interna 27°CBS, 19°CBU, temp. esterna 35°CBS; lunghezza equivalente delle tubazioni: 7,5m; dislivello: 0m","(1) - Raffreddamento: temp. interna 27°CBS, 19°CBU, temp. esterna 35°CBS; lunghezza equivalente delle tubazioni: 7,5m; dislivello: 0m","(1) - Raffreddamento: temp. interna 27°CBS, 19°CBU, temp. esterna 35°CBS; lunghezza equivalente delle tubazioni: 7,5m; dislivello: 0m","(1) - Raffreddamento: temp. interna 27°CBS, 19°CBU, temp. esterna 35°CBS; lunghezza equivalente delle tubazioni: 7,5m; dislivello: 0m"]
["","","","","","","","","(2) - Riscaldamento: temp. interna 20°CBS; temp. esterna 7°CBS, 6°CBU; lunghezza equivalente del circuito frigorifero: 7,5m; dislivello: 0m","(2) - Riscaldamento: temp. interna 20°CBS; temp. esterna 7°CBS, 6°CBU; lunghezza equivalente del circuito frigorifero: 7,5m; dislivello: 0m","(2) - Riscaldamento: temp. interna 20°CBS; temp. esterna 7°CBS, 6°CBU; lunghezza equivalente del circuito frigorifero: 7,5m; dislivello: 0m","","(2) - Riscaldamento: temp. interna 20°CBS; temp. esterna 7°CBS, 6°CBU; lunghezza equivalente del circuito frigorifero: 7,5m; dislivello: 0m","(2) - Riscaldamento: temp. interna 20°CBS; temp. esterna 7°CBS, 6°CBU; lunghezza equivalente del circuito frigorifero: 7,5m; dislivello: 0m","","(2) - Riscaldamento: temp. interna 20°CBS; temp. esterna 7°CBS, 6°CBU; lunghezza equivalente del circuito frigorifero: 7,5m; dislivello: 0m","(2) - Riscaldamento: temp. interna 20°CBS; temp. esterna 7°CBS, 6°CBU; lunghezza equivalente del circuito frigorifero: 7,5m; dislivello: 0m","(2) - Riscaldamento: temp. interna 20°CBS; temp. esterna 7°CBS, 6°CBU; lunghezza equivalente del circuito frigorifero: 7,5m; dislivello: 0m","(2) - Riscaldamento: temp. interna 20°CBS; temp. esterna 7°CBS, 6°CBU; lunghezza equivalente del circuito frigorifero: 7,5m; dislivello: 0m","(2) - Riscaldamento: temp. interna 20°CBS; temp. esterna 7°CBS, 6°CBU; lunghezza equivalente del circuito frigorifero: 7,5m; dislivello: 0m","(2) - Riscaldamento: temp. interna 20°CBS; temp. esterna 7°CBS, 6°CBU; lunghezza equivalente del circuito frigorifero: 7,5m; dislivello: 0m"]
["","","","","","","","","(3) - Valori EER/COP conformi allo standard Eurovent 2012, solo per l'uso fuori dall'UE","(3) - Valori EER/COP conformi allo standard Eurovent 2012, solo per l'uso fuori dall'UE","(3) - Valori EER/COP conformi allo standard Eurovent 2012, solo per l'uso fuori dall'UE","","(3) - Valori EER/COP conformi allo standard Eurovent 2012, solo per l'uso fuori dall'UE","(3) - Valori EER/COP conformi allo standard Eurovent 2012, solo per l'uso fuori dall'UE","","(3) - Valori EER/COP conformi allo standard Eurovent 2012, solo per l'uso fuori dall'UE","(3) - Valori EER/COP conformi allo standard Eurovent 2012, solo per l'uso fuori dall'UE","(3) - Valori EER/COP conformi allo standard Eurovent 2012, solo per l'uso fuori dall'UE","(3) - Valori EER/COP conformi allo standard Eurovent 2012, solo per l'uso fuori dall'UE","(3) - Valori EER/COP conformi allo standard Eurovent 2012, solo per l'uso fuori dall'UE","(3) - Valori EER/COP conformi allo standard Eurovent 2012, solo per l'uso fuori dall'UE"]