{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":36,"n_cols":21,"rows_kept":36,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FCAG-A / RZQG-L(8)Y1"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FCAG100AVEB / RZQG71L8Y1B","FCAG100AVEB / RZQG100L8Y1B","FCAG125AVEB / RZQG125L8Y1B","FCAG140AVEB / RZQG100L8Y1B","FCAG140AVEB / RZQG125L8Y1B","FCAG35AVEB / FCAG35AVEB / FCAG35AVEB / FCAG35AVEB / RZQG125L8Y1B","FCAG35AVEB / FCAG35AVEB / FCAG35AVEB / RZQG100L8Y1B","FCAG50AVEB / FCAG50AVEB / RZQG100L8Y1B","FCAG60AVEB / FCAG60AVEB / RZQG125L8Y1B","FCAG50AVEB / FCAG50AVEB / FCAG50AVEB / RZQG125L8Y1B","FCAG50AVEB / FCAG50AVEB / RZQG71L8Y1B","FCAG35AVEB / FCAG35AVEB / RZQG71L8Y1B","FCAG71AVEB / RZQG71L8Y1B","FCAG71AVEB / FCAG71AVEB / RZQG100L8Y1B","FCAG71AVEB / FCAG71AVEB / RZQG125L8Y1B","FCAG35AVEB / FCAG35AVEB / FCAG35AVEB / FCAG35AVEB / RZQG140L7Y1B","FCAG140AVEB / RZQG140L7Y1B"]
["Intervallo di efficienza energetica","","","","A+++ ~ D","A+++ ~ D","A+++ ~ D","A+++ ~ D","A+++ ~ D","A+++ ~ D","A+++ ~ D","A+++ ~ D","A+++ ~ D","A+++ ~ D","","","","A+++ ~ D","A+++ ~ D"]
["Raffrescamento ambienti","SEER","","","","","","","","","","","","","5.10","5.10","6.72","","","9.70","6.44"]
["","Consumi energetici annuali","","kWh/a","","","","","","","","","","","467","467","355","","","829","1,249"]
["","Capacità","Pdesign","kW","","","","","","","","","","","6.80","6.80","6.80","","","13.4","13.4"]
["","Classe di efficienza energetica","","","","","","","","","","","","","A","A","A++"]
["Riscaldamento ambienti (Condizioni climatiche medie)","Capacità","Pdesign","kW","","","","","","","","","","","6.00","6.00","6.33","","","12.0","11.6"]
["","SCOP/A","","","","","","","","","","","","","3.80","3.80","4.20","","","3.96","4.27"]
["","Classe di efficienza energetica","","","","","","","","","","","","","A","A","A+"]
["","Consumi energetici annuali","","kWh/a","","","","","","","","","","","2,211","2,211","2,110","","","4,235","3,795"]
["Note","","","","","","","","","","","","","","","(1) - Raffreddamento: temp. interna 27°CBS, 19°CBU, temp. esterna 35°CBS; lunghezza equivalente delle tubazioni: 7,5m; dislivello: 0m","(1) - Raffreddamento: temp. interna 27°CBS, 19°CBU, temp. esterna 35°CBS; lunghezza equivalente delle tubazioni: 7,5m; dislivello: 0m","","","(1) - Raffreddamento: temp. interna 27°CBS, 19°CBU, temp. esterna 35°CBS; lunghezza equivalente delle tubazioni: 7,5m; dislivello: 0m","(1) - Raffreddamento: temp. interna 27°CBS, 19°CBU, temp. esterna 35°CBS; lunghezza equivalente delle tubazioni: 7,5m; dislivello: 0m"]
["","","","","","","","","","","","","","","","(2) - Riscaldamento: temp. interna 20°CBS; temp. esterna 7°CBS, 6°CBU; lunghezza equivalente del circuito frigorifero: 7,5m; dislivello: 0m","(2) - Riscaldamento: temp. interna 20°CBS; temp. esterna 7°CBS, 6°CBU; lunghezza equivalente del circuito frigorifero: 7,5m; dislivello: 0m","","","(2) - Riscaldamento: temp. interna 20°CBS; temp. esterna 7°CBS, 6°CBU; lunghezza equivalente del circuito frigorifero: 7,5m; dislivello: 0m","(2) - Riscaldamento: temp. interna 20°CBS; temp. esterna 7°CBS, 6°CBU; lunghezza equivalente del circuito frigorifero: 7,5m; dislivello: 0m"]
["","","","","","","","","","","","","","","","(3) - Valori EER/COP conformi allo standard Eurovent 2012, solo per l'uso fuori dall'UE","(3) - Valori EER/COP conformi allo standard Eurovent 2012, solo per l'uso fuori dall'UE","","","(3) - Valori EER/COP conformi allo standard Eurovent 2012, solo per l'uso fuori dall'UE","(3) - Valori EER/COP conformi allo standard Eurovent 2012, solo per l'uso fuori dall'UE"]
["Capacità di Raffrescamento","Nom.","","kW","","","","","","","","","","","","","6.80 (1)","","","13.4 (1)","13.4 (1)"]
["Efficienza nominale","Consumo energetico annuale","","kWh","","","","","","","","","","","","","1,005"]
["","EER","","","","","","","","","","","","","","","3.39 (3)","","","4.29 (3)","2.50 (3)"]
["","COP","","","","","","","","","","","","","","","3.97 (3)","","","","3.61 (3)"]
["","Classe energetica","Raffreddamento","","","","","","","","","","","","","","A"]
["","","Riscaldamento","","","","","","","","","","","","","","A"]
["Capacità di riscaldamento","Nom.","","kW","","","","","","","","","","","","","7.50 (2)","","","15.5 (2)","15.5 (2)"]
["Unità esterna","","","","","","","","","","","","","","","","","RZQG100L8Y1","RZQG125L8Y1"]
["Raffrescamento ambienti","Classe di efficienza energetica","","","","","","","","","","","","","","","","A","A"]
["","Capacità","Pdesign","kW","","","","","","","","","","","","","","9.50","12.0"]
["","SEER","","","","","","","","","","","","","","","","5.10","5.10"]
["","Consumi energetici annuali","","kWh/a","","","","","","","","","","","","","","652","824"]
["Riscaldamento ambienti (Condizioni climatiche medie)","Classe di efficienza energetica","","","","","","","","","","","","","","","","A","A"]
["","Capacità","Pdesign","kW","","","","","","","","","","","","","","11.3","12.7"]
["","SCOP/A","","","","","","","","","","","","","","","","3.80","3.80"]
["","Consumi energetici annuali","","kWh/a","","","","","","","","","","","","","","4164","4683"]
["Raffrescamento ambienti","ηs,c","","%","","","","","","","","","","","","","","","","385.1","254.6"]
["Riscaldamento ambienti (Condizioni climatiche medie)","ηs,h","","%","","","","","","","","","","","","","","","","155.2","167.6"]