{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":26,"n_cols":23,"rows_kept":26,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FCAG-B / RZQG-L(8)Y1"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FCAG100BVEB / RZQG100L8Y1B","FCAG125BVEB / RZQG125L8Y1B","FCAG140BVEB / RZQG100L8Y1B","FCAG140BVEB / RZQG125L8Y1B","FCAG35BVEB / FCAG35BVEB / FCAG35BVEB / RZQG100L8Y1B","FCAG50BVEB / FCAG50BVEB / FCAG50BVEB / RZQG125L8Y1B","FCAG35BVEB / FCAG35BVEB / FCAG35BVEB / FCAG35BVEB / RZQG125L8Y1B","FCAG50BVEB / FCAG50BVEB / RZQG100L8Y1B","FCAG60BVEB / FCAG60BVEB / RZQG125L8Y1B","FCAG71BVEB / FCAG71BVEB / RZQG100L8Y1B","FCAG35BVEB / FCAG35BVEB / FCAG35BVEB / FCAG35BVEB / RZQG100L8Y1B","FCAG50BVEB / FCAG50BVEB / FCAG50BVEB / RZQG100L8Y1B","FCAG71BVEB / FCAG71BVEB / RZQG125L8Y1B","FCAG71BVEB / RZQG71L8Y1B","FCAG35BVEB / FCAG35BVEB / FCAG35BVEB / RZQG71L8Y1B","FCAG35BVEB / FCAG35BVEB / RZQG71L8Y1B","FCAG100BVEB / RZQG71L8Y1B","FCAG50BVEB / FCAG50BVEB / RZQG71L8Y1B","FCAG140BVEB / RZQG140L7Y1B"]
["Capacità di Raffrescamento","Nom.","","kW","","","","","","","","","","","","","","6.80","6.80","6.80","6.80","6.80","13.40"]
["Capacità di riscaldamento","Nom.","","kW","","","","","","","","","","","","","","7.50","","","","","15.50"]
["Efficienza nominale","EER","","","","","","","","","","","","","","","","3.39","3.30","3.30","3.39","3.30","2.50"]
["","COP","","","","","","","","","","","","","","","","3.97","","","","","3.61"]
["","Consumo energetico annuale","","kWh","","","","","","","","","","","","","","1,003"]
["","Classe energetica","Raffreddamento","","","","","","","","","","","","","","","A"]
["","","Riscaldamento","","","","","","","","","","","","","","","A"]
["Raffrescamento ambienti","Classe di efficienza energetica","","","","","","","","","","","","","","","","A++","A","A","A++","A"]
["","Capacità","Pdesign","kW","","","","","","","","","","","","","","6.80","6.80","6.80","6.80","6.80","13.40"]
["","SEER","","","","","","","","","","","","","","","","6.72","5.10","5.10","6.80","5.10","6.44"]
["","Consumi energetici annuali","","kWh/a","","","","","","","","","","","","","","355","467","467","350","467","1,249"]
["Riscaldamento ambienti (Condizioni climatiche medie)","Classe di efficienza energetica","","","","","","","","","","","","","","","","A+","A","A","A+","A"]
["","Capacità","Pdesign","kW","","","","","","","","","","","","","","6.33","6.00","6.00","6.33","6.00","11.56"]
["","SCOP/A","","","","","","","","","","","","","","","","4.20","3.80","3.80","4.20","3.80","4.27"]
["","Consumi energetici annuali","","kWh/a","","","","","","","","","","","","","","2,110","2,211","2,211","2,110","2,211","3,795"]
["Note","","","","","","","","","","","","","","","","","(1) - Le capacità di raffrescamento nominali si riferiscono a: temperatura interna: 27°CBS, 19°CBU, temperatura esterna: 35°CBS, lunghezza equivalente delle tubazioni del refrigerante: 5m, dislivello: 0m.","(1) - Per informazioni sul campo di funzionamento consultare i disegni separati","(1) - Le capacità di raffrescamento nominali si riferiscono a: temperatura interna: 27°CBS, 19°CBU, temperatura esterna: 35°CBS, lunghezza equivalente delle tubazioni del refrigerante: 5m, dislivello: 0m.","(1) - Per informazioni sul campo di funzionamento consultare i disegni separati","(1) - Per informazioni sul campo di funzionamento consultare i disegni separati","(1) - Le capacità di raffrescamento nominali si riferiscono a: temperatura interna: 27°CBS, 19°CBU, temperatura esterna: 35°CBS, lunghezza equivalente delle tubazioni del refrigerante: 5m, dislivello: 0m."]
["","","","","","","","","","","","","","","","","","(2) - Le capacità di riscaldamento nominali si riferiscono a: temperatura interna: 20°CBS, temperatura esterna: 7°CBS, 6°CBU, lunghezza equivalente delle tubazioni: 5m, dislivello: 0m.","(2) - Consultare i disegni separati per i dati elettrici","(2) - Le capacità di riscaldamento nominali si riferiscono a: temperatura interna: 20°CBS, temperatura esterna: 7°CBS, 6°CBU, lunghezza equivalente delle tubazioni: 5m, dislivello: 0m.","(2) - Consultare i disegni separati per i dati elettrici","(2) - Consultare i disegni separati per i dati elettrici","(2) - Le capacità di riscaldamento nominali si riferiscono a: temperatura interna: 20°CBS, temperatura esterna: 7°CBS, 6°CBU, lunghezza equivalente delle tubazioni: 5m, dislivello: 0m."]
["","","","","","","","","","","","","","","","","","(3) - Per informazioni sul campo di funzionamento consultare i disegni separati","","(3) - Per informazioni sul campo di funzionamento consultare i disegni separati","","","(3) - Per informazioni sul campo di funzionamento consultare i disegni separati"]
["","","","","","","","","","","","","","","","","","(4) - Consultare i disegni separati per i dati elettrici","","(4) - Consultare i disegni separati per i dati elettrici","","","(4) - Consultare i disegni separati per i dati elettrici"]
["Intervallo di efficienza energetica","","","","A+++ ~ D","A+++ ~ D","A+++ ~ D","A+++ ~ D","A+++ ~ D","A+++ ~ D","A+++ ~ D","A+++ ~ D","A+++ ~ D","A+++ ~ D","A+++ ~ D","A+++ ~ D","A+++ ~ D"]