{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":60,"n_cols":8,"rows_kept":60,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FCAHG-F"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FCAHG100FVEB","FCAHG125FVEB","FCAHG140FVEB","FCAHG71FVEB"]
["Livello pressione sonora","Riscaldamento","Alta","dBA","44","45","45"]
["","","Medio","dBA","39","40","41"]
["","","Bassa","dBA","33","35","37"]
["","Raffrescamento","Medio","dBA","39","40","41"]
["","","Bassa","dBA","33","35","37"]
["","","Alta","dBA","44","45","45"]
["Accessori standard","Manuale di installazione e uso","","","Manuale di installazione e uso","Manuale di installazione e uso","Manuale di installazione e uso","Manuale di installazione e uso"]
["","Manuale di installazione","","","Manuale di installazione","Manuale di installazione","Manuale di installazione","Manuale di installazione"]
["Refrigerante","GWP","","","675","675","675","675"]
["Piping connections","Liquido","DE","mm","9.52","9.52","9.52","9.52"]
["","Gas","DE","mm","15.9","15.9","15.9"]
["","Drain","","","VP25 (I.D. 25/O.D. 32)","VP25 (I.D. 25/O.D. 32)","VP25 (I.D. 25/O.D. 32)"]
["Pannello decorativo 4","Dimensioni","Profondità","mm","950","950","950","950"]
["","","Larghezza","mm","950","950","950","950"]
["","","Altezza","mm","50","50","50","50"]
["","Modello","","","BYCQ140D7W1 - bianco con diffusori grigi","BYCQ140D7W1 - bianco con diffusori grigi","BYCQ140D7W1 - bianco con diffusori grigi","BYCQ140D7W1 - bianco con diffusori grigi"]
["","Colore","","","Bianco puro (RAL 9010)","Bianco puro (RAL 9010)","Bianco puro (RAL 9010)","Bianco puro (RAL 9010)"]
["","Peso","","kg","5.4","5.4","5.4","5.4"]
["Livello potenza sonora","Raffrescamento","","dBA","61","61","61"]
["","Riscaldamento","","dBA","61","61","61"]
["Dimensioni","Unità","Larghezza","mm","840","840","840","840"]
["","","Profondità","mm","840","840","840","840"]
["","","Altezza","mm","288","288","288","288"]
["Rivestimento","Materiale","","","Lamiera in acciaio zincato","Lamiera in acciaio zincato","Lamiera in acciaio zincato","Lamiera in acciaio zincato"]
["Peso","Unità","","kg","26.0","26.0","26.0","25.0"]
["Pannello decorativo","Peso","","kg","10","10","10"]
["","Modello","","","BYCQ140D7GFW1 - pannello autopulente con filtro a maglia fine","BYCQ140D7GFW1 - pannello autopulente con filtro a maglia fine","BYCQ140D7GFW1 - pannello autopulente con filtro a maglia fine"]
["","Dimensioni","Altezza","mm","130","130","130"]
["","","Profondità","mm","950","950","950"]
["","","Larghezza","mm","950","950","950"]
["","Colore","","","Bianco puro (RAL 9010)","Bianco puro (RAL 9010)","Bianco puro (RAL 9010)"]
["Power supply","Phase","","","1~","1~","1~","1~"]
["","Frequenza","","Hz","50/60","50/60","50/60","50/60"]
["","Nome","","","VE","VE","VE","VE"]
["","Tensione","","V","220-240","220-240","220-240","220-240"]
["Note","","","","(1) - Il BYCQ140D7W1W è composto da materiale isolante bianco. Si segnala che l'accumulo di sporco risulta più evidente sugli elementi isolanti bianchi; pertanto si sconsiglia l'installazione del pannello decorativo BYCQ140D7W1W in ambienti caratterizzati da un'elevata concentrazione di sporco.","(1) - Il BYCQ140D7W1W è composto da materiale isolante bianco. Si segnala che l'accumulo di sporco risulta più evidente sugli elementi isolanti bianchi; pertanto si sconsiglia l'installazione del pannello decorativo BYCQ140D7W1W in ambienti caratterizzati da un'elevata concentrazione di sporco.","(1) - Il BYCQ140D7W1W è composto da materiale isolante bianco. Si segnala che l'accumulo di sporco risulta più evidente sugli elementi isolanti bianchi; pertanto si sconsiglia l'installazione del pannello decorativo BYCQ140D7W1W in ambienti caratterizzati da un'elevata concentrazione di sporco.","(1) - Il BYCQ140D7W1W è composto da materiale isolante bianco. Si segnala che l'accumulo di sporco risulta più evidente sugli elementi isolanti bianchi; pertanto si sconsiglia l'installazione del pannello decorativo BYCQ140D7W1W in ambienti caratterizzati da un'elevata concentrazione di sporco."]
["","","","","(2) - Contiene gas fluorurati a effetto serra","(2) - Contiene gas fluorurati a effetto serra","(2) - Contiene gas fluorurati a effetto serra","(2) - Contiene gas fluorurati a effetto serra"]
["","","","","(3) - Il livello di potenza sonora è un valore assoluto che indica la potenza generata da una sorgente sonora.","(3) - Il livello di potenza sonora è un valore assoluto che indica la potenza generata da una sorgente sonora.","(3) - Il livello di potenza sonora è un valore assoluto che indica la potenza generata da una sorgente sonora.","(3) - Il livello di potenza sonora è un valore assoluto che indica la potenza generata da una sorgente sonora."]
["Livello pressione sonora","Riscaldamento","Alta","dBA","","","","36"]
["","","Medio","dBA","","","","33"]
["","","Bassa","dBA","","","","29"]
["","Raffrescamento","Medio","dBA","","","","33"]
["","","Bassa","dBA","","","","29"]
["","","Alta","dBA","","","","36"]
["Piping connections","Gas","DE","mm","","","","15.9"]
["","Drain","","","","","","VP25 (I.D. 25/O.D. 32)"]
["Livello potenza sonora","Raffrescamento","","dBA","","","","53"]
["","Riscaldamento","","dBA","","","","53"]
["Pannello decorativo","Peso","","kg","","","","10"]
["","Modello","","","","","","BYCQ140D7GFW1 - pannello autopulente con filtro a maglia fine"]
["","Dimensioni","Altezza","mm","","","","130"]
["","","Profondità","mm","","","","950"]
["","","Larghezza","mm","","","","950"]
["","Colore","","","","","","Bianco puro (RAL 9010)"]