{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":25,"n_cols":5,"rows_kept":25,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FDA-A / RZQSG-L(8)Y1"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FDA125A5VEB / RZQSG125L8Y1B"]
["Capacità di Raffrescamento","Nom.","","kW","12.0"]
["Raffrescamento ambienti","SEER","","","5.20"]
["","Consumi energetici annuali","","kWh/a","808"]
["","Capacità","Pdesign","kW","12.00"]
["","Classe di efficienza energetica","","","A"]
["Riscaldamento ambienti (Condizioni climatiche medie)","Capacità","Pdesign","kW","7.60"]
["","SCOP/A","","","3.90"]
["","Classe di efficienza energetica","","","A"]
["","Consumi energetici annuali","","kWh/a","2,729"]
["Efficienza nominale","Consumo energetico annuale","","kWh","1,942"]
["","EER","","","3.09"]
["","COP","","","3.51"]
["","Classe energetica","Raffreddamento","","B"]
["","","Riscaldamento","","B"]
["Capacità di riscaldamento","Nom.","","kW","13.5"]
["Note","","","","(1) - Le capacità di raffrescamento nominali si riferiscono a: temperatura interna: 27°CBS, 19°CBU, temperatura esterna: 35°CBS, lunghezza equivalente delle tubazioni del refrigerante: 5m, dislivello: 0m."]
["","","","","(2) - Le capacità di riscaldamento nominali si riferiscono a: temperatura interna: 20°CBS, temperatura esterna: 7°CBS, 6°CBU, lunghezza equivalente delle tubazioni: 5m, dislivello: 0m."]
["","","","","(3) - Per informazioni sul campo di funzionamento consultare i disegni separati"]
["","","","","(4) - Consultare i disegni separati per i dati elettrici"]