{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":23,"n_cols":6,"rows_kept":23,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FDQ-C / RZQSG-L(8)Y1"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FDQ125C7VEB / RZQSG125L8Y1B","FDQ125C5VEB / RZQSG125L8Y1B"]
["Capacità di Raffrescamento","Nom.","","kW","12.0","12.0"]
["Raffrescamento ambienti","SEER","","","5.2","5.2"]
["","Consumi energetici annuali","","kWh/a","808","808"]
["","Capacità","Pdesign","kW","12","12"]
["","Classe di efficienza energetica","","","A","A"]
["Riscaldamento ambienti (Condizioni climatiche medie)","Capacità","Pdesign","kW","7.6","7.6"]
["","SCOP/A","","","3.9","3.9"]
["","Classe di efficienza energetica","","","A","A"]
["","Consumi energetici annuali","","kWh/a","2,729","2,729"]
["Efficienza nominale","Consumo energetico annuale","","kWh","1,870","1,870"]
["","EER","","","3.21","3.21"]
["","COP","","","3.51","3.51"]
["","Classe energetica","Raffreddamento","","A","A"]
["","","Riscaldamento","","B","B"]
["Capacità di riscaldamento","Nom.","","kW","13.5","13.5"]
["Note","","","","(1) - Valori EER/COP conformi allo standard Eurovent 2012, solo per l'uso fuori dall'UE","(1) - Valori EER/COP conformi allo standard Eurovent 2012, solo per l'uso fuori dall'UE"]
["","","","","(2) - Efficienza nominale: raffrescamento a 35°/27° carico nominale, riscaldamento a 7°/20° carico nominale","(2) - Efficienza nominale: raffrescamento a 35°/27° carico nominale, riscaldamento a 7°/20° carico nominale"]