{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":34,"n_cols":12,"rows_kept":34,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FDXM-F9 / 2MXM-A9"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FDXM25F3V1B9 / FDXM25F3V1B9 / 2MXM40A2V1B9","FDXM25F3V1B9 / FDXM35F3V1B9 / 2MXM40A2V1B9","FDXM25F3V1B9 / FDXM50F3V1B9 / 2MXM50A2V1B9","FDXM35F3V1B9 / FDXM35F3V1B9 / 2MXM50A2V1B9","FDXM35F3V1B9 / FDXM50F3V1B9 / 2MXM50A2V1B9","FDXM35F3V1B9 / FDXM35F3V1B9 / 2MXM68A2V1B9","FDXM25F3V1B9 / FDXM25F3V1B9 / 2MXM50A2V1B9 (Archived)","FDXM25F3V1B9 / FDXM35F3V1B9 / 2MXM50A2V1B9 (Archived)"]
["Capacità di Raffrescamento","Nom.","","kW","4.00","4.00","5.00","5.00","5.00"]
["Capacità di riscaldamento","Nom.","","kW","4.20","4.20","5.60","5.60","5.60"]
["Efficienza nominale","Consumo energetico annuale","","kWh","563","556","712","760","704"]
["","COP","","","4.13","4.17","3.61","3.62","3.61"]
["","EER","","","3.55","3.60","3.51","3.29","3.55"]
["","Classe energetica","Raffreddamento","","A","A","A","A","A"]
["","","Riscaldamento","","A","A","A","A","A"]
["Note","","","","(1) - Le capacità di raffrescamento nominali si riferiscono a: temperatura interna: 27°CBS, 19°CBU, temperatura esterna: 35°CBS, lunghezza equivalente delle tubazioni del refrigerante: 5m, dislivello: 0m.","(1) - Le capacità di raffrescamento nominali si riferiscono a: temperatura interna: 27°CBS, 19°CBU, temperatura esterna: 35°CBS, lunghezza equivalente delle tubazioni del refrigerante: 5m, dislivello: 0m.","(1) - Le capacità di raffrescamento nominali si riferiscono a: temperatura interna: 27°CBS, 19°CBU, temperatura esterna: 35°CBS, lunghezza equivalente delle tubazioni del refrigerante: 5m, dislivello: 0m.","(1) - Le capacità di raffrescamento nominali si riferiscono a: temperatura interna: 27°CBS, 19°CBU, temperatura esterna: 35°CBS, lunghezza equivalente delle tubazioni del refrigerante: 5m, dislivello: 0m.","(1) - Le capacità di raffrescamento nominali si riferiscono a: temperatura interna: 27°CBS, 19°CBU, temperatura esterna: 35°CBS, lunghezza equivalente delle tubazioni del refrigerante: 5m, dislivello: 0m.","(1) - Le capacità di raffrescamento nom. si riferiscono a: temperatura interna: 27°CBS, 19°CBU, temperatura esterna: 35°CBS, lunghezza equivalente delle tubazioni del refrigerante: 5m, dislivello: 0m.","(1) - Le capacità di raffrescamento nom. si riferiscono a: temperatura interna: 27°CBS, 19°CBU, temperatura esterna: 35°CBS, lunghezza equivalente delle tubazioni del refrigerante: 5m, dislivello: 0m.","(1) - Le capacità di raffrescamento nom. si riferiscono a: temperatura interna: 27°CBS, 19°CBU, temperatura esterna: 35°CBS, lunghezza equivalente delle tubazioni del refrigerante: 5m, dislivello: 0m."]
["","","","","(2) - Le capacità di riscaldamento nominali si riferiscono a: temperatura interna: 20°CBS, temperatura esterna: 7°CBS, 6°CBU, lunghezza equivalente delle tubazioni: 5m, dislivello: 0m.","(2) - Le capacità di riscaldamento nominali si riferiscono a: temperatura interna: 20°CBS, temperatura esterna: 7°CBS, 6°CBU, lunghezza equivalente delle tubazioni: 5m, dislivello: 0m.","(2) - Le capacità di riscaldamento nominali si riferiscono a: temperatura interna: 20°CBS, temperatura esterna: 7°CBS, 6°CBU, lunghezza equivalente delle tubazioni: 5m, dislivello: 0m.","(2) - Le capacità di riscaldamento nominali si riferiscono a: temperatura interna: 20°CBS, temperatura esterna: 7°CBS, 6°CBU, lunghezza equivalente delle tubazioni: 5m, dislivello: 0m.","(2) - Le capacità di riscaldamento nominali si riferiscono a: temperatura interna: 20°CBS, temperatura esterna: 7°CBS, 6°CBU, lunghezza equivalente delle tubazioni: 5m, dislivello: 0m.","(2) - Le capacità di riscaldamento nominali si riferiscono a: temperatura interna: 20°CBS, temperatura esterna: 7°CBS, 6°CBU, lunghezza equivalente delle tubazioni: 5m, dislivello: 0m.","(2) - Le capacità di riscaldamento nominali si riferiscono a: temperatura interna: 20°CBS, temperatura esterna: 7°CBS, 6°CBU, lunghezza equivalente delle tubazioni: 5m, dislivello: 0m.","(2) - Le capacità di riscaldamento nominali si riferiscono a: temperatura interna: 20°CBS, temperatura esterna: 7°CBS, 6°CBU, lunghezza equivalente delle tubazioni: 5m, dislivello: 0m."]
["","","","","(3) - Per informazioni sul campo di funzionamento consultare i disegni separati","(3) - Per informazioni sul campo di funzionamento consultare i disegni separati","(3) - Per informazioni sul campo di funzionamento consultare i disegni separati","(3) - Per informazioni sul campo di funzionamento consultare i disegni separati","(3) - Per informazioni sul campo di funzionamento consultare i disegni separati","(3) - Per informazioni sul campo di funzionamento consultare i disegni separati","(3) - Per informazioni sul campo di funzionamento consultare i disegni separati","(3) - Per informazioni sul campo di funzionamento consultare i disegni separati"]
["","","","","(4) - Consultare i disegni separati per i dati elettrici","(4) - Consultare i disegni separati per i dati elettrici","(4) - Consultare i disegni separati per i dati elettrici","(4) - Consultare i disegni separati per i dati elettrici","(4) - Consultare i disegni separati per i dati elettrici","(4) - Consultare i disegni separati per i dati elettrici","(4) - Consultare i disegni separati per i dati elettrici","(4) - Consultare i disegni separati per i dati elettrici"]
["Capacità di Raffrescamento","Capacità di Raffrescamento-=-Nom.-=-kW","","kW","","","","","","6.8","5.00","5.00"]
["Capacità di riscaldamento","Nom.","","kW","","","","","","8.60","5.60","5.60"]
["Efficienza nominale","EER","","","","","","","","2.73","3.21","3.25"]
["","COP","","","","","","","","3.01","3.66","3.64"]
["","Consumo energetico annuale","","kWh","","","","","","1245","779","769"]
["Raffrescamento ambienti","Classe di efficienza energetica","","","","","","","","A","A++","A++"]
["","Capacità","Pdesign","kW","","","","","","6.80","5.00","5.00"]
["","SEER","","","","","","","","5.43","6.22","6.25"]
["","Consumi energetici annuali","","kWh/a","","","","","","438","281","280"]
["Riscaldamento ambienti (Condizioni climatiche medie)","Classe di efficienza energetica","","","","","","","","A","A","A"]
["","Capacità","Pdesign","kW","","","","","","3.60","4.20","4.20"]
["","SCOP/A","","","","","","","","3.81","3.80","3.80"]
["","Pdh Capacità di riscaldamento a -10°","","kW","","","","","","3.10","2.92","2.94"]
["","Consumi energetici annuali","","kWh/a","","","","","","1323","1548","1548"]
["Intervallo di efficienza energetica","","","","","","","","","A+++ ~ D","A+++ ~ D","A+++ ~ D"]
["Efficienza nominale","Classe energetica","Raffreddamento","","","","","","","","A","A"]
["","","Riscaldamento","","","","","","","","A","A"]