{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":30,"n_cols":6,"rows_kept":30,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FDXM-F9 / RXM-A"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FDXM50F3V1B9 / RXM50A5V1B","FDXM60F3V1B9 / RXM60A5V1B"]
["Capacità di Raffrescamento","Min.","","kW","1.70","1.7"]
["","Capacità di Raffrescamento-=-Nom.-=-kW","","kW","5.00","6"]
["","Max.","","kW","5.30","6.5"]
["Capacità di riscaldamento","Min.","","kW","1.70","1.7"]
["","Nom.","","kW","5.80","7"]
["","Max.","","kW","6.00","7.1"]
["Efficienza nominale","EER","","","3.06","2.93"]
["","COP","","","3.10","3.21"]
["","Consumo energetico annuale","","kWh","817","1024"]
["","Classe energetica","Raffreddamento","","B","C"]
["","","Riscaldamento","","D","C"]
["Raffrescamento ambienti","Classe di efficienza energetica","","","A+","A"]
["","Capacità","Pdesign","kW","5.00","6"]
["","SEER","","","5.77","5.56"]
["","Consumi energetici annuali","","kWh/a","303","378"]
["Riscaldamento ambienti (Condizioni climatiche medie)","Classe di efficienza energetica","","","A","A"]
["","Capacità","Pdesign","kW","4.00","4.6"]
["","SCOP/A","","","3.93","3.8"]
["","Pdh Capacità di riscaldamento a -10°","","kW","3.54","3.94"]
["","Consumi energetici annuali","","kWh/a","1424","1693"]
["Note","","","","","(1) - Le capacità di raffrescamento nom. si riferiscono a: temperatura interna: 27°CBS, 19°CBU, temperatura esterna: 35°CBS, lunghezza equivalente delle tubazioni del refrigerante: 5m, dislivello: 0m."]
["","","","","","(2) - Le capacità di riscaldamento nominali si riferiscono a: temperatura interna: 20°CBS, temperatura esterna: 7°CBS, 6°CBU, lunghezza equivalente delle tubazioni: 5m, dislivello: 0m."]
["","","","","","(3) - Per informazioni sul campo di funzionamento consultare i disegni separati"]
["","","","","","(4) - Consultare i disegni separati per i dati elettrici"]