{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":30,"n_cols":7,"rows_kept":30,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FDXM-F9 / RXM-A9"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FDXM25F3V1B9 / RXM25A5V1B9","FDXM35F3V1B9 / RXM35A5V1B9","FDXM50F3V1B9 / RXM50A5V1B9"]
["Capacità di Raffrescamento","Min.","","kW","1.3","1.4","1.7"]
["","Capacità di Raffrescamento-=-Nom.-=-kW","","kW","2.4","3.4","5"]
["","Max.","","kW","3","3.8","5.3"]
["Capacità di riscaldamento","Min.","","kW","1.3","1.4","1.7"]
["","Nom.","","kW","3.2","4","5.8"]
["","Max.","","kW","4.5","5","6"]
["Efficienza nominale","EER","","","3.77","2.98","3.06"]
["","COP","","","4","3.48","3.1"]
["","Consumo energetico annuale","","kWh","318","570","817"]
["","Classe energetica","Raffreddamento","","A","C","B"]
["","","Riscaldamento","","A","B","D"]
["Raffrescamento ambienti","Classe di efficienza energetica","","","A+","A","A+"]
["","Capacità","Pdesign","kW","2.4","3.4","5"]
["","SEER","","","5.79","5.35","5.77"]
["","Consumi energetici annuali","","kWh/a","145","222","303"]
["Riscaldamento ambienti (Condizioni climatiche medie)","Classe di efficienza energetica","","","A+","A","A"]
["","Capacità","Pdesign","kW","2.6","2.9","4"]
["","SCOP/A","","","4.29","3.95","3.93"]
["","Pdh Capacità di riscaldamento a -10°","","kW","2.15","2.32","3.54"]
["","Consumi energetici annuali","","kWh/a","848","1028","1424"]
["Note","","","","(1) - Per informazioni sul campo di funzionamento consultare i disegni separati","(1) - Per informazioni sul campo di funzionamento consultare i disegni separati","(1) - Le capacità di raffrescamento nom. si riferiscono a: temperatura interna: 27°CBS, 19°CBU, temperatura esterna: 35°CBS, lunghezza equivalente delle tubazioni del refrigerante: 5m, dislivello: 0m."]
["","","","","(2) - Consultare i disegni separati per i dati elettrici","(2) - Consultare i disegni separati per i dati elettrici","(2) - Le capacità di riscaldamento nominali si riferiscono a: temperatura interna: 20°CBS, temperatura esterna: 7°CBS, 6°CBU, lunghezza equivalente delle tubazioni: 5m, dislivello: 0m."]
["","","","","(3) - Le capacità di raffrescamento nom. si riferiscono a: temperatura interna: 27°CBS, 19°CBU, temperatura esterna: 35°CBS, lunghezza equivalente delle tubazioni del refrigerante: 5m, dislivello: 0m.","(3) - Le capacità di raffrescamento nom. si riferiscono a: temperatura interna: 27°CBS, 19°CBU, temperatura esterna: 35°CBS, lunghezza equivalente delle tubazioni del refrigerante: 5m, dislivello: 0m.","(3) - Per informazioni sul campo di funzionamento consultare i disegni separati"]
["","","","","(4) - Le capacità di riscaldamento nominali si riferiscono a: temperatura interna: 20°CBS, temperatura esterna: 7°CBS, 6°CBU, lunghezza equivalente delle tubazioni: 5m, dislivello: 0m.","(4) - Le capacità di riscaldamento nominali si riferiscono a: temperatura interna: 20°CBS, temperatura esterna: 7°CBS, 6°CBU, lunghezza equivalente delle tubazioni: 5m, dislivello: 0m.","(4) - Consultare i disegni separati per i dati elettrici"]