{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":21,"n_cols":11,"rows_kept":21,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FDXM-F9 / RZASG-MV"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FDXM50F3V1B9 / FDXM50F3V1B9 / RZASG100MUV","FDXM35F3V1B9 / FDXM35F3V1B9 / FDXM35F3V1B9 / RZASG100MUV","FDXM50F3V1B9 / FDXM50F3V1B9 / FDXM50F3V1B9 / RZASG125MUV","FDXM60F3V1B9 / FDXM60F3V1B9 / RZASG125MUV","FDXM35F3V1B9 / FDXM35F3V1B9 / FDXM35F3V1B9 / FDXM35F3V1B9 / RZASG125MUV","FDXM50F3V1B9 / FDXM50F3V1B9 / FDXM50F3V1B9 / RZASG140MUV","FDXM35F3V1B9 / FDXM35F3V1B9 / FDXM35F3V1B9 / FDXM35F3V1B9 / RZASG140MUV"]
["Capacità di Raffrescamento","Capacità di Raffrescamento-=-Nom.-=-kW","","kW","9.5","9.50 (1)","12.1 (1)","12.1 (1)","12.1 (1)","13.4 (1)","13.4 (1)"]
["Capacità di riscaldamento","Nom.","","kW","10.8 (2)","10.8 (2)","13.5 (2)","13.5 (2)","13.5 (2)","15.5 (2)","15.5 (2)"]
["Raffrescamento ambienti","Classe di efficienza energetica","","","A++","A++"]
["","Capacità","Pdesign","kW","9.5","9.50","12.1","12.1","12.1","13.4","13.4"]
["","SEER","","","7.68","6.43","7","6.46","6.69","8.57","6.74"]
["","Consumi energetici annuali","","kWh/a","433","517","1037","1124","1086","939","1194"]
["Riscaldamento ambienti (Condizioni climatiche medie)","Classe di efficienza energetica","","","A","A"]
["","Capacità","Pdesign","kW","6","6.00","6","6","6.00","7.8","7.80"]
["","SCOP/A","","","3.93","3.89","4.42","4.07","4.39","4.56","4.57"]
["","Consumi energetici annuali","","kWh/a","2137","2159","1900","2065","1912","2394","2387"]
["Note","","","","(1) - Le capacità di raffrescamento nom. si riferiscono a: temperatura interna: 27°CBS, 19°CBU, temperatura esterna: 35°CBS, lunghezza equivalente delle tubazioni del refrigerante: 5m, dislivello: 0m.","(1) - Le capacità di raffrescamento nom. si riferiscono a: temperatura interna: 27°CBS, 19°CBU, temperatura esterna: 35°CBS, lunghezza equivalente delle tubazioni del refrigerante: 5m, dislivello: 0m.","(1) - Le capacità di raffrescamento nom. si riferiscono a: temperatura interna: 27°CBS, 19°CBU, temperatura esterna: 35°CBS, lunghezza equivalente delle tubazioni del refrigerante: 5m, dislivello: 0m.","(1) - Le capacità di raffrescamento nom. si riferiscono a: temperatura interna: 27°CBS, 19°CBU, temperatura esterna: 35°CBS, lunghezza equivalente delle tubazioni del refrigerante: 5m, dislivello: 0m.","(1) - Le capacità di raffrescamento nom. si riferiscono a: temperatura interna: 27°CBS, 19°CBU, temperatura esterna: 35°CBS, lunghezza equivalente delle tubazioni del refrigerante: 5m, dislivello: 0m.","(1) - Le capacità di raffrescamento nom. si riferiscono a: temperatura interna: 27°CBS, 19°CBU, temperatura esterna: 35°CBS, lunghezza equivalente delle tubazioni del refrigerante: 5m, dislivello: 0m.","(1) - Le capacità di raffrescamento nom. si riferiscono a: temperatura interna: 27°CBS, 19°CBU, temperatura esterna: 35°CBS, lunghezza equivalente delle tubazioni del refrigerante: 5m, dislivello: 0m."]
["","","","","(2) - Le capacità di riscaldamento nominali si riferiscono a: temperatura interna: 20°CBS, temperatura esterna: 7°CBS, 6°CBU, lunghezza equivalente delle tubazioni: 5m, dislivello: 0m.","(2) - Le capacità di riscaldamento nominali si riferiscono a: temperatura interna: 20°CBS, temperatura esterna: 7°CBS, 6°CBU, lunghezza equivalente delle tubazioni: 5m, dislivello: 0m.","(2) - Le capacità di riscaldamento nominali si riferiscono a: temperatura interna: 20°CBS, temperatura esterna: 7°CBS, 6°CBU, lunghezza equivalente delle tubazioni: 5m, dislivello: 0m.","(2) - Le capacità di riscaldamento nominali si riferiscono a: temperatura interna: 20°CBS, temperatura esterna: 7°CBS, 6°CBU, lunghezza equivalente delle tubazioni: 5m, dislivello: 0m.","(2) - Le capacità di riscaldamento nominali si riferiscono a: temperatura interna: 20°CBS, temperatura esterna: 7°CBS, 6°CBU, lunghezza equivalente delle tubazioni: 5m, dislivello: 0m.","(2) - Le capacità di riscaldamento nominali si riferiscono a: temperatura interna: 20°CBS, temperatura esterna: 7°CBS, 6°CBU, lunghezza equivalente delle tubazioni: 5m, dislivello: 0m.","(2) - Le capacità di riscaldamento nominali si riferiscono a: temperatura interna: 20°CBS, temperatura esterna: 7°CBS, 6°CBU, lunghezza equivalente delle tubazioni: 5m, dislivello: 0m."]
["Intervallo di efficienza energetica","","","","","A+++ ~ D","","","A+++ ~ D","","A+++ ~ D"]
["Note","","","","","(3) - Per informazioni sul campo di funzionamento consultare i disegni separati","","","(3) - Per informazioni sul campo di funzionamento consultare i disegni separati","","(3) - Per informazioni sul campo di funzionamento consultare i disegni separati"]
["","","","","","(4) - Consultare i disegni separati per i dati elettrici","","","(4) - Consultare i disegni separati per i dati elettrici","","(4) - Consultare i disegni separati per i dati elettrici"]