{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":42,"n_cols":8,"rows_kept":42,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FFA-A / RXM-M9"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FFA25A2VEB / RXM25M3V1B9","FFA35A2VEB / RXM35M3V1B9","FFA50A2VEB / RXM50M3V1B9","FFA60A2VEB / RXM60M3V1B9"]
["Capacità di Raffrescamento","Nom.","","kW","2.50","3.40"]
["Raffrescamento ambienti","SEER","","","6.17","6.38"]
["","Consumi energetici annuali","","kWh/a","142","186"]
["","Capacità","Pdesign","kW","2.50","3.40"]
["","Classe di efficienza energetica","","","A++","A++"]
["Riscaldamento ambienti (Condizioni climatiche medie)","Capacità","Pdesign","kW","2.31","3.10"]
["","SCOP/A","","","4.24","4.10"]
["","Classe di efficienza energetica","","","A+","A+"]
["","Consumi energetici annuali","","kWh/a","762","1,058"]
["Efficienza nominale","Consumo energetico annuale","","kWh","273","446"]
["","EER","","","4.57","3.81"]
["","COP","","","3.90","3.50"]
["","Classe energetica","Raffreddamento","","A","A"]
["","","Riscaldamento","","A","B"]
["Capacità di riscaldamento","Nom.","","kW","3.20","4.20"]
["Note","","","","(1) - Consultare i disegni separati per i dati elettrici","(1) - Consultare i disegni separati per i dati elettrici"]
["","","","","(2) - Per informazioni sul campo di funzionamento consultare i disegni separati","(2) - Per informazioni sul campo di funzionamento consultare i disegni separati"]
["","","","","(3) - Le capacità di raffrescamento nom. si riferiscono a: temperatura interna: 27°CBS, 19°CBU, temperatura esterna: 35°CBS, lunghezza equivalente delle tubazioni del refrigerante: 5m, dislivello: 0m.","(3) - Le capacità di raffrescamento nom. si riferiscono a: temperatura interna: 27°CBS, 19°CBU, temperatura esterna: 35°CBS, lunghezza equivalente delle tubazioni del refrigerante: 5m, dislivello: 0m."]
["","","","","(4) - Le capacità di riscaldamento nominali si riferiscono a: temperatura interna: 20°CBS, temperatura esterna: 7°CBS, 6°CBU, lunghezza equivalente delle tubazioni: 5m, dislivello: 0m.","(4) - Le capacità di riscaldamento nominali si riferiscono a: temperatura interna: 20°CBS, temperatura esterna: 7°CBS, 6°CBU, lunghezza equivalente delle tubazioni: 5m, dislivello: 0m."]
["Outdoor unit","","","","","","RXM50M3V1B9","RXM60M3V1B9"]
["Capacità di Raffrescamento","Capacità di Raffrescamento-=-Nom.-=-kW","","kW","","","5.00","5.70"]
["Capacità di riscaldamento","Nom.","","kW","","","5.80","7.00"]
["Efficienza nominale","EER","","","","","3.24","3.05"]
["","COP","","","","","3.49","3.41"]
["","Consumo energetico annuale","","kWh","","","771","934"]
["","Classe energetica","Raffreddamento","","","","A","B"]
["","","Riscaldamento","","","","B","B"]
["Raffrescamento ambienti","Classe di efficienza energetica","","","","","A+","A+"]
["","Capacità","Pdesign","kW","","","5.00","5.70"]
["","SEER","","","","","5.98","5.76"]
["","Consumi energetici annuali","","kWh/a","","","292","347"]
["Riscaldamento ambienti (Condizioni climatiche medie)","Classe di efficienza energetica","","","","","A","A+"]
["","Capacità","Pdesign","kW","","","3.84","3.96"]
["","SCOP/A","","","","","3.90","4.04"]
["","Pdh Capacità di riscaldamento a -10°","","kW","","","3.51","3.66"]
["","Consumi energetici annuali","","kWh/a","","","1377","1372"]