{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":25,"n_cols":6,"rows_kept":25,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FFA-A / RXM-N"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FFA50A2VEB / RXM50N2V1B","FFA60A2VEB / RXM60N2V1B"]
["Capacità di Raffrescamento","Nom.","","kW","5.00","5.70"]
["Raffrescamento ambienti","Consumi energetici annuali","","kWh/a","","347"]
["","Capacità","Pdesign","kW","","5.70"]
["Riscaldamento ambienti (Condizioni climatiche medie)","Capacità","Pdesign","kW","","3.96"]
["","Consumi energetici annuali","","kWh/a","","1,372"]
["Efficienza nominale","Consumo energetico annuale","","kWh","771","934"]
["","EER","","","3.24","3.05"]
["","COP","","","3.49","3.41"]
["","Classe energetica","Raffreddamento","","A","B"]
["","","Riscaldamento","","B","B"]
["Capacità di riscaldamento","Nom.","","kW","5.80","7.00"]
["Note","","","","(1) - Per informazioni sul campo di funzionamento consultare i disegni separati","(1) - Per informazioni sul campo di funzionamento consultare i disegni separati"]
["","","","","(2) - Consultare i disegni separati per i dati elettrici","(2) - Consultare i disegni separati per i dati elettrici"]
["","","","","(3) - Le capacità di raffrescamento nominali si riferiscono a: temperatura interna: 27°CBS, 19°CBU, temperatura esterna: 35°CBS, lunghezza equivalente delle tubazioni del refrigerante: 5m, dislivello: 0m.","(3) - Le capacità di raffrescamento nom. si riferiscono a: temperatura interna: 27°CBS, 19°CBU, temperatura esterna: 35°CBS, lunghezza equivalente delle tubazioni del refrigerante: 5m, dislivello: 0m."]
["","","","","(4) - Le capacità di riscaldamento nominali si riferiscono a: temperatura interna: 20°CBS, temperatura esterna: 7°CBS, 6°CBU, lunghezza equivalente delle tubazioni: 5m, dislivello: 0m.","(4) - Le capacità di riscaldamento nominali si riferiscono a: temperatura interna: 20°CBS, temperatura esterna: 7°CBS, 6°CBU, lunghezza equivalente delle tubazioni: 5m, dislivello: 0m."]
["Raffrescamento ambienti","Classe di efficienza energetica","","","","A+"]
["","SEER","","","","5.76"]
["Riscaldamento ambienti (Condizioni climatiche medie)","Classe di efficienza energetica","","","","A+"]
["","SCOP/A","","","","4.04"]