{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":15,"n_cols":15,"rows_kept":15,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FFQ-B9V / RZQSG-LV1/LY1"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FFQ35B9V1B / FFQ35B9V1B / RZQSG71L2V1B","FFQ35B9V1B / FFQ35B9V1B / FFQ35B9V1B / RZQSG100L7V1B","FFQ50B9V1B / FFQ50B9V1B / RZQSG100L7V1B","FFQ50B9V1B / FFQ50B9V1B / RZQSG100L7Y1B9","FFQ35B9V1B / FFQ35B9V1B / FFQ35B9V1B / FFQ35B9V1B / RZQSG125L7V1B","FFQ35B9V1B / FFQ35B9V1B / FFQ35B9V1B / FFQ35B9V1B / RZQSG125L7Y1B9","FFQ35B9V1B / FFQ35B9V1B / FFQ35B9V1B / RZQSG100L7Y1B9","FFQ50B9V1B / FFQ50B9V1B / FFQ50B9V1B / RZQSG125L7V1B","FFQ50B9V1B / FFQ50B9V1B / FFQ50B9V1B / RZQSG125L7Y1B9","FFQ60B9V1B / FFQ60B9V1B / RZQSG125L7V1B","FFQ60B9V1B / FFQ60B9V1B / RZQSG125L7Y1B9"]
["Raffrescamento ambienti","SEER","","","4.30","4.30","4.30","4.30","4.00","4.00","4.30","4.30","4.30","4.30","4.30"]
["","Consumi energetici annuali","","kWh/a","554","773.256","773.256","773.256","1,050","1,050","773.256","976.744","976.744","976.744","976.744"]
["","Capacità","Pdesign","kW","6.80","9.50","9.50","9.50","12.00","12.00","9.50","12.00","12.00","12.00","12.00"]
["","Classe di efficienza energetica","","","C","C","C","C","D","D","C","C","C","C","C"]
["Riscaldamento ambienti (Condizioni climatiche medie)","Capacità","Pdesign","kW","6.00","6.81","6.81","6.81","8.03","8.03","6.81","8.03","8.03","8.03","8.03"]
["","SCOP/A","","","3.40","3.40","3.40","3.40","3.40","3.40","3.40","3.40","3.40","3.40","3.40"]
["","Classe di efficienza energetica","","","A","A","A","A","A","A","A","A","A","A","A"]
["","Consumi energetici annuali","","kWh/a","2,472","2,802","2,802","2,802","3,305","3,305","2,802","3,305","3,305","3,306.471","3,306.471"]
["Note","","","","(1) - Valori EER/COP conformi allo standard Eurovent 2012, solo per l'uso fuori dall'UE","(1) - Valori EER/COP conformi allo standard Eurovent 2012, solo per l'uso fuori dall'UE","(1) - Valori EER/COP conformi allo standard Eurovent 2012, solo per l'uso fuori dall'UE","(1) - Valori EER/COP conformi allo standard Eurovent 2012, solo per l'uso fuori dall'UE","(1) - Valori EER/COP conformi allo standard Eurovent 2012, solo per l'uso fuori dall'UE","(1) - Valori EER/COP conformi allo standard Eurovent 2012, solo per l'uso fuori dall'UE","(1) - Valori EER/COP conformi allo standard Eurovent 2012, solo per l'uso fuori dall'UE","(1) - Valori EER/COP conformi allo standard Eurovent 2012, solo per l'uso fuori dall'UE","(1) - Valori EER/COP conformi allo standard Eurovent 2012, solo per l'uso fuori dall'UE","(1) - Valori EER/COP conformi allo standard Eurovent 2012, solo per l'uso fuori dall'UE","(1) - Valori EER/COP conformi allo standard Eurovent 2012, solo per l'uso fuori dall'UE"]