{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":46,"n_cols":8,"rows_kept":46,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FFQ-B9V"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FFQ25B9V1B (Archived)","FFQ35B9V1B (Archived)","FFQ50B9V1B (Archived)","FFQ60B9V1B (Archived)"]
["Livello pressione sonora","Raffrescamento","Bassa","dBA","24.5","25","27","32"]
["","","Alta","dBA","29.5","32","36","41"]
["Accessori standard","Manuale d’uso","","","Manuale d’uso","Manuale d’uso","Manuale d’uso","Manuale d’uso"]
["","Manuale di installazione","","","Manuale di installazione","Manuale di installazione","Manuale di installazione","Manuale di installazione"]
["","Modello di carta per installazione","","","Modello di carta per installazione","Modello di carta per installazione","Modello di carta per installazione","Modello di carta per installazione"]
["","Tubo flessibile di scarico","","","Tubo flessibile di scarico","Tubo flessibile di scarico","Tubo flessibile di scarico","Tubo flessibile di scarico"]
["","Fascetta metallica","","","Fascetta metallica","Fascetta metallica","Fascetta metallica","Fascetta metallica"]
["","Piastra di fissaggio rondella","","","Piastra di fissaggio rondella","Piastra di fissaggio rondella","Piastra di fissaggio rondella","Piastra di fissaggio rondella"]
["","Materiale di tenuta","","","Materiale di tenuta","Materiale di tenuta","Materiale di tenuta","Materiale di tenuta"]
["","Fascette","","","Fascette","Fascette","Fascette","Fascette"]
["","Viti","","","Viti","Viti","Viti","Viti"]
["","Rondella per staffa di sospensione","","","Rondella per staffa di sospensione","Rondella per staffa di sospensione","Rondella per staffa di sospensione","Rondella per staffa di sospensione"]
["","Isolante per il collegamento","","","Isolante per il collegamento","Isolante per il collegamento","Isolante per il collegamento","Isolante per il collegamento"]
["Capacità di Raffrescamento","Capacità totale","Nom.","kW","2.5 (1)","3.4 (1)","4.7 (1)","5.8 (1)"]
["Collegamenti tubazioni","Liquido","DE","mm","6.35","6.35","6.35","6.35"]
["","Gas","DE","mm","9.52","9.52","12.7","12.7"]
["","Scarico","","","VP20 (I.D. 20/O.D. 26)","VP20 (I.D. 20/O.D. 26)","VP20 (I.D. 20/O.D. 26)","VP20 (I.D. 20/O.D. 26)"]
["Livello potenza sonora","Raffrescamento","","dBA","46.5","49","53","58"]
["Dimensioni","Unità","Larghezza","mm","575","575","575","575"]
["","","Profondità","mm","575","575","575","575"]
["","","Altezza","mm","286","286","286","286"]
["Rivestimento","Materiale","","","Acciaio zincato","Acciaio zincato","Acciaio zincato","Acciaio zincato"]
["","Colore","","","Non verniciato","Non verniciato","Non verniciato","Non verniciato"]
["Peso","Unità","","kg","17.5","17.5","17.5","17.5"]
["Pannello decorativo","Peso","","kg","2.7","2.7","2.7","2.7"]
["","Modello","","","BYFQ60BW1","BYFQ60BW1","BYFQ60BW1","BYFQ60BW1"]
["","Dimensioni","Altezza","mm","55","55","55","55"]
["","","Profondità","mm","700","700","700","700"]
["","","Larghezza","mm","700","700","700","700"]
["","Colore","","","Bianco puro (RAL 9010)","Bianco puro (RAL 9010)","Bianco puro (RAL 9010)","Bianco puro (RAL 9010)"]
["Capacità di riscaldamento","Capacità totale","Nom.","kW","3.2 (2)","4.5 (2)","5.5 (2)","7.0 (2)"]
["Power supply","Fase","","","1~","1~","1~","1~"]
["","Frequenza","","Hz","50","50","50","50"]
["","Nome","","","V1","V1","V1","V1"]
["","Tensione","","V","220-240","220-240","220-240","220-240"]
["Note","","","","(1) - Raffreddamento: temp. interna 27°CBS, 19,0°CBU / temp. esterna 35°CBS; lunghezza equivalente delle tubazioni: 5m; dislivello: 0m","(1) - Raffreddamento: temp. interna 27°CBS, 19,0°CBU / temp. esterna 35°CBS; lunghezza equivalente delle tubazioni: 5m; dislivello: 0m","(1) - Raffreddamento: temp. interna 27°CBS, 19,0°CBU / temp. esterna 35°CBS; lunghezza equivalente delle tubazioni: 5m; dislivello: 0m","(1) - Raffreddamento: temp. interna 27°CBS, 19,0°CBU / temp. esterna 35°CBS; lunghezza equivalente delle tubazioni: 5m; dislivello: 0m"]
["","","","","(2) - Riscaldamento: temp. interna 20°CBS; temp. esterna 7°CBS, 6°CBU; lunghezza equivalente del circuito frigorifero: 5m; dislivello: 0m","(2) - Riscaldamento: temp. interna 20°CBS; temp. esterna 7°CBS, 6°CBU; lunghezza equivalente del circuito frigorifero: 5m; dislivello: 0m","(2) - Riscaldamento: temp. interna 20°CBS; temp. esterna 7°CBS, 6°CBU; lunghezza equivalente del circuito frigorifero: 5m; dislivello: 0m","(2) - Riscaldamento: temp. interna 20°CBS; temp. esterna 7°CBS, 6°CBU; lunghezza equivalente del circuito frigorifero: 5m; dislivello: 0m"]
["","","","","(3) - Le potenze dichiarate sono nette e tengono conto dell'apporto di calore del motore del ventilatore dell'unità interna (valore sottratto dai dati forniti per il raffreddamento e sommato ai dati relativi al riscaldamento).","(3) - Le potenze dichiarate sono nette e tengono conto dell'apporto di calore del motore del ventilatore dell'unità interna (valore sottratto dai dati forniti per il raffreddamento e sommato ai dati relativi al riscaldamento).","(3) - Le potenze dichiarate sono nette e tengono conto dell'apporto di calore del motore del ventilatore dell'unità interna (valore sottratto dai dati forniti per il raffreddamento e sommato ai dati relativi al riscaldamento).","(3) - Le potenze dichiarate sono nette e tengono conto dell'apporto di calore del motore del ventilatore dell'unità interna (valore sottratto dai dati forniti per il raffreddamento e sommato ai dati relativi al riscaldamento)."]
["","","","","(4) - La capacità nominale di raffreddamento e di riscaldamento dipende dal tipo di unità esterna","(4) - La capacità nominale di raffreddamento e di riscaldamento dipende dal tipo di unità esterna","(4) - La capacità nominale di raffreddamento e di riscaldamento dipende dal tipo di unità esterna","(4) - La capacità nominale di raffreddamento e di riscaldamento dipende dal tipo di unità esterna"]
["","","","","(5) - Categoria unità PED: Art3§3: non contemplata nella normativa PED ai sensi dell'articolo 1, punto 3.6 di 97/23/EC","(5) - Categoria unità PED: Art3§3: non contemplata nella normativa PED ai sensi dell'articolo 1, punto 3.6 di 97/23/EC","(5) - Categoria unità PED: Art3§3: non contemplata nella normativa PED ai sensi dell'articolo 1, punto 3.6 di 97/23/EC","(5) - Categoria unità PED: Art3§3: non contemplata nella normativa PED ai sensi dell'articolo 1, punto 3.6 di 97/23/EC"]