{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":42,"n_cols":7,"rows_kept":42,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FHA-A / RXM-M9"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FHA35AVEB / RXM35M3V1B9","FHA50AVEB / RXM50M3V1B9","FHA60AVEB / RXM60M3V1B9"]
["Capacità di Raffrescamento","Nom.","","kW","3.40"]
["Raffrescamento ambienti","SEER","","","6.24"]
["","Consumi energetici annuali","","kWh/a","191"]
["","Capacità","Pdesign","kW","3.40"]
["","Classe di efficienza energetica","","","A++"]
["Riscaldamento ambienti (Condizioni climatiche medie)","Capacità","Pdesign","kW","3.10"]
["","SCOP/A","","","4.43"]
["","Classe di efficienza energetica","","","A+"]
["","Consumi energetici annuali","","kWh/a","979"]
["Efficienza nominale","Consumo energetico annuale","","kWh","456"]
["","EER","","","3.73"]
["","COP","","","4.08"]
["","Classe energetica","Raffreddamento","","A"]
["","","Riscaldamento","","A"]
["Capacità di riscaldamento","Nom.","","kW","4.00"]
["Note","","","","(1) - Consultare i disegni separati per i dati elettrici"]
["","","","","(2) - Per informazioni sul campo di funzionamento consultare i disegni separati"]
["","","","","(3) - Le capacità di raffrescamento nom. si riferiscono a: temperatura interna: 27°CBS, 19°CBU, temperatura esterna: 35°CBS, lunghezza equivalente delle tubazioni del refrigerante: 5m, dislivello: 0m."]
["","","","","(4) - Le capacità di riscaldamento nominali si riferiscono a: temperatura interna: 20°CBS, temperatura esterna: 7°CBS, 6°CBU, lunghezza equivalente delle tubazioni: 5m, dislivello: 0m."]
["Unità esterna","","","","","RXM50M3V1B9","RXM60M3V1B9"]
["Capacità di Raffrescamento","Capacità di Raffrescamento-=-Nom.-=-kW","","kW","","5.00","5.70"]
["Capacità di riscaldamento","Nom.","","kW","","6.00","7.20"]
["Efficienza nominale","EER","","","","3.21","3.29"]
["","COP","","","","3.35","3.32"]
["","Consumo energetico annuale","","kWh","","780","867"]
["","Classe energetica","Raffreddamento","","","B","A"]
["","","Riscaldamento","","","C","C"]
["Raffrescamento ambienti","Classe di efficienza energetica","","","","A+","A+"]
["","Capacità","Pdesign","kW","","5.00","5.70"]
["","SEER","","","","5.92","6.08"]
["","Consumi energetici annuali","","kWh/a","","295","328"]
["Riscaldamento ambienti (Condizioni climatiche medie)","Classe di efficienza energetica","","","","A","A"]
["","Capacità","Pdesign","kW","","4.35","4.71"]
["","SCOP/A","","","","3.86","3.87"]
["","Pdh Capacità di riscaldamento a -10°","","kW","","3.85","4.08"]
["","Consumi energetici annuali","","kWh/a","","1578","1704"]