{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":25,"n_cols":7,"rows_kept":25,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FHA-A / RXM-M9"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FHA35AVEB / RXM35M3V1B9","FHA50AVEB / RXM50M3V1B9","FHA60AVEB / RXM60M3V1B9"]
["Capacità di Raffrescamento","Nom.","","kW","3.40","5.00","5.70"]
["Raffrescamento ambienti","SEER","","","6.24","5.92","6.08"]
["","Consumi energetici annuali","","kWh/a","191","295","328"]
["","Capacità","Pdesign","kW","3.40","5.00","5.70"]
["","Classe di efficienza energetica","","","A++","A+","A+"]
["Riscaldamento ambienti (Condizioni climatiche medie)","Capacità","Pdesign","kW","3.10","4.35","4.71"]
["","SCOP/A","","","4.43","3.86","3.87"]
["","Classe di efficienza energetica","","","A+","A","A"]
["","Consumi energetici annuali","","kWh/a","979","1,578","1,704"]
["Efficienza nominale","Consumo energetico annuale","","kWh","456","780","867"]
["","EER","","","3.73","3.21","3.29"]
["","COP","","","4.08","3.35","3.32"]
["","Classe energetica","Raffreddamento","","A","B","A"]
["","","Riscaldamento","","A","C","C"]
["Capacità di riscaldamento","Nom.","","kW","4.00","6.00","7.20"]
["Note","","","","(1) - Consultare i disegni separati per i dati elettrici","(1) - Per informazioni sul campo di funzionamento consultare i disegni separati","(1) - Per informazioni sul campo di funzionamento consultare i disegni separati"]
["","","","","(2) - Per informazioni sul campo di funzionamento consultare i disegni separati","(2) - Consultare i disegni separati per i dati elettrici","(2) - Consultare i disegni separati per i dati elettrici"]
["","","","","(3) - Le capacità di raffrescamento nom. si riferiscono a: temperatura interna: 27°CBS, 19°CBU, temperatura esterna: 35°CBS, lunghezza equivalente delle tubazioni del refrigerante: 5m, dislivello: 0m.","(3) - Le capacità di raffrescamento nom. si riferiscono a: temperatura interna: 27°CBS, 19°CBU, temperatura esterna: 35°CBS, lunghezza equivalente delle tubazioni del refrigerante: 5m, dislivello: 0m.","(3) - Le capacità di raffrescamento nom. si riferiscono a: temperatura interna: 27°CBS, 19°CBU, temperatura esterna: 35°CBS, lunghezza equivalente delle tubazioni del refrigerante: 5m, dislivello: 0m."]
["","","","","(4) - Le capacità di riscaldamento nominali si riferiscono a: temperatura interna: 20°CBS, temperatura esterna: 7°CBS, 6°CBU, lunghezza equivalente delle tubazioni: 5m, dislivello: 0m.","(4) - Le capacità di riscaldamento nominali si riferiscono a: temperatura interna: 20°CBS, temperatura esterna: 7°CBS, 6°CBU, lunghezza equivalente delle tubazioni: 5m, dislivello: 0m.","(4) - Le capacità di riscaldamento nominali si riferiscono a: temperatura interna: 20°CBS, temperatura esterna: 7°CBS, 6°CBU, lunghezza equivalente delle tubazioni: 5m, dislivello: 0m."]