{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":24,"n_cols":11,"rows_kept":24,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FHA-A / RZQSG-L3/9V1"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FHA71AVEB / RZQSG71L3V1B","FHA35AVEB / FHA35AVEB / RZQSG71L3V1B","FHA50AVEB / FHA50AVEB / RZQSG100L9V1B","FHA35AVEB / FHA35AVEB / FHA35AVEB / RZQSG100L9V1B","FHA50AVEB / FHA50AVEB / FHA50AVEB / RZQSG125L9V1B","FHA35AVEB / FHA35AVEB / FHA35AVEB / FHA35AVEB / RZQSG125L9V1B","FHA60AVEB / FHA60AVEB / RZQSG125L9V1B"]
["Capacità di Raffrescamento","Nom.","","kW","6.80 (1)"]
["Raffrescamento ambienti","Consumi energetici annuali","","kWh/a","425","467","652","652","875","875","875"]
["","Capacità","Pdesign","kW","6.80","6.80","9.50","9.50","12.0","12.0","12.0"]
["Riscaldamento ambienti (Condizioni climatiche medie)","Capacità","Pdesign","kW","7.60","6.00","7.60","7.60","7.60","7.60","7.60"]
["","Consumi energetici annuali","","kWh/a","2,727","2,211","2,800","2,800","2,800","2,800","2,800"]
["Efficienza nominale","Consumo energetico annuale","","kWh","983"]
["","EER","","","3.46 (3)"]
["","COP","","","4.00 (3)"]
["","Classe energetica","Raffreddamento","","A"]
["","","Riscaldamento","","A"]
["Capacità di riscaldamento","Nom.","","kW","7.50 (2)"]
["Raffrescamento ambienti","SEER","","","5.61","5.10","5.10","5.10","4.80","4.80","4.80"]
["","Classe di efficienza energetica","","","A+","A","A","A","B","B","B"]
["Riscaldamento ambienti (Condizioni climatiche medie)","SCOP/A","","","3.90","3.80","3.80","3.80","3.80","3.80","3.80"]
["","Classe di efficienza energetica","","","A","A","A","A","A","A","A"]
["Note","","","","(1) - Raffreddamento: temp. interna 27°CBS, 19°CBU, temp. esterna 35°CBS; lunghezza equivalente delle tubazioni: 7,5m; dislivello: 0m","(1) - Raffreddamento: temp. interna 27°CBS, 19°CBU, temp. esterna 35°CBS; lunghezza equivalente delle tubazioni: 7,5m; dislivello: 0m","(1) - Raffreddamento: temp. interna 27°CBS, 19°CBU, temp. esterna 35°CBS; lunghezza equivalente delle tubazioni: 7,5m; dislivello: 0m","(1) - Raffreddamento: temp. interna 27°CBS, 19°CBU, temp. esterna 35°CBS; lunghezza equivalente delle tubazioni: 7,5m; dislivello: 0m","(1) - Raffreddamento: temp. interna 27°CBS, 19°CBU, temp. esterna 35°CBS; lunghezza equivalente delle tubazioni: 7,5m; dislivello: 0m","(1) - Raffreddamento: temp. interna 27°CBS, 19°CBU, temp. esterna 35°CBS; lunghezza equivalente delle tubazioni: 7,5m; dislivello: 0m","(1) - Raffreddamento: temp. interna 27°CBS, 19°CBU, temp. esterna 35°CBS; lunghezza equivalente delle tubazioni: 7,5m; dislivello: 0m"]
["","","","","(2) - Riscaldamento: temp. interna 20°CBS; temp. esterna 7°CBS, 6°CBU; lunghezza equivalente del circuito frigorifero: 7,5m; dislivello: 0m","(2) - Riscaldamento: temp. interna 20°CBS; temp. esterna 7°CBS, 6°CBU; lunghezza equivalente del circuito frigorifero: 7,5m; dislivello: 0m","(2) - Riscaldamento: temp. interna 20°CBS; temp. esterna 7°CBS, 6°CBU; lunghezza equivalente del circuito frigorifero: 7,5m; dislivello: 0m","(2) - Riscaldamento: temp. interna 20°CBS; temp. esterna 7°CBS, 6°CBU; lunghezza equivalente del circuito frigorifero: 7,5m; dislivello: 0m","(2) - Riscaldamento: temp. interna 20°CBS; temp. esterna 7°CBS, 6°CBU; lunghezza equivalente del circuito frigorifero: 7,5m; dislivello: 0m","(2) - Riscaldamento: temp. interna 20°CBS; temp. esterna 7°CBS, 6°CBU; lunghezza equivalente del circuito frigorifero: 7,5m; dislivello: 0m","(2) - Riscaldamento: temp. interna 20°CBS; temp. esterna 7°CBS, 6°CBU; lunghezza equivalente del circuito frigorifero: 7,5m; dislivello: 0m"]
["","","","","(3) - Valori EER/COP conformi allo standard Eurovent 2012, solo per l'uso fuori dall'UE","(3) - Valori EER/COP conformi allo standard Eurovent 2012, solo per l'uso fuori dall'UE","(3) - Valori EER/COP conformi allo standard Eurovent 2012, solo per l'uso fuori dall'UE","(3) - Valori EER/COP conformi allo standard Eurovent 2012, solo per l'uso fuori dall'UE","(3) - Valori EER/COP conformi allo standard Eurovent 2012, solo per l'uso fuori dall'UE","(3) - Valori EER/COP conformi allo standard Eurovent 2012, solo per l'uso fuori dall'UE","(3) - Valori EER/COP conformi allo standard Eurovent 2012, solo per l'uso fuori dall'UE"]