{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":44,"n_cols":5,"rows_kept":44,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FLXS-B9"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FLXS35BAVMB9"]
["Livello pressione sonora","Riscaldamento","Alta","dBA","46"]
["","","Funzionamento silenzioso","dBA","30"]
["","","Bassa","dBA","33"]
["","Raffrescamento","Funzionamento silenzioso","dBA","29"]
["","","Bassa","dBA","32"]
["","","Alta","dBA","38"]
["","","Nom.","dBA","36"]
["","Raffrescamento","Nom.","dBA","35"]
["Accessori standard","Manuale di installazione","","","1"]
["","Manuale d’uso","","","1"]
["","Telecomando a raggi infrarossi","","","1"]
["","Batterie a secco AAA","","","2"]
["","Supporto del telecomando","","","1"]
["","Piastra di montaggio","","","1"]
["","Tubo isolamento termico (tubo refrigerante)","","","8"]
["","Filtro purificatore d'aria","","","1"]
["","Filtro deodorizzante","","","1"]
["","Coperchio laterale","","","2"]
["","Fascetta di fissaggio","","","4"]
["Control systems","Infrared remote control","","","ARC433B67"]
["Attacchi tubazioni","Liquido","DE","mm","6.35"]
["","Gas","DE","mm","9.5"]
["","Scarico","","","18"]
["Livello potenza sonora","Raffrescamento","","dBA","53"]
["","Riscaldamento","","dBA","59"]
["Dimensioni","Unità","Larghezza","mm","1,050"]
["","","Profondità","mm","200"]
["","","Altezza","mm","490"]
["Rivestimento","Colour","","","Bianco mandorla"]
["Peso","Unità","","kg","16"]
["Power supply","Phase","","","1~"]
["","Frequenza","","Hz","50"]
["","Nome","","","VM"]
["","Tensione","","V","220-240"]
["Note","","","","(1) - 220V"]
["","","","","(2) - 230V"]
["","","","","(3) - 240V"]
["","","","","(4) - Se collegato a un’unità esterna multi, consultare le specifiche dell’unità esterna multi da collegare."]