{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":47,"n_cols":10,"rows_kept":47,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FTXB-B"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FTXB25B1V1","FTXB25BV1","FTXB35B1V1","FTXB35BV1","FTXB50BV1B","FTXB60BV1B"]
["Livello pressione sonora","Riscaldamento","Alta","dBA","38","38","40","40","40","43"]
["","","Medio","dBA","33","","34"]
["","","Funzionamento silenzioso","dBA","25","25","23","23","32","33"]
["","","Bassa","dBA","28","28","26","26","35","37"]
["","Raffrescamento","Medio","dBA","33","","34"]
["","","Funzionamento silenzioso","dBA","22","22","25","25","32","33"]
["","","Altissimo","dBA","","","","","44","46"]
["","","Bassa","dBA","25","25","26","26","35","37"]
["","","Alta","dBA","38","38","39","39","40","43"]
["","","Nom.","dBA","33","33","34","34","38","41"]
["","Raffrescamento","Nom.","dBA","33","33","34","34","38","41"]
["Accessori standard","Manuale di installazione","","","1","1","1","1"]
["","Manuale d’uso","","","1","1","1","1"]
["","Telecomando ad infrarossi","","","1","","1"]
["","Batterie a secco AA","","","2","","2"]
["","Supporto del telecomando","","","1","1","1","1"]
["","Piastra di montaggio","","","1","1","1","1"]
["","Viti di fissaggio unità interna","","","2","2","2","2"]
["Sistemi di comando","Infrared remote control","","","ARC470A1","ARC470A1","ARC470A1","ARC470A1","APGS02","APGS02"]
["Attacchi tubazioni","Liquido","DE","mm","6.35","6.35","6.35","6.35"]
["","Gas","DE","mm","9.5","9.5","9.5","9.5"]
["","Scarico","","","18","18","18","18"]
["Potenza assorbita","Raffrescamento","Nom.","kW","0.030","0.040","0.030","0.040"]
["","Riscaldamento","Nom.","kW","0.040","0.040","0.040","0.040"]
["Livello potenza sonora","Raffrescamento","","dBA","52","52","53","53","55","61"]
["","Riscaldamento","","dBA","52","52","54","54"]
["Dimensioni","Unità","Larghezza","mm","770","770","770","770","1,065","1,065"]
["","","Profondità","mm","216","216","216","216","224","224"]
["","","Altezza","mm","283","283","283","283","310","310"]
["Rivestimento","Colour","","","","","","","Bianco","Bianco"]
["Peso","Unità","","kg","7","8","7","8","14","14"]
["Power supply","Phase","","","1~","1~","1~","1~","1~","1~"]
["","Frequenza","","Hz","50","50","50","50","50","50"]
["","Nome","","","V1","V1","V1","V1","V1","V1"]
["","Tensione","","V","220-240","220-240","220-240","220-240","220-240","220-240"]
["Note","","","","(1) - Contiene gas fluorurati a effetto serra","(1) - SL: Il livello silent del ventilatore nell'impostazione portata aria","(1) - Contiene gas fluorurati a effetto serra","(1) - SL: Il livello silent del ventilatore nell'impostazione portata aria"]
["Accessori standard","Telecomando a raggi infrarossi","","","","1","","1"]
["","Batterie","","","","2","","2"]
["","Filtro purificatore d'aria a base di apatite e titanio","","","","2","","2"]
["Note","","","","","","","","(1) - Tutte le unità sono state collaudate e sono conformi allo standard ISO5151 (unità non canalizzabili) o ISO13253 (unità canalizzabili)","(1) - Tutte le unità sono state collaudate e sono conformi allo standard ISO5151 (unità non canalizzabili) o ISO13253 (unità canalizzabili)"]
["","","","","","","","","(2) - Tutte le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso da parte del costruttore.","(2) - Tutte le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso da parte del costruttore."]