{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":42,"n_cols":20,"rows_kept":42,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FTXF-A / RXF-A"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FTXF20A5V1B / RXF20A5V1B","FTXF20A2V1B / RXF20A2V1B","FTXF20A2V1B / RXF20A5V1B","FTXF20A5V1B / RXF20A2V1B","FTXF25A5V1B / RXF25A2V1B","FTXF25A2V1B / RXF25A2V1B","FTXF25A2V1B / RXF25A5V1B","FTXF25A5V1B / RXF25A5V1B","FTXF35A2V1B / RXF35A2V1B","FTXF35A2V1B / RXF35A5V1B","FTXF35A5V1B / RXF35A2V1B","FTXF35A5V1B / RXF35A5V1B","FTXF50A2V1B / RXF50A2V1B","FTXF60A2V1B / RXF60A2V1B","FTXF71A2V1B / RXF71A2V1B","FTXF71A2V1B / RXF71A5V1B"]
["Capacità di Raffrescamento","Min.","","kW","1.3","1.3","1.3","1.3","1.3","1.3","1.3","","1.3","1.3","1.3","1.3","1.7","1.7","2.30","2.30"]
["","Max.","","kW","2.6","2.6","2.6","2.6","3.0","3.0","3.0","","3.8","3.8","3.8","3.8","6.0","7.0","7.30","7.30"]
["","Nom.","","kW","2.00","2.00","2.00","2.00","2.50","2.50","2.50","","3.30","3.30","3.30","3.30","5.00","6.00","7.10","7.10"]
["Efficienza nominale","Consumo energetico annuale","","kWh","","","","","","","","","","","","","","","1,387","1,387"]
["","EER","","","3.94","3.94","3.94","3.94","3.30","3.30","3.30","","3.30","3.30","3.30","3.30","3.33","3.25","2.56","2.56"]
["","COP","","","4.19","4.19","4.19","4.19","4.01","4.01","4.01","","3.71","3.71","3.71","3.71","3.71","3.93","3.15","3.15"]
["","Classe energetica","Raffreddamento","","A","A","A","A","A","A","A","","A","A","A","A","A","A","E","E"]
["","","Riscaldamento","","A","A","A","A","A","A","A","","A","A","A","A","A","A","D","D"]
["Capacità di riscaldamento","Nom.","","kW","2.50","2.50","2.50","2.50","2.80","2.80","2.80","","3.50","3.50","3.50","3.50","6.00","6.40","8.20","8.20"]
["","Min.","","kW","1.30","1.30","1.30","1.30","1.30","1.30","1.30","","1.30","1.30","1.30","1.30","1.70","1.70","2.30","2.30"]
["","Max.","","kW","3.50","3.50","3.50","3.50","4.00","4.00","4.00","","4.80","4.80","4.80","4.80","7.70","8.00","9.00","9.00"]
["Note","","","","(1) - Le capacità di raffrescamento nom. si riferiscono a: temperatura interna: 27°CBS, 19°CBU, temperatura esterna: 35°CBS, lunghezza equivalente delle tubazioni del refrigerante: 5m, dislivello: 0m.","(1) - Le capacità di raffrescamento nom. si riferiscono a: temperatura interna: 27°CBS, 19°CBU, temperatura esterna: 35°CBS, lunghezza equivalente delle tubazioni del refrigerante: 5m, dislivello: 0m.","(1) - Le capacità di raffrescamento nom. si riferiscono a: temperatura interna: 27°CBS, 19°CBU, temperatura esterna: 35°CBS, lunghezza equivalente delle tubazioni del refrigerante: 5m, dislivello: 0m.","(1) - Le capacità di raffrescamento nom. si riferiscono a: temperatura interna: 27°CBS, 19°CBU, temperatura esterna: 35°CBS, lunghezza equivalente delle tubazioni del refrigerante: 5m, dislivello: 0m.","(1) - Le capacità di raffrescamento nom. si riferiscono a: temperatura interna: 27°CBS, 19°CBU, temperatura esterna: 35°CBS, lunghezza equivalente delle tubazioni del refrigerante: 5m, dislivello: 0m.","(1) - Le capacità di raffrescamento nom. si riferiscono a: temperatura interna: 27°CBS, 19°CBU, temperatura esterna: 35°CBS, lunghezza equivalente delle tubazioni del refrigerante: 5m, dislivello: 0m.","(1) - Le capacità di raffrescamento nom. si riferiscono a: temperatura interna: 27°CBS, 19°CBU, temperatura esterna: 35°CBS, lunghezza equivalente delle tubazioni del refrigerante: 5m, dislivello: 0m.","","(1) - Le capacità di raffrescamento nom. si riferiscono a: temperatura interna: 27°CBS, 19°CBU, temperatura esterna: 35°CBS, lunghezza equivalente delle tubazioni del refrigerante: 5m, dislivello: 0m.","(1) - Le capacità di raffrescamento nom. si riferiscono a: temperatura interna: 27°CBS, 19°CBU, temperatura esterna: 35°CBS, lunghezza equivalente delle tubazioni del refrigerante: 5m, dislivello: 0m.","(1) - Le capacità di raffrescamento nom. si riferiscono a: temperatura interna: 27°CBS, 19°CBU, temperatura esterna: 35°CBS, lunghezza equivalente delle tubazioni del refrigerante: 5m, dislivello: 0m.","(1) - Le capacità di raffrescamento nom. si riferiscono a: temperatura interna: 27°CBS, 19°CBU, temperatura esterna: 35°CBS, lunghezza equivalente delle tubazioni del refrigerante: 5m, dislivello: 0m.","(1) - Le capacità di raffrescamento nominali si riferiscono a: temperatura interna: 27°CBS, 19°CBU, temperatura esterna: 35°CBS, lunghezza equivalente delle tubazioni del refrigerante: 5m, dislivello: 0m.","(1) - Le capacità di raffrescamento nominali si riferiscono a: temperatura interna: 27°CBS, 19°CBU, temperatura esterna: 35°CBS, lunghezza equivalente delle tubazioni del refrigerante: 5m, dislivello: 0m.","(1) - Le capacità di raffrescamento nom. si riferiscono a: temperatura interna: 27°CBS, 19°CBU, temperatura esterna: 35°CBS, lunghezza equivalente delle tubazioni del refrigerante: 5m, dislivello: 0m.","(1) - Le capacità di raffrescamento nom. si riferiscono a: temperatura interna: 27°CBS, 19°CBU, temperatura esterna: 35°CBS, lunghezza equivalente delle tubazioni del refrigerante: 5m, dislivello: 0m."]
["","","","","(2) - Le capacità di riscaldamento nominali si riferiscono a: temperatura interna: 20°CBS, temperatura esterna: 7°CBS, 6°CBU, lunghezza equivalente delle tubazioni: 5m, dislivello: 0m.","(2) - Le capacità di riscaldamento nominali si riferiscono a: temperatura interna: 20°CBS, temperatura esterna: 7°CBS, 6°CBU, lunghezza equivalente delle tubazioni: 5m, dislivello: 0m.","(2) - Le capacità di riscaldamento nominali si riferiscono a: temperatura interna: 20°CBS, temperatura esterna: 7°CBS, 6°CBU, lunghezza equivalente delle tubazioni: 5m, dislivello: 0m.","(2) - Le capacità di riscaldamento nominali si riferiscono a: temperatura interna: 20°CBS, temperatura esterna: 7°CBS, 6°CBU, lunghezza equivalente delle tubazioni: 5m, dislivello: 0m.","(2) - Le capacità di riscaldamento nominali si riferiscono a: temperatura interna: 20°CBS, temperatura esterna: 7°CBS, 6°CBU, lunghezza equivalente delle tubazioni: 5m, dislivello: 0m.","(2) - Le capacità di riscaldamento nominali si riferiscono a: temperatura interna: 20°CBS, temperatura esterna: 7°CBS, 6°CBU, lunghezza equivalente delle tubazioni: 5m, dislivello: 0m.","(2) - Le capacità di riscaldamento nominali si riferiscono a: temperatura interna: 20°CBS, temperatura esterna: 7°CBS, 6°CBU, lunghezza equivalente delle tubazioni: 5m, dislivello: 0m.","","(2) - Le capacità di riscaldamento nominali si riferiscono a: temperatura interna: 20°CBS, temperatura esterna: 7°CBS, 6°CBU, lunghezza equivalente delle tubazioni: 5m, dislivello: 0m.","(2) - Le capacità di riscaldamento nominali si riferiscono a: temperatura interna: 20°CBS, temperatura esterna: 7°CBS, 6°CBU, lunghezza equivalente delle tubazioni: 5m, dislivello: 0m.","(2) - Le capacità di riscaldamento nominali si riferiscono a: temperatura interna: 20°CBS, temperatura esterna: 7°CBS, 6°CBU, lunghezza equivalente delle tubazioni: 5m, dislivello: 0m.","(2) - Le capacità di riscaldamento nominali si riferiscono a: temperatura interna: 20°CBS, temperatura esterna: 7°CBS, 6°CBU, lunghezza equivalente delle tubazioni: 5m, dislivello: 0m.","(2) - Le capacità di riscaldamento nominali si riferiscono a: temperatura interna: 20°CBS, temperatura esterna: 7°CBS, 6°CBU, lunghezza equivalente delle tubazioni: 5m, dislivello: 0m.","(2) - Le capacità di riscaldamento nominali si riferiscono a: temperatura interna: 20°CBS, temperatura esterna: 7°CBS, 6°CBU, lunghezza equivalente delle tubazioni: 5m, dislivello: 0m.","(2) - Le capacità di riscaldamento nominali si riferiscono a: temperatura interna: 20°CBS, temperatura esterna: 7°CBS, 6°CBU, lunghezza equivalente delle tubazioni: 5m, dislivello: 0m.","(2) - Le capacità di riscaldamento nominali si riferiscono a: temperatura interna: 20°CBS, temperatura esterna: 7°CBS, 6°CBU, lunghezza equivalente delle tubazioni: 5m, dislivello: 0m."]
["","","","","(3) - Consultare i disegni separati per i dati elettrici","(3) - Consultare i disegni separati per i dati elettrici","(3) - Consultare i disegni separati per i dati elettrici","(3) - Consultare i disegni separati per i dati elettrici","(3) - Consultare i disegni separati per i dati elettrici","(3) - Consultare i disegni separati per i dati elettrici","(3) - Consultare i disegni separati per i dati elettrici","","(3) - Consultare i disegni separati per i dati elettrici","(3) - Consultare i disegni separati per i dati elettrici","(3) - Consultare i disegni separati per i dati elettrici","(3) - Consultare i disegni separati per i dati elettrici","(3) - Consultare i disegni separati per i dati elettrici","(3) - Consultare i disegni separati per i dati elettrici","(3) - Per informazioni sul campo di funzionamento consultare i disegni separati","(3) - Per informazioni sul campo di funzionamento consultare i disegni separati"]
["Outdoor unit","","","","","","","","","","","RXF25A5V1B"]
["Capacità di Raffrescamento","Min.","","kW","","","","","","","","1.3"]
["","Capacità di Raffrescamento-=-Nom.-=-kW","","kW","","","","","","","","2.50"]
["","Max.","","kW","","","","","","","","3.0"]
["Capacità di riscaldamento","Min.","","kW","","","","","","","","1.30"]
["","Nom.","","kW","","","","","","","","2.80"]
["","Max.","","kW","","","","","","","","4.00"]
["Efficienza nominale","EER","","","","","","","","","","3.30"]
["","COP","","","","","","","","","","4.01"]
["","Classe energetica","Raffreddamento","","","","","","","","","A"]
["","","Riscaldamento","","","","","","","","","A"]
["Raffrescamento ambienti","Classe di efficienza energetica","","","","","","","","","","A++"]
["","Capacità","Pdesign","kW","","","","","","","","2.50"]
["","SEER","","","","","","","","","","6.22"]
["","Consumi energetici annuali","","kWh/a","","","","","","","","141"]
["Riscaldamento ambienti (Condizioni climatiche medie)","Classe di efficienza energetica","","","","","","","","","","A+"]
["","Capacità","Pdesign","kW","","","","","","","","2.40"]
["","SCOP/A","","","","","","","","","","4.06"]
["","Pdh Capacità di riscaldamento a -10°","","kW","","","","","","","","2.10"]
["","Consumi energetici annuali","","kWh/a","","","","","","","","827"]
["Intervallo di efficienza energetica","","","","","","","","","","","A+++ ~ D"]
["Note","","","","","","","","","","","","","","","","","","(4) - Consultare i disegni separati per i dati elettrici","(4) - Consultare i disegni separati per i dati elettrici"]