{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":30,"n_cols":6,"rows_kept":30,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FTXF-B / RXF-B"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FTXF20B5V1B / RXF20B5V1B","FTXF25B5V1B / RXF25B5V1B"]
["Outdoor unit","","","","RXF20B5V1B","RXF25B5V1B"]
["Capacità di Raffrescamento","Min.","","kW","1.3","1.3"]
["","Capacità di Raffrescamento-=-Nom.-=-kW","","kW","2.00","2.50"]
["","Max.","","kW","2.6","3.0"]
["Capacità di riscaldamento","Min.","","kW","1.30","1.30"]
["","Nom.","","kW","2.50","2.80"]
["","Max.","","kW","3.50","4.00"]
["Efficienza nominale","EER","","","3.94","3.30"]
["","COP","","","4.19","4.01"]
["","Classe energetica","Raffreddamento","","A","A"]
["","","Riscaldamento","","A","A"]
["Raffrescamento ambienti","Classe di efficienza energetica","","","A++","A++"]
["","Capacità","Pdesign","kW","2.00","2.50"]
["","SEER","","","6.15","6.22"]
["","Consumi energetici annuali","","kWh/a","114","141"]
["Riscaldamento ambienti (Condizioni climatiche medie)","Classe di efficienza energetica","","","A+","A+"]
["","Capacità","Pdesign","kW","2.20","2.40"]
["","SCOP/A","","","4.10","4.06"]
["","Pdh Capacità di riscaldamento a -10°","","kW","1.99","2.10"]
["","Consumi energetici annuali","","kWh/a","751","827"]
["Intervallo di efficienza energetica","","","","A+++ ~ D","A+++ ~ D"]
["Note","","","","(1) - Le capacità di raffrescamento nom. si riferiscono a: temperatura interna: 27°CBS, 19°CBU, temperatura esterna: 35°CBS, lunghezza equivalente delle tubazioni del refrigerante: 5m, dislivello: 0m.","(1) - Le capacità di raffrescamento nom. si riferiscono a: temperatura interna: 27°CBS, 19°CBU, temperatura esterna: 35°CBS, lunghezza equivalente delle tubazioni del refrigerante: 5m, dislivello: 0m."]
["","","","","(2) - Le capacità di riscaldamento nominali si riferiscono a: temperatura interna: 20°CBS, temperatura esterna: 7°CBS, 6°CBU, lunghezza equivalente delle tubazioni: 5m, dislivello: 0m.","(2) - Le capacità di riscaldamento nominali si riferiscono a: temperatura interna: 20°CBS, temperatura esterna: 7°CBS, 6°CBU, lunghezza equivalente delle tubazioni: 5m, dislivello: 0m."]
["","","","","(3) - Consultare i disegni separati per i dati elettrici","(3) - Consultare i disegni separati per i dati elettrici"]