{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":34,"n_cols":27,"rows_kept":34,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FTXM-M / 2MXM-M"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FTXM20M2V1B / FTXM20M2V1B / 2MXM40M2V1B","FTXM20M2V1B / FTXM25M2V1B / 2MXM40M2V1B","FTXM20M2V1B / FTXM35M2V1B / 2MXM40M2V1B","FTXM25M2V1B / FTXM35M2V1B / 2MXM40M2V1B","FTXM25M2V1B / FTXM25M2V1B / 2MXM40M2V1B","FTXM20M2V1B / FTXM20M2V1B / 2MXM40M3V1B","FTXM20M2V1B / FTXM25M2V1B / 2MXM40M3V1B","FTXM20M2V1B / FTXM35M2V1B / 2MXM40M3V1B","FTXM25M2V1B / FTXM25M2V1B / 2MXM40M3V1B","FTXM25M2V1B / FTXM35M2V1B / 2MXM40M3V1B","FTXM20M2V1B / FTXM20M2V1B / 2MXM50M2V1B","FTXM20M2V1B / FTXM25M2V1B / 2MXM50M2V1B","FTXM20M2V1B / FTXM35M2V1B / 2MXM50M2V1B","FTXM20M2V1B / FTXM50M2V1B / 2MXM50M2V1B","FTXM25M2V1B / FTXM42M2V1B / 2MXM50M2V1B","FTXM35M2V1B / FTXM35M2V1B / 2MXM50M2V1B","FTXM35M2V1B / FTXM50M2V1B / 2MXM50M2V1B","FTXM42M2V1B / FTXM42M2V1B / 2MXM50M2V1B","FTXM20M2V1B / FTXM42M2V1B / 2MXM50M2V1B","FTXM25M2V1B / FTXM25M2V1B / 2MXM50M2V1B","FTXM25M2V1B / FTXM35M2V1B / 2MXM50M2V1B","FTXM25M2V1B / FTXM50M2V1B / 2MXM50M2V1B","FTXM35M2V1B / FTXM42M2V1B / 2MXM50M2V1B"]
["Capacità di Raffrescamento","Nom.","","kW","4.00","4.00","4.00","4.00","4.00","","","","","","4.00","4.50","5.00","5.00","5.00","5.00","5.00","5.00","5.00","5.00","5.00","5.00","5.00"]
["Efficienza nominale","Consumo energetico annuale","","kWh","486","481","477","472","479","","","","","","471","535","619","609","612","609","599","601","615","624","616","606","604"]
["","EER","","","4.12","4.16","4.20","4.24","4.18","","","","","","4.25","4.21","4.04","4.11","4.09","4.11","4.18","4.16","4.07","4.01","4.06","4.13","4.14"]
["","COP","","","4.28","4.32","4.41","4.46","4.37","","","","","","4.09","4.10","4.12","4.15","4.03","4.01","3.94","3.98","4.13","4.08","4.05","3.98","4.00"]
["","Classe energetica","Raffreddamento","","A","A","A","A","A","","","","","","A","A","A","A","A","A","A","A","A","A","A","A","A"]
["","","Riscaldamento","","A","A","A","A","A","","","","","","A","A","A","A","A","A","A","A","A","A","A","A","A"]
["Capacità di riscaldamento","Nom.","","kW","4.20","4.20","4.20","4.20","4.20","","","","","","","","","","","","","","","5.60"]
["","Min.","","kW","","","","","","","","","","","5.20","5.60","5.60","5.60","5.60","5.60","5.60","5.60","5.60","","5.60","5.60","5.60"]
["Capacità di Raffrescamento","Capacità di Raffrescamento-=-Nom.-=-kW","","kW","","","","","","4.0","4.0","4.0","4.0","4.0"]
["Capacità di riscaldamento","Nom.","","kW","","","","","","4.20","4.20","4.20","4.20","4.20"]
["Efficienza nominale","EER","","","","","","","","4.12","4.16","4.20","4.18","4.24"]
["","COP","","","","","","","","4.28","4.32","4.41","4.37","4.46"]
["","Consumo energetico annuale","","kWh","","","","","","486","481","477","479","472"]
["","Classe energetica","Raffreddamento","","","","","","","A","A","A","A","A"]
["","","Riscaldamento","","","","","","","A","A","A","A","A"]
["Raffrescamento ambienti","Classe di efficienza energetica","","","","","","","","A+++","A+++","A++","A++","A++"]
["","Capacità","Pdesign","kW","","","","","","4.00","4.00","4.00","4.00","4.00"]
["","SEER","","","","","","","","8.53","8.50","8.19","8.36","8.11"]
["","Consumi energetici annuali","","kWh/a","","","","","","165","165","171","168","173"]
["Riscaldamento ambienti (Condizioni climatiche medie)","Classe di efficienza energetica","","","","","","","","A++","A++","A++","A++","A++"]
["","Capacità","Pdesign","kW","","","","","","3.20","3.20","3.20","3.20","3.20"]
["","SCOP/A","","","","","","","","4.64","4.60","4.60","4.60","4.61"]
["","Pdh Capacità di riscaldamento a -10°","","kW","","","","","","3","3","3","3","3"]
["","Consumi energetici annuali","","kWh/a","","","","","","966","973","974","974","971"]
["Intervallo di efficienza energetica","","","","","","","","","A+++ ~ D","A+++ ~ D","A+++ ~ D","A+++ ~ D","A+++ ~ D"]
["Note","","","","","","","","","(1) - Le capacità di raffrescamento nominali si riferiscono a: temperatura interna: 27°CBS, 19°CBU, temperatura esterna: 35°CBS, lunghezza equivalente tubazioni refrigerante: 5m, dislivello: 0m. Dati per serie ad efficienza standard","(1) - Le capacità di raffrescamento nominali si riferiscono a: temperatura interna: 27°CBS, 19°CBU, temperatura esterna: 35°CBS, lunghezza equivalente tubazioni refrigerante: 5m, dislivello: 0m. Dati per serie ad efficienza standard","(1) - Le capacità di raffreddamento nominali si riferiscono a: temperatura interna: 27°CBS, 19°CBU, temperatura esterna: 35°CBS / lunghezza equivalente del circuito frigorifero: 5m, dislivello: 0m. Dati per la serie ad efficienza standard. Tolleranze usate Eurovent 2015.","(1) - Le capacità di raffrescamento nominali si riferiscono a: temperatura interna: 27°CBS, 19°CBU, temperatura esterna: 35°CBS, lunghezza equivalente tubazioni refrigerante: 5m, dislivello: 0m. Dati per serie ad efficienza standard","(1) - Le capacità di raffreddamento nominali si riferiscono a: temperatura interna: 27°CBS, 19°CBU, temperatura esterna: 35°CBS / lunghezza equivalente del circuito frigorifero: 5m, dislivello: 0m. Dati per la serie ad efficienza standard. Tolleranze usate Eurovent 2015."]
["","","","","","","","","","(2) - Le capacità di riscaldamento nominali si riferiscono a: temperatura interna: 20°CBS, temperatura esterna: 7°CBS, 6°CBU, lunghezza equivalente delle tubazioni: 5m, dislivello: 0m.","(2) - Le capacità di riscaldamento nominali si riferiscono a: temperatura interna: 20°CBS, temperatura esterna: 7°CBS, 6°CBU, lunghezza equivalente delle tubazioni: 5m, dislivello: 0m.","(2) - Le capacità di riscaldamento nominali si riferiscono a: temperatura interna: 20°CBS, temperatura esterna: 7°CBS, 6°CBU, lunghezza equivalente delle tubazioni: 5m, dislivello: 0m.","(2) - Le capacità di riscaldamento nominali si riferiscono a: temperatura interna: 20°CBS, temperatura esterna: 7°CBS, 6°CBU, lunghezza equivalente delle tubazioni: 5m, dislivello: 0m.","(2) - Le capacità di riscaldamento nominali si riferiscono a: temperatura interna: 20°CBS, temperatura esterna: 7°CBS, 6°CBU, lunghezza equivalente delle tubazioni: 5m, dislivello: 0m."]
["","","","","","","","","","","","","","","(1) - Valori EER/COP conformi allo standard Eurovent 2012, solo per l'uso fuori dall'UE","(1) - Valori EER/COP conformi allo standard Eurovent 2012, solo per l'uso fuori dall'UE","(1) - Valori EER/COP conformi allo standard Eurovent 2012, solo per l'uso fuori dall'UE","(1) - Valori EER/COP conformi allo standard Eurovent 2012, solo per l'uso fuori dall'UE","(1) - Valori EER/COP conformi allo standard Eurovent 2012, solo per l'uso fuori dall'UE","(1) - Valori EER/COP conformi allo standard Eurovent 2012, solo per l'uso fuori dall'UE","(1) - Valori EER/COP conformi allo standard Eurovent 2012, solo per l'uso fuori dall'UE","(1) - Valori EER/COP conformi allo standard Eurovent 2012, solo per l'uso fuori dall'UE","(1) - Valori EER/COP conformi allo standard Eurovent 2012, solo per l'uso fuori dall'UE","(1) - Valori EER/COP conformi allo standard Eurovent 2012, solo per l'uso fuori dall'UE","(1) - Valori EER/COP conformi allo standard Eurovent 2012, solo per l'uso fuori dall'UE","(1) - Valori EER/COP conformi allo standard Eurovent 2012, solo per l'uso fuori dall'UE","(1) - Valori EER/COP conformi allo standard Eurovent 2012, solo per l'uso fuori dall'UE"]