{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":20,"n_cols":13,"rows_kept":20,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FTXM-M / RXM-M"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FTXM20M2V1B / RXM20M2V1B","FTXM25M2V1B / RXM25M2V1B","FTXM35M2V1B / RXM35M2V1B","FTXM42M2V1B / RXM42M2V1B","FTXM42M2V1B / RXM42MV1B","FTXM50M2V1B / RXM50M2V1B","FTXM50M2V1B / RXM50MV1B","FTXM60M2V1B / RXM60M2V1B","FTXM71M2V1B / RXM71M2V1B"]
["Capacità di Raffrescamento","Min.","","kW","1.3","1.3","1.4","1.70","1.7","1.70","1.7","1.9","2.30"]
["","Max.","","kW","2.6","3.2","4.0","5.00","5.0","5.30","5.3","6.7","8.50"]
["","Nom.","","kW","2.0","2.5","3.40","4.20","4.2","5.00","5.00","6.00","7.10"]
["Efficienza nominale","Consumo energetico annuale","","kWh","219","278","421","","560","","679","885"]
["","EER","","","4.57","4.50","4.23","3.75","3.75","3.68","3.68","3.39","3.03"]
["","COP","","","5.00","5.00","4.40","4.12","4.12","4.00","4.00","3.61","3.19"]
["","Classe energetica","Raffreddamento","","A","A","A","A","A","A","A","A","B"]
["","","Riscaldamento","","A","A","A","A","A","A","A","A","D"]
["Capacità di riscaldamento","Nom.","","kW","2.50","2.8","4.00","5.40","5.40","5.80","5.8","7.00","8.20"]
["","Min.","","kW","1.3","1.3","1.4","1.70","1.7","1.70","1.7","1.7","2.30"]
["","Max.","","kW","3.5","4.70","5.2","6.00","6.0","6.50","6.5","8.0","10.20"]
["Note","","","","(1) - Valori EER/COP conformi allo standard Eurovent 2012, solo per l'uso fuori dall'UE","(1) - Valori EER/COP conformi allo standard Eurovent 2012, solo per l'uso fuori dall'UE","(1) - Valori EER/COP conformi allo standard Eurovent 2012, solo per l'uso fuori dall'UE","(1) - Consultare i disegni separati per i dati elettrici","(1) - Valori EER/COP conformi allo standard Eurovent 2012, solo per l'uso fuori dall'UE","(1) - Consultare i disegni separati per i dati elettrici","(1) - Valori EER/COP conformi allo standard Eurovent 2012, solo per l'uso fuori dall'UE","(1) - Valori EER/COP conformi allo standard Eurovent 2012, solo per l'uso fuori dall'UE","(1) - Raffreddamento: temp. interna 27°CBS, 19°CBU, temp. esterna 35°CBS, 24°CBU; lunghezza equivalente delle tubazioni: 5m"]
["","","","","(2) - Efficienza nominale: raffrescamento a 35°/27° carico nominale, riscaldamento a 7°/20° carico nominale","(2) - Efficienza nominale: raffrescamento a 35°/27° carico nominale, riscaldamento a 7°/20° carico nominale","(2) - Efficienza nominale: raffrescamento a 35°/27° carico nominale, riscaldamento a 7°/20° carico nominale","(2) - Le capacità di raffrescamento nom. si riferiscono a: temperatura interna: 27°CBS, 19°CBU, temperatura esterna: 35°CBS, lunghezza equivalente delle tubazioni del refrigerante: 5m, dislivello: 0m.","(2) - Efficienza nominale: raffrescamento a 35°/27° carico nominale, riscaldamento a 7°/20° carico nominale","(2) - Le capacità di raffrescamento nom. si riferiscono a: temperatura interna: 27°CBS, 19°CBU, temperatura esterna: 35°CBS, lunghezza equivalente delle tubazioni del refrigerante: 5m, dislivello: 0m.","(2) - Efficienza nominale: raffrescamento a 35°/27° carico nominale, riscaldamento a 7°/20° carico nominale","(2) - Efficienza nominale: raffrescamento a 35°/27° carico nominale, riscaldamento a 7°/20° carico nominale","(2) - Riscaldamento: temp. interna 20°CBS; temp. esterna 7°CBS, 6°CBU; lunghezza equivalente del circuito frigorifero: 5m"]
["","","","","","","","(3) - Le capacità di riscaldamento nominali si riferiscono a: temperatura interna: 20°CBS, temperatura esterna: 7°CBS, 6°CBU, lunghezza equivalente delle tubazioni: 5m, dislivello: 0m.","","(3) - Le capacità di riscaldamento nominali si riferiscono a: temperatura interna: 20°CBS, temperatura esterna: 7°CBS, 6°CBU, lunghezza equivalente delle tubazioni: 5m, dislivello: 0m.","","","(3) - Consultare i disegni separati per i dati elettrici"]