{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":53,"n_cols":16,"rows_kept":53,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FTXM-R"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","FTXM20R2V1B (Archived)","FTXM20R5V1B (Archived)","FTXM25R5V1B (Archived)","FTXM25R2V1B (Archived)","FTXM35R5V1B (Archived)","FTXM35R2V1B (Archived)","FTXM42R2V1B (Archived)","FTXM42R5V1B (Archived)","FTXM50R2V1B (Archived)","FTXM60R2V1B (Archived)","FTXM71R2V1B (Archived)"]
["Potenza assorbita","Raffrescamento","","Nom.","kW","0.029","0.029","0.025","0.025","0.03","0.03","0.034","0.034","0.03","0.032","0.054"]
["","Riscaldamento","","Nom.","kW","0.023","0.023","0.022","0.022","0.027","0.027","0.038","0.038","0.032","0.035","0.06"]
["Rivestimento","Colore","","","","Bianco","Bianco","Bianco","Bianco","Bianco","Bianco","Bianco","Bianco","Bianco","Bianco","Bianco"]
["Dimensioni","Unità","","Altezza","mm","295","295","295","295","295","295","295","295","299","299","299"]
["","","","Larghezza","mm","778","778","778","778","778","778","778","778","998","998","998"]
["","","","Profondità","mm","272","272","272","272","272","272","272","272","292","292","292"]
["Peso","Unità","","","kg","10","10","10","10","10","10","10","10","14.5","14.5","14.5"]
["Ventilatore","Portata d'aria","Raffrescamento","Alta","m³/min","10.5","10.5","10.5","10.5","11.3","11.3","11.9","11.9","15.8","16.7","16.9"]
["","","","Medio","m³/min","7.5","7.5","7.6","7.6","7.8","7.8","9","9","14","14","15"]
["","","","Bassa","m³/min","5.7","5.7","5.7","5.7","6","6","6.5","6.5","11.4","11.8","12.2"]
["","","","Funzionamento silenzioso","m³/min","4.3","4.3","4.1","4.1","4.2","4.2","4.3","4.3","8.3","9.1","10"]
["","","Riscaldamento","Alta","m³/min","9.3","9.3","9.8","9.8","9.8","9.8","12.4","12.4","15.8","16.5","17.7"]
["","","","Medio","m³/min","8.2","8.2","8","8","8.5","8.5","9.7","9.7","14.2","15.2","15.8"]
["","","","Bassa","m³/min","6.2","6.2","6.3","6.3","6.5","6.5","6.5","6.5","12","12.4","12.7"]
["","","","Funzionamento silenzioso","m³/min","5.1","5.1","4.9","4.9","4.9","4.9","4.9","4.9","10.5","11.1","11.6"]
["Potenza sonora","Raffrescamento","","","dBA","57","57","57","57","58","58","60","60","58","60","60"]
["","Riscaldamento","","","dBA","54","54","54","54","54","54","60","60","58","59","61"]
["Livello pressione sonora","Raffrescamento","","Alta","dBA","41","41","41","41","45","45","45","45","44","46","47"]
["Pressione sonora","Raffrescamento","","Medio","dBA","33","33","33","33","33","33","39","39","40","42","43"]
["Livello pressione sonora","Raffrescamento","","Bassa","dBA","25","25","25","25","29","29","30","30","36","37","38"]
["","","","Funzionamento silenzioso","dBA","19","19","19","19","19","19","21","21","27","30","32"]
["","Riscaldamento","","Alta","dBA","39","39","39","39","39","39","45","45","43","45","46"]
["Pressione sonora","Riscaldamento","","Medio","dBA","34","34","34","34","35","35","39","39","39","41","42"]
["Livello pressione sonora","Riscaldamento","","Bassa","dBA","26","26","27","27","28","28","29","29","34","36","37"]
["","","","Funzionamento silenzioso","dBA","20","20","20","20","20","20","21","21","31","33","34"]
["Attacchi tubazioni","Liquido","","DE","mm","6.35","6.35","6.35","6.35","6.35","6.35","6.35","6.35","6.35","6.35","6.35"]
["","Gas","","DE","mm","9.5","9.5","9.5","9.5","9.5","9.5","9.5","9.5","12.7","12.7","15.9"]
["","Scarico","","","","18","18","18","18","18","18","18","18","18","18","18"]
["Sistemi di controllo","Telecomando infrarossi","","","","ARC466A67","ARC466A67","ARC466A67","ARC466A67","ARC466A67","ARC466A67","ARC466A67","ARC466A67","ARC466A67","ARC466A67","ARC466A67"]
["","Telecomando con cavo","","","","BRC073A1","BRC073A1","BRC073A1","BRC073A1","BRC073A1","BRC073A1","BRC073A1","BRC073A1","BRC073A1","BRC073A1","BRC073A1"]
["Accessori standard","Manuale di installazione","","","","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Telecomando ad infrarossi","","","","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Batterie a secco AAA","","","","2","2","2","2","2","2","2","2","2","2","2"]
["","Kit adattatore WLAN","","","","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Manuale d’uso","","","","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Filtro deodorizzante all'apatite di titanio","","","","1","1","1","1","1","1","1","1","2","2","2"]
["","Viti di fissaggio unità interna","","","","2","2","2","2","2","2","2","2","2","2","2"]
["","Piastra di montaggio","","","","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Supporto del telecomando","","","","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1"]
["Intervallo di efficienza energetica","","","","","A+++ ~ D","A+++ ~ D","A+++ ~ D","A+++ ~ D","A+++ ~ D","A+++ ~ D","A+++ ~ D","A+++ ~ D","A+++ ~ D","A+++ ~ D","A+++ ~ D"]
["Alimentazione","Nome","","","","V1","V1","V1","V1","V1","V1","V1","V1","V1","V1","V1"]
["","Fase","","","","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~"]
["","Frequenza","","","Hz","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50"]
["","Tensione","","","V","220-240","220-240","220-240","220-240","220-240","220-240","220-240","220-240","220-240","220-240","220-240"]
["Note","","","","","(1) - Raffreddamento: temp. interna 27°CBS, 19,0°CBU / temp. esterna 35°CBS, 24°CBU; lunghezza equivalente delle tubazioni: 5m","(1) - Raffreddamento: temp. interna 27°CBS, 19,0°CBU / temp. esterna 35°CBS, 24°CBU; lunghezza equivalente delle tubazioni: 5m","(1) - Raffreddamento: temp. interna 27°CBS, 19,0°CBU / temp. esterna 35°CBS, 24°CBU; lunghezza equivalente delle tubazioni: 5m","(1) - Raffreddamento: temp. interna 27°CBS, 19,0°CBU / temp. esterna 35°CBS, 24°CBU; lunghezza equivalente delle tubazioni: 5m","(1) - Raffreddamento: temp. interna 27°CBS, 19,0°CBU / temp. esterna 35°CBS, 24°CBU; lunghezza equivalente delle tubazioni: 5m","(1) - Raffreddamento: temp. interna 27°CBS, 19,0°CBU / temp. esterna 35°CBS, 24°CBU; lunghezza equivalente delle tubazioni: 5m","(1) - Raffreddamento: temp. interna 27°CBS, 19,0°CBU / temp. esterna 35°CBS, 24°CBU; lunghezza equivalente delle tubazioni: 5m","(1) - Raffreddamento: temp. interna 27°CBS, 19,0°CBU / temp. esterna 35°CBS, 24°CBU; lunghezza equivalente delle tubazioni: 5m","(1) - Riscaldamento: temp. interna 20°CBS; temp. esterna 7°CBS, 6°CBU; lunghezza equivalente del circuito frigorifero: 5m","(1) - Riscaldamento: temp. interna 20°CBS; temp. esterna 7°CBS, 6°CBU; lunghezza equivalente del circuito frigorifero: 5m","(1) - Riscaldamento: temp. interna 20°CBS; temp. esterna 7°CBS, 6°CBU; lunghezza equivalente del circuito frigorifero: 5m"]
["","","","","","(2) - Riscaldamento: temp. interna 20°CBS; temp. esterna 7°CBS, 6°CBU; lunghezza equivalente del circuito frigorifero: 5m","(2) - Riscaldamento: temp. interna 20°CBS; temp. esterna 7°CBS, 6°CBU; lunghezza equivalente del circuito frigorifero: 5m","(2) - Riscaldamento: temp. interna 20°CBS; temp. esterna 7°CBS, 6°CBU; lunghezza equivalente del circuito frigorifero: 5m","(2) - Riscaldamento: temp. interna 20°CBS; temp. esterna 7°CBS, 6°CBU; lunghezza equivalente del circuito frigorifero: 5m","(2) - Riscaldamento: temp. interna 20°CBS; temp. esterna 7°CBS, 6°CBU; lunghezza equivalente del circuito frigorifero: 5m","(2) - Riscaldamento: temp. interna 20°CBS; temp. esterna 7°CBS, 6°CBU; lunghezza equivalente del circuito frigorifero: 5m","(2) - Riscaldamento: temp. interna 20°CBS; temp. esterna 7°CBS, 6°CBU; lunghezza equivalente del circuito frigorifero: 5m","(2) - Riscaldamento: temp. interna 20°CBS; temp. esterna 7°CBS, 6°CBU; lunghezza equivalente del circuito frigorifero: 5m","(2) - Raffreddamento: temp. interna 27°CBS, 19,0°CBU / temp. esterna 35°CBS, 24°CBU; lunghezza equivalente delle tubazioni: 5m","(2) - Raffreddamento: temp. interna 27°CBS, 19,0°CBU / temp. esterna 35°CBS, 24°CBU; lunghezza equivalente delle tubazioni: 5m","(2) - Raffreddamento: temp. interna 27°CBS, 19,0°CBU / temp. esterna 35°CBS, 24°CBU; lunghezza equivalente delle tubazioni: 5m"]
["Accessori standard","Filtro a particelle d’argento","","","","","","","","","","","","1","1","1"]