{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":86,"n_cols":7,"rows_kept":86,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FTXQ-A"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","FTXQ25AMV1B","FTXQ35AMV1B"]
["Livello pressione sonora","Riscaldamento","","Alta","dBA","","42.0"]
["","","","Medio","dBA","","35.0"]
["","","","Funzionamento silenzioso","dBA","","25.0"]
["","","","Bassa","dBA","","30.0"]
["","Raffrescamento","","Medio","dBA","","35.0"]
["","","","Funzionamento silenzioso","dBA","","24.0"]
["","","","Bassa","dBA","","28.0"]
["","","","Alta","dBA","","41.0"]
["Accessori standard","Manuale di installazione","","","","","1"]
["","Manuale d’uso","","","","","1"]
["","Batterie a secco AAA","","","","","2"]
["","Piastra di montaggio","","","","","1"]
["","Viti di fissaggio unità interna","","","","","2"]
["","Misure di sicurezza generali","","","","","1"]
["","Telecomando a raggi infrarossi","","","","","1"]
["","Supporto del telecomando","","","","","1"]
["Sistemi di controllo","Infrared remote control","","","","","ARC470A1"]
["Piping connections","Liquido","","DE","mm","","6.35"]
["","Gas","","DE","mm","","9.50"]
["","Drain","","","","","18"]
["Potenza assorbita","Raffrescamento","","Nom.","kW","","0.025"]
["","Riscaldamento","","Nom.","kW","","0.031"]
["Livello potenza sonora","Raffrescamento","","","dBA","","55"]
["Dimensioni","Unità","","Larghezza","mm","","770"]
["","","","Profondità","mm","","232"]
["","","","Altezza","mm","","291"]
["Rivestimento","Colour","","","","","Bianco"]
["Peso","Unità","","","kg","","9.00"]
["Ventilatore","Portata d'aria","Riscaldamento","Alta","m³/min","","12.0"]
["","","","Bassa","m³/min","","8.3"]
["","","","Medio","m³/min","","10.0"]
["","","","Funzionamento silenzioso","m³/min","","6.9"]
["","","Raffrescamento","Bassa","m³/min","","7.0"]
["","","","Medio","m³/min","","8.5"]
["","","","Alta","m³/min","","10.5"]
["","","","Funzionamento silenzioso","m³/min","","6.0"]
["Power supply","Fase","","","","","1~"]
["","Frequenza","","","Hz","","50"]
["","Tensione","","","V","","220-240"]
["Note","","","","","","(1) - Raffreddamento: temp. interna 27°CBS, 19,0°CBU / temp. esterna 35°CBS, 24°CBU; lunghezza equivalente delle tubazioni: 5m"]
["","","","","","","(2) - Riscaldamento: temp. interna 20°CBS; temp. esterna 7°CBS, 6°CBU; lunghezza equivalente del circuito frigorifero: 5m"]
["Potenza assorbita","Raffrescamento","","Nom.","kW","0.023"]
["","Riscaldamento","","Nom.","kW","0.027"]
["Rivestimento","Colore","","","","Bianco"]
["Dimensioni","Unità","","Altezza","mm","291"]
["","","","Larghezza","mm","770"]
["","","","Profondità","mm","232"]
["Peso","Unità","","","kg","9"]
["Ventilatore","Portata d'aria","Raffrescamento","Alta","m³/min","10.2"]
["","","","Medio","m³/min","8.1"]
["","","","Bassa","m³/min","6.5"]
["","","","Funzionamento silenzioso","m³/min","5"]
["","","Riscaldamento","Alta","m³/min","11.1"]
["","","","Medio","m³/min","9.6"]
["","","","Bassa","m³/min","8.1"]
["","","","Funzionamento silenzioso","m³/min","6.8"]
["Potenza sonora","Raffrescamento","","","dBA","55"]
["Livello pressione sonora","Raffrescamento","","Alta","dBA","40"]
["Pressione sonora","Raffrescamento","","Medio","dBA","34"]
["Livello pressione sonora","Raffrescamento","","Bassa","dBA","26"]
["","","","Funzionamento silenzioso","dBA","23"]
["","Riscaldamento","","Alta","dBA","40"]
["Pressione sonora","Riscaldamento","","Medio","dBA","34"]
["Livello pressione sonora","Riscaldamento","","Bassa","dBA","29"]
["","","","Funzionamento silenzioso","dBA","25"]
["Attacchi tubazioni","Liquido","","DE","mm","6.35"]
["","Gas","","DE","mm","9.5"]
["","Scarico","","","","18"]
["Sistemi di controllo","Telecomando infrarossi","","","","ARC470A1"]
["Accessori standard","Installation manual","","","","1"]
["","AAA dry-cell batteries","","","","2"]
["","General safety precautions","","","","1"]
["","Operation manual","","","","1"]
["","Indoor unit fixing screws","","","","2"]
["","Infrared remote control","","","","1"]
["","Mounting plate","","","","1"]
["","Remote control holder","","","","1"]
["Alimentazione","Fase","","","","1~"]
["","Frequenza","","","Hz","50"]
["","Tensione","","","V","220-240"]