{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":30,"n_cols":5,"rows_kept":30,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FTXTA-CB / RXTA-C"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FTXTA30C2V1BB / RXTA30C2V1B"]
["Capacità di Raffrescamento","Min.","","kW","1.2"]
["","Capacità di Raffrescamento-=-Nom.-=-kW","","kW","3"]
["","Max.","","kW","4.6"]
["Capacità di riscaldamento","Min.","","kW","0.8"]
["","Nom.","","kW","3.2"]
["","Max.","","kW","7.1"]
["Efficienza nominale","EER","","","4.89"]
["","COP","","","5.01"]
["","Consumo energetico annuale","","kWh","307"]
["","Classe energetica","Raffreddamento","","A"]
["","","Riscaldamento","","A"]
["Raffrescamento ambienti","Classe di efficienza energetica","","","A+++"]
["","Capacità","Pdesign","kW","3"]
["","SEER","","","8.75"]
["","Consumi energetici annuali","","kWh/a","120"]
["Riscaldamento ambienti (Condizioni climatiche medie)","Classe di efficienza energetica","","","A+++"]
["","Capacità","Pdesign","kW","3"]
["","SCOP/A","","","5.17"]
["","Pdh Capacità di riscaldamento a -10°","","kW","3"]
["","Consumi energetici annuali","","kWh/a","812"]
["Note","","","","(1) - Consultare i disegni separati per i dati elettrici"]
["","","","","(2) - Per informazioni sul campo di funzionamento consultare i disegni separati"]
["","","","","(3) - Le capacità di raffrescamento nom. si riferiscono a: temperatura interna: 27°CBS, 19°CBU, temperatura esterna: 35°CBS, lunghezza equivalente delle tubazioni del refrigerante: 5m, dislivello: 0m."]
["","","","","(4) - Le capacità di riscaldamento nominali si riferiscono a: temperatura interna: 20°CBS, temperatura esterna: 7°CBS, 6°CBU, lunghezza equivalente delle tubazioni: 5m, dislivello: 0m."]