{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":54,"n_cols":6,"rows_kept":54,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FTXTA-DP"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","FTXTA30D2V1BP"]
["Potenza assorbita","Raffrescamento","","Nom.","kW","0.023"]
["","Riscaldamento","","Nom.","kW","0.022"]
["Rivestimento","Colore","","","","Casing: White, Panel: Light wood"]
["Dimensioni","Unità","","Altezza","mm","295"]
["","","","Larghezza","mm","798"]
["","","","Profondità","mm","189"]
["Peso","Unità","","","kg","12"]
["Ventilatore","Portata d'aria","Raffrescamento","Alta","m³/min","13.1"]
["","","","Medio","m³/min","9.0"]
["","","","Bassa","m³/min","6.0"]
["","","","Funzionamento silenzioso","m³/min","4.9"]
["","","Riscaldamento","Alta","m³/min","12.3"]
["","","","Medio","m³/min","8.2"]
["","","","Bassa","m³/min","5.8"]
["","","","Funzionamento silenzioso","m³/min","5.0"]
["Potenza sonora","Raffrescamento","","","dBA","60"]
["","Riscaldamento","","","dBA","60"]
["Livello pressione sonora","Raffrescamento","","Alta","dBA","43"]
["Pressione sonora","Raffrescamento","","Medio","dBA","32"]
["Livello pressione sonora","Raffrescamento","","Bassa","dBA","25"]
["","","","Funzionamento silenzioso","dBA","20"]
["","Riscaldamento","","Alta","dBA","41"]
["Pressione sonora","Riscaldamento","","Medio","dBA","31"]
["Livello pressione sonora","Riscaldamento","","Bassa","dBA","24"]
["","","","Funzionamento silenzioso","dBA","19"]
["Refrigerante","GWP","","","","675.0"]
["Attacchi tubazioni","Liquido","","DE","mm","6.35"]
["","Gas","","DE","mm","9.50"]
["","Scarico","","","","18"]
["Sistemi di controllo","Telecomando infrarossi","","","","ARC466A95"]
["","Telecomando con cavo","","","","BRC073A1"]
["Accessori standard","Installation manual","","","","1"]
["","Wireless remote control","","","","1"]
["","Screw cover","","","","2"]
["","AAA dry-cell batteries","","","","2"]
["","General safety precautions","","","","1"]
["","Operation manual","","","","1"]
["","Titanium apatite deodorizing filter","","","","1"]
["","Silver particle filter","","","","1"]
["","Remote control holder","","","","1"]
["","Screw bag","","","","1"]
["Intervallo di efficienza energetica","","","","","A+++ ~ D"]
["Alimentazione","Fase","","","","1~"]
["","Frequenza","","","Hz","50"]
["","Tensione","","","V","220-240"]
["Note","","","","","(1) - Raffreddamento: temp. interna 27°CBS, 19°CBU, temp. esterna 35°CBS, 24°CBU; lunghezza equivalente delle tubazioni: 5m"]
["","","","","","(2) - Riscaldamento: temp. interna 20°CBS; temp. esterna 7°CBS, 6°CBU; lunghezza equivalente del circuito frigorifero: 5m"]
["","","","","","(3) - Consultare i disegni separati per i dati elettrici"]