{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":94,"n_cols":7,"rows_kept":94,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FTXTM-R"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","FTXTM30R2V1B","FTXTM40R2V1B"]
["Livello pressione sonora","Riscaldamento","","Alta","dBA","45.0"]
["","","","Medio","dBA","31.0"]
["","","","Funzionamento silenzioso","dBA","19.0"]
["","","","Bassa","dBA","22.0"]
["","Raffrescamento","","Medio","dBA","33.0"]
["","","","Funzionamento silenzioso","dBA","21.0"]
["","","","Bassa","dBA","25.0"]
["","","","Alta","dBA","45.0"]
["Accessori standard","Manuale di installazione","","","","1"]
["","Manuale d’uso","","","","1"]
["","Telecomando ad infrarossi","","","","1"]
["","Batterie a secco AAA","","","","2"]
["","Supporto del telecomando","","","","1"]
["","Piastra di montaggio","","","","1"]
["","Viti di fissaggio unità interna","","","","2"]
["","Filtro a particelle d’argento","","","","1"]
["Sistemi di controllo","Telecomando con cavo","","","","BRC073A1"]
["","Infrared remote control","","","","ARC466A75"]
["Piping connections","Liquido","","DE","mm","6.35"]
["","Gas","","DE","mm","9.50"]
["","Drain","","","","18"]
["Potenza assorbita","Raffrescamento","","Nom.","kW","0.035"]
["","Riscaldamento","","Nom.","kW","0.039"]
["Livello potenza sonora","Raffrescamento","","","dBA","60.0"]
["","Riscaldamento","","","dBA","61.0"]
["Dimensioni","Unità","","Larghezza","mm","778"]
["","","","Profondità","mm","272"]
["","","","Altezza","mm","295"]
["Rivestimento","Colour","","","","Bianco"]
["Peso","Unità","","","kg","10.0"]
["Ventilatore","Portata d'aria","Riscaldamento","Alta","m³/min","12.5"]
["","","","Bassa","m³/min","4.9"]
["","","","Medio","m³/min","7.5"]
["","","","Funzionamento silenzioso","m³/min","4.0"]
["","","Raffrescamento","Bassa","m³/min","5.3"]
["","","","Medio","m³/min","7.8"]
["","","","Alta","m³/min","12.2"]
["","","","Funzionamento silenzioso","m³/min","4.1"]
["Power supply","Phase","","","","1~"]
["","Frequenza","","","Hz","50"]
["","Nome","","","","V1"]
["","Tensione","","","V","220-240"]
["Note","","","","","(1) - Raffreddamento: temp. interna 27°CBS, 19,0°CBU / temp. esterna 35°CBS, 24°CBU; lunghezza equivalente delle tubazioni: 5m"]
["","","","","","(2) - Riscaldamento: temp. interna 20°CBS; temp. esterna 7°CBS, 6°CBU; lunghezza equivalente del circuito frigorifero: 5m"]
["","","","","","(3) - Vedi i disegni separati per i dati elettrici"]
["Potenza assorbita","Raffrescamento","","Nom.","kW","","0.053"]
["","Riscaldamento","","Nom.","kW","","0.06"]
["Rivestimento","Colore","","","","","Bianco"]
["Dimensioni","Unità","","Altezza","mm","","299"]
["","","","Larghezza","mm","","998"]
["","","","Profondità","mm","","292"]
["Peso","Unità","","","kg","","14.5"]
["Ventilatore","Portata d'aria","Raffrescamento","Alta","m³/min","","15.4"]
["","","","Medio","m³/min","","9.5"]
["","","","Bassa","m³/min","","5.8"]
["","","","Funzionamento silenzioso","m³/min","","4.6"]
["","","Riscaldamento","Alta","m³/min","","17.5"]
["","","","Medio","m³/min","","10.5"]
["","","","Bassa","m³/min","","7.1"]
["","","","Funzionamento silenzioso","m³/min","","5.9"]
["Potenza sonora","Raffrescamento","","","dBA","","60"]
["","Riscaldamento","","","dBA","","61"]
["Livello pressione sonora","Raffrescamento","","Alta","dBA","","46"]
["Pressione sonora","Raffrescamento","","Medio","dBA","","32"]
["Livello pressione sonora","Raffrescamento","","Bassa","dBA","","24"]
["","","","Funzionamento silenzioso","dBA","","20"]
["","Riscaldamento","","Alta","dBA","","46"]
["Pressione sonora","Riscaldamento","","Medio","dBA","","31"]
["Livello pressione sonora","Riscaldamento","","Bassa","dBA","","22"]
["","","","Funzionamento silenzioso","dBA","","19"]
["Attacchi tubazioni","Liquido","","DE","mm","","6.35"]
["","Gas","","DE","mm","","9.5"]
["","Scarico","","","","","18"]
["Sistemi di controllo","Infrared remote control","","","","","ARC466A75"]
["Sistemi di controllo","Telecomando con cavo","","","","","BRC073A1"]
["Accessori standard","Installation manual","","","","","1"]
["","Wireless remote control","","","","","1"]
["","AAA dry-cell batteries","","","","","2"]
["","Operation manual","","","","","1"]
["","Titanium apatite deodorizing filter","","","","","1"]
["","Silver particle filter","","","","","1"]
["","Indoor unit fixing screws","","","","","2"]
["","Mounting plate","","","","","1"]
["","Remote control holder","","","","","1"]
["Alimentazione","Nome","","","","","V1"]
["","Fase","","","","","1~"]
["","Frequenza","","","Hz","","50"]
["","Tensione","","","V","","220-240"]