{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":55,"n_cols":7,"rows_kept":55,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FTXTP-A"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","FTXTP25A5V1B","FTXTP35A5V1B"]
["Potenza assorbita","Raffrescamento","","Nom.","kW","0.032","0.032"]
["","Riscaldamento","","Nom.","kW","0.032","0.032"]
["Rivestimento","Colore","","","","Bianco","Bianco"]
["Dimensioni","Unità","","Altezza","mm","286","286"]
["","","","Larghezza","mm","770","770"]
["","","","Profondità","mm","225","225"]
["Peso","Unità","","","kg","9","9"]
["Ventilatore","Portata d'aria","Raffrescamento","Alta","m³/min","11","11"]
["","","","Medio","m³/min","7.9","7.9"]
["","","","Bassa","m³/min","5","5"]
["","","","Funzionamento silenzioso","m³/min","3.7","3.7"]
["","","Riscaldamento","Alta","m³/min","10.5","10.5"]
["","","","Medio","m³/min","9","9"]
["","","","Bassa","m³/min","5.5","5.5"]
["","","","Funzionamento silenzioso","m³/min","4.4","4.4"]
["Potenza sonora","Raffrescamento","","","dBA","58","58"]
["","Riscaldamento","","","dBA","58","58"]
["Livello pressione sonora","Raffrescamento","","Alta","dBA","43","43"]
["Pressione sonora","Raffrescamento","","Medio","dBA","35","35"]
["Livello pressione sonora","Raffrescamento","","Bassa","dBA","26","26"]
["","","","Funzionamento silenzioso","dBA","21","21"]
["","Riscaldamento","","Alta","dBA","43","43"]
["Pressione sonora","Riscaldamento","","Medio","dBA","35","35"]
["Livello pressione sonora","Riscaldamento","","Bassa","dBA","26","26"]
["","","","Funzionamento silenzioso","dBA","21","21"]
["Refrigerante","GWP","","","","675","675"]
["Attacchi tubazioni","Liquido","","DE","mm","6.35","6.35"]
["","Gas","","DE","mm","9.5","9.5"]
["","Scarico","","","","18","18"]
["Sistemi di controllo","Infrared remote control","","","","ARC480A78","ARC480A78"]
["Accessori standard","FTXTP25A5V1B","","","","1"]
["","Installation manual","","","","1","1"]
["","Wireless remote control","","","","1","1"]
["","Screw cover","","","","2","2"]
["","AAA dry-cell batteries","","","","2","2"]
["","General safety precautions","","","","1","1"]
["","Operation manual","","","","1","1"]
["","Titanium apatite deodorizing filter","","","","1","1"]
["","Silver particle filter","","","","1","1"]
["","Remote control holder","","","","1","1"]
["","Screw bag","","","","1","1"]
["Alimentazione","Nome","","","","V1","V1"]
["","Fase","","","","1~","1~"]
["","Frequenza","","","Hz","50","50"]
["","Tensione","","","V","220-240","220-240"]
["Note","","","","","(1) - Raffreddamento: temp. interna 27°CBS, 19°CBU, temp. esterna 35°CBS, 24°CBU; lunghezza equivalente delle tubazioni: 5m","(1) - Raffreddamento: temp. interna 27°CBS, 19°CBU, temp. esterna 35°CBS, 24°CBU; lunghezza equivalente delle tubazioni: 5m"]
["","","","","","(2) - Riscaldamento: temp. interna 20°CBS; temp. esterna 7°CBS, 6°CBU; lunghezza equivalente del circuito frigorifero: 5m","(2) - Riscaldamento: temp. interna 20°CBS; temp. esterna 7°CBS, 6°CBU; lunghezza equivalente del circuito frigorifero: 5m"]
["","","","","","(3) - Consultare i disegni separati per i dati elettrici","(3) - Consultare i disegni separati per i dati elettrici"]
["Accessori standard","FTXTP35A5V1B","","","","","1"]