{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":30,"n_cols":6,"rows_kept":30,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FTXTP-N / RXTP-A"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FTXTP25N5V1B / RXTP25A2V1B (Archived)","FTXTP35N5V1B / RXTP35A2V1B (Archived)"]
["Capacità di Raffrescamento","Min.","","kW","1","1"]
["","Capacità di Raffrescamento-=-Nom.-=-kW","","kW","2.5","3.5"]
["","Max.","","kW","4.1","4.5"]
["Capacità di riscaldamento","Min.","","kW","1","1"]
["","Nom.","","kW","3.2","4"]
["","Max.","","kW","6.2","6.7"]
["Efficienza nominale","EER","","","4.88","4.45"]
["","COP","","","4.95","4.55"]
["","Consumo energetico annuale","","kWh","256","393"]
["","Classe energetica","Raffreddamento","","A","A"]
["","","Riscaldamento","","A","A"]
["Raffrescamento ambienti","Classe di efficienza energetica","","","A+++","A+++"]
["","Capacità","Pdesign","kW","2.5","3.5"]
["","SEER","","","8.55","8.51"]
["","Consumi energetici annuali","","kWh/a","102","144"]
["Riscaldamento ambienti (Condizioni climatiche medie)","Classe di efficienza energetica","","","A++","A++"]
["","Capacità","Pdesign","kW","2.5","3"]
["","SCOP/A","","","4.95","4.85"]
["","Pdh Capacità di riscaldamento a -10°","","kW","2.5","3"]
["","Consumi energetici annuali","","kWh/a","707","866"]
["Note","","","","(1) - Consultare i disegni separati per i dati elettrici","(1) - Consultare i disegni separati per i dati elettrici"]
["","","","","(2) - Per informazioni sul campo di funzionamento consultare i disegni separati","(2) - Per informazioni sul campo di funzionamento consultare i disegni separati"]
["","","","","(3) - Le capacità di raffrescamento nom. si riferiscono a: temperatura interna: 27°CBS, 19°CBU, temperatura esterna: 35°CBS, lunghezza equivalente delle tubazioni del refrigerante: 5m, dislivello: 0m.","(3) - Le capacità di raffrescamento nom. si riferiscono a: temperatura interna: 27°CBS, 19°CBU, temperatura esterna: 35°CBS, lunghezza equivalente delle tubazioni del refrigerante: 5m, dislivello: 0m."]
["","","","","(4) - Le capacità di riscaldamento nominali si riferiscono a: temperatura interna: 20°CBS, temperatura esterna: 7°CBS, 6°CBU, lunghezza equivalente delle tubazioni: 5m, dislivello: 0m.","(4) - Le capacità di riscaldamento nominali si riferiscono a: temperatura interna: 20°CBS, temperatura esterna: 7°CBS, 6°CBU, lunghezza equivalente delle tubazioni: 5m, dislivello: 0m."]