{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":28,"n_cols":8,"rows_kept":28,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FVA-A / RZASG-MY1"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FVA100AMVEB / RZASG100M7Y1B","FVA125AMVEB / RZASG125M7Y1B","FVA140AMVEB / RZASG140M7Y1B","FVA71AMVEB / FVA71AMVEB / RZASG140M7Y1B"]
["Capacità di Raffrescamento","Nom.","","kW","","12.1 (1)","13.4 (1)"]
["Raffrescamento ambienti","Consumi energetici annuali","","kWh/a","","1,314","1,428"]
["","Capacità","Pdesign","kW","","12.1","13.4"]
["Riscaldamento ambienti (Condizioni climatiche medie)","Capacità","Pdesign","kW","","6.00","7.80"]
["","Consumi energetici annuali","","kWh/a","","2,308","2,866"]
["Capacità di riscaldamento","Nom.","","kW","","13.5 (2)","15.5 (2)"]
["Capacità di Raffrescamento","Capacità di Raffrescamento-=-Nom.-=-kW","","kW","9.5","","","13.4"]
["Capacità di riscaldamento","Nom.","","kW","10.8","","","15.5"]
["Raffrescamento ambienti","Classe di efficienza energetica","","","A+"]
["","Capacità","Pdesign","kW","9.5","","","13.4"]
["","SEER","","","5.72","","","7.71"]
["","Consumi energetici annuali","","kWh/a","581","","","1043"]
["Riscaldamento ambienti (Condizioni climatiche medie)","Classe di efficienza energetica","","","A"]
["","Capacità","Pdesign","kW","6","","","7.80"]
["","SCOP/A","","","3.83","","","4.43"]
["","Consumi energetici annuali","","kWh/a","2193","","","2467"]
["Raffrescamento ambienti","SEER","","","","5.52","5.63"]
["Riscaldamento ambienti (Condizioni climatiche medie)","SCOP/A","","","","3.64","3.81"]
["Note","","","","","(1) - Le capacità di raffrescamento nom. si riferiscono a: temperatura interna: 27°CBS, 19°CBU, temperatura esterna: 35°CBS, lunghezza equivalente delle tubazioni del refrigerante: 5m, dislivello: 0m.","(1) - Le capacità di raffrescamento nom. si riferiscono a: temperatura interna: 27°CBS, 19°CBU, temperatura esterna: 35°CBS, lunghezza equivalente delle tubazioni del refrigerante: 5m, dislivello: 0m.","(1) - Le capacità di raffrescamento nom. si riferiscono a: temperatura interna: 27°CBS, 19°CBU, temperatura esterna: 35°CBS, lunghezza equivalente delle tubazioni del refrigerante: 5m, dislivello: 0m."]
["","","","","","(2) - Le capacità di riscaldamento nominali si riferiscono a: temperatura interna: 20°CBS, temperatura esterna: 7°CBS, 6°CBU, lunghezza equivalente delle tubazioni: 5m, dislivello: 0m.","(2) - Le capacità di riscaldamento nominali si riferiscono a: temperatura interna: 20°CBS, temperatura esterna: 7°CBS, 6°CBU, lunghezza equivalente delle tubazioni: 5m, dislivello: 0m.","(2) - Le capacità di riscaldamento nominali si riferiscono a: temperatura interna: 20°CBS, temperatura esterna: 7°CBS, 6°CBU, lunghezza equivalente delle tubazioni: 5m, dislivello: 0m."]
["","","","","","(3) - Per informazioni sul campo di funzionamento consultare i disegni separati","(3) - Per informazioni sul campo di funzionamento consultare i disegni separati"]
["","","","","","(4) - Consultare i disegni separati per i dati elettrici","(4) - Consultare i disegni separati per i dati elettrici"]