{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":27,"n_cols":7,"rows_kept":27,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FVXG-K / RXG-L"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FVXG25K2V1B / RXG25L2V1B","FVXG35K2V1B / RXG35L2V1B","FVXG50K2V1B / RXG50L2V1B"]
["Capacità di Raffrescamento","Min.","","kW","1.3","1.4","1.7"]
["","Max.","","kW","3.0","3.8","5.6"]
["","Nom.","","kW","2.5 (3)","3.5 (3)","5.0 (3)"]
["Collegamenti tubazioni","Liquido","DE","mm","6.35","6.35","6.35"]
["","Gas","DE","mm","9.5","9.5","12.7"]
["Efficienza nominale","Consumo energetico annuale","","kWh","270","470","755"]
["","EER","","","4.63","3.72","3.31"]
["","COP","","","4.42","3.75","3.69"]
["","Classe energetica","Raffreddamento","","A","A","A"]
["","","Riscaldamento","","A","A","A"]
["Capacità di riscaldamento","Nom.","","kW","3.4 (4)","4.5 (4)","5.8 (4)"]
["","Min.","","kW","1.3","1.4","1.7"]
["","Max.","","kW","4.5","5.0","8.1"]
["Note","","","","(1) - Classe energetica: dalla classe A (più efficiente) alla classe G (meno efficiente)","(1) - Classe energetica: dalla classe A (più efficiente) alla classe G (meno efficiente)","(1) - Classe energetica: dalla classe A (più efficiente) alla classe G (meno efficiente)"]
["","","","","(2) - Consumo energetico annuale: sulla base di un consumo medio di 500 ore di esercizio all'anno a pieno carico (condizioni nominali)","(2) - Consumo energetico annuale: sulla base di un consumo medio di 500 ore di esercizio all'anno a pieno carico (condizioni nominali)","(2) - Consumo energetico annuale: sulla base di un consumo medio di 500 ore di esercizio all'anno a pieno carico (condizioni nominali)"]
["","","","","(3) - Raffreddamento: temp. interna 27°CBS, 19°CBU, temp. esterna 35°CBS, 24°CBU","(3) - Raffreddamento: temp. interna 27°CBS, 19°CBU, temp. esterna 35°CBS, 24°CBU","(3) - Raffreddamento: temp. interna 27°CBS, 19°CBU, temp. esterna 35°CBS, 24°CBU"]
["","","","","(4) - Riscaldamento: temp. interna 20°CBS; temp. esterna 7°CBS, 6°CBU","(4) - Riscaldamento: temp. interna 20°CBS; temp. esterna 7°CBS, 6°CBU","(4) - Riscaldamento: temp. interna 20°CBS; temp. esterna 7°CBS, 6°CBU"]
["","","","","(5) - 220V","(5) - 220V","(5) - 220V"]
["","","","","(6) - 230V","(6) - 230V","(6) - 230V"]
["","","","","(7) - 240V","(7) - 240V","(7) - 240V"]
["","","","","(8) - Se collegato a un’unità esterna multi, consultare le specifiche dell’unità esterna multi da collegare.","(8) - Se collegato a un’unità esterna multi, consultare le specifiche dell’unità esterna multi da collegare.","(8) - Se collegato a un’unità esterna multi, consultare le specifiche dell’unità esterna multi da collegare."]