{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":36,"n_cols":6,"rows_kept":36,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FVXG-K / RXLG-M"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FVXG25K2V1B / RXLG25M2V1B","FVXG35K2V1B / RXLG35M2V1B"]
["Outdoor unit","","","","RXLG25M","RXLG35M"]
["Capacità di Raffrescamento","Min.","","kW","1.2","1.4"]
["","Capacità di Raffrescamento-=-Nom.-=-kW","","kW","2.5","3.5"]
["","Max.","","kW","5.1","5.6"]
["Capacità di riscaldamento","Min.","","kW","1.0","1.1"]
["","Nom.","","kW","4.5","5.6"]
["","Max.","","kW","6.5, 3.5","7.0, 4.0"]
["Efficienza nominale","EER","","","3.52","3.43"]
["","COP","","","3.88","3.61"]
["","Consumo energetico annuale","","kWh","355","510"]
["","Classe energetica","Raffreddamento","","A","A"]
["","","Riscaldamento","","A","A"]
["Collegamenti tubazioni","Scarico","DE","mm","18","18"]
["Attacchi tubazioni","Gas","DE","mm","9.5","9.5"]
["","Liquido","DE","mm","6.35","6.35"]
["Raffrescamento ambienti","Classe di efficienza energetica","","","A++","A++"]
["","Capacità","Pdesign","kW","2.50","3.50"]
["","SEER","","","6.99","6.59"]
["","Consumi energetici annuali","","kWh/a","131","186"]
["Riscaldamento ambienti (Condizioni climatiche medie)","Classe di efficienza energetica","","","A+","A+"]
["","Capacità","Pdesign","kW","3.00","3.40"]
["","SCOP/A","","","4.25","4.01"]
["","Consumi energetici annuali","","kWh/a","988","1187"]
["Note","","","","(1) - Valori EER/COP conformi allo standard Eurovent 2012, solo per l'uso fuori dall'UE","(1) - Valori EER/COP conformi allo standard Eurovent 2012, solo per l'uso fuori dall'UE"]
["","","","","(2) - Efficienza nominale: raffrescamento a 35°/27° carico nominale, riscaldamento a 7°/20° carico nominale","(2) - Efficienza nominale: raffrescamento a 35°/27° carico nominale, riscaldamento a 7°/20° carico nominale"]
["","","","","(3) - 220V","(3) - 220V"]
["","","","","(4) - 230V","(4) - 230V"]
["","","","","(5) - 240V","(5) - 240V"]
["","","","","(6) - Per ottenere la capacità di riscaldamento nominale minima impostare il ventilatore dell'unità interna su Silent","(6) - Per ottenere la capacità di riscaldamento nominale minima impostare il ventilatore dell'unità interna su Silent"]
["","","","","(7) - Capacità di riscaldamento massima a temperatura esterna di -15°C","(7) - Capacità di riscaldamento massima a temperatura esterna di -15°C"]