{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":21,"n_cols":8,"rows_kept":21,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FVXM-A / RXTP-N8"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FVXM25A2V1B / RXTP25N2V1B8","FVXM25A3V1B / RXTP25N2V1B8","FVXM35A2V1B / RXTP35N2V1B8","FVXM35A3V1B / RXTP35N2V1B8"]
["Capacità di Raffrescamento","Min.","","kW","1.40","1.00","1.40","1.10"]
["","Max.","","kW","4.20","4.20","4.30","4.30"]
["","Nom.","","kW","2.50","2.50","3.50","3.50"]
["Efficienza nominale","Consumo energetico annuale","","kWh","328","328","510","510"]
["","EER","","","3.81","3.81","3.43","3.43"]
["","COP","","","3.86","3.86","3.54","3.54"]
["","Classe energetica","Raffreddamento","","A","A","A","A"]
["","","Riscaldamento","","A","A","B","B"]
["Capacità di riscaldamento","Nom.","","kW","3.20","3.20","4.00","4.00"]
["","Min.","","kW","1.20","1.00","1.20","1.10"]
["","Max.","","kW","5.70","5.70","6.20","6.20"]
["Note","","","","(1) - Le capacità di raffrescamento nominali si riferiscono a: temperatura interna: 27°CBS, 19°CBU, temperatura esterna: 35°CBS, lunghezza equivalente delle tubazioni del refrigerante: 5m, dislivello: 0m.","(1) - Le capacità di raffrescamento nominali si riferiscono a: temperatura interna: 27°CBS, 19°CBU, temperatura esterna: 35°CBS, lunghezza equivalente delle tubazioni del refrigerante: 5m, dislivello: 0m.","(1) - Le capacità di raffrescamento nominali si riferiscono a: temperatura interna: 27°CBS, 19°CBU, temperatura esterna: 35°CBS, lunghezza equivalente delle tubazioni del refrigerante: 5m, dislivello: 0m.","(1) - Le capacità di raffrescamento nominali si riferiscono a: temperatura interna: 27°CBS, 19°CBU, temperatura esterna: 35°CBS, lunghezza equivalente delle tubazioni del refrigerante: 5m, dislivello: 0m."]
["","","","","(2) - Le capacità di riscaldamento nominali si riferiscono a: temperatura interna: 20°CBS, temperatura esterna: 7°CBS, 6°CBU, lunghezza equivalente delle tubazioni: 5m, dislivello: 0m.","(2) - Le capacità di riscaldamento nominali si riferiscono a: temperatura interna: 20°CBS, temperatura esterna: 7°CBS, 6°CBU, lunghezza equivalente delle tubazioni: 5m, dislivello: 0m.","(2) - Le capacità di riscaldamento nominali si riferiscono a: temperatura interna: 20°CBS, temperatura esterna: 7°CBS, 6°CBU, lunghezza equivalente delle tubazioni: 5m, dislivello: 0m.","(2) - Le capacità di riscaldamento nominali si riferiscono a: temperatura interna: 20°CBS, temperatura esterna: 7°CBS, 6°CBU, lunghezza equivalente delle tubazioni: 5m, dislivello: 0m."]
["","","","","(3) - Consultare i disegni separati per i dati elettrici","(3) - Per informazioni sul campo di funzionamento consultare i disegni separati","(3) - Consultare i disegni separati per i dati elettrici","(3) - Per informazioni sul campo di funzionamento consultare i disegni separati"]
["","","","","(4) - Per informazioni sul campo di funzionamento consultare i disegni separati","(4) - Consultare i disegni separati per i dati elettrici","(4) - Per informazioni sul campo di funzionamento consultare i disegni separati","(4) - Consultare i disegni separati per i dati elettrici"]