{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":41,"n_cols":8,"rows_kept":41,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FVXM-A / RXTP-R"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FVXM25A2V1B / RXTP25R2V1B","FVXM25A3V1B / RXTP25R2V1B","FVXM35A2V1B / RXTP35R2V1B","FVXM35A3V1B / RXTP35R2V1B"]
["Capacità di Raffrescamento","Min.","","kW","1.40","","1.40"]
["","Max.","","kW","4.20","","4.30"]
["","Nom.","","kW","2.50","","3.50"]
["Efficienza nominale","Consumo energetico annuale","","kWh","328","","510"]
["","EER","","","3.81","","3.43"]
["","COP","","","3.86","","3.54"]
["","Classe energetica","Raffreddamento","","A","","A"]
["","","Riscaldamento","","A","","B"]
["Capacità di riscaldamento","Nom.","","kW","3.20","","4.00"]
["","Min.","","kW","1.20","","1.20"]
["","Max.","","kW","5.70","","6.20"]
["Note","","","","(1) - Le capacità di raffrescamento nominali si riferiscono a: temperatura interna: 27°CBS, 19°CBU, temperatura esterna: 35°CBS, lunghezza equivalente delle tubazioni del refrigerante: 5m, dislivello: 0m.","","(1) - Le capacità di raffrescamento nominali si riferiscono a: temperatura interna: 27°CBS, 19°CBU, temperatura esterna: 35°CBS, lunghezza equivalente delle tubazioni del refrigerante: 5m, dislivello: 0m."]
["","","","","(2) - Le capacità di riscaldamento nominali si riferiscono a: temperatura interna: 20°CBS, temperatura esterna: 7°CBS, 6°CBU, lunghezza equivalente delle tubazioni: 5m, dislivello: 0m.","","(2) - Le capacità di riscaldamento nominali si riferiscono a: temperatura interna: 20°CBS, temperatura esterna: 7°CBS, 6°CBU, lunghezza equivalente delle tubazioni: 5m, dislivello: 0m."]
["","","","","(3) - Consultare i disegni separati per i dati elettrici","","(3) - Consultare i disegni separati per i dati elettrici"]
["","","","","(4) - Per informazioni sul campo di funzionamento consultare i disegni separati","","(4) - Per informazioni sul campo di funzionamento consultare i disegni separati"]
["Capacità di Raffrescamento","Min.","","kW","","1.40","","1.40"]
["","Capacità di Raffrescamento-=-Nom.-=-kW","","kW","","2.50","","3.50"]
["","Max.","","kW","","4.20","","4.30"]
["Capacità di riscaldamento","Min.","","kW","","1.20","","1.20"]
["","Nom.","","kW","","3.20","","4.00"]
["","Max.","","kW","","5.70","","6.20"]
["Efficienza nominale","EER","","","","3.81","","3.43"]
["","COP","","","","3.86","","3.54"]
["","Consumo energetico annuale","","kWh","","328","","510"]
["","Classe energetica","Raffreddamento","","","A","","A"]
["","","Riscaldamento","","","A","","B"]
["Raffrescamento ambienti","Classe di efficienza energetica","","","","A++","","A++"]
["","Capacità","Pdesign","kW","","2.50","","3.50"]
["","SEER","","","","6.50","","6.10"]
["","Consumi energetici annuali","","kWh/a","","135","","201"]
["Riscaldamento ambienti (Condizioni climatiche medie)","Classe di efficienza energetica","","","","A++","","A++"]
["","Capacità","Pdesign","kW","","2.50","","3.00"]
["","SCOP/A","","","","4.70","","4.62"]
["","Pdh Capacità di riscaldamento a -10°","","kW","","2.50","","3.00"]
["","Consumi energetici annuali","","kWh/a","","744","","909"]