{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":48,"n_cols":11,"rows_kept":48,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FXAA-A"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FXAA15AUV1B","FXAA20AUV1B","FXAA25AUV1B","FXAA32AUV1B","FXAA40AUV1B","FXAA50AUV1B","FXAA63AUV1B"]
["Livello pressione sonora","Riscaldamento","Ad alta velocità del ventilatore","dBA","33.0","34.0","36.0","38.5","38.0","42.0","47.0"]
["","","A velocità del ventilatore bassa","dBA","28.5","28.5","28.5","28.5","33.5","35.5","38.5"]
["","","A velocità del ventilatore media","dBA","31.0","31.5","32.5","33.5","36.0","39.0","43.0"]
["","Raffrescamento","A velocità del ventilatore bassa","dBA","28.5","28.5","28.5","28.5","33.5","35.5","38.5"]
["","","Ad alta velocità del ventilatore","dBA","32.0","33.0","35.0","37.5","37.0","41.0","46.5"]
["","","A velocità del ventilatore media","dBA","30.5","31.0","32.0","33.0","35.5","38.5","42.5"]
["Accessori standard","Manuale di installazione e uso","","","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Piastra di montaggio","","","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Schema di installazione","","","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Sacchetto viti","","","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Materiale di fissaggio cavi","","","4","4","4","4","4","4","4"]
["","Nastro termoisolante","","","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Misure di sicurezza generali","","","1","1","1","1","1","1","1"]
["Refrigerante","GWP","","","675.0","675.0","675.0","675.0","675.0","675.0","675.0"]
["","Tipo","","","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32"]
["Capacità di Raffrescamento","Capacità totale","Ad alta velocità del ventilatore","kW","1.7","2.2","2.8","3.6","4.5","5.6","7.1"]
["Attacchi tubazioni","Liquido","DE","mm","6","6","6","6","6","6","6"]
["","","Tipo","","Attacco a cartella","Attacco a cartella","Attacco a cartella","Attacco a cartella","Attacco a cartella","Attacco a cartella","Attacco a cartella"]
["","Gas","DE","mm","9.52","9.52","9.52","9.52","12.70","12.70","12.70"]
["","","Tipo","","Attacco a cartella","Attacco a cartella","Attacco a cartella","Attacco a cartella","Attacco a cartella","Attacco a cartella","Attacco a cartella"]
["","Drain","","","VP13 (I.D. 15/O.D. 18)","VP13 (I.D. 15/O.D. 18)","VP13 (I.D. 15/O.D. 18)","VP13 (I.D. 15/O.D. 18)","VP13 (I.D. 15/O.D. 18)","VP13 (I.D. 15/O.D. 18)","VP13 (I.D. 15/O.D. 18)"]
["Sound power level","Raffrescamento","Ad alta velocità del ventilatore","dBA","51.0","52.0","53.0","55.0","55.0","58.0","63.0"]
["Filtro aria","Tipo","","","Estraibile/lavabile","Estraibile/lavabile","Estraibile/lavabile","Estraibile/lavabile","Estraibile/lavabile","Estraibile/lavabile","Estraibile/lavabile"]
["Dimensioni","Unità","Larghezza","mm","795","795","795","795","1,050","1,050","1,050"]
["","","Profondità","mm","266","266","266","266","269","269","269"]
["","","Altezza","mm","290","290","290","290","290","290","290"]
["Rivestimento","Colore","","","Bianco","Bianco","Bianco","Bianco","Bianco","Bianco","Bianco"]
["Peso","Unità","","kg","12","12","12","12","15","15","15"]
["Capacità di riscaldamento","Capacità totale","Ad alta velocità del ventilatore","kW","1.9","2.5","3.2","4.0","5.0","6.3","8.0"]
["Power supply","Fase","","","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~"]
["","Frequenza","","Hz","50","50","50","50","50","50","50"]
["","Nome","","","V1","V1","V1","V1","V1","V1","V1"]
["","Tensione","","V","220-240","220-240","220-240","220-240","220-240","220-240","220-240"]
["Note","","","","(1) - Raffreddamento: temp. interna 27°CBS, 19,0°CBU / temp. esterna 35°CBS","(1) - Raffreddamento: temp. interna 27°CBS, 19,0°CBU / temp. esterna 35°CBS","(1) - Raffreddamento: temp. interna 27°CBS, 19,0°CBU / temp. esterna 35°CBS","(1) - Raffreddamento: temp. interna 27°CBS, 19,0°CBU / temp. esterna 35°CBS","(1) - Raffreddamento: temp. interna 27°CBS, 19,0°CBU / temp. esterna 35°CBS","(1) - Raffreddamento: temp. interna 27°CBS, 19,0°CBU / temp. esterna 35°CBS","(1) - Raffreddamento: temp. interna 27°CBS, 19,0°CBU / temp. esterna 35°CBS"]
["","","","","(2) - Riscaldamento: temp. interna 20°CBS; temp. esterna 7°CBS, 6°CBU","(2) - Riscaldamento: temp. interna 20°CBS; temp. esterna 7°CBS, 6°CBU","(2) - Riscaldamento: temp. interna 20°CBS; temp. esterna 7°CBS, 6°CBU","(2) - Riscaldamento: temp. interna 20°CBS; temp. esterna 7°CBS, 6°CBU","(2) - Riscaldamento: temp. interna 20°CBS; temp. esterna 7°CBS, 6°CBU","(2) - Riscaldamento: temp. interna 20°CBS; temp. esterna 7°CBS, 6°CBU","(2) - Riscaldamento: temp. interna 20°CBS; temp. esterna 7°CBS, 6°CBU"]
["","","","","(3) - Il livello di potenza sonora è un valore assoluto che indica la potenza generata da una sorgente sonora.","(3) - Il livello di potenza sonora è un valore assoluto che indica la potenza generata da una sorgente sonora.","(3) - Il livello di potenza sonora è un valore assoluto che indica la potenza generata da una sorgente sonora.","(3) - Il livello di potenza sonora è un valore assoluto che indica la potenza generata da una sorgente sonora.","(3) - Il livello di potenza sonora è un valore assoluto che indica la potenza generata da una sorgente sonora.","(3) - Il livello di potenza sonora è un valore assoluto che indica la potenza generata da una sorgente sonora.","(3) - Il livello di potenza sonora è un valore assoluto che indica la potenza generata da una sorgente sonora."]
["","","","","(4) - Gamma di tensione: le unità sono adatte all'utilizzo in impianti elettrici nei quali la tensione di alimentazione non sia superiore o inferiore all'intervallo indicato.","(4) - Gamma di tensione: le unità sono adatte all'utilizzo in impianti elettrici nei quali la tensione di alimentazione non sia superiore o inferiore all'intervallo indicato.","(4) - Gamma di tensione: le unità sono adatte all'utilizzo in impianti elettrici nei quali la tensione di alimentazione non sia superiore o inferiore all'intervallo indicato.","(4) - Gamma di tensione: le unità sono adatte all'utilizzo in impianti elettrici nei quali la tensione di alimentazione non sia superiore o inferiore all'intervallo indicato.","(4) - Gamma di tensione: le unità sono adatte all'utilizzo in impianti elettrici nei quali la tensione di alimentazione non sia superiore o inferiore all'intervallo indicato.","(4) - Gamma di tensione: le unità sono adatte all'utilizzo in impianti elettrici nei quali la tensione di alimentazione non sia superiore o inferiore all'intervallo indicato.","(4) - Gamma di tensione: le unità sono adatte all'utilizzo in impianti elettrici nei quali la tensione di alimentazione non sia superiore o inferiore all'intervallo indicato."]
["","","","","(5) - È ammissibile una variazione massima dell'intervallo di tensione tra le fasi pari al 2%.","(5) - È ammissibile una variazione massima dell'intervallo di tensione tra le fasi pari al 2%.","(5) - È ammissibile una variazione massima dell'intervallo di tensione tra le fasi pari al 2%.","(5) - È ammissibile una variazione massima dell'intervallo di tensione tra le fasi pari al 2%.","(5) - È ammissibile una variazione massima dell'intervallo di tensione tra le fasi pari al 2%.","(5) - È ammissibile una variazione massima dell'intervallo di tensione tra le fasi pari al 2%.","(5) - È ammissibile una variazione massima dell'intervallo di tensione tra le fasi pari al 2%."]
["","","","","(6) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA","(6) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA","(6) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA","(6) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA","(6) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA","(6) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA","(6) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA"]
["","","","","(7) - Utilizzare un interruttore automatico al posto del fusibile","(7) - Utilizzare un interruttore automatico al posto del fusibile","(7) - Utilizzare un interruttore automatico al posto del fusibile","(7) - Utilizzare un interruttore automatico al posto del fusibile","(7) - Utilizzare un interruttore automatico al posto del fusibile","(7) - Utilizzare un interruttore automatico al posto del fusibile","(7) - Utilizzare un interruttore automatico al posto del fusibile"]
["","","","","(8) - La sezione dei cavi deve essere scelta in funzione del valore di MCA.","(8) - La sezione dei cavi deve essere scelta in funzione del valore di MCA.","(8) - La sezione dei cavi deve essere scelta in funzione del valore di MCA.","(8) - La sezione dei cavi deve essere scelta in funzione del valore di MCA.","(8) - La sezione dei cavi deve essere scelta in funzione del valore di MCA.","(8) - La sezione dei cavi deve essere scelta in funzione del valore di MCA.","(8) - La sezione dei cavi deve essere scelta in funzione del valore di MCA."]
["","","","","(9) - Contiene gas fluorurati a effetto serra","(9) - Contiene gas fluorurati a effetto serra","(9) - Contiene gas fluorurati a effetto serra","(9) - Contiene gas fluorurati a effetto serra","(9) - Contiene gas fluorurati a effetto serra","(9) - Contiene gas fluorurati a effetto serra","(9) - Contiene gas fluorurati a effetto serra"]